УТВЕРЖДЕНО
 постановлением
Администрации города Иванова
от 23.10.2017 № 1430

Задание
на выполнение инженерных изысканий

1.  Наименование объекта	Корректировка проектно-сметной документации «Строительство автодороги м. Минеево - пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново»	
2. Вид строительства	Строительство	
3. Стадия проектирования	Проектная документация	
4. Сведения   о   ранее    выполненных инженерных   изысканиях, осложнения в процессе строительства и эксплуатации	Отсутствуют	
5. Необходимость выделения пусковых комплексов работ	Не требуется	
6. Срок   проектирования	2017 г.	
7. Влияние объекта строительства на природную среду	Предусмотреть мероприятия по исключению вредного воздействия на окружающую среду	
8. Необходимые исходные данные по рациональному природопользованию, охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий, сооружений, трасс, безопасности условий жизни населения	Возможность опасных природных процессов и 
явлений техногенного воздействия  отсутствует;	
	Принадлежность  к  опасным  производственным объектам - не относится;	
	Пожарная и противопожарная  опасность не относится ни к одной из категорий;              	
	Наличие помещений с постоянным   пребыванием людей - отсутствует;	
	Уровень ответственности - нормальный	
9. Сведения и данные по мероприятиям инженерной защиты территории проектируемого строительства, необходимость санации		
	                         отсутствуют	

10. Цель изысканий
  	Составление технического отчета по результатам инженерных изысканий	
11. Виды инженерных изысканий
	инженерно-геодезические,
инженерно-геологические,
инженерно-экологические,
гидрометеорологические	

11.1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Табл.1
№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Примечание	
1	Топографическая съемка в масштабе 1: 500
с сечением рельефа через 0.5	га	5,2		
2	Обследование и съемка текущих изменений в масштабе 1:500	га	10,0		
3	Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций	опора
колодец	-		
4	Детальное обследование подземных коммуникаций с составлением эскизов	колодец	-		
Особые требования работы выполнить:
                                                в системе координат -  местная г.Иваново
                                                в системе высот  -  Балтийская

 ТРАССЫ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Табл.2
№ 	Наименование работ	Уровень ответствен-ности	Протяжен-ность, км	Площадь, 
га	Съемка полосы	
					Ширина, м	Масшт. 1:
сеч. рельефа	
1	Полевое трассирование						
2	Съемка:						
	а) застроенной территории						
	б) искусственные сооружений						
	в) участков НТТ и КТТ						
	г) пересечение и сближение трасс с транспортными и др. коммуникациями 						
	д)площадок склад. ДСМ						

Особые требования система координат - местная г. Иваново, высот - Балтийская

11.2.	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Табл.3
№ п/п	Характеристика проектируемых зданий и сооружений	Наименование сооружений	
		ж/б трубы	оголовок	опоры освещения		
1	Класс по СНиП		-			
2	Уровень ответственности		-	II		
3	Габариты (диаметр) м		-			
4	  Этажность; высота сооружения / длина, м		         -	Высота 9.0		
5	Наличие подвала, его глубина, м		-			
6	Материал стен		-			
7	Тип фундамента		-			
8	Глубина заложения (фундамента) котлована, м 		-	3,0		
9	Длина свай, м		-			
10	Допустимые осадки, мм		-			
11	Нагрузка на: 
отдельный фундамент, тс		-			
12	б) 1п.м ленточного фундамента	-	-			
13	в) одиночную сваю	-	-			

Особые требования ____________________________________________________________

ТРАССЫ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Табл.4
№ 	Наименование работ	Уровень ответственности	Протяженность, км	количество	Нагрузка на фундамент	
					Ленточн.
Монолит.	Отдел.
стоящие	
1.	Автомобильная дорога						
2.	Павильон						
3	Подземные коммуникации						
4	Насыпь до 5.0 м						
5	Выемка до 1.0 м						
6	Водоотводные устройства						
Особые требования :

ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС КОММУНИКАЦИЙ 
Табл.5
№ п/п	Наименование трасс	Примерная протяжен-ность, км	Съемка полосы	Глубина раз-ведки грунтов или глубина заложения коммуникаций, м	Коррозионная активность по отношению к (материалу)	
			ширина,
мм	масштаб
1:______			
1	Линия электропередач	2,0		1:500	3,0	ж/б	
2							

Особые требования к изысканиям трасс:   

Дополнительные сведения об уникальных зданиях, гидротехнических, очистных сооружениях и т.п._____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: при большом количестве сооружений их характеристики приводятся на генплане

Результаты инженерно-геологических изысканий должны обеспечить решение следующих вопросов:
1.	Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) с расчетом по деформации (осадкам) для сооружений №№   не требуется.
2.	Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) с расчетом по несущей способности (устойчивости) для сооружений №№ 	требуется. 
3.	Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) без расчетов по предельным состояниям для сооружений №№  _не требуется. 
4.	Расчеты устойчивости откосов, склонов, стенок котлованов на участках сооружений №№  не требуется. 
5.	Проектирование реконструкции фундаментов существующих  сооружений   №_____

Результаты изучения гидрогеологических условий должны обеспечить сведения:
1.	... о наличии и  условиях  залегания  подземных  вод в  период изыскания, и их напорной характеристике на участках (всех) сооружений №№		требуется	

2.	… о режиме изменений уровней подземных вод (в т.ч. по данным годичного цикла наблюдений) на участках (всех) сооружений №№  требуется		

3.	… о направлении и скорости подземного истока и вероятной скорости омывания заглубленных конструкций сооружений №№ 		не требуется     	

4.	… о химизме вод и фильтрационных свойствах водовмещающих пород, определяющих агрессивность  среды  по  отношению к материалам  фундаментов  (всех)  сооружений  №№                     требуется                                                                                                 

5.	… о режиме сезонного изменения агрессивности среды по данным годичного цикла наблюдений на участках (всех) сооружений №№                 не требуется                                 

11.3  ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ИЗЫСКАНИЯ

Необходимо выполнить:
1.	Отбор проб подземных и поверхностных вод	не  требуется	. 
2.	Отбор проб почв, грунта  требуется. 
3.	Отбор проб атмосферного воздуха    не требуется.
4.	Исследование и оценка радиационной обстановки  требуется. 
5.	Оценка качества атмосферного воздуха, почвы,  уровня шума требуется.

11.4 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
не требуется

Дополнительные работы и требования к их результатам
	
12. Перечень нормативных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий	СП 47.13330.2011, СП 22.13330.2012	
	СП 11-105-97, СП11-104-97, ГОСТ 25100-95	
	СП 11-102-97, СП 11-103-97, 	
	СП 34.13330.2012	
13.   Перечень приложений:
а.) графических
б.) текстовых		
	Ситуационный план М 1:10000	
		
14. Отчет по инженерным изыскания оформить: 	в переплетенном виде - 4 экз.	
	в электронном виде     - 1 экз.	
15.  Наименование и местоположение организации заказчика,  
       № телефона ответственного представителя	Управление капитального строительства Администрации города Иванова
153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6
Артемов Д.Г. тел. 8(4932)59 45 53