Утверждено 
постановлением
Администрации города Иванова
от 23.10.2017 № 1445

Задание
на выполнение инженерных изысканий
в границах территории по улице Станкостроителей города Иванова

1. Инженерно-геодезические изыскания
Наименование и вид объекта	Инженерно-геодезические изыскания для строительства  наружного газопровода и газификации авторемонтного предприятия с установкой газового оборудования, расположенного по адресу: г. Иваново,                                                 ул. Станкостроителей, кадастровый № земельного участка: 37:24:040915:181	
Идентификационные сведения об объекте	Площадной объект	
Вид строительства	Новое строительство	
Сведения о стадийности (этапе работ)	Инженерно-геодезические изыскания выполнить на этапе проектирования (Рабочий Проект)	
Данные о местоположении и границах объекта инженерно-геодезического изыскания	г. Иваново, ул. Станкостроителей, кадастровый номер квартала: 37:24:040915	
Сведения и данные о проектируемом объекте	Объект расположен по адресу:  г. Иваново,                                           ул. Станкостроителей, кадастровый номер квартала: 37:24:040915	
Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий:
цели, задачи и виды изысканий	Выполнить инженерно-геодезические изыскания, с целью получения топографической съёмки ситуации и рельефа местности, существующих зданий и сооружений для создания проекта строительства и проектной документации.	
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять изыскания
	Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012;                               СП11-104-97, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке рельефа с применением глобальных навигационных систем                     ГЛОНАСС и GPS», «Условные знаки для топографических планов в масштабах 1:5000,1:2000,1:1000,1:500»	
Требования  к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерно-геодезических изысканиях	Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планах изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы на незастроенной территории не должны превышать 0,5 мм., а на застроенной территории 0,4 мм. в масштабе плана.	
Требования  к составу, срокам, порядку и форме представления результатов инженерно-геодезических изысканий заказчику	Результаты инженерно-геодезических изысканий представить заказчику в виде технического отчета о выполненных инженерно-геодезических изысканиях, оформленного в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, состоящего из текстовой и графической частей и приложений размноженного в трёх экземплярах на бумажной и цифровой формах представления информации.	
Наименование заказчика (застройщика) 	Хренов Юрий Павлович	
Сведения о принятой системе координат и высот	Инженерно-геодезические изыскания выполнить в Местной  системе координат и Балтийской системе высот	
Данные о границах и площадях создания и (или) обновления инженерно-топографических планов
	Создать инженерно-топографический план для строительства  наружного газопровода и газификации авторемонтного предприятия с установкой газового оборудования, расположенного по адресу: г. Иваново,                    ул. Станкостроителей, кадастровый № земельного участка: 37:24:040915:181	
Указания о масштабе топографической съёмки и высоте сечения рельефа	Топографическую съёмку  выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м.	
Требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений	Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планах скрытых точек подземных сооружений, определенных с помощью трубокабелеискателей, относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должны превышать 0,7 мм в масштабе плана.
Средняя величина расхождений в плановом положении скрытых точек подземных сооружений на инженерно-топографических планах с данными контрольных полевых определений с помощью трубокабелеискателей относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не должна превышать:           1 мм — в масштабе 1:500. 
При невозможности определения планового положения подземных коммуникаций по их выходам на поверхность или с помощью трубокабелеискателей, положение и характеристики данных подземных коммуникаций показать по данным эксплуатирующих организаций при согласовании с ними, с пояснительной подписью «Ориентировочно»	
Требования к перечню объектов местности и их свойств, подлежащим описанию в инженерно-топографических планах и инженерных цифровых моделях местности	На инженерно-топографических планах показать ситуацию и рельеф местности, существующие здания и сооружения 	
Данные по формированию инженерно-топографического плана в цифровом виде	Предоставить инженерно-топографический план в цифровом виде на СD диске, выполненного на ПЭВМ с помощью программы AutoCAD	
Требования к инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных объектов	Ширина полосы съемки вдоль трассы линейного сооружения должна составлять 20-30 м на незастроенных территориях, а для застроенных территорий должна ограничиваться шириной проезда (улицы)	
Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и отчетной документации	Нет	

2. Инженерно-геологические изыскания.
1.	Наименование объекта: Строительство наружного газопровода и газификация авторемонтного предприятия с установкой газового оборудования, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, кадастровый                          № земельного участка 37:24:040915:181
2.	Местоположение и границы района (участка) строительства: ______________________________________________________________________
3.	Заказчик: Хренов Юрий Павлович
4.	Проектная организация, выдавшая задание (наименование,  адрес):                         ООО «Стройпроект Иваново-Вознесенск»
5.	Фамилия, инициалы и номер телефона главного инженера проекта:                   Ердяков В.В.      8-903-878-01-55
6.	Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий: _____________________________________________________________________
7.	 Техническая характеристика проектируемого объекта: Теплогенераторное здание авторемонтной мастерской (62 кВт)
8.	Цель изысканий: Определить пучинистость и коррозионную агрессивность грунтов

9.	Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, 
протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций: Газопровод высокого давления I категории L=480,5 м, S= 2402,5 м, Ø 90*10,1 мм; Газопровод низкого давления IV категории L=217 м, S= 1085, 
Ø 160*9,1 мм
10.	 Стадия (этап) проектирования: P____________________________________
11.	Проектные задачи, для которых необходимы материалы изысканий:___________________________________________________________
12.	 Перечень отчетных материалов: _______________________________________
13.	 Сроки и порядок представления отчетных материалов: ______________________________________________________________________
14.	 Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик: Согласно СНи П указать
15.	Особые или дополнительные требования к производству изысканий или отчетным материалам: ________________________________________________