В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641                         «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 44                    Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1.	Внести изменения в постановление Администрации города Иванова                     от 29.01.2018 № 82 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения                         и водоотведения города Иванова на период до 2023 года»:
1.1. В приложении № 1 «Актуализированная схема водоснабжения города Иванова на период до 2023 года»:
1.1.1. В пункте 3.12 таблицу «Фактические показатели потерь холодной (питьевой и технической) воды при ее транспортировке» изложить в следующей редакции:
«
Показатели	Ед.изм. 	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Подача воды	т.м³	39 933	38 818	34 009	32 883	32 006	
Реализация воды	т.м³	27 598	26 812	27 005	27 368	26 164	
Нереализованная вода	т.м³	13 335	12 006	7 004	5 515	5 842	
Неучтенные расходы воды	%	30,9	30,9	20,6	16,8	18,3	

Показатели	Ед.изм.	2018 г. 	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
Подача воды	т.м³	30 623	30 575	30 575	30 555	30 555	30 535	
Реализация воды	т.м³	26 795	26 795	26 795	26 795	26 795	26 795	
Нереализованная вода	т.м³	3 828	3 780	3 780	3 760	3 760	3 740	
Неучтенные расходы воды	%	12,5	12,4	12,4	12,3	12,3	12,2	
 ».
	1.1.2. Пункт 3.13 «Перспективные балансы холодного и горячего водоснабжения (общий, структурный)» изложить в следующей редакции:
«
Показатели	Ед.изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
Подача воды	т.м³	38 818	34 009	32 883	32 006	30 623	
Реализация воды	т.м³	26 805	26 999	27 361	26 164	26 795	
Население	т.м³	17 281	18 167	18 210	16 667	17 634	
Прочие	т.м³	9 524	8 832	9 151	9 497	9 161	
Нереализованная вода	т.м³	12 014	7 073	5 872	5 659	3 828	
Неучтенные расходы воды	%	31,0	20,7	17,6	17,5	12,5	

Показатели	Ед.изм. 	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
Подача воды	т.м³	30 575	30 575	30 555	30 555	30 535	
Реализация воды	т.м³	26 795	26 795	26 795	26 795	26 795	
Население	т.м³	17 635	17 636	17 637	17 638	17 639	
Прочие	т.м³	9 160	9 159	9 158	9 157	9 156	
Нереализованная вода	т.м³	3 780	3 780	3 760	3 760	3 740	
Неучтенные расходы воды	%	12,4	12,4	12,3	12,3	12,2	
».
1.1.3. В пункте 3.14:
1.1.3.1. Таблицу изложить в следующей редакции:
«
Показатели	Ед.изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
Подача воды	т.м³	30 623	30 575	30 575	30 555	30 555	30 535	
Реализация воды	т.м³	26 795	26 795	26 795	26 795	26 795	26 795	
Требуемая мощность	т.м³/сут	83,9	83,8	83,5	83,7	83,7	83,7	
Резерв мощности	т.м³/сут	168,1	168,2	168,5	168,3	168,3	168,3	
».
1.1.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды потребителями и его динамики в 2023 году потребность города Иванова в питьевой воде должна составить 83,7 т.м³/сут.».
1.1.4. Пункт 4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» дополнить следующими мероприятиями:
•	 Строительство «Второй линии водовода м. Горино - городские сети», в том числе проектно-изыскательские работы.
Задача гарантирующей организации - обеспечение централизованным водоснабжением потребителей города Иванова. В связи с растущими потребностями населения и улучшением условий проживания проводится работа по развитию системы водоснабжения города с учетом перспективного подключения новых объектов.
Необходимость строительства обусловлена требованием по обеспечению водоснабжения ТЭЦ-3 в связи оптимизацией теплоснабжения и отсутствием резервной линии на предприятии. 
В связи с отсутствием резервных мощностей водоснабжения при увеличении водопотребления необходимы мероприятия по увеличению пропускной способности коммуникаций строительства параллельных линий.
От выполнения данных мероприятий зависит качество предоставления услуг по водоснабжению города Иванова.
•	 Строительство двух ниток водопровода Д=300мм от микрорайона ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе Д=150мм, расположенной у Дворца культуры г. Кохма.
Основные проблемы в области водоснабжения связаны с приходом в негодность существующих питьевых источников водоснабжения в г. Кохма, которые не могут обеспечить требуемый объем и необходимое качество воды для потребителей.
Качество воды централизованной системы питьевого водоснабжения города Иванова по основным показателям и органолептическим свойствам соответствует требованиям санитарного законодательства.
Целью реализации проекта является приведение качества питьевой воды, подаваемой потребителям в сеть, до нормативов СанПиН.
Одной из основных сложностей в реализации данного проекта является определение коридора для его прокладки в связи с тем, что в районе, предполагаемом для строительства коммуникации, все земельные участки находятся в частной собственности и планируется дальнейшая застройка территории.
•	 Строительство водопровода к объектам капитального строительства города Иванова, в том числе проектно-изыскательские работы.
Для предоставления условий подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства требуется получение технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и заключение договора на подключение с указанием предполагаемого размера нагрузки ресурса.
Организация коммунального комплекса, эксплуатирующая сети инженерно-технического обеспечения соответствующего вида осуществляет мероприятия по увеличению их мощности и пропускной способности за границами земельного участка. 
•	 Строительство кабельной линии 10кВ электроснабжения  ОНВС-2 в м. Горино,      в том числе проектно-изыскательские работы.
Электроснабжение очистной насосной водопроводной станции № 2 в  м. Горино    г. Иваново (далее - ОНВС-2), осуществляющей водоснабжение южной части города, выполнено по двум кабельным линиям 10 кВ от ПС 110 кВ «Бройлерная» филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Кабельные линии введены в эксплуатацию одновременно с ОНВС-2 в конце 70-х годов прошлого столетия. За период эксплуатации они были подвергнуты многочисленным повреждениям. В настоящее время на них установлено более десяти соединительных муфт на один километр трассы, что противоречит требованиям ПУЭ.
Таким образом, назрела необходимость замены данных КЛ на кабели, произведенные по современным технологиям с изоляцией из сшитого полиэтилена, что значительно повысит надежность электроснабжения ОНВС-2.
•	 Строительство станции обезжелезивания на ОНВС-2 в м. Горино, Ивановской области, в том числе проектно-изыскательские работы.
Качество воды, подаваемой для питьевого водоснабжения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества»

Показатели	Ед. измерения	РЧВ до мероприятия	После обезжелезивания	
Железо общ.	Мг/дм3	5,0	0,3	

•	 Автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных с приборов учета и контроля холодного водоснабжения в городе Иванове (городской округ Иваново).
В ноябре 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ), согласно которому расчёты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, производимых, передаваемых, потреблённых, определённых при помощи приборов учёта используемых энергетических ресурсов. 
Во исполнение требований Федерального закона № 261-ФЗ запланирована в частных жилых домах (ЧЖД) установка индивидуальных приборов учёта (ИПУ) холодного водоснабжения на границе эксплуатационной ответственности водопроводных сетей АО «Водоканал» и абонентов.
АО «Водоканал» планирует в течение 2019-2023 годов установку приборов учета на объектах нежилого назначения на границе эксплуатационной ответственности водопроводных сетей АО «Водоканал» и абонентов (в соответствии с требованиями Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776). Установка приборов учета включает организацию автоматизированной системы сбора и обработки данных.
Автоматизированная система сбора и обработки данных общедомового учета и контроля холодного водоснабжения предназначена для автоматизации сбора данных коммерческого учета потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения с приборов учета, контроля нормативных характеристик холодного водоснабжения в контрольных точках, своевременного обнаружения и локализации нештатных ситуаций на объектах города Иванова.
Целью установки приборов учёта является стимулирование потребителей к экономии и учёту коммунальных ресурсов. Установка приборов учета предусматривается с автоматизированной передачей данных, поскольку эксплуатация узлов учёта холодного водоснабжения при отсутствии автоматизированной передачи сопряжена со значительными затратами на сбор информации и дальнейший анализ полученных результатов. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета водопотребления, включающей средства автоматизированного сбора данных с первичных приборов учета и оборудование передачи информации в систему обработки данных для архивирования и дальнейшего использования, позволит оперативно отслеживать информацию по водопотреблению. Своевременный анализ информации о расходах холодной воды даст возможность оперативно проводить обследования внутридомовых систем водоснабжения в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах измерения в момент их возникновения (протечки, повреждения приборов учета, незаконное присоединение и пр.) и принимать меры для их устранения.
Реализация запланированных мероприятий обеспечит:
- взаиморасчет между поставщиком холодного водоснабжения (АО «Водоканал») и потребителями по показаниям приборов учета за фактически потребленный ресурс;
- дистанционную передачу данных с приборов учета холодного водоснабжения, при которой не требуется доступ контролера в подвальные помещения с установленными приборами, ручной сбор их показаний;
- дистанционный контроль нормативных характеристик холодного водоснабжения в контрольных точках, а также своевременное выявление и локализация аварийных ситуаций с холодным водоснабжением;
- передачу коммерческой и контрольной информации в центр мониторинга и обработки данных;
- передачу обработанной информации в существующую биллинговую систему                  АО «Водоканал» для расчетов с потребителями.
При выполнении данных мероприятий ожидается снижение потерь воды на       330,6 тыс. кубических метров (0,21-0,31%).
•	 Строительство водопровода в частном секторе.
В районах города Иванова, где преобладает застройка частных домовладений,         в основном централизованное водоснабжение осуществляется с водоразборных колонок. В настоящее время остро стоит проблема рационального использования воды в частном жилом секторе. Это связано с наличием в сложившейся схеме водоснабжения города водоразборных колонок. Такие устройства водоснабжения приводят к безнадзорному использованию и расходованию питьевой воды. Очень часто такие устройства используются не по назначению, а именно: мытье автомашин, полив огородов из шланга, заполнение цистерн для производства. 
Решением проблемы является обеспечение постоянным водоснабжением всех жителей города частного сектора. На сегодняшний день прорабатывается программа строительства уличных водопроводов для дальнейшего возможного подключения потребителей.
•	 «Реконструкция 2-х водоводов Д=1000мм Строкино-Горино», в том числе проектно-изыскательские работы.
Водоснабжение города Иванова 4 зоны осуществляется из подземного источника  м. Строкино. Для транспортировки воды на очистные сооружения м. Горино в 1987 году был выстроен водовод Д=1000 мм материал труб ж/б, и в 2003 году параллельно существующей - вторая нитка водовода Д=1000 мм материал труб сталь. 
Для подтверждения фактического состояния водоводов было проведено обследование. По результатам обследования водоводов состояние их признано аварийным. Стальные и железобетонные трубы под воздействием движущегося носителя подвергаются очень быстрому разрушению. Необходимо экстренно принимать меры по проведению ремонтно-восстановительных работ с полной заменой железобетонных и стальных труб.
Также при обследовании выявлено, что в зоне эксплуатации коммуникаций выделены земельные участки под строительство зданий и сооружений и даже есть факты застройки самих водоводов. Для гарантированного водоснабжения потребителя быстрое восстановление поврежденных участков имеет большое значение. А в связи с размещением объектов прямо на трассе водоводов возникает проблема восстановления аварийных участков в установленные сроки.
•	 Модернизация систем безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, в том числе проектно-изыскательские работы.
Четыре объекта АО «Водоканал» Распоряжением Губернатора Ивановской области от 04.09.2008 № 386-р отнесены к объектам жизнеобеспечения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.08.1992  № 587 объекты подлежат обязательной государственной охране. В соответствии с нормативными документами данные объекты должны быть оборудованы системами антитеррористической защищенности.
В соответствии с правилами пожарного режима, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 все объекты должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре.
•	 Модернизация системы автоматического управления технологическими процессами АО «Водоканал», в том числе проектно-изыскательские работы.
Модернизация системы автоматического управления технологическими процессами решает следующие задачи:
1.	Повышение энергоэффективности работы оборудования;
2.	Повышение качества предоставляемых услуг;
3.	Повышение надежности работы систем и предотвращение аварийных ситуаций;
4.	Уменьшение времени реакции персонала на аварийные ситуации в случае их возникновения;
5.	Накопление технологических данных в архивах для последующего анализа;
6.	Уменьшение человеческого фактора в работе системы.
•	 Модернизация повысительных насосных станций города Иванова, в том числе проектно-изыскательские работы.
Модернизация повысительных насосных станций города Иванова является одним из важнейших мероприятий для ресурсоснабжающих организаций.
Данные мероприятия позволят модернизировать сложившуюся схему водоснабжения в городе и привести ее к более современному и экономически выгодному варианту.
В случае переноса насосного оборудования в подвальные помещения жилых домов, естественно при условии соблюдения всех действующих норм и правил, город сможет исключить наличие устаревших зданий повысительных насосных станций,            у которых истекает срок службы и которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, живущих в многоквартирных домах.
Также в случае реализации данных проектов уменьшается наличие подземных коммуникаций, смотровых колодцев, необходимых для их эксплуатации.
По итогам реализации данного проекта АО «Водоканал» сможет минимизировать затраты на эксплуатацию и содержание имущества, а также уменьшить затраты, заложенные в тариф потребителям. 
Большинство существующих насосных станций были в эксплуатации на протяжении более тридцати лет. Этот факт является причиной ненадежности эксплуатации, дополнительных расходов, высокой частоты ремонтного обслуживания и низкой эффективности использования энергии. Поэтому старые насосные станции должны быть модернизированы. Результатом будет улучшение эффективности работы насосной станции, значительная экономия электроэнергии и, следовательно, более низкая стоимость перекачиваемой воды. Также в связи вступлением в силу поправок в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Закрытая система ГВС предполагает наличие особого оборудования для подогрева холодной воды и поставки ее жителям дома в качестве горячей. Тем самым возрастет нагрузка на систему водоснабжения. Для оптимизации процесса водоснабжения и повышения эффективности работы насосного оборудования АО «Водоканал» реализуется программа по стабилизации гидравлического режима, устраняющая нежелательные изменения напоров. Данная программа направлена на качественное регулирование нагрузки на внутридомовую систему водоснабжения после насосного оборудования при переносе насосного оборудования из отдельно стоящих зданий в подвальные помещения многоквартирных жилых домов. Как правило, часть здания, в которой размещено насосное оборудование (ПНС), совмещена с частью здания, в котором размещается оборудование Ивгортеплоэнерго. В настоящее время Ивгортеплоэнерго провело программу по изменению гидравлического режима, в результате часть здания ПНС остается без отопления. 
•	 «Строительство Водовода от Худынинской плотины до очистной напорной водопроводной станции - I в м. Авдотьино».
ОНВС-1 является важнейшей частью системы водоснабжения города Иванова,       от надежности работы которой зависит эпидемиологическое благополучие и здоровье населения города. ОНВС-1 снабжает водопроводной водой около 60% населения города.
Обеспечение населения города Иванова и Ивановской области качественной питьевой водой является одной из важных проблем, вызванной сложностью формирования водоотведения, неоднозначной динамикой сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы и недостаточностью водоснабжения из других источников, в том числе подземного водоснабжения.
Основные проблемы в области водоснабжения связаны с антропогенным и техногенным загрязнением объектов водоснабжения.
Санитарное состояние поверхностных водоемов в черте города Иванова остается неудовлетворительным. Это создает эпидемиологическое неблагополучие на территории города по острым кишечным инфекциям. Сложившаяся на водоемах санитарная обстановка обусловлена дисбалансом водопотребления и водоотведения (развитие сетей канализации существенно отстает от развития водопроводных сетей), отсутствием локальных очистных сооружений.
Качество воды  централизованной системы питьевого водоснабжения  города Иванова по основным показателям и органолептическим свойствам соответствует требованиям санитарного законодательства,  за исключением показателей железа общего, цветности и мутности, что обусловлено явлениями природного характера (неблагоприятные метеоусловия, паводки, цветение сине-зеленых водорослей), а также особенностями химического состава исходной воды и существующего технологического режима очистных сооружений ОНВС-1. Имеющаяся на станции классическая двухступенчатая схема очистки воды не позволяет достигнуть основных показателей качества до нормативов по основным «диктующим» показателям.
В целом по микробиологическим показателям поверхностные водоемы в черте города имеют потенциально высокую степень эпидемиологической опасности и непригодны для хозяйственно-питьевого водопользования.
Население областного центра, предприятия и организации обеспечиваются питьевой водой из водопроводных сооружений в местечке Авдотьино и местечке Горино.
Целью реализации проекта является приведение качества питьевой воды, подаваемой потребителям в сеть, до нормативов СанПиН, а строительство водовода позволит доставлять на станцию водоподготовки сырую воду из водохранилища, минуя участок реки, дающий наибольшее загрязнение. Реализация этого проекта является неотъемлемой частью большого проекта реконструкции системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотино.
Для приведения и обеспечения стабильного качества воды, подаваемой потребителям, необходима модернизация системы водоподготовки на ОНВС-1 в              м. Авдотьино и строительство водовода от плотины Уводьского водохранилища до ОНВС-1. Для доведения исходной воды до качества, соответствующего требованиям СанПиН круглый год, АО «Водоканал» предлагает к реализации проект «Строительство двух ниток водовода Уводьская плотина – ОНВС-1 м. Авдотино», в рамках которого предусматривается строительство двух ниток водовода с территории Уводьского водохранилища до территории существующего водозабора. Это позволит решить одну из основных проблем главных водопроводных очистных сооружений города Иванова, расположенных в м. Авдотино, - отсутствие приемлемого качества исходной (речной) воды, большая сезонность параметров загрязнения, не дающая возможность наладить должным образом технологию очистки подаваемой воды на технологию очистки.
Одной из основных сложностей в реализации данного проекта является определение коридора для его прокладки в связи с тем, что в районе, предполагаемом для строительства коммуникации, все земельные участки находятся в частной собственности и планируется дальнейшая застройка территории.
По итогам реализации проектных решений по строительству двух ниток водовода Уводьская плотина – ОНВС-1, направленных на повышение эффективности и надежности работы станции водоподготовки, повысит качество поступающей (речной) воды, соответствующего нормативным требованиям, имеет так же экологическое значение и позволит уменьшить влияние рассматриваемого объекта на окружающую природную среду. 
Качество воды в реке Уводь у водозаборного ковша ОНВС-1 характеризуется высокой мутностью, цветностью, повышенным содержанием органических соединений, железа, марганца, а также болотным и дустовым запахом, в связи с попаданием реки Чернавка и других.
Реализация указанного проекта приведёт к улучшению качества воды по органолептическим показателям, уменьшению концентрацию железа, марганца.
•	 Строительство сооружений ГЭС на Уводьском водохранилище, в том числе проектно-изыскательские работы.
Основным источником водоснабжения города Иванова является Уводьское водохранилище, расположенное в районе д. Худынино Ивановского района. Составной частью данного комплекса гидротехнических сооружений (далее по тексту – ГТС) является Худынинская плотина, во время строительства которой конструктивно была предусмотрена возможность сооружения ГЭС.
	Исходя из общего объема водохранилища, мощность вновь построенной ГЭС позволит полностью закрыть потребности в электроэнергии комплекса ГТС, а также частично покрыть электропотребление ОНВС-1, что, несомненно, увеличивает надежность водоснабжения города.
	Отдельно стоит отметить, что ГЭС дает экологически чистую энергию и не имеет негативного влияния на окружающую среду.
•	 Строительство бытовых помещений на ГТС.
Усиление контрольно-пропускного режима на гидротехнических сооружениях, обеспечение оперативного реагирования сотрудниками Росгвардии,  предотвращение несанкционированного проникновения лиц на водные объекты ГТС.
•	 Реконструкция по проекту «Доведение качества подземной природной воды по железу, барию, и сероводороду до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 на водозаборе в       м. Горино по ул.2-я Ягодная», в том числе проектно-изыскательские работы.
Качество воды, подаваемой для питьевого водоснабжения должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества».

Показатели	Ед. измерения	До мероприятия
Скв.1/ Скв.2	После доочистки	
Барий	мг/дм3	0,15 / 0,2	0,1	
Сероводород	мг/дм3	0,01/ 0,01	0,003	
Железо общ.	Мг/дм3	0,5/ 0,5	0,3	

•	 Реконструкция по проекту «Доведение качества подземной природной воды по барию, бору, железу до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 на водозаборе в д. Кочорский», в том числе проектно-изыскательские работы.
Качество воды, подаваемой для питьевого водоснабжения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества».

Показатели	Ед. измерения	До мероприятия
Скв.2/ Скв.1	После доочистки	
Барий	мг/дм3	0,2 / 0,15	0,1	
Бор	мг/дм3	1,0/ 1,1	0,5	
Железо общ.	Мг/дм3	0,5/ 0,6	0,3	

•	 Реконструкция по проекту «Доведение качества подземной природной воды по барию, бору и нитратам до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 на водозаборе ОСК              д. Богданиха», в том числе проектно-изыскательские работы.
Качество воды, подаваемой для питьевого водоснабжения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества».

Показатели	Ед. измерения	РЧВ до мероприятия	После доочистки	
Бор	мг/дм3	2,0	0,5	
Барий	мг/дм3	0,5	0,1	
Железо	мг/дм3	0,4	0,3	

•	 «Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново» с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства.
Внедрение проекта по реконструкции станции ОНВС-1 позволит обеспечить надлежащее качество питьевой воды. При проведении процесса коагуляции можно полностью удалить взвешенные вещества, значительно снизить бактериальное загрязнение и величину цветности, содержание железа, уменьшить концентрацию общих органических загрязнений, характеризуемых показателем перманганатной окисляемости.
Проект включает следующие основные компоненты: 
- Реконструкция водозабора сырой воды с установкой новых решеток грубой очистки на входе и двух новых вертикальных решеток тонкой очистки с автоматической промывкой внутри здания водоприемного колодца. 
- Замена насосного оборудования в насосной станции 1 подъёма. Сооружение новой пристройки к зданию для размещения электрического оборудования – КРУ-6 кВ     с трансформаторной подстанцией 400 КВА. 
- Новое производственное здание с полностью новыми технологическими установками для очистки воды, включая реагентную коагуляцию сульфатом алюминия. Процесс будет включать флокуляцию, отстаивание в пластинчатых отстойниках, фильтрацию и двухступенчатое обеззараживание ультрафиолетом и гипохлоритом натрия. Предусмотрена возможность введения порошкового активированного угля в технологический процесс. В здании ВОС разместится новая трансформаторная подстанция 6/0,4кВ 2000 КВА. Новое производственное здание будет расположено между существующим РЧВ № 4 и насосной станцией 1 подъёма.
- Новый участок обезвоживания осадка с использованием фильтр-прессов. Обезвоживание будет осуществляться в новом здании, расположенном между новым производственным зданием и рекой.
Установка оборудования для хранения и дозирования реагентов. Оборудование для хранения, подготовки и дозирования реагентов будет располагаться в существующем здании «Электролизная установка», где находится оборудование для производства гипохлорита натрия, и в новом здании очистки воды.
Строительство новой распределительной насосной станции 2 подъёма. Насосная станция будет расположена к западу от резервуаров 1 и 2.
•	Реконструкция Головной насосной станции, расположенной в д.Пеньки, Приволжского района, Ивановской области, в том числе проектно-изыскательские работы.
Основной целью реконструкции Головной насосной станции, расположенной в     д. Пеньки, является замена морально и физически устаревшего насосного оборудования и системы управления с учетом  всех  современных требований, предъявляемых к такого рода оборудованию. Устаревшее или находящееся в плохом техническом состоянии насосное оборудование  приводит к увеличению затрат на эксплуатацию станций, а также может оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, реконструкция Головной насосной станции, расположенной в д. Пеньки, вызвана необходимостью   внедрения  приборов учета  и приборов дистанционного наблюдения.
•	 Приобретение основных средств.
Необходимость обновления основных фондов обусловлена естественными процессами износа основных средств производства. Износ основных фондов АО «Водоканал» по состоянию на 01.01.2018 составляет более  80%.  Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы предприятия необходимо систематическое обновление основных фондов, в том числе физически и морально устаревших. Экономический эффект обновления основных фондов выражается в росте производительности труда, снижении затрат, улучшении условий труда.  
Реализация мероприятий инвестиционной программы невозможна без приобретения необходимого оборудования.
В разделе приобретение основных средств указаны основные средства, не входящие в сметы строительства и модернизации.».
1.4.1.	В пункте 7.1 таблицу «Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения города Иванова» изложить в следующей редакции:  
«
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	
			План	План	План	План	План	
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)	
1.1.	Дпс  - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	

%	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	
1.2.	Дпрс  - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 	

%	11,0	10,0	8,0	7,0	5,0	
2. Показатели надежности и бесперебойности	
2.1	Пн - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 	

ед./км.	0,43	0,43	0,40	0,39	0,38	
3. Показатели энергетической эффективности	
3.1	Дпв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	
%	12,4	12,4	12,3	12,3	12,2	
3.2	Урп -Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 	кВт*ч/ куб.м	0,4545	0,4545	0,5692	0,5692	0,5694	
3.3	Урп -Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 	кВт*ч/ куб.м	0,0427	0,0427	0,0427	0,0427	0,0427	
».
1.2. В приложении № 2 «Схема  водоотведения города Иванова на период до 2023 года»:
1.2.1. В пункте 2.1 таблицу «Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения» изложить в следующей редакции:
«
Наименование 	Ед.изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Пропуск стоков ч/з ОСК	т.м3	51 588	44 988	42 991	44 145	46 086	
Пропуск стоков ч/з ГНС	т.м3	40 239	35 091	33 533	34 432	35 947	
Прием стоков	т.м3	34 614	32 829	32 248	32 499	32 031	
».
1.2.2. В пункте 2.5 таблицу «Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 2014 - 2023 гг» изложить в следующей редакции:
«
Наименование 	Ед.изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
Пропуск стоков ч/з ОСК	т.м3	44 988	42 991	44 145	46 086	44 338	
Пропуск стоков ч/з ГНС	т.м3	35 091	33 533	34 432	35 947	34 584	
Прием стоков	т.м3	32 829	32 248	32 499	32 031	33 182	

Наименование 	Ед.изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
Пропуск стоков ч/з ОСК	т.м3	43 848	43 323	42 877	42 392	41 983	
Пропуск стоков ч/з ГНС	т.м3	34 201	33 792	33 444	33 066	32 747	
Прием стоков	т.м3	33 182	33 182	33 182	33 182	33 182	
».
1.2.3. Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» дополнить следующими мероприятиями:
•	 Строительство канализации к объектам капитального строительства города Иванова, в том числе проектно-изыскательские работы.
Для предоставления условий подключения к сетям водоотведения объектов капитального строительства требуется получение технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и заключение договора на подключение с указанием предполагаемого размера нагрузки ресурса.
Организация коммунального комплекса, эксплуатирующая сети инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, осуществляет мероприятия по увеличению их мощности и пропускной способности за границами земельного участка.
•	 Строительство напорной канализации от посёлка Ново – Талицы, в том числе проектно-изыскательские работы.
В настоящее время сложилась неблагоприятная экологическая обстановка из-за отсутствия исправной централизованной системы водоотведения в данном районе.
От сложившейся обстановки из-за отсутствия водоотведения страдает более 2000 граждан, около 25 предприятий, включая социально значимые объекты, такие как детские сады, школа, медицинские учреждения.
Ввиду частых растеканий хозяйственно-бытовой канализации в данном районе происходит насыщение и заражение почвы сточной жидкостью.
Целью проведения мероприятий по строительству канализационных линий является обеспечение граждан и предприятий указанного района качественной услугой водоотведения. 
•	 Строительство напорной канализационной линии от КНС №10 до КНС №11 в городе Иванове, в том числе проектно-изыскательские работы.
Существующие сети системы водоотведения эксплуатируются с 1925 года и не позволяют обеспечить отвод всего объема стоков без капитального ремонта, поскольку уже в настоящее время наполнение в момент максимальной нагрузки составляет 90-100%, что значительно превышает требуемые по нормативу нагрузки. Канализационные сети имеют большой физический износ. 
Канализационная линия, построенная открытым способом, введена в эксплуатацию в 1983 году. Канализация обеспечивает прием и транспортирование хозяйственно-фекальных стоков от м. Богородское и м. Лесное. С технологической точки зрения канализация выстроена с низкой степенью надежности и является практически                 неремонтопригодной в некоторой его части.	Для подтверждения фактического состояния было проведено обследование. По результатам обследования канализации состояние её признано аварийным. 
Необходимо экстренно принимать меры по проведению ремонтно-восстановительных работ с полной заменой  труб.
В последнее время наблюдается тенденция к росту числа аварий на коммуникациях. Это связано с перегруженностью системы водоотведения, её высокой физической и моральной изношенностью. В данной ситуации резко возрастает вероятность физического разрушения и снижение пропускной способности, что может парализовать работу вышеуказанных районов жизнеобеспечения города, привести к экологической катастрофе и крайне неблагоприятной эпидемиологической, социальной и экономической ситуации в областном центре.
Учитывая неудовлетворительное техническое состояние линии канализации, возникла необходимость реконструкции для повышения надежности функционирования системы водообеспечения м. Богродское и м. Лесное города Иванова.
•	 Строительство напорной канализации от проектируемой подземной канализационной насосной станции, расположенной на территории Ивановского района, в районе плотины на реке Харинка, до канализационной камеры № 86 Восточного коллектора.
Необходимо выполнить подключение канализационной линии от станции ОНВС-2 к городским хозяйственно-бытовым сетям с целью прекращения сброса сточных вод в реку Харинка и снижения негативного воздействия на окружающую среду, что приведёт к снижению платы за негативное воздействие. 
•	 Строительство станций для слива ЖБО, в том числе проектно-изыскательские работы.
Одной из глобальных проблем города Иванова являются несанкционированные сливы жидких бытовых отходов в систему канализации, что приводит к бесконтрольному сливу отходов и нарушению экологической обстановки на территории населенного пункта.
АО «Водоканал», учитывая сложившуюся ситуацию в городе, для восстановления безопасной и благоприятной экологической обстановки, а также для обеспечения комфортного проживания жителей, приступает к проектированию и строительству сливных станций.
Выбор места устройства сливной станции напрямую зависит от территории сбора, где в основном размещен частный сектор, имеющий выгребные ямы и предпочтительно в районе уже существующих  КНС. В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Сливные станции следует располагать на территории очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков или в непосредственной близости от них. Допускается размещать сливные станции вблизи канализационных коллекторов с диаметрами не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20% общего расчетного расхода по коллектору».
При проектировании сливных станций будут предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов, индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сооружений, конструкций и изделий заводского изготовления и т. п.
Строительство сливных станций поможет остановить бесконтрольные сливы ЖБО с нарушениями всех существующих норм и правил. 
При строительстве сливных станций АО «Водоканал» будут соблюдены все санитарные нормы и требования, а также будет разработан и согласован проект с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области.
В настоящий момент обществом получено предварительное согласование размещения земельных участков, с условием разработки мероприятий по сокращению СЗЗ и согласованием проектной документации.
Таким образом, строительство и ввод в эксплуатацию сливных станций в указанных районах, поможет решить существующие проблемы с несанкционированными сливами жидких бытовых отходов в неположенных местах, тем самым поможет улучшить экологическую обстановку в указанном районе, а также качество жизни жителей города Иваново.
•	 Реконструкция канализационных коллекторов Д-3000мм, Д=1000-1600мм, Д=1420мм, д=1020мм в городе Иванове, в том числе проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства.
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, отводятся на очистку все городские хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории города Иванова. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки стоков и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется решению проблемы надежности ее работы.
Целью развития централизованной системы водоотведения города Иванова являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям; 
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Целью проведения мероприятий по реконструкции городского канализационного коллектора d = 3000 мм является приведение его в 100 % рабочее состояние, обеспечение бесперебойной услуги водоотведения потребителей и избежание экологической катастрофы на территории населенных пунктов в случае аварийной ситуации. 
Основным результатом реконструкции будет являться повышение качества водоотведения, отсутствие аварийных ситуаций, постоянное и качественное оказание услуг водоснабжения, а также сохранность и поддержание благоприятной экологической обстановки.
Экологический и экономический эффекты от реализации данного проекта можно выразить в оценке риска возникновения аварийной ситуации и попадания в реку Уводь неочищенного канализационного стока.
•	 Модернизация системы водоотведения д. Богданиха и п. Кочорский в Ивановском районе.
Д. Богданиха и д. Кочорский имеют централизованную систему канализации. 
Самотечные Канализационные сети проложены из чугунных, керамических трубопроводов диаметром от 150 до 300 мм общей протяженностью 4820 м, в подземном варианте.
Износ существующих канализационных сетей по Богданихскому сельскому поселению составляет более 70%.
В системе канализации Богданихского сельского поселения канализационные насосные станции отсутствуют.
На канализационных сетях построены промежуточные колодцы.
В Богданихском сельском поселении на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми.  Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м. 
В Богданихском сельском поселении в настоящее время функционирует один комплекс очистных сооружений, расположенный в м. Богданиха.
Ввиду большой степени износа существующих канализационных сетей и отсутствия долгого времени технического и капитального ремонта на коммуникациях целью проведения мероприятий на канализационных сетях является обеспечение граждан и предприятий указанных районов качественной услугой водоотведения. 
•	 Реконструкция канализационных очистных сооружений. I этап. Реконструкция сооружений биологической очистки, в том числе проектно-изыскательские работы. 
Модернизация и реконструкция сооружений биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием сточных вод до производительности 200 тыс. кубических метров в сутки. Рост стоимости энергопотребления, резкий рост экологических штрафов вследствие невозможности обеспечить на существующих очистных сооружениях требуемое качество очистки воды, рост стоимости утилизации осадков привели к решению о необходимости реконструкции биологической очистки очистных сооружений. Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов использовать растворенные и коллоидные органические загрязнения в качестве источника питания в процессах своей жизнедеятельности. Искусственное культивирование микроорганизмов в специально созданных для них благоприятных внешних условиях (состав питательной среды, избыток растворенного кислорода, температура) резко ускоряет биологическую очистку сточных вод. 
•	 Реконструкция канализационных очистных сооружений. II этап. Строительство системы доочистки биологически очищенных сточных вод на ОСК д. Богданиха, в том числе проектно-изыскательские работы.
Реализация проектных решений по строительству системы доочистки и обеззараживания сточных вод на ОСК д. Богданиха имеет важное экологическое значение и позволит уменьшить негативное влияние производства на окружающую природную среду. 
Принятые решения обеспечат сброс в реку Уводь сточных вод, содержащих загрязняющие вещества и микроорганизмы на уровне Российского законодательства.
Экономия за счёт сброса недостаточно очищенных сточных вод после реализации II этапа реконструкции приведена в таблице.

Наименование загрязняющего
вещества	Сумма платы в рублях	Сумма платы
всего
(без реализации проекта)	Сумма платы
всего
(с реализацией 1-го этапа проекта)	Сумма платы
всего
(с реализацией 2-го этапа проекта)	
	НДС	ВСС	Сверхли-митный сброс				
Взвешенные вещества	33426,17	-	1438678,94	1472105,11	21546,32	9274,02	
Нефтепродукты	168872,24	-	-	168872,24	15967,54	15967,54	
Сухой остаток	16421,21	-	186244,85	202666,06	16421,21	16421,21	
Хлориды	17125,8	-	-	17125,8	10002,21	10002,21	
БПК полн.	41277,58	-	4096273,98	4137551,56	41277,58	40564,35	
Аммоний-ион	36644,62	-	3401154,17	3435798,79	34644,62	27149,89	
Нитрит-ион	33656,48	-	10738028,65	10771685,13	233093,05	205093,62	
Нитрат-ион	33777,93	-	825791,75	859569,68	33777,93	27307,44	
Фосфаты (Р)	41665,66	-	10711667,03	10753332,69	287634,55	257320,35	
СПАВ (общ.)	2394,89	-	267511,23	269906,11	2394,89	2394,89	
Медь	42313,88	-	18247862,48	18290176,36	5419703,31	33453,54	
Цинк	41679,03	-	8096028,92	8137707,95	41679,03	33453,54	
Хром 6+	0	-	-	-	-	0	
Хром 3+	0	-	-	-	-	0	
Никель	0	-	-	-	-	0	
Кадмий	0	-	-	-	-	0	
Сульфиды	0	-	-	-	-	0	
Сульфаты	33448,6	-	-	33448,6	25227,02	25227,02	
Железо (общ.)	174850,91	-	-	174850,91	33687,03	27065,37	
ВСЕГО	715 555	-	58 009 242	58 724 797	6 217 056	730 695	

•	 Реконструкция очистных сооружений в д. Богданиха. «Строительство узла термомеханической обработки осадка».
Термическая обработка позволяет в несколько раз снизить массу и объем осадка, получить сухой сыпучий продукт, полностью освобожденный от патогенных микроорганизмов. После термической обработки, в зависимости от состава осадка можно использовать его как органо-минеральное удобрение, либо при рекультивации нарушенных земель, как инертный слой при рекультивании и эксплуатации полигонов ТКО, либо как присадочный материал при обезвоживании и сушке осадка, а также в качестве твердого топлива. Достоинством термомеханической обработки осадка является снижение расходов на утилизацию осадков.
•	 Объединение РУ-6кВ ТП-1 и РУ-6кВ ТП-2 в единое распределительное устройство 6 кВ в здании КНС очистных сооружений канализации.
Существующие распределительные устройства (далее – РУ)  6 кВ введены в эксплуатацию одновременно с очистными сооружениями канализации (далее по тексту – ОСК) в 1976 году и расположены по адресу: Ивановский р-н, д. Богданиха. В настоящее время срок эксплуатации оборудования РУ – 6 кВ истек, оно морально устарело, находится в изношенном состоянии и требует замены. Также в 2016 году введен в эксплуатацию энергоцентр на базе газопоршневых установок (далее по тексту – ГПУ). В связи с тем, что энергоцентр работает параллельно с внешней электрической сетью, появилась необходимость реструктуризации электроснабжения от внешней сети. Таким образом требуется строительство нового объединенного РУ – 6 кВ, которое отвечает современным требованиям к системам электроснабжения, а именно с длительным сроком эксплуатации (основные компоненты таких РУ не требуют обслуживания в течение 30 лет), с микропроцессорными устройствами контроля, защиты и автоматики, позволяющими интегрировать всю систему в АСУ ТП верхнего уровня. Интеграция в АСУ ТП верхнего уровня позволяет оптимизировать управление системой электроснабжения в целом, что повышает надежность и оперативность процесса очистки сточных вод, осуществляемого сооружениями.
•	Реконструкция двухсекционного РУ 6кВ,  расположенного в помещении ГНС-1 по адресу: г.Иваново, ул.Смирнова, д.107.	
Существующее распределительное устройство (далее по тексту – РУ) 6 кВ, расположенное в помещении ГНС-1 по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д. 107, введено в эксплуатацию в 1959 году. В настоящее время срок эксплуатации оборудования РУ – 6 кВ истек, оно морально устарело, находится в изношенном состоянии и требует замены, а помещение, в котором оно находится, граничит с помещением с агрессивной средой. Таким образом требуется строительство в помещении с нормальной средой нового           РУ –   6 кВ, которое отвечает современным требованиям к системам электроснабжения, а именно с длительным сроком эксплуатации (основные компоненты таких РУ не требуют обслуживания в течение 30 лет), с микропроцессорными устройствами контроля, защиты и автоматики, позволяющими интегрировать всю систему в АСУ ТП верхнего уровня. Интеграция в АСУ ТП верхнего уровня позволяет оптимизировать управление системой электроснабжения в целом, что повышает надежность и оперативность процесса транспортировки сточных вод, осуществляемого станцией.
•	 Строительство навеса на территории ОСК за котельной.
Внедрение проекта по строительству навеса над инертными материалами, применяемыми для восстановления дорожного покрытия после выполнения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, необходимо для осуществления задачи хранения материалов в условиях  оптимальной влажности в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушение данных требований  приводит к снижению исходного качества инертных материалов и, как следствие, влияет на качество восстановительных работ (ремонт тротуаров, проезжей части дорог и т.п.) и нарушению гарантийных сроков эксплуатации, предъявляемых к соответствующему типу материала, подлежащему хранению в складских условиях.
Для производства работ по восстановлению благоустройства, после проведения раскопок районами В/Сеть и К/Сеть, требуются сыпучие материалы (песок, щебень, а/б крошка), согласно СниП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», сыпучие материалы должны быть определенной влажности, а в зимний период запрещается содержание в них снега и льда.
В настоящее время на существующем складе инертных (сыпучих) материалов данные материалы хранятся под открытым небом, это может повлиять на качество работ по обратной засыпке, после раскопок районами В/Сеть и К/Сеть, в летний период, а особенно в зимний.
     В связи с этим необходимо строительство крытого навеса на территории ОСК.
•	 Реконструкция насосной станции сырого осадка (НСО-1), расположенной на территории ОСК д. Богданиха, в том числе проектно-изыскательские работы.
В процессе осветления сточных вод в первичных отстойниках происходит осаждение взвешенных веществ и коллоидных частиц, а также удаление всплывающих веществ. Сырой осадок, образующийся в процессе их осаждении и являющийся отходом производства,  подлежит постоянному удалению с заданными параметрами влажности и расхода для обеспечения стабильной работы узла обработки осадка: метантенков и цеха  механического обезвоживания. Для стабильного процесса вывода сырого осадка из первичных отстойником требуется реконструкция насосной станции сырого осадка с заменой устаревшего насосного и вспомогательного оборудования, а также оснащение КИПиА. 
•	 Реконструкция иловой насосной станции, расположенной на территории ОСК       д. Богданиха, в том числе проектно-изыскательские работы.
Замена устаревшего насосного оборудования в иловой насосной станции на более мощное по производительности и энергоэффективности обеспечит стабильность процессов по перекачке избыточного ила  и опорожнения элементов очистных сооружений.
•	 Реконструкция песколовок, расположенных на территории ОСК д. Богданиха, в том числе проектно-изыскательские работы.
Реконструкция горизонтальных песколовок с применением сепараторов для отделения песка из сточной воды с последующим его удалением по системе шнековых транспортёров обеспечит необходимую степень механической очистки стоков на данном этапе. Кроме того, технологические решения позволят регулировать скорость движения сточной воды в сооружениях на уровне регламентируемых значений 0,15-0,3 м/с.
•	 Строительство навеса на складе инертных материалов на территории производственной базы, пр. Строителей, 4А.
Внедрение проекта по строительству навеса над инертными материалами, применяемыми для восстановления дорожного покрытия после выполнения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, необходимо для осуществления задачи хранения материалов в условиях оптимальной влажности в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушение данных требований  приводит к снижению исходного качества инертных материалов и, как следствие, влияет на качество восстановительных работ (ремонт тротуаров, проезжей части дорог и т.п.) и нарушению гарантийных сроков эксплуатации, предъявляемых к соответствующему типу материала, подлежащему хранению в складских условиях.
Для производства работ по восстановлению благоустройства, после проведения раскопок районами В/Сеть и К/Сеть, требуются сыпучие материалы (песок, щебень, а/б крошка), согласно СниП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», сыпучие материалы должны быть определенной влажности, а в зимний период запрещается содержание в них снега и льда.
В настоящее время на существующем складе инертных (сыпучих) материалов данные материалы хранятся под открытым небом, это может повлиять на качество работ по обратной засыпке, после раскопок районами В/Сеть и К/Сеть, в летний период, а особенно в зимний.
     В связи с этим необходимо строительство крытого навеса на складе инертных (сыпучих) материалов.
•	 Строительство центрального материального склада на производственной  базе,    пр. Строителей, 4А.
Основное назначение склада — хранение материально-технических запасов и обеспечение бесперебойного выполнения работ по содержанию и ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.
Необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов существует на всех стадиях движения материального потока.
Для безопасного хранения материальных ценностей на складе необходимо создать условия, соответствующие правилам хранения продукции. Склады должны быть оборудованы специальными устройствами для хранения материалов (стеллажами, бункерами, резервуарами и т. п.), обеспечены исправными весами, измерительными приборами и мерной тарой.
Наличие и объем запасов на материальном складе оказывают существенное влияние на экономические показатели работы организации.
Адресные закупки не всегда целесообразны, так как повышают зависимость от сроков поставки, увеличивают время от момента возникновения потребности до получения необходимого товара, усложняют планирование работы.
В целях проведения оперативного ремонта и устранения аварийных ситуаций на объектах систем водоснабжения и водоотведения необходим запас ТМЦ, для хранения которых в соответствии с правилами хранения предусмотрен склад.
•	 Строительство пристройки к зданию по пр. Строителей, 4Б. Литер А.
Технологический процесс предприятия требует постоянного заполнения водой машин для дальнейшего использования в процессе эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения. Для оптимизации технологического процесса заправки водой комбинированных машин, осуществляющих промывку системы, необходимо строительство дополнительного здания. Практика использования закрытых помещений показала, что с учетом всех затрат расходы на заправку машин сократились вполовину. Долгий простой автомобиля на открытом месте может негативно сказаться на его состоянии, но многих проблем можно избежать при создании закрытого помещения. Результатом нововведения является экономия средств на ремонт автомобилей и сокращение логистических издержек.
•	 Модернизация канализационных насосных станций (КНС).
Одним из направлений модернизации является модернизация распределительных устройств 6 кВ канализационных насосных станций. Существующие распределительные устройства (далее по тексту – РУ) 6 кВ, расположенные в канализационных насосных станциях (далее по тексту – КНС), введены в эксплуатацию более 40 лет назад. В настоящее время срок эксплуатации оборудования РУ – 6 кВ истек, оно морально устарело, находится в изношенном состоянии и требует замены. Таким образом требуется строительство новых РУ – 6 кВ, которые отвечают современным требованиям к системам электроснабжения, а именно с длительным сроком эксплуатации (основные компоненты таких РУ не требуют обслуживания в течение 30 лет), с микропроцессорными устройствами контроля, защиты и автоматики, позволяющими интегрировать всю систему в АСУ ТП верхнего уровня. Интеграция в АСУ ТП верхнего уровня позволяет оптимизировать управление системой электроснабжения в целом, что повышает надежность и оперативность процесса водоотведения, осуществляемого станциями.
•	 Строительство блочно-модульной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ по пр. Строителей, 4А, в том числе проектно-изыскательские работы. 
Электроснабжение комплекса производственных и административных зданий по адресу: пр. Строителей, 4а, осуществляется от трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (2*400 кВА) (далее по тексту ТП-6/0,4), которая расположена в отдельно стоящем здании, требующем капитального ремонта.
Подстанция введена в эксплуатацию в конце 70-х годов прошлого столетия. В настоящее время срок эксплуатации оборудования ТП-6/0,4 истек, оно морально устарело, находится в изношенном состоянии и требует замены. Таким образом требуется строительство новой ТП-6/0,4, которая отвечает современным требованиям к системам электроснабжения, а именно с длительным сроком эксплуатации (основные компоненты таких ТП не требуют обслуживания в течение 30 лет), с системой автоматического включения резерва, с устройствами компенсации реактивной мощности, а также с микропроцессорными устройствами контроля, защиты и автоматики, позволяющими интегрировать всю систему в АСУ ТП верхнего уровня, позволяющей оптимизировать управление системой электроснабжения.
•	 Приобретение основных средств.
Необходимость обновления основных фондов обусловлена естественными процессами износа основных средств производства. Износ основных фондов                   АО «Водоканал» по состоянию на 01.01.2018 составляет более  80%.  Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы предприятия необходимо систематическое обновление основных фондов, в том числе физически и морально устаревших. Экономический эффект обновления основных фондов выражается в росте производительности труда, снижении затрат, улучшении условий труда.  
Реализация мероприятий инвестиционной программы невозможна без приобретения необходимого оборудования.
В разделе «приобретение основных средств» указаны основные средства, не входящие в сметы строительства и модернизации.
Кроме того, отражение расходов  АО «Водоканал» на приобретение основных средств в инвестиционной программе позволит осуществлять контроль за инвестиционной деятельностью предприятия в целом.».
1.2.2. В разделе 7 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения» таблицу изложить в следующей редакции:
«
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	
			План	План	План	План	План	
1. Показатели надежности и бесперебойности	
1.2	Пн –Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	
ед./км.	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	
2. Показатели качества очистки сточных вод	
2.1	Дсвно -Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 	

%	0	0	0	0	0	
2.2	Дпсвно -Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 	

%	-	-	-	-	-	
2.3	Днн  -Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 	

%	80,0	70,0	50,0	30,0	20,0	
3. Показатели энергетической эффективности	
3.4	Урост - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 	кВт*ч/ куб.м	0,6542	0,9077	0,9077	0,9077	0,9077	
3.5	Урп -Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 	кВт*ч/ куб.м	0,1085	0,1085	0,1085	0,1085	1,1085	
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».