УТВЕРЖДЕНО 
постановлением
Администрации города Иванова
от 04.03.2019 № 254

Задание
на выполнение инженерных изысканий
в границах территории города Иванова по Загородному шоссе

1.	Общие сведения

1.1	Источник финансирования	Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование», утвержденная постановлением Администрации города Иванова 
от 13.11.2018 № 1481	
1.2	Наименование объекта, описание	Территория города Иванова, расположенная по Загородному шоссе, в соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 22.12.2017 № 1777.
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Российская Федерация, город Иваново, шоссе Загородное (плотина на реке Харинка – городская черта);
Ориентировочная протяженность - 869 метра;
Ориентировочная площадь – 9,00 га.

1.3	Стадия проектирования	Инженерно-геодезические изыскания и получение топографической основы, согласованной в установленном порядке для подготовки документации по планировке территории	
1.4	Виды инженерных изысканий	Инженерно-геодезические	
1.5	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях	Топографический план масштаба 1:500 площадью  6,30 га, выполненный ООО «Геопроект» в августе 2016 года 	
1.6	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».	
1.7	Требования к сдаче выполненной работы	Результаты изысканий оформляются в виде технического отчета на бумажном носителе в переплетенном виде (1 оригинал, 1 копия) и в электронном виде на CD-R дисках.
Формат графических материалов - *.dwg (AutоCAD), формат текстовых материалов - *.doc (MSWord), формат растровых изображений - *.tiff, *.jpeg, *.pdf.
Должна быть исключена возможность дополнительной записи на диск. Наклеивание бумаги на поверхность диска недопустимо. Материалы в электронном виде должны иметь название объекта, в отношении которого они разработаны.	
1.8	Иные требования	Наличие соответствующего допуска на выполнение видов работ	

2.	Инженерно-геодезические изыскания

№ п/п	Наименование разделов	Содержание	
2.1	Система координат и высот	Система координат местная (г. Иваново). Система высот Балтийская	
2.2	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	В соответствии с нормативными требованиями	
2.3	Цель работы
	Создание цифрового топографического плана (карты) для последующей разработки документации по планировке территории в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Определение (уточнение) места прохождения надземных и подземных инженерных коммуникаций, автомобильной дороги, железнодорожных путей и иных объектов.
Согласование всех коммуникаций с балансодержателями.
Получение официальной и достоверной информации 
об исходных пунктах.	
2.4	Порядок предоставления исходной информации	Сбор и анализ исходной информации, в объеме необходимом для выполнения инженерных изысканий.
Заказчик оказывает Подрядчику содействие в получении необходимой исходной информации.	
2.5	Технические требования	Цифровой топографический план, созданный методом инструментальной съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 метра, в формате DWG. Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях в полном соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 на бумажном носителе и в формате PDF с оригинальными печатями и подписями исполнителя работ.	
2.6	Состав документации	По окончании работ предоставить отчет об инженерно-геодезических изысканиях с приложением цифрового топографического плана масштаба 1:500.
Топографический план должен быть согласован со всеми службами, в том числе, с инженерными, предусмотренными при выполнении данного вида работ.