ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с пунктом  1 статьи 42 ГК РФ подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
В соответствии с пунктом 12 статьи 1 ГК РФ территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды). В соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» улично-дорожная сеть является самостоятельным элементом планировочной структуры. 
 Подготовка настоящего проекта планировки территории осуществляется с целью выделения улично-дорожной сети и установления границ территорий общего пользования по улице Калинцева (от переулка Лепилова до улицы Стефенсона)  города Иванова (далее – ТОП по ул. Калинцева).
В границах  планируемой территории общего пользования (в пределах, установленных градостроительным регламентом) допускается  размещение следующих объектов капитального строительства:
- водопроводов, линий электропередач, газопроводов, линий связи, канализаций;
- объектов улично-дорожной сети, пешеходных переходов, бульваров, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.
В соответствии с требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования города Иванова, утвержденных решением Ивановской городской Думы от 29.06.2016 №235 (далее – Нормативы) с учетом интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжей части, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны принято достаточное расстояние в красных линиях:
- в границах ТОП по ул. Калинцева – от 16,7 метров до 18,6 метров, как для улиц категории улицы в жилой застройке.
Проезжая часть улицы Калинцева принята двухполосной с шириной полосы движений 3,0м, тротуар с одной стороны проезжей части шириной 1,5м (имеется возможность тротуар выполнить с двух сторон). При этом в границах ТОП по ул. Калинцева имеются все необходимые для жизнедеятельности граждан инженерные сети: газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, частично - водоотведения. Параметры элементов улично-дорожной сети принимать не менее установленных настоящим положением.
Характеристики объектов капитального строительства, расположенных вне ТОП по ул. Калинцева принимать в соответствии с требованиями градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны, установленного в Правилах землепользования и застройки. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Единственным мероприятием развития территории является доведение ул. Калинцева до нормативного состояния, а именно устройство асфальтобетонного покрытия и организация тротуара.