Рекомендуемые параметры

Список изменяющих документов
(в ред. Решения Ивановской городской Думы от 21.02.2018 N 515)	

Таблица 1. Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев
в лотках проезжих частей улиц и проездов

Уклон проезжей части улицы, промилле	Расстояние между дождеприемными колодцами, м	
До 4	50	
5 - 10	60 - 70	
10 - 30	70 - 80	
Свыше 30	Не более 60	
Примечание 1 - пропускная способность одной горизонтальной водоприемной решетки определяется по формуле: при Н <= 1,33 W/I Q = 1/5 IH куб. м/с, при Н >= 1,33 W/I Q = 2WH куб. м/с, где: H - полный напор, равный H1 + V/2; H1 - глубина потока воды на подходе к решетке, м; V - скорость подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв. м; I - длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон.	
Примечание 2 - в населенных пунктах с дождливым климатом расстояния могут уточняться на основании местных данных метеонаблюдений	

Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки
деревьев и кустарников

Наименование посадок	Объем кома, куб. м	Ед. изм.	Размеры посадочных ям, м	Объем ямы, куб. м	Площ. ямы, кв. м	Расход растительной земли при замене	
						50%	100%	
Саженцы без кома:								
хвойные	-	шт.	1,0 x 1,0 x 0,8	0,63	0,79	0,25	0,565	
лиственные	-	шт.	0,7 x 0,7 x 0,6	0,27	0,38	0,11	0,241	
Для деревьев с комом:								
0,8 x 0,8 x 0,5	0,25	шт.	1,5 x 1,5 x 0,85	1,50	1,76	0,48	1,08	
1,0 x 1,0 x 0,6	0,6	шт.	1,9 x 1,9 x 0,85	3,07	3,61	0,99	2,23	
1,3 x 1,3 x 0,6	1,01	шт.	2,2 x 2,2 x 0,85	4,11	4,84	1,24	2,97	
1,5 x 1,5 x 0,6	1,46	шт.	2,4 x 2,4 x 0,85	5,18	5,76	1,49	3,35	
1,7 x 1,7 x 0,6	1,88	шт.	2,6 x 2,6 x 0,85	6,08	6,76	1,68	3,79	
2,0 x 2,0 x 0,6	3,20	шт.	2,9 x 2,9 x 1,05	8,83	8,41	2,25	5,06	
Кустарники:								
Однорядн. живая изгородь б/кома	-	п. м	0,5 x 0,5	0,25	0,5	0,1	0,225	
Двухрядн. живая изгородь б/кома		п. м	0,7 x 0,7	0,35	0,7	0,14	0,315	
Кустарники в группах б/кома	-	шт.	0,5 x 0,5	0,14	0,29	0,057	0,127	
Для кустарников с комом:								
Д - 0,5 Н - 0,4	0,08	шт.	1,0 x 0,65	0,51	0,79	0,17	0,39	
Д - 0,8 Н - 0,5	0,25	шт.	1,5 x 0,85	1,50	1,76	0,48	1,08	
Д - 1,0 Н - 0,6	0,6	шт.	1,9 x 1,9 x 0,85	3,07	3,61	0,99	2,23	

Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников
на 1 га озелененной территории

Количество штук

Типы объектов	Деревья	Кустарники	
Озелененные территории общего пользования	
Парки общегородские и районные	120 - 170	800 - 1000	
Скверы	100 - 130	1000 - 1300	
Бульвары	200 - 300	1200 - 1300	
Озелененные территории на участках застройки	
Участки жилой застройки	100 - 120	400 - 480	
Участки детских садов и яслей	160 - 200	640 - 800	
Участки школ	140 - 180	560 - 720	
Спортивные комплексы	100 - 130	400 - 520	
Больницы и лечебные учреждения	180 - 250	720 - 1000	
Участки промышленных предприятий	150 - 180 <*>	600 - 720	
Озелененные территории специального назначения	
Улицы, набережные <**>	150 - 180	600 - 720	
Санитарно-защитные зоны	В зависимости от процента озеленения зоны <***>	
--------------------------------	
<*> В зависимости от профиля предприятия.	
<**> На 1 км при условии допустимости насаждений.	
<***> В соответствии с санитарными нормами и правилами	
(в ред. Решения Ивановской городской Думы от 21.02.2018 N 515)	

Таблица 4. Доля цветников на озелененных
территориях объектов рекреации

В процентах

Виды объектов рекреации	Удельный вес цветников <*>
от площади озеленения объектов	
Парки	2,0 - 2,5	
Сады	2,5 - 3,0	
Скверы	4,0 - 5,0	
Бульвары	3,0 - 4,0	
--------------------------------	
<*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников	

Таблица 5. Обеспеченность озелененными территориями
участков общественной, жилой, производственной застройки

В процентах

Территории участков общественной, жилой, производственной застройки	Территории озеленения	
Участки детских садов-яслей	Не менее 50	
Участки школ	Не менее 40	
Участки больниц	50 - 65	
Участки культурно-просветительных учреждений	20 - 30	
Участки территории вузов	30 - 40	
Участки техникумов	Не менее 40	
Участки профтехучилищ	Не менее 40	
Участки жилой застройки	40 - 60	
Участки производственной застройки	10 - 15 <*>	
--------------------------------	
<*> В зависимости от отраслевой направленности производства	

Таблица 6. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

В миллиметрах

Уклон пандуса (соотношение)	Высота подъема	
От 1:8 до 1:10	75	
От 1:10,1 до 1:12	150	
От 1:12,1 до 1:15	600	
От 1:15,1 до 1:20	760