Приложение  к Постановлению
Администрации города Иванова 
От ___ № _____

Дизайн-код города Иванова по размещению и внешнему виду 
нестационарных торговых объектов

1.	Термины и определения.
•	Сооружение — объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т. д. 
•	Пешеходная зона тротуара — свободный от преград и препятствий выделенный участок улицы, предназначенный для движения пешеходов.
•	Техническая зона тротуара — участки тротуара, в пределах которых размещаются дорожные знаки, светофорные объекты, приборы освещения, мачты связи, кабельные системы и другое инженерное оборудование.
•	Сервисная зона тротуара — часть придомовой территории жилых домов, иных зданий и сооружений, составляющих фронт улицы. В зоне могут быть расположены входные группы, приямки, уличные кафе, места кратковременного отдыха и палисадники.
•	Проезжая часть — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
•	Посадочная площадка — элемент остановочного комплекса, предназначенный для высадки и посадки пассажиров.
•	Площадка ожидания — элемент остановочного комплекса, предназначенный для ожидания пассажирами прибытия общественного транспорта.
•	Сгруппированные нестационарные торговые объекты (далее – НТО) — два и более НТО, расстояние между которыми менее 0,3 м.
•	Остановочный павильон — элемент остановочного комплекса, предназначенный для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов (осадки, воздействие прямых солнечных лучей, ветер и т. п.).

2.	Конфигурации НТО.
Дизайн-код выделяет два вида конфигурации НТО: одиночные НТО и торговая галерея. На НТО любой конфигурации рекомендуется размещать режимную табличку с указанием фирменного наименования организации и индивидуального предпринимателя, адреса, режима работы.
Одиночные НТО - отдельно стоящие объекты, расстояние между которыми 10 м и более. Между одиночными НТО следует запретить размещение других торговых объектов — любой конфигурации и типа.

Торговая галерея - два и более НТО, расстояние между которыми менее 0,3 м. Зазор между объектами необходимо облицовывать. НТО в группе следует размещать вплотную друг к другу.
Высота сгруппированных НТО должна быть одинаковой. Все НТО в группе следует устраивать одной глубины.
Рекомендуется выполнять общий проект на всю группу объектов, включая проект благоустройства территории размещения объектов и прилегающей территории

3.	Общие правила при размещении и оформлении внешнего вида НТО

Площадки для сбора мусора и пищевых отходов располагаются на расстоянии не менее 25 м от организаций торговли. Допускается сокращать указанное расстояние, исходя из местных условий размещения организаций торговли.

От автозаправочных станций НТО необходимо размещать на расстоянии более 25 м.

НТО не должны мешать подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к элементам инженерной инфраструктуры: объектам энергоснабжения и освещения, колодцам, кранам, гидрантам и другим.

При установке НТО не допускается заглубление фундамента, целостность покрытия не должна быть нарушена
4.	Запреты, применимые при размещении и оформлении внешнего вида НТО

Запрещено размещать киоски и павильоны на территориях, занятых инженерными коммуникациями и их охранными зонами. Размещение киосков и павильонов на указанных территориях допускается только после письменного согласования собственника киоска или павильона с владельцами коммуникаций.
Запрещено складировать товар, упаковку или мусор на элементах благоустройства и прилегающей к НТО территории. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны снижать безопасность движения пешеходов и транспорта.

Запрещено размещать НТО в арках зданий, на цветниках, детских и спортивных площадках, парковках и во дворах. Запрещено размещение НТО совместно с остановочными павильонами. Запрещено размещать киоски и павильоны на грунтовом, травяном и песчаном покрытиях. Если киоск или павильон невозможно разместить на твердом покрытии, необходимо предварительное асфальтирование или покрытие площадки тротуарной плиткой.

5.	Размещение киосков и павильонов относительно зданий и сооружений

1. Минимальное расстояние от киосков и павильонов до глухих фасадов зданий — 2 м.
2. Для безопасности не допускается размещать киоски и павильоны напротив входов в здания. 
3. От границ входных дверей следует отступать в сторону не менее 5 м.
4. Для безопасности не допускается размещать киоски и павильоны на расстоянии менее 25 м от наружных стен технических сооружений.

6.	Размещение НТО относительно пешеходных зон

1.	Не допускается размещать НТО вплотную к пешеходной зоне шириной менее 3 м, чтобы не мешать движению пешеходов. НТО необходимо располагать с отступом от пешеходных зон для организации зоны обслуживания покупателей, так чтобы ширина пешеходной зоны составляла не менее 3 м.
2. Допустимо размещать НТО вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина более или равно 3 м. Ширина пешеходной зоны — свободная часть тротуара, не занятая зоной размещения НТО, сервисной зоной и технической зоной.
3.	На рисунке указана допустимая зона размещения НТО.

7.	Размещение НТО относительно улично-дорожной сети

1. Минимальное расстояние от НТО до границы пешеходного перехода — 5 м.
2. Для безопасности на нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам, на нерегулируемых пешеходных переходах не допускается  размещать НТО в пределах зоны, указанной на рисунке. Относительно хода движения автотранспорта НТО следует размещать после пешеходного перехода, чтобы не закрывать обзор водителю.
3. Не допускается размещение НТО в пределах зоны, указанной на рисунке.
4. Минимальное расстояние от края проезжей части до НТО — 1 м. 

8.	Размещение киосков и павильонов относительно элементов благоустройства

1. Минимальное расстояние от НТО до оси ствола дерева — 5 м.
2.	Минимальное расстояние от НТО до оси кустарника — 1,5 м.
3.	Оптимальное расстояние от НТО до урн - не более 1 м.
4.	Минимальное расстояние от НТО до ограждений — 1 м.
5.	Минимальное расстояние от НТО до опор освещения и дорожных знаков — 1 м.

9.	Размещение НТО около остановочных павильонов

1.	Запрещается устанавливать НТО в пределах посадочных площадок и площадок ожидания. Относительно хода движения автотранспорта объект необходимо размещать после остановочного павильона, на расстоянии не менее 1 м от проезжей части.
2.	Не допускается размещение НТО в пределах зоны, указанной на рисунке.
3.	Допускается  сгруппировывать не более 3 НТО. Максимальная длина группы НТО — 8 м.
4.	При установке НТО в зоне остановки общественного транспорта, минимальное расстояние до остановочного павильона — 3 м.
5.	Недопустима ориентация входа павильона или торгового окна киоска на проход между НТО и остановочным павильоном.
6.	Минимальное расстояние от сгруппированных НТО до фасадов зданий — 5 м.

10.	Оформление внешнего вида НТО

КИОСК

Требования к элементам:

№	Элемент 	Схематичное изображение	Требования	
1	Вывеска	ABC
Основная без подложки

Объемный вариант
исполнения	Вывеска киоска размещается во фризовой части торгового фронта. Длина вывески — менее 3 м. Вывеска должна быть без подложки, с внутренней подсветкой, буквы размещаются в одну строку. Высота букв и логотипа — 0,3 м. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта.	
2	Навес		Со стороны торгового фронта должен быть организован навес шириной 0,6 м.	
3	Временное оформление		На светопрозрачных конструкциях киоска допускается размещать временное оформление — наклейку или покраску, нанесенную на стеклянное полотно, либо размещать информационную конструкцию в проемах. 	
4	Освещение		Киоск рекомендуется оборудовать наружным и внутренним освещением. 	
Высота киоска должна быть не более 3,1 м. Фризовая часть киоска — высотой 0,5 м от верха киоска. Нижний край торгового окна должен находиться на высоте 1 м от низа киоска.
Размер торгового окна — не менее 0,6 х 0,6 м с шириной подоконника 0,3 м. Окно может быть расположено в любой части торгового фронта, с отступом от его границ 0,2 м.
Вход для продавца допустимо размещать на любой стороне киоска, кроме торгового фронта. Высота двери — 2,1 м, ширина — не менее 0,8 м.
Возле киоска необходимо размещать урну. 

ПАВИЛЬОН

Требования к элементам:

№	Элемент 	Схематичное изображение	Требования	
1	Вывеска	ABC
Основная без подложки

Объемный вариант
исполнения	Вывеску павильона следует размещать во фризовой части торгового фронта. Вывеску рекомендуется делать без подложки, с внутренней подсветкой, буквы размещать в одну строку. Высота букв и логотипа — 0,25 м. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта.	
2	Временное оформление		На светопрозрачных конструкциях павильона допускается размещать временное оформление — наклейку или покраску, нанесенную на стеклянное полотно, либо размещение информационных конструкций в проемах. 	
3	Освещение		Павильон рекомендуется оборудовать наружным и внутренним освещением. 	

Высота павильона должна быть не более 3 м. Следует предусматривать на плоскости фасада фризовую часть высотой не более 0,4 м от верхней границы павильона. Цвет фриза должен совпадать с основным цветом фасада павильона.
Входную дверь павильона необходимо предусмотреть шириной не менее 1 м, высотой не менее 2,1 м. Павильон следует оборудовать кнопкой вызова продавца, расположенной на низком уровне, для маломобильных групп. Следует выделять подсобные помещения для хранения товарных запасов. Оформление следует размещать на высоте не менее 0,3 м и не более 1 м от пола. Не следует делать временное оформление на дверях павильона, так как это может мешать безопасному входу и выходу покупателей. Возле павильона необходимо размещать урну. 

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

Требования к элементам:

№	Элемент 	Схематичное изображение	Требования	
1	Вывеска	ABC
Основная без подложки

Объемный вариант
исполнения	Рекомендуемая высота вывески — не более 0,3 м. Нижнюю границу вывески не следует располагать ниже 2,3 м.	
2	Освещение		Если в радиусе 5 м от торговой палатки нет освещения, рекомендуется оборудовать ее наружными светильниками. Подведение кабеля наземное. На участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы.	

Рекомендуемые габариты исходного модуля: глубина — 2,2 м, ширина — 2,2 м, высота — 2,6 - 3,1 м. Габариты и площадь палатки определяются по ее внешним границам.

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ

КОНФИГУРАЦИЯ БАХЧЕВЫХ РАЗВАЛОВ
Для унификации бахчевых развалов рекомендуется использовать модульные конструкции. В дизайн-коде представлены три типа бахчевых развалов: открытый, полуоткрытый и закрытый. Друг от друга они отличаются характером использования.

  Открытый развал используется на открытых площадях. Благодаря раздвижным фасадным конструкциям, подход к нему обеспечен с двух сторон. Такой развал включает два прилавка шириной не менее 1 м, длиной не менее 2 м, расположенные друг напротив друга по короткой стороне развала. Между ними организуется сквозной проход шириной 2 м. Две фасадные стенки складываются в козырьки, что позволяет проходить развал насквозь.

Полуоткрытый тип используется на узких улицах. Такая конструкция уместна в пространствах с транзитным пешеходным потоком и стрит-ритейлом на первых этажах зданий. Развал включает два прилавка шириной не менее 1 м и длиной не менее 2 м. Прилавки расположены вдоль продольной стороны павильона. Одна из продольных стенок разборная, складывается в козырек.

При использовании закрытого типа поток посетителей внутрь развала ограничивается. Развал включает два прилавка, размещенные друг против друга: один — шириной не менее 0,6 м и длиной не менее 2 м, другой — длиной не менее 4 м и высотой не менее 1 м. Козырек, образованный фасадными конструкциями в собранном состоянии, обустраивается для защиты от осадков.
На ночь фасадные конструкции закрываются, что позволяет долгое время хранить товар внутри развала. При большом объеме товара одна фасадная конструкция может оставаться закрытой, а прилавок оборудуется вдоль открытой фасадной конструкции.

Требования к элементам:

№	Элемент 	Схематичное изображение	Требования	
1	Вывеска	ABC
Основная без подложки

Объемный вариант
исполнения	Рекомендуемая высота вывески — не более 0,3 м. Нижнюю границу вывески не следует располагать ниже 2,3 м.	
2	Освещение		Если в радиусе 5 м от бахчевого развала нет освещения, рекомендуется оборудовать его наружными светильниками. На участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы.	
3	Навес		Плодоовощная продукция должна находиться под навесом, защищающим от атмосферных осадков и жары.	

Рекомендуемые габариты бахчевого развала: ширина 3 м, длина – 4 м. Бахчевой развал рекомендуется оборудовать прилавками в несколько уровней для хранения продукции.
Фасадная конструкция бахчевого развала позволяет обеспечить доступ воздуха, защиту товара от повреждения и его удобное хранение.
Фасадные конструкции бахчевого развала раздвижные, поэтому во время торговли могут складываться в козырек.
Фасадная конструкция разборная, для ее транспортировки требуется малогабаритный транспорт.
На полу бахчевого развала устраивается временный настил.

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

Требования к элементам:

№	Элемент 	Схематичное изображение	Требования	
1	Вывеска	ABC
Основная без подложки

Объемный вариант
исполнения	Рекомендуемая высота вывески — не более 0,3 м. Нижнюю границу вывески не следует располагать ниже 2,3 м.	
2	Освещение		Если в радиусе 5 м от елочного базара нет освещения, рекомендуется оборудовать его наружными светильниками. На участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы.	

Габариты елочного базара варьируются в зависимости от количества продукции.
Следует предусмотреть зону для продавца, оборудовать елочный базар прилавком.
Около входа на елочный базар необходимо устанавливать вывеску.
Конструкция ограждения разборная, для ее транспортировки требуется малогабаритный транспорт. На ограждении не допускается размещение баннеров и рекламы сторонней продукции.

ТОРГОВАЯ ТЕЛЕЖКА

Требования к элементам:

№	Элемент 	Схематичное изображение	Требования	
1	Вывеска	ABC
Основная без подложки

Объемный вариант
исполнения	На тележке рекомендуется разместить логотип компании или наименование продукции. Вывеска должна быть без подложки, ее необходимо размещать со стороны торгового фронта.	
2	Навес		Тележку рекомендуется оборудовать навесом или тентом. Он должен покрывать весь периметр тележки. Допускается вынос навеса на 0,3 м за границы корпуса тележки. Запрещено использовать пляжные зонты.	
3	Освещение		Рекомендуется обеспечить освещенность для удобства продавца и покупателей. На участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы.	
4	Временное оформление		Для сохранения эстетичности тележек не рекомендуется размещать на них рекламу: оклеивать оракалом или пленкой корпус, располагать рекламную информацию на навесах и тентах.	

Рекомендуемая ширина тележки — не более 2,5 м, глубина — 1 м, высота — 2,5 м. Высота рабочей поверхности — 0,9-1,1 м. Вокруг тележки следует предусматривать зону для продавца и покупателей шириной не менее 1,2 м с каждой стороны торговой тележки. Рекомендуется установить урну — не дальше 1,5 м от тележки.

ВЕНДИНГОВЫЙ АППАРАТ

Требования к элементам:

№	Элемент 	Схематичное изображение	Требования	
1	Вывеска	ABC
Основная без подложки
	Необходимо размещать инструкцию по использованию автомата, указывать информацию об операторе. Рекомендуется декорировать автоматы, используя элементы фирменного стиля.	
2	Освещение		Освещенность вокруг вендингового автомата должна соответствовать нормам освещенности для городского пространства, где он расположен.	
3	Временное оформление		Для сохранения эстетичности вендинговых автоматов не рекомендуется размещать на них рекламу — оклеивать корпус оракалом и пленкой с рекламной информацией.	

Максимальная ширина автомата — 2,2 м, стандартная глубина — 0,8 м, высота — 1,85 м. Допустимы меньшие размеры в зависимости от специфики торговли.
Необходимо размещать автоматы так, чтобы они не мешали пешеходам и не закрывали декоративные элементы фасадов.
Конструкция автоматов должна быть прочной, устойчивой к температурным перепадам и иметь антивандальное покрытие.  
Автомат не размещается на улицах с большим транспортным и пешеходным потоком. 

АВТОМАГАЗИН

Требования к элементам:

№	Элемент 	Схематичное изображение	Требования	
1	Вывеска	ABC
Основная без подложки

Объемный вариант
исполнения	Вывеску автомагазина следует размещать во фризовой части торгового фронта. Вывеску рекомендуется делать без подложки, с внутренней подсветкой, буквы размещать в одну строку. Высота букв и логотипа — 0,25 м. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта.	
2	Навес		Над торговым окном необходимо организовать навес или козырек.	
3	Освещение		Автомагазин рекомендуется оборудовать наружным и внутренним освещением. 	
4	Временное оформление		На светопрозрачных конструкциях автомагазина допускается размещать временное оформление — наклейку или покраску, нанесенную на стеклянное полотно, либо размещение информационных конструкций в проемах.	

Габариты автомагазина зависят от модели. Не рекомендуется размещать на автомагазине рекламу сторонней продукции.  Глубина зоны обслуживания покупателей — 3 м, ширина соответствует габаритам транспортного средства.
Рекомендуемая длина автомагазина — 6,8 м, ширина — 2,3 м, высота — 2,7 м. Прилавок автомагазина должен быть расположен на высоте не более 1,3 м от земли.

СЕЗОННОЕ (ЛЕТНЕЕ) КАФЕ

№	Элемент 	Схематичное изображение	Требования	
1	Элементы оборудования		При обустройстве сезонного (летнего) кафе используются такие элементы оборудования, как: летняя мебель, технологические настилы, навесы, маркизы, зонты, декоративные ограждения, осветительные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы. В составе мебели могут использоваться столы, стулья, кресла, диваны и иные предметы мебели. Использование дачной, садовой и интерьерной мебели для сезонного (летнего) кафе не допускается. 	
2	Освещение		Если в радиусе 5 м от сезонного (летнего) кафе нет освещения, рекомендуется оборудовать его наружными светильниками. 	
3	Временное оформление		На элементах сезонного (летнего) кафе не допускается размещать рекламные материалы 	

Сезонные (летние) кафе при стационарном предприятии общественного питания могут быть организованы как на территории, примыкающей к стационарному предприятию общественного питания, так и в качестве отдельно стоящих предприятий общественного питания.
Сезонное (летнее) кафе, примыкающее  к стационарному предприятию общественного питания должно находиться на расстоянии не более пяти метров от стационарного предприятия общественного питания, при этом границы места размещения сезонного (летнего) кафе не должны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений. Указанное расстояние измеряется по прямой линии от входной группы в здание, строение, сооружение, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, до ближайших к такому зданию, строению, сооружению крайних элементов сезонного (летнего) кафе.
Отдельно стоящие сезонные (летние) кафе должны соответствовать требованиям, предъявляемым к временным организациям общественного питания быстрого обслуживания, установленным санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01». Отдельно стоящие сезонные (летние) кафе обеспечиваются пищевыми продуктами, приготовленными в стационарных организациях общественного питания.
Внешний вид отдельно стоящих сезонных (летних) кафе должен соответствовать требованиям, предусмотренным для киосков, павильонов или автомагазинов. 
При размещении сезонного (летнего) кафе должно обеспечиваться сохранение свободной ширины прохода по тротуару по основному ходу движения пешеходов не менее 1,5 метров.
Элементы оборудования, используемые при обустройстве примыкающих к стационарным объектам общественного питания сезонных (летних) кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.
Элементы оборудования сезонных (летних) кафе должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. Не допускается наличие на элементах механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования  должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным хозяйствующим субъектам и расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении (единые материалы конструкции, взаимосвязанное колористическое решение) с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонного (летнего) кафе относительно горизонтальной плоскости фасада. Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, строения, сооружения, занимаемого предприятием общественного питания.
При обустройстве сезонных (летних) кафе не допускается использование шатров. Установка капитальных конструкций (фундамент, утепленные стены и т.п.) не допускается.
Не допускается использование элементов оборудования сезонных (летних) кафе для размещения рекламы, за исключением фирменного знака, логотипа стационарного объекта общественного питания, к которому относится сезонное (летнее) кафе.

11.	Рекомендуемые материалы.
Киоск

Гладкий металлический лист:
•	не комбинировать при отделке панели разных цветов;
•	рекомендуется использовать панели с матовым покрытием;
•	использовать монохромные цвета для основной отделки (серо-оливковый, коричнево-бежевый).
Дополнительные детали (вывески, маркизы, прилавки) могут быть выполнены в ярких цветах.

Фасадные панели:
•	допускается предусматривать комбинацию с другими материалами: доска, HPL-панели;
•	использовать монохромные цвета для основной отделки (серо-оливковый, коричнево-бежевый). 
Дополнительные детали (вывески, маркизы, прилавки) могут быть выполнены в ярких цветах.

Деревянные рейки:

•	использовать строганные рейки толщиной не менее 30 мм;
•	покрывать бесцветным защитным средством для дерева;
•	допускается предусматривать комбинацию с другими материалами: HPL-панели, графитная доска для нанесения надписи мелом.

Павильон

Гладкий металлический лист:
•	не комбинировать при отделке панели разных цветов;
•	рекомендуется использовать панели с матовым покрытием;
•	использовать только частичное остекление фасада;
•	использовать монохромные цвета для основной отделки (серо-оливковый, коричнево-бежевый).
Дополнительные детали (вывески, маркизы, прилавки) могут быть выполнены в ярких цветах.

Фасадные панели:
•	допускается предусматривать комбинацию с другими материалами: доска, HPL-панели;
•	использовать только частичное остекление фасада;
•	использовать монохромные цвета для основной отделки (серо-оливковый, коричнево-бежевый). 
Дополнительные детали (вывески, маркизы, прилавки) могут быть выполнены в ярких цветах.

Вендинговый автомат 

Гладкий металлический лист:
•	не комбинировать при отделке панели разных цветов;
•	рекомендуется использовать панели с матовым покрытием;
•	использовать монохромные цвета для основной отделки в зависимости от специфики торговли.

Торговая палатка

Каркасно-тентовый объект:
•	использовать монохромные цвета для основной отделки (серо-оливковый, коричнево-бежевый).

Елочный базар

Деревянные рейки:
•	использовать строганные рейки толщиной не менее 30 мм;
•	покрывать бесцветным защитным средством для дерева.

Торговая тележка

Гладкий металлический лист:
•	не комбинировать при отделке панели разных цветов; 
•	рекомендуется использовать панели с матовым покрытием; 
•	рекомендуется использовать монохромные цвета для основной отделки.

Бахчевой развал

Деревянные рейки:
•	использовать строганные рейки толщиной не менее 30 мм;
•	покрывать бесцветным защитным средством для дерева.

Сезонное (летнее) кафе

Элементы  оборудования  сезонных (летних) кафе, примыкающих к стационарным объектам общественного питания:
•	сборно‐разборные (легковозводимые) конструкции из дерева, металла, стекла, композитных материалов;
•	рекомендуется использовать монохромные цвета для основной отделки;
•	дополнительные элементы могут быть выполнены в ярких цветах. 
Для отдельно стоящих сезонных (летних) кафе применяются материалы, предусмотренные для киосков и павильонов.