СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ	 
  Начальник УЖКХ                                       ________________________ Лукин А.С.		Гл инженер  ОАО ГУО  ЖХ № 6                               __________________________ Хазов В.С.	 
  
Наименование стройки: ограждение мусорных контейнеров на 4 контейнера с отдельной секцией для негабаритного мусора
			 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
 ул.3 Межевая,  д. 7 асфальтирование и ограждение контейнерной площадки под евроконтейнеры	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,188	1364,982	899,9375	299,18	256,62	31,18	169,19	56,25	22,4135	4,21	 
  	(0) 	ЗП=144,23*1,15; ЭММ=719,95*1,25; ЗПм=70,8*1,25; ТЗТ=19,49*1,15; ТЗТм=7,77*1,25	1 т 	165,8645	88,5				16,64		9,7125	1,83	 
  1.1	201-9002	Профильная труба квадратного сечения	0,188			21200			3985,6		 
  			т								 
  2		Саморезы	180		0	3,33			599,4		 
  											 
  3	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м	0,2	5267,2425	3376,2625	1005,94	1053,45	177,01	675,25	201,19	121,072	24,21	 
  	(0) 	ЗП=769,6*1,15; ЭММ=2701,01*1,25; ЗПм=171,84*1,25; ТЗТ=105,28*1,15; ТЗТм=16,9*1,25	100 м2	885,04	214,8				42,96		21,125	4,23	 
  3.1	101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	0,118			21500			2537		 
  			т								 
  4	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	0,15	1193,822	719,05	186,95	179,07	43,17	107,86	28,04	40,825	6,12	 
  	(0) 	ЗП=250,28*1,15; ЭММ=575,24*1,25; ЗПм=28,67*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=2,93*1,25	100 м2 покрытия	287,822	35,8375				5,38		3,6625	0,55	 
  4.1	101-9910	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	0,0885			21500			1902,75		 
  			т								 
  5	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	0,02	971,80525	0,04375	0	19,44	19,44	0	0	141,45	2,83	 
  	(0) 	ЗП=845,01*1,15; ЭММ=0,035*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=123*1,15; ТЗТм=0*1,25	1000 м2 спланированной площади	971,7615	0				0		0	0	 
  6	ТЕРр51-4-02	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	0,06	3518,07	0	0	211,08	211,08	0	0	554,9	33,29	 
  	(0) 		100 ям	3518,07	0				0		0	0	 
  7	ТЕРр51-6-01	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	0,00164	5083,67	4594,8	0	8,34	0,8	7,54	0	83	0,14	 
  	(0) 		100 м3 грунта	488,87	375,06				0,62		42	0,07	 
  8	ТЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	0,00164	78656,1885	4816,425	69609,04	129	6,94	7,9	114,16	615,825	1,01	 
  	(0) 	ЗП=3678,89*1,15; ЭММ=3853,14*1,25; ЗПм=293,88*1,25; ТЗТ=535,5*1,15; ТЗТм=29,05*1,25	100 м3 	4230,7235	367,35				0,6		36,3125	0,06	 
  9	ФЕР13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	0,835	444,16382	13,3295	390,8916	370,88	33,35	11,13	326,39	3,65148	3,05	 
  	(0) 	V=0,70+0,135; ЗП=42,88*0,81*1,15; ЭММ=10,06*1,06*1,25; ЗПм=0,1*1,06*1,25; Мат=394,84*0,99; ТЗТ=3,92*0,81*1,15; ТЗТм=0,03*1,06*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	39,94272	0,1325				0,11		0,03975	0,03	 
  10	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,135	1061,774	4,025	475,09	143,34	78,66	0,54	64,14	81,719	11,03	 
  	(0) 	ЗП=506,66*1,15; ЭММ=3,22*1,25; ЗПм=0,57*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	582,659	0,7125				0,1		0,05	0,01	 
  11	ТЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2	0,7	637,514	4,025	533,37	446,26	70,08	2,82	373,36	14,0415	9,83	 
  	(0) 	ЗП=87,06*1,15; ЭММ=3,22*1,25; ЗПм=0,57*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	100,119	0,7125				0,5		0,05	0,04	 
  12	ТЕРр68-9-01	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	0,05319	19932,31	7658,79	11705,26	1060,2	30,23	407,37	622,6	87,29	4,64	 
  	(0) 		1000 м2 площади основания	568,26	508,03				27,02		56,89	3,03	 
  13	ТЕРр68-15-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	0,94	5257,52	704,43	4136,3	4942,07	391,78	662,16	3888,12	62,3	58,56	 
  	(0) 		100 м2	416,79	57,78				54,31		6,47	6,08	 
  13.1	999-9900	Строительный  мусор	8,46			0			0		 
  			т								 
  14	ССЦ01.2008 п.29	Погрузочные работы: Материалы, перевозимые мусор строительный	8,46	9,19	0	0	77,75	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  15	ССЦ01.2008 Табл.26-	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	8,46	64,68	0	0	547,19	0	0	0		 
  			тонн									 
  ИТОГО:	8819,75	1093,72	2051,76	5674,25	158,92	 
  			148,24		15,93	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	1093,72*7,25	7,25	7929	 
  Машины и механизмы	2051,76*3,3	3,3	6771	 
  Материалы	5674,25*4,27	4,27	24229	 
  Итого по неучтенным материалам		9025	 
   ТРЗ	9025*0,05	5%	451	 
  Итого по перевозке		547	 
  Итого по погрузке/разгрузке		78	 
  Итого		49030	 
  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным). Ремонт (5)	 
  Накладные расходы	(19,44+0)*7,25*0,72*0,94	0,72	95	 
  Сметная прибыль	(19,44+0)*7,25*0,3825	0,3825	54	 
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном. Ремонт (8)	 
  Накладные расходы	(6,94+0,6)*7,25*0,945*0,94	0,945	49	 
  Сметная прибыль	(6,94+0,6)*7,25*0,5525	0,5525	30	 
  Строительные металлические конструкции. Ремонт (1, 3, 4)	 
  Накладные расходы	(251,36+64,98)*7,25*0,81*0,94	0,81	1746	 
  Сметная прибыль	(251,36+64,98)*7,25*0,7225	0,7225	1657	 
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. Ремонт (9)	 
  Накладные расходы	(33,35+0,11)*7,25*1,062*0,94	1,062	242	 
  Сметная прибыль	(33,35+0,11)*7,25*0,5355	0,5355	130	 
  Отделочные работы. Ремонт (10, 11)	 
  Накладные расходы	(148,74+0,6)*7,25*0,945*0,94	0,945	962	 
  Сметная прибыль	(148,74+0,6)*7,25*0,4675	0,4675	506	 
  Земляные работы, выполняемые ручным способом при капитальном ремонте. Ремонт (6, 7)	 
  Накладные расходы	(211,88+0,62)*7,25*0,65*0,94	0,65	941	 
  Сметная прибыль	(211,88+0,62)*7,25*0,4	0,4	616	 
  Благоустройство  при капитальном ремонте. Ремонт (12, 13)	 
  Накладные расходы	(422,01+81,33)*7,25*1,04*0,94	1,04	3567	 
  Сметная прибыль	(422,01+81,33)*7,25*0,6	0,6	2190	 
  Итого Накладные расходы	7602	1	7602	 
  Итого Сметная прибыль	5183	1	5183	 
  Итого		61815	 
  Непредвиденные расходы	61815*0,02	2%	1236	 
  Итого		63051	 
  НДС	63051*0,18	18%	11349	 
  Итого		74400	 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ