УТВЕРЖДАЮ:	 
  		Главный  врач МУЗ "Городская клиническая больница №4"	 
  			 
  		_________________________________Беляев В.И.	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
  на капитальный ремонт операционной ЛОР отделения 	 
  	 
  Основание	Сметная стоимость - 	772,955 тыс.руб	 
  Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1472,84 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	103,834 тыс.руб	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №1 Предоперационная	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕРр62-17-03	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	0,081	3316,0925	9,2	1648,93	268,6	33,56	1,3	233,74	34,02	4,82	 
  	(0) сб.62р.п.2.5	ЗП=236,78*1,75; ЭММ=9,2*1,75; ЗПм=1,43*1,75; Мат=1648,93*1,75; ТЗТ=34,02*1,75; ТЗТм=0,16*1,75	100 м2 поверхности	236,78	1,43				0,2		0,16	0,02	 
  2	ТЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	0,012	674,32	203,26	0	8,09	5,65	2,44	0	74,3	0,89	 
  	(0) 		100 м2 	471,06	17,77				0,21		1,99	0,02	 
  3	ТЕРр61-27-01	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	0,2776	478,92	271,05	0	132,95	57,7	75,24	0	32,48	9,02	 
  	(0) 		100 м2 	207,87	28,04				7,78		3,14	0,87	 
  4	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,2776	10220,9378	33,93	8539,49	2837,33	452,64	14,13	2370,56	159,67	61,17	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=1181,56*1,2*1,15; ЭММ=33,93*1,2*1,25; ЗПм=12,92*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхнос	1181,56	12,92				5,38		1,65	0,69	 
  5	ТЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,081	76	4,47	0	6,16	5,79	0,36	0	11,39	0,92	 
  	(0) 		100 м2 покрытий	71,53	1,16				0,09		0,13	0,01	 
  5.1	999-9900	Строительный  мусор	0,03807			0			0		 
  			т								 
  6	ТЕРр57-4-05	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	0,022	4256,9	165,01	3088,87	93,65	22,07	3,63	67,96	146	3,21	 
  	(0) 		100 м2	1003,02	25				0,55		2,8	0,06	 
  7	ТЕР11-01-011-07	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых	0,081	461,88336	63,44	313,07276	37,41	5,63	6,42	25,36	8,02	0,9	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=50,37*1,15*1,2; ЭММ=63,44*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=8,02*1,15*1,2; ТЗТм=0,39*1,25	100 м2 стяжки	50,37	0,93				0,09		0,39	0,04	 
  7.1		ГВЛ  влагостойкий 2000х1250х12мм	8,262			106,21			877,51		 
  			м2								 
  8	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клее кн-2	0,081	6727,3908	60,04	6260,89	544,92	31,71	6,08	507,13	42,4	4,74	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=283,66*1,15*1,2; ЭММ=60,04*1,25; ЗПм=2,96*1,25; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТм=0,85*1,25	100 м2 покрытия	283,66	2,96				0,3		0,85	0,09	 
  9	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0207	942,4	265,95	0	19,51	14	5,51	0	103,91	2,15	 
  	(0) 		100 м2	676,45	65,48				1,36		7,74	0,16	 
  10	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,0207	6460,3146	1721,08	2813,79	133,73	22,04	53,44	58,25	104,28	2,98	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.46 п.1.28	ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25	100 м2 проемов	771,67	117,35				3,64		13,34	0,41	 
  10.1	203-9057	Блоки дверные	2,07			2954,25			6115,3		 
  			м2								 
  10.2	101-9411	Замок врезной	1			466,1			466,1		 
  			комплект								 
  11	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	0,05589	1571,7468	8,98	622,83	87,84	52,28	0,75	34,81	92,73	7,15	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25	100 м2  поверхности	677,86	1,55				0,13		0,1	0,01	 
  12	ТЕРр65-4-01	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	0,01	361,36	8,93	0	3,61	3,52	0,09	0	51,3	0,51	 
  	(0) 		100 прибор	352,43	2,32				0,02		0,26	0	 
  12.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0182			0			0		 
  			т								 
  13	ТЕРр65-3-07	Снятие смесителя без душевой сетки	0,01	254,61	2,41	0	2,55	2,52	0,02	0	36,71	0,37	 
  	(0) 		100 шт. 	252,2	0,63				0,01		0,07	0	 
  13.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0022			0			0		 
  			т								 
  14	ТЕР17-01-005-02	Установка моек на два отделения	0,1	528,587875	63,28	117,28	52,86	30,45	10,68	11,73	25,31	3,93	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.2; сб.46 п.1.28	ЗП=196,15*1,35*1,15; ЭММ=63,28*1,35*1,25; ЗПм=5,41*1,35*1,25; ТЗТ=25,31*1,35*1,15; ТЗТм=1,03*1,35*1,25	10 комплектов	196,15	5,41				0,91		1,03	0,17	 
  14.1	300-9400	Мойка  на два отделения с комплектующими	1			2950			2950		 
  			комплект								 
  15	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	0,1	91,985	1,92	14,24	9,2	7,49	0,29	1,42	7	0,97	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.46 п.1.28	ЗП=54,25*1,2*1,15; ЭММ=1,92*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	10 шт.	54,25	0				0		0	0	 
  15.1	300-9450	Смесители  хирургические	1			1779,66			1779,66		 
  			шт.								 
  16	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на п олипропиленовые трубы диаметром до 25 мм	0,11	1504,57	160,35	142,97	165,5	132,14	17,64	15,73	155	17,05	 
  	(0) 		100 м 	1201,25	5,8				0,64		0,65	0,07	 
  16.1	300-9905	Многослойные полипропиленовые трубы	10,758			86,34			928,85		 
  			м								 
  16.2	300-9910	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	11			160			1760		 
  			шт.								 
  16.3	300-9240	Крепления	11			67,9			746,9		 
  			кг								 
  16.4	300-9912	Запорная арматура к  полипропиленовым трубам	11			267			2937		 
  			шт.								 
  17	ТЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	0,01	2454,5536	296,61	1339,69	24,55	6,7	4,45	13,4	75,15	1,04	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.46 п.1.28	ЗП=485,47*1,2*1,15; ЭММ=296,61*1,2*1,25; ЗПм=14,64*1,2*1,25; ТЗТ=75,15*1,2*1,15; ТЗТм=4,2*1,2*1,25	100 шт. изделий	485,47	14,64				0,22		4,2	0,06	 
  17.1	203-9130	Шкаф под мойку	1			1650			1650		 
  			шт.								 
  18	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,02	619,17	0,96	153,33	12,38	9,3	0,02	3,07	65,94	1,32	 
  	(0) 		100 м2  	464,88	0,09				0		0,01	0	 
  18.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ ВДАк для радиаторов 	0,000322			119644			38,53		 
  			т								 
  19	ССЦ04.2008 п.31	Погрузочные работы: Мусор строительный	0,12589	11,3	0	0	1,42	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  20	ССЦ04.2008 Табл.26-	Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	0,12589	130,26	0	0	16,4	0	0	0		 
  			тонн									 
  ИТОГО:	4440,84	895,19	202,49	3343,16	123,14	 
  			21,53		2,68	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	895,19*9,85	9,85	8818	 
  Машины и механизмы	202,49*4,23	4,23	857	 
  Материалы	3343,16*5,12	5,12	17117	 
  Итого по неучтенным материалам		20250	 
  Итого по перевозке		16	 
  Итого по погрузке/разгрузке		1	 
  Итого		47059	 
  Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. Ремонт (16)	 
  Накладные расходы	(132,14+0,64)*9,85*1,03*0,94	1,03	1266	 
  Сметная прибыль	(132,14+0,64)*9,85*0,6	0,6	785	 
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (15)	 
  Накладные расходы	(7,49+0)*9,85*1,152*0,94	1,152	80	 
  Сметная прибыль	(7,49+0)*9,85*0,7055	0,7055	52	 
  Деревянные конструкции. Ремонт (10, 17, 19, 20)	 
  Накладные расходы	(28,74+3,86)*9,85*1,062*0,94	1,062	321	 
  Сметная прибыль	(28,74+3,86)*9,85*0,5355	0,5355	172	 
  Малярные работы при ремонте. Ремонт (1, 18)	 
  Накладные расходы	(42,86+0,2)*9,85*0,8*0,94	0,8	319	 
  Сметная прибыль	(42,86+0,2)*9,85*0,5	0,5	212	 
  Стекольные, обойные и облицовочные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (2)	 
  Накладные расходы	(5,65+0,21)*9,85*0,77*0,94	0,77	42	 
  Сметная прибыль	(5,65+0,21)*9,85*0,5	0,5	29	 
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка  труб при капитальном ремонте. Ремонт (12, 13)	 
  Накладные расходы	(6,04+0,03)*9,85*1,03*0,94	1,03	58	 
  Сметная прибыль	(6,04+0,03)*9,85*0,6	0,6	36	 
  Отделочные работы. Ремонт (4, 11)	 
  Накладные расходы	(504,92+5,51)*9,85*0,945*0,94	0,945	4466	 
  Сметная прибыль	(504,92+5,51)*9,85*0,4675	0,4675	2350	 
  Полы. Ремонт (7, 8)	 
  Накладные расходы	(37,34+0,39)*9,85*1,107*0,94	1,107	387	 
  Сметная прибыль	(37,34+0,39)*9,85*0,6375	0,6375	237	 
  Полы при ремонте. Ремонт (5, 6)	 
  Накладные расходы	(27,86+0,64)*9,85*0,8*0,94	0,8	211	 
  Сметная прибыль	(27,86+0,64)*9,85*0,68	0,68	191	 
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (9)	 
  Накладные расходы	(14+1,36)*9,85*1,1*0,94	1,1	156	 
  Сметная прибыль	(14+1,36)*9,85*0,7	0,7	106	 
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (14)	 
  Накладные расходы	(30,45+0,91)*9,85*1,152*0,94	1,152	334	 
  Сметная прибыль	(30,45+0,91)*9,85*0,7055	0,7055	218	 
  Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (3)	 
  Накладные расходы	(57,7+7,78)*9,85*0,79*0,94	0,79	479	 
  Сметная прибыль	(57,7+7,78)*9,85*0,5	0,5	322	 
  Итого		59888	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №2 Операциолнная №1	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕРр62-17-03	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	0,236	3316,0925	9,2	1648,93	782,6	97,79	3,8	681,01	34,02	14,05026	 
  	(0) сб.62р.п.2.5	ЗП=236,78*1,75; ЭММ=9,2*1,75; ЗПм=1,43*1,75; Мат=1648,93*1,75; ТЗТ=34,02*1,75; ТЗТм=0,16*1,75	100 м2 поверхнос	236,78	1,43				0,59		0,16	0,06608	 
  2	ТЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	0,6187	674,32	203,26	0	417,2	291,44	125,76	0	74,3	45,96941	 
  	(0) 		100 м2 	471,06	17,77				10,99		1,99	1,23121	 
  3	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,6187	861,6462	31,28	284,82	533,1	327,85	29,03	176,22	51,89	44,30399	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=383,99*1,2*1,15; ЭММ=31,28*1,2*1,25; ЗПм=14,54*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25	100 м2  поверхности	383,99	14,54				13,49		1,87	1,73545	 
  4	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,6187	10220,9378	33,93	8539,49	6323,69	1008,82	31,49	5283,38	159,67	136,3272	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=1181,56*1,2*1,15; ЭММ=33,93*1,2*1,25; ЗПм=12,92*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности 	1181,56	12,92				11,99		1,65	1,53128	 
  5	ТЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,236	529,49	49,48	0	124,96	113,28	11,68	0	69,87	16,48932	 
  	(0) 		100 м2 покрытий	480,01	12,86				3,03		1,44	0,33984	 
  5.1	999-9900	Строительный  мусор	1,2272			0			0		 
  			т								 
  6	ТЕРр57-2-04	Разборка покрытий полов цементных	0,236	3064,51	2300,57	0	723,22	180,29	542,93	0	111,2	26,2432	 
  	(0) 		100 м2 покрытий	763,94	187,53				44,26		21	4,956	 
  6.1	999-9900	Строительный  мусор	1,5576			0			0		 
  			т								 
  7	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,236	440,7618	54,07	10,71	104,02	82,35	19,14	2,53	39,51	12,86762	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=252,86*1,15*1,2; ЭММ=54,07*1,25*1,2; ЗПм=10,74*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2	100 м2 стяжки	252,86	10,74				3,8		1,27	0,44958	 
  7.1	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	0,48144			3684			1773,62		 
  			м3								 
  8	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	0,236	33,557	9,89	0	7,92	2,08	5,84	0	0,5	0,32568	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13	ЗП=3,2*2*1,2*1,15; ЭММ=9,89*2*1,25; ЗПм=1,78*2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0,5*2*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*2*1,25	100 м2 стяжки	3,2	1,78				1,05		0,21	0,1239	 
  8.1	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	0,72216			3684			2660,44		 
  			м3								 
  9	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	0,236	12406,821	139,68	11031,96	2928,01	275,02	49,45	2603,54	119,78	39,00995	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=844,45*1,15*1,2; ЭММ=139,68*1,25*1,2; ЗПм=22,24*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=2,94*1,25*1,2	100 м2 покрытия	844,45	22,24				7,87		2,94	1,04076	 
  10	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0518	942,4	265,95	0	48,82	35,04	13,78	0	103,91	5,38254	 
  	(0) 		100 м2	676,45	65,48				3,39		7,74	0,40093	 
  11	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	0,0311	276965,945232	325,48	235600,17	8613,64	37,95	16,09	8559,59	124,91	4,34232	 
  	(0) сб.46 п.1.26; сб.10 п.1.15; МДС36.пр.3.2	ЗП=1091,71*1,15*1,2*0,81; ЭММ=325,48*1,25*1,2*1,06; ЗПм=6,77*1,25*1,2*1,06; Мат=235600,17*1,18*0,99; ТЗТ=124,91*1,15*1,2*0,81; ТЗТм=4,09*1,25*1,2*1,06	100 м2 проёмов	1091,71	6,77				0,33		4,09	0,20225	 
  12	ТЕРр56-12-05	Смена дверных приборов замки врезные	0,01	550,42	0	47,54	5,5	5,03	0	0,48	73,2	0,732	 
  	(0) 		100 шт.	502,88	0				0		0	0	 
  12.1	202-9155	Замок врезной	1			466,1			466,1		 
  			компл								 
  13	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,0207	6460,3146	1721,08	2813,79	133,73	22,04	53,44	58,25	104,28	2,97886	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25	100 м2 проемов	771,67	117,35				3,64		13,34	0,41421	 
  13.1	203-9057	Блоки дверные	2,07			2954,25			6115,3		 
  			м2								 
  13.2	101-9411	Замок врезной	1			466,1			500,84		 
  			комплект								 
  14	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	0,05589	1571,7468	8,98	622,83	87,84	52,28	0,75	34,81	92,73	7,1521	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25	100 м2  поверхности	677,86	1,55				0,13		0,1	0,00838	 
  15	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0045	1493,35	265,95	0	6,72	5,52	1,2	0	188,54	0,84843	 
  	(0) 		100 м2	1227,4	65,48				0,29		7,74	0,03483	 
  16	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	0,0045	123497,802108	349,56	122498,83	555,74	7,51	2,5	545,73	170,75	0,85889	 
  	(0) сб.46 п.1.26; МДС36.пр.3.3	ЗП=1492,36*1,15*1,2*0,81; ЭММ=349,56*1,25*1,2*1,06; ЗПм=22,92*1,25*1,2*1,06; Мат=122498,83*0,99; ТЗТ=170,75*1,15*1,2*0,81; ТЗТм=5,33*1,25*1,2*1,06	100 м2 проёмов	1492,36	22,92				0,16		5,33	0,03814	 
  17	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,1	619,17	0,96	153,33	61,92	46,49	0,1	15,33	65,94	6,594	 
  	(0) 		100 м2 	464,88	0,09				0,01		0,01	0,001	 
  17.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ ВДАк для радиаторов 	0,00161			119644			192,63		 
  			т								 
  18	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	0,01	2299,73	1746,21	0	23	5,54	17,46	0	74,8	0,748	 
  	(0) 		100 шт.	553,52	162,76				1,63		21,11	0,2111	 
  19	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,035	4837,4064	13,12	4112,68	169,31	24,79	0,57	143,94	64,24	3,10279	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=513,28*1,15*1,2; ЭММ=13,12*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,15*1,2; ТЗТм=0,13*1,25	100 м трубопро	513,28	0,2				0,01		0,13	0,00569	 
  20	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	0,1	1397,2911	10,63	1329,88	139,73	5,41	1,33	132,99	5,06	0,69828	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=39,22*1,15*1,2; ЭММ=10,63*1,25; ЗПм=0,25*1,25; ТЗТ=5,06*1,15*1,2; ТЗТм=0,13*1,25	10 комплект	39,22	0,25				0,03		0,13	0,01625	 
  21	ССЦ04.2008 п.31	Погрузочные работы: Мусор строительный	3,066	11,3	0	0	34,65	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  22	ССЦ04.2008 Табл.26-	Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	3,066	130,26	0	0	399,38	0	0	0		 
  			тонн									 
  ИТОГО:	21790,67	2626,52	926,34	18237,8	369,02484	 
  			106,69		12,80688	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	2626,52*9,85	9,85	25871	 
  Машины и механизмы	926,34*4,23	4,23	3918	 
  Материалы	18237,8*5,12	5,12	93378	 
  Итого по неучтенным материалам		11709	 
  Итого по перевозке		399	 
  Итого по погрузке/разгрузке		35	 
  Итого		135310	 
  Полы. Ремонт (8)	 
  Накладные расходы	(2,08+1,05)*9,85*1,107*0,94	1,107	32	 
  Сметная прибыль	(2,08+1,05)*9,85*0,6375	0,6375	20	 
  Отделочные работы. Ремонт (3, 4)	 
  Накладные расходы	(1336,67+25,48)*9,85*0,945*0,94	0,945	11918	 
  Сметная прибыль	(1336,67+25,48)*9,85*0,4675	0,4675	6273	 
  Деревянные конструкции. Ремонт (11, 13, 16, 21, 22)	 
  Накладные расходы	(67,5+4,13)*9,85*1,062*0,94	1,062	704	 
  Сметная прибыль	(67,5+4,13)*9,85*0,5355	0,5355	378	 
  Малярные работы при ремонте. Ремонт (1, 17)	 
  Накладные расходы	(144,28+0,6)*9,85*0,8*0,94	0,8	1073	 
  Сметная прибыль	(144,28+0,6)*9,85*0,5	0,5	714	 
  Стекольные, обойные и облицовочные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (2)	 
  Накладные расходы	(291,44+10,99)*9,85*0,77*0,94	0,77	2156	 
  Сметная прибыль	(291,44+10,99)*9,85*0,5	0,5	1489	 
  Отделочные работы. Ремонт (14)	 
  Накладные расходы	(52,28+0,13)*9,85*0,945*0,94	0,945	459	 
  Сметная прибыль	(52,28+0,13)*9,85*0,4675	0,4675	241	 
  Полы. Ремонт (7, 9)	 
  Накладные расходы	(357,37+11,67)*9,85*1,107*0,94	1,107	3783	 
  Сметная прибыль	(357,37+11,67)*9,85*0,6375	0,6375	2317	 
  Полы при ремонте. Ремонт (5, 6)	 
  Накладные расходы	(293,57+47,29)*9,85*0,8*0,94	0,8	2525	 
  Сметная прибыль	(293,57+47,29)*9,85*0,68	0,68	2283	 
  Проемы при ремонте. Ремонт (12)	 
  Накладные расходы	(5,03+0)*9,85*0,82*0,94	0,82	38	 
  Сметная прибыль	(5,03+0)*9,85*0,62	0,62	31	 
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (10, 15, 18)	 
  Накладные расходы	(46,1+5,31)*9,85*1,1*0,94	1,1	524	 
  Сметная прибыль	(46,1+5,31)*9,85*0,7	0,7	354	 
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (19, 20)	 
  Накладные расходы	(30,2+0,04)*9,85*1,152*0,94	1,152	323	 
  Сметная прибыль	(30,2+0,04)*9,85*0,7055	0,7055	210	 
  Итого		173155	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №3 Стерилизационная	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕРр62-17-03	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	0,105	3316,0925	9,2	1648,93	348,19	43,51	1,69	302,99	34,02	6,25	 
  	(0) сб.62р.п.2.5	ЗП=236,78*1,75; ЭММ=9,2*1,75; ЗПм=1,43*1,75; Мат=1648,93*1,75; ТЗТ=34,02*1,75; ТЗТм=0,16*1,75	100 м2 поверхнос	236,78	1,43				0,26		0,16	0,03	 
  2	ТЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	0,4313	674,32	203,26	0	290,83	203,17	87,67	0	74,3	32,05	 
  	(0) 		100 м2 поверхнос	471,06	17,77				7,66		1,99	0,86	 
  3	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,4313	861,6462	31,28	284,82	371,63	228,55	20,24	122,84	51,89	30,88	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=383,99*1,2*1,15; ЭММ=31,28*1,2*1,25; ЗПм=14,54*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25	100 м2  поверхности	383,99	14,54				9,41		1,87	1,21	 
  4	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,4313	10220,9378	33,93	8539,49	4408,29	703,26	21,95	3683,08	159,67	95,03	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=1181,56*1,2*1,15; ЭММ=33,93*1,2*1,25; ЗПм=12,92*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности 	1181,56	12,92				8,36		1,65	1,07	 
  5	ТЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,105	529,49	49,48	0	55,6	50,4	5,2	0	69,87	7,34	 
  	(0) 		100 м2 	480,01	12,86				1,35		1,44	0,15	 
  5.1	999-9900	Строительный  мусор	0,546			0			0		 
  			т								 
  6	ТЕРр57-2-04	Разборка покрытий полов цементных	0,105	3064,51	2300,57	0	321,77	80,21	241,56	0	111,2	11,68	 
  	(0) 		100 м2	763,94	187,53				19,69		21	2,21	 
  6.1	999-9900	Строительный  мусор	0,693			0			0		 
  			т								 
  7	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,105	440,7618	54,07	10,71	46,28	36,64	8,52	1,12	39,51	5,72	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=252,86*1,15*1,2; ЭММ=54,07*1,25*1,2; ЗПм=10,74*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2	100 м2 стяжки	252,86	10,74				1,69		1,27	0,2	 
  7.1	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	0,2142			3684			789,11		 
  			м3								 
  8	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	0,105	38,502	9,89	0	4,04	0,93	3,12	0	0,5	0,14	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13	ЗП=3,2*2*1,2*1,15; ЭММ=9,89*2*1,2*1,25; ЗПм=1,78*2*1,2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0,5*2*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*2*1,2*1,25	100 м2 стяжки	3,2	1,78				0,56		0,21	0,07	 
  8.1	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	0,3213			3684			1183,67		 
  			м3								 
  9	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	0,105	12406,821	139,68	11031,96	1302,72	122,36	22	1158,36	119,78	17,36	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=844,45*1,15*1,2; ЭММ=139,68*1,25*1,2; ЗПм=22,24*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=2,94*1,25*1,2	100 м2 покрытия	844,45	22,24				3,5		2,94	0,46	 
  10	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0207	942,4	265,95	0	19,51	14	5,51	0	103,91	2,15	 
  	(0) 		100 м2	676,45	65,48				1,36		7,74	0,16	 
  11	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,0207	6460,3146	1721,08	2813,79	133,73	22,04	53,44	58,25	104,28	2,98	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.46 п.1.28	ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25	100 м2 проемов	771,67	117,35				3,64		13,34	0,41	 
  11.1	203-9057	Блоки дверные	2,07			2954,25			6115,3		 
  			м2								 
  11.2	101-9411	Замок врезной	1			466,1			500,84		 
  			комплект								 
  12	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	0,05589	1571,7468	8,98	622,83	87,84	52,28	0,75	34,81	92,73	7,15	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25	100 м2  поверхности	677,86	1,55				0,13		0,1	0,01	 
  13	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,03	619,17	0,96	153,33	18,58	13,95	0,03	4,6	65,94	1,98	 
  	(0) 		100 м2 	464,88	0,09				0		0,01	0	 
  13.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ ВДАк для радиаторов 	0,000483			119644			57,79		 
  			т								 
  14	ССЦ04.2008 п.31	Погрузочные работы: Мусор строительный	1,366	11,3	0	0	15,44	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  15	ССЦ04.2008 Табл.26-	Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	1,366	130,26	0	0	177,94	0	0	0		 
  			тонн									 
  ИТОГО:	7409,01	1571,3	471,68	5366,05	220,71	 
  			57,61		6,84	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	1571,3*9,85	9,85	15477	 
  Машины и механизмы	471,68*4,23	4,23	1995	 
  Материалы	5366,05*5,12	5,12	27474	 
  Итого по неучтенным материалам		8647	 
  Итого по перевозке		178	 
  Итого по погрузке/разгрузке		15	 
  Итого		53786	 
  Полы. Ремонт (8)	 
  Накладные расходы	(0,93+0,56)*9,85*1,107*0,94	1,107	15	 
  Сметная прибыль	(0,93+0,56)*9,85*0,6375	0,6375	9	 
  Отделочные работы. Ремонт (3, 4)	 
  Накладные расходы	(931,81+17,77)*9,85*0,945*0,94	0,945	8309	 
  Сметная прибыль	(931,81+17,77)*9,85*0,4675	0,4675	4373	 
  Деревянные конструкции. Ремонт (11, 14, 15)	 
  Накладные расходы	(22,04+3,64)*9,85*1,062*0,94	1,062	253	 
  Сметная прибыль	(22,04+3,64)*9,85*0,5355	0,5355	135	 
  Малярные работы при ремонте. Ремонт (1, 13)	 
  Накладные расходы	(57,46+0,26)*9,85*0,8*0,94	0,8	428	 
  Сметная прибыль	(57,46+0,26)*9,85*0,5	0,5	284	 
  Стекольные, обойные и облицовочные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (2)	 
  Накладные расходы	(203,17+7,66)*9,85*0,77*0,94	0,77	1503	 
  Сметная прибыль	(203,17+7,66)*9,85*0,5	0,5	1038	 
  Отделочные работы. Ремонт (12)	 
  Накладные расходы	(52,28+0,13)*9,85*0,945*0,94	0,945	459	 
  Сметная прибыль	(52,28+0,13)*9,85*0,4675	0,4675	241	 
  Полы. Ремонт (7, 9)	 
  Накладные расходы	(159+5,19)*9,85*1,107*0,94	1,107	1683	 
  Сметная прибыль	(159+5,19)*9,85*0,6375	0,6375	1031	 
  Полы при ремонте. Ремонт (5, 6)	 
  Накладные расходы	(130,61+21,04)*9,85*0,8*0,94	0,8	1123	 
  Сметная прибыль	(130,61+21,04)*9,85*0,68	0,68	1016	 
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (10)	 
  Накладные расходы	(14+1,36)*9,85*1,1*0,94	1,1	156	 
  Сметная прибыль	(14+1,36)*9,85*0,7	0,7	106	 
  Итого		75948	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №4 Операционная №2	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕРр62-17-03	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	0,237	3316,0925	9,2	1648,93	785,91	98,2	3,82	683,89	34,02	14,11	 
  	(0) сб.62р.п.2.5	ЗП=236,78*1,75; ЭММ=9,2*1,75; ЗПм=1,43*1,75; Мат=1648,93*1,75; ТЗТ=34,02*1,75; ТЗТм=0,16*1,75	100 м2 поверхности	236,78	1,43				0,59		0,16	0,07	 
  2	ТЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	0,611	674,32	203,26	0	412,01	287,82	124,19	0	74,3	45,4	 
  	(0) 		100 м2 	471,06	17,77				10,86		1,99	1,22	 
  3	ТЕРр53-20-04	Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних	0,005	22364,74	5107,44	12734,8	111,82	22,61	25,54	63,67	670	3,35	 
  	(0) 		100 м3 кладки	4522,5	348,27				1,74		39	0,2	 
  3.1	404-9001	Кирпич	0,2			10500			2100		 
  			1000 шт.								 
  4	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,6299	861,6462	31,28	284,82	542,75	333,79	29,55	179,41	51,89	45,11	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=383,99*1,2*1,15; ЭММ=31,28*1,2*1,25; ЗПм=14,54*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25	100 м2  поверхности	383,99	14,54				13,74		1,87	1,77	 
  5	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,6299	10220,9378	33,93	8539,49	6438,17	1027,09	32,06	5379,02	159,67	138,8	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=1181,56*1,2*1,15; ЭММ=33,93*1,2*1,25; ЗПм=12,92*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности 	1181,56	12,92				12,21		1,65	1,56	 
  6	ТЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,237	529,49	49,48	0	125,49	113,76	11,73	0	69,87	16,56	 
  	(0) 		100 м2 	480,01	12,86				3,05		1,44	0,34	 
  6.1	999-9900	Строительный  мусор	1,2324			0			0		 
  			т								 
  7	ТЕРр57-2-04	Разборка покрытий полов цементных	0,237	3064,51	2300,57	0	726,29	181,05	545,24	0	111,2	26,35	 
  	(0) 		100 м2 покрытий	763,94	187,53				44,44		21	4,98	 
  7.1	999-9900	Строительный  мусор	1,5642			0			0		 
  			т								 
  8	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,237	440,7618	54,07	10,71	104,46	82,7	19,22	2,54	39,51	12,92	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=252,86*1,15*1,2; ЭММ=54,07*1,25*1,2; ЗПм=10,74*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2	100 м2 стяжки	252,86	10,74				3,82		1,27	0,45	 
  8.1	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	0,48348			3684			1781,14		 
  			м3								 
  9	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	0,237	38,502	9,89	0	9,12	2,09	7,03	0	0,5	0,33	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13	ЗП=3,2*2*1,2*1,15; ЭММ=9,89*2*1,2*1,25; ЗПм=1,78*2*1,2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0,5*2*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*2*1,2*1,25	100 м2 стяжки	3,2	1,78				1,27		0,21	0,15	 
  9.1	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	0,72522			3684			2671,71		 
  			м3								 
  10	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	0,237	12406,821	139,68	11031,96	2940,42	276,19	49,66	2614,57	119,78	39,18	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=844,45*1,15*1,2; ЭММ=139,68*1,25*1,2; ЗПм=22,24*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=2,94*1,25*1,2	100 м2 покрытия	844,45	22,24				7,91		2,94	1,05	 
  11	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,045	1493,35	265,95	0	67,2	55,23	11,97	0	188,54	8,48	 
  	(0) 		100 м2	1227,4	65,48				2,95		7,74	0,35	 
  12	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	0,0045	123497,802108	349,56	122498,83	555,74	7,51	2,5	545,73	170,75	0,86	 
  	(0) сб.46 п.1.26; МДС36.пр.3.3	ЗП=1492,36*1,15*1,2*0,81; ЭММ=349,56*1,25*1,2*1,06; ЗПм=22,92*1,25*1,2*1,06; Мат=122498,83*0,99; ТЗТ=170,75*1,15*1,2*0,81; ТЗТм=5,33*1,25*1,2*1,06	100 м2 проёмов	1492,36	22,92				0,16		5,33	0,04	 
  13	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0311	942,4	265,95	0	29,31	21,04	8,27	0	103,91	3,23	 
  	(0) 		100 м2	676,45	65,48				2,04		7,74	0,24	 
  14	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	0,0311	234981,994938	325,48	235600,17	7307,94	37,95	16,09	7253,89	124,91	4,34	 
  	(0) сб.46 п.1.26; МДС36.пр.3.2	ЗП=1091,71*1,15*1,2*0,81; ЭММ=325,48*1,25*1,2*1,06; ЗПм=6,77*1,25*1,2*1,06; Мат=235600,17*0,99; ТЗТ=124,91*1,15*1,2*0,81; ТЗТм=4,09*1,25*1,2*1,06	100 м2 проёмов	1091,71	6,77				0,33		4,09	0,2	 
  15	ТЕРр56-12-05	Смена дверных приборов замки врезные	0,01	550,42	0	47,54	5,5	5,03	0	0,48	73,2	0,73	 
  	(0) 		100 шт. 	502,88	0				0		0	0	 
  15.1	202-9155	Замок врезной	1			466,1			466,1		 
  			компл								 
  16	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,1	619,17	0,96	153,33	61,92	46,49	0,1	15,33	65,94	6,59	 
  	(0) 		100 м2  поверхнос	464,88	0,09				0,01		0,01	0	 
  16.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ ВДАк для радиаторов 	0,00161			119644			192,63		 
  			т								 
  17	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	0,01	2299,73	1746,21	0	23	5,54	17,46	0	74,8	0,75	 
  	(0) 		100 шт.	553,52	162,76				1,63		21,11	0,21	 
  18	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,035	4837,4064	13,12	4112,68	169,31	24,79	0,57	143,94	64,24	3,1	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=513,28*1,15*1,2; ЭММ=13,12*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,15*1,2; ТЗТм=0,13*1,25	100 м трубопровода	513,28	0,2				0,01		0,13	0,01	 
  19	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	0,1	1399,9486	10,63	1329,88	139,99	5,41	1,59	132,99	5,06	0,7	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=39,22*1,15*1,2; ЭММ=10,63*1,25*1,2; ЗПм=0,25*1,25*1,2; ТЗТ=5,06*1,15*1,2; ТЗТм=0,13*1,25*1,2	10 комплектов	39,22	0,25				0,04		0,13	0,02	 
  20	ТЕР46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	0,01	2299,73	1746,21	0	23	5,54	17,46	0	74,8	0,75	 
  	(0) 		100 шт.	553,52	162,76				1,63		21,11	0,21	 
  21	ТЕР20-03-002-02	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	82,2984	14,71	2,37	82,3	57,86	22,07	2,37	5,41	7,47	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.46 п.1.28	ЗП=41,93*1,2*1,15; ЭММ=14,71*1,2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*1,25; ТЗТ=5,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25	1 вентилятор	41,93	0,1				0,15		0,11	0,17	 
  21.1	300-9005	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	1			3194,92			3194,92		 
  			комплект								 
  22	ФЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	0,2	2239,47774	672,75	1050,33	447,9	68,78	171,15	207,97	37,6	7,31	 
  	(0) МДС37 пр.3.1	ЗП=353,82*1,2*0,81; ЭММ=672,75*1,2*1,06; ЗПм=150,68*1,2*1,06; Мат=1050,33*0,99; ТЗТ=37,6*1,2*0,81; ТЗТм=14,1*1,2*1,06	100 м	353,82	150,68				38,33		14,1	3,59	 
  22.1		Кабель-канал 15х10	20			17,9			358		 
  			м								 
  23	ФЕРм08-02-399-01	Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6	0,2	151,56282	50,89	55,19	30,31	6,44	12,95	10,93	3,52	0,68	 
  	(0) МДС37 пр.3.1	ЗП=33,12*1,2*0,81; ЭММ=50,89*1,2*1,06; ЗПм=18,24*1,2*1,06; Мат=55,19*0,99; ТЗТ=3,52*1,2*0,81; ТЗТм=1,58*1,2*1,06	100 м	33,12	18,24				4,64		1,58	0,4	 
  23.1		Провод ПУНПг3х2,5мм	20			28			560		 
  			м								 
  24	ФЕРм08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический	0,01	1446,97824	60,6	643,52	14,47	7,33	0,77	6,37	76	0,74	 
  	(0) МДС37 пр.3.1	ЗП=753,92*1,2*0,81; ЭММ=60,6*1,2*1,06; ЗПм=1,35*1,2*1,06; Мат=643,52*0,99; ТЗТ=76*1,2*0,81; ТЗТм=0,2*1,2*1,06	100 шт.	753,92	1,35				0,02		0,2	0	 
  24.1		Выключатель полугерметический	1			69			69		 
  			шт.								 
  25	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	1	279,29826	2,28	264,61	279,3	14,43	2,9	261,96	1,56	1,52	 
  	(0) МДС37 пр.3.1	ЗП=14,85*1,2*0,81; ЭММ=2,28*1,2*1,06; ЗПм=0,03*1,2*1,06; Мат=264,61*0,99; ТЗТ=1,56*1,2*0,81; ТЗТм=0,004*1,2*1,06	1 шт.	14,85	0,03				0,04		0,004	0,01	 
  25.1		Автомат ВА-47-29 	100			67,8			6780		 
  			шт.								 
  26	ФЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10	1	168,72792	3,26	135,66	168,73	30,28	4,15	134,3	3,31	3,22	 
  	(0) МДС37 пр.3.1	ЗП=31,15*1,2*0,81; ЭММ=3,26*1,2*1,06; ЗПм=0,03*1,2*1,06; Мат=135,66*0,99; ТЗТ=3,31*1,2*0,81; ТЗТм=0,004*1,2*1,06	1 шт.	31,15	0,03				0,04		0,004	0,01	 
  26.1		Коробка распределительная	1			5,93			5,93		 
  			шт.								 
  27	ССЦ04.2008 п.31	Погрузочные работы: Мусор строительный	2,95	11,3	0	0	33,34	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  28	ССЦ04.2008 Табл.26-	Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	2,95	130,26	0	0	384,27	0	0	0		 
  			тонн									 
  ИТОГО:	21602,36	2824,95	1138,04	17639,36	392,58	 
  			151,65		17,25	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	2824,95*9,85	9,85	27826	 
  Машины и механизмы	1138,04*4,23	4,23	4814	 
  Материалы	17639,36*5,12	5,12	90314	 
  Итого по неучтенным материалам		18179	 
  Итого по перевозке		384	 
  Итого по погрузке/разгрузке		33	 
  Итого		141550	 
  Полы. Ремонт (9)	 
  Накладные расходы	(2,09+1,27)*9,85*1,107*0,94	1,107	34	 
  Сметная прибыль	(2,09+1,27)*9,85*0,6375	0,6375	21	 
  Отделочные работы. Ремонт (4, 5)	 
  Накладные расходы	(1360,88+25,95)*9,85*0,945*0,94	0,945	12134	 
  Сметная прибыль	(1360,88+25,95)*9,85*0,4675	0,4675	6386	 
  Деревянные конструкции. Ремонт (12, 14, 27, 28)	 
  Накладные расходы	(45,46+0,49)*9,85*1,062*0,94	1,062	452	 
  Сметная прибыль	(45,46+0,49)*9,85*0,5355	0,5355	242	 
  Малярные работы при ремонте. Ремонт (1, 16)	 
  Накладные расходы	(144,69+0,6)*9,85*0,8*0,94	0,8	1076	 
  Сметная прибыль	(144,69+0,6)*9,85*0,5	0,5	716	 
  Стекольные, обойные и облицовочные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (2)	 
  Накладные расходы	(287,82+10,86)*9,85*0,77*0,94	0,77	2129	 
  Сметная прибыль	(287,82+10,86)*9,85*0,5	0,5	1471	 
  Полы. Ремонт (8, 10)	 
  Накладные расходы	(358,89+11,73)*9,85*1,107*0,94	1,107	3799	 
  Сметная прибыль	(358,89+11,73)*9,85*0,6375	0,6375	2327	 
  Полы при ремонте. Ремонт (6, 7)	 
  Накладные расходы	(294,81+47,49)*9,85*0,8*0,94	0,8	2535	 
  Сметная прибыль	(294,81+47,49)*9,85*0,68	0,68	2293	 
  Проемы при ремонте. Ремонт (15)	 
  Накладные расходы	(5,03+0)*9,85*0,82*0,94	0,82	38	 
  Сметная прибыль	(5,03+0)*9,85*0,62	0,62	31	 
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (11, 13, 17, 20)	 
  Накладные расходы	(87,35+8,25)*9,85*1,1*0,94	1,1	974	 
  Сметная прибыль	(87,35+8,25)*9,85*0,7	0,7	659	 
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (18, 19, 21)	 
  Накладные расходы	(88,06+0,2)*9,85*1,152*0,94	1,152	941	 
  Сметная прибыль	(88,06+0,2)*9,85*0,7055	0,7055	613	 
  Стены при ремонте. Ремонт (3)	 
  Накладные расходы	(22,61+1,74)*9,85*0,86*0,94	0,86	194	 
  Сметная прибыль	(22,61+1,74)*9,85*0,7	0,7	168	 
  Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (22, 23, 24, 25, 26)	 
  Накладные расходы	(127,26+43,07)*9,85*0,95*0,94	0,95	1498	 
  Сметная прибыль	(127,26+43,07)*9,85*0,65	0,65	1091	 
  Итого		183372	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №5 Корридор и подсобные помещения	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕРр62-17-03	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	0,67	3316,0925	9,2	1648,93	2221,78	277,62	10,79	1933,37	34,02	39,89	 
  	(0) сб.62р.п.2.5	ЗП=236,78*1,75; ЭММ=9,2*1,75; ЗПм=1,43*1,75; Мат=1648,93*1,75; ТЗТ=34,02*1,75; ТЗТм=0,16*1,75	100 м2 поверхнос	236,78	1,43				1,68		0,16	0,19	 
  2	ТЕРр62-16-09	Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	1,704	1875,85	9,2	1630,78	3196,45	401,92	15,68	2778,85	33,89	57,75	 
  	(0) 		100 м2  поверхнос	235,87	1,43				2,44		0,16	0,27	 
  3	ТЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	0,02	674,32	203,26	0	13,49	9,42	4,07	0	74,3	1,49	 
  	(0) 		100 м2 поверхнос	471,06	17,77				0,36		1,99	0,04	 
  4	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,02	10220,9378	33,93	8539,49	204,42	32,61	1,02	170,79	159,67	4,41	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=1181,56*1,2*1,15; ЭММ=33,93*1,2*1,25; ЗПм=12,92*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхнос	1181,56	12,92				0,39		1,65	0,05	 
  5	ТЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,67	76	4,47	0	50,92	47,93	2,99	0	11,39	7,63	 
  	(0) 		100 м2 	71,53	1,16				0,78		0,13	0,09	 
  5.1	999-9900	Строительный  мусор	0,3149			0			0		 
  			т								 
  6	ТЕРр57-4-05	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	0,1065	4256,9	165,01	3088,87	453,36	106,82	17,57	328,96	146	15,55	 
  	(0) 		100 м2	1003,02	25				2,66		2,8	0,3	 
  7	ТЕР11-01-011-07	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых	0,67	461,88336	63,44	313,07276	309,46	46,57	53,13	209,76	8,02	7,42	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=50,37*1,15*1,2; ЭММ=63,44*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=8,02*1,15*1,2; ТЗТм=0,39*1,25	100 м2 стяжки	50,37	0,93				0,78		0,39	0,33	 
  7.1		ГВЛ  влагостойкий 2000х1250х10мм	68,34			106,21			7258,39		 
  			м2								 
  8	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат	0,67	7635,2808	60,04	7153,77	5115,64	262,27	60,34	4793,03	42,4	39,2	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.2	ЗП=283,66*1,15*1,2; ЭММ=60,04*1,25*1,2; ЗПм=2,96*1,25*1,2; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТм=0,85*1,25*1,2	100 м2 покрытия	283,66	2,96				2,97		0,85	0,85	 
  9	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,6262	549,165	2,88	447,21	343,89	61,14	2,71	280,04	8,99	7,77	 
  	(0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1	ЗП=70,75*1,15*1,2; ЭММ=2,88*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=8,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,03*1,25*1,2	100 м плинтусов	70,75	0				0		0,03	0,03	 
  10	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,1336	1493,35	265,95	0	199,51	163,98	35,53	0	188,54	25,19	 
  	(0) 		100 м2	1227,4	65,48				8,75		7,74	1,03	 
  11	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,1336	6460,3146	1721,08	2813,79	863,1	142,27	344,9	375,92	104,28	19,23	 
  	(0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.46 п.1.28	ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25	100 м2 проемов	771,67	117,35				23,52		13,34	2,67	 
  11.1	203-9057	Блоки дверные	13,36			2954,25			39468,78		 
  			м2								 
  11.2	101-9411	Замок врезной	6			340			1922,71		 
  			комплект								 
  12	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	0,36072	1571,7468	8,98	622,83	566,96	337,43	4,86	224,67	92,73	46,16	 
  	(0) сб.46 п.1.28	ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25	100 м2  поверхности	677,86	1,55				0,84		0,1	0,05	 
  13	ТЕРр62-9-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	0,3003	1416,95	9,2	428,48	425,51	294,07	2,76	128,67	140,7	42,25	 
  	(0) 		100 м2 	979,27	1,43				0,43		0,16	0,05	 
  13.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,006937			0			0		 
  			т								 
  14	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,08	619,17	0,96	153,33	49,53	37,19	0,08	12,27	65,94	5,28	 
  	(0) 		100 м2  	464,88	0,09				0,01		0,01	0	 
  14.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ ВДАк для радиаторов 	0,001288			119644			154,1		 
  			т								 
  15	ТЕРр65-4-01	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	0,01	361,36	8,93	0	3,61	3,52	0,09	0	51,3	0,51	 
  	(0) 		100 приборов	352,43	2,32				0,02		0,26	0	 
  15.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0182			0			0		 
  			т								 
  16	ТЕРр65-6-24	Смена санитарных приборов умывальников	0,01	2134,62	91,26	493,64	21,35	15,5	0,91	4,94	212	2,12	 
  	(0) 		100 приборов	1549,72	12,5				0,13		1,4	0,01	 
  16.1	300-9400	Умывальник	1			0			0		 
  			комплект								 
  17	ССЦ04.2008 п.31	Погрузочные работы: Мусор строительный	1,1	11,3	0	0	12,43	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  18	ССЦ04.2008 Табл.26-	Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	1,1	130,26	0	0	143,29	0	0	0		 
  			тонн									 
  ИТОГО:	14038,98	2240,26	557,43	11241,27	321,85	 
  			45,76		5,96	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	2240,26*9,85	9,85	22067	 
  Машины и механизмы	557,43*4,23	4,23	2358	 
  Материалы	11241,27*5,12	5,12	57555	 
  Итого по неучтенным материалам		48804	 
  Итого по перевозке		143	 
  Итого по погрузке/разгрузке		12	 
  Итого		130939	 
  Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. Ремонт (15)	 
  Накладные расходы	(3,52+0,02)*9,85*0,74*0,94	0,74	24	 
  Сметная прибыль	(3,52+0,02)*9,85*0,5	0,5	17	 
  Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. Ремонт (16)	 
  Накладные расходы	(15,5+0,13)*9,85*1,03*0,94	1,03	149	 
  Сметная прибыль	(15,5+0,13)*9,85*0,6	0,6	92	 
  Деревянные конструкции. Ремонт (11, 17, 18)	 
  Накладные расходы	(142,27+23,52)*9,85*1,062*0,94	1,062	1630	 
  Сметная прибыль	(142,27+23,52)*9,85*0,5355	0,5355	874	 
  Малярные работы при ремонте. Ремонт (1, 2, 13, 14)	 
  Накладные расходы	(1010,8+4,56)*9,85*0,8*0,94	0,8	7521	 
  Сметная прибыль	(1010,8+4,56)*9,85*0,5	0,5	5001	 
  Стекольные, обойные и облицовочные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (3)	 
  Накладные расходы	(9,42+0,36)*9,85*0,77*0,94	0,77	70	 
  Сметная прибыль	(9,42+0,36)*9,85*0,5	0,5	48	 
  Отделочные работы. Ремонт (4, 12)	 
  Накладные расходы	(370,04+1,23)*9,85*0,945*0,94	0,945	3249	 
  Сметная прибыль	(370,04+1,23)*9,85*0,4675	0,4675	1710	 
  Полы. Ремонт (7, 8, 9)	 
  Накладные расходы	(369,98+3,75)*9,85*1,107*0,94	1,107	3831	 
  Сметная прибыль	(369,98+3,75)*9,85*0,6375	0,6375	2347	 
  Полы при ремонте. Ремонт (5, 6)	 
  Накладные расходы	(154,75+3,44)*9,85*0,8*0,94	0,8	1172	 
  Сметная прибыль	(154,75+3,44)*9,85*0,68	0,68	1060	 
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (10)	 
  Накладные расходы	(163,98+8,75)*9,85*1,1*0,94	1,1	1759	 
  Сметная прибыль	(163,98+8,75)*9,85*0,7	0,7	1191	 
  Итого		162684	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	100059	1	100059	 
  Машины и механизмы	13942	1	13942	 
  Материалы	285838	1	285838	 
  Итого по перевозке		1120	 
  Итого по погрузке/разгрузке		96	 
  Итого по неучтенным материалам		107589	 
  Итого		508644	 
  Итого Накладные расходы	90792	1	90792	 
  Итого Сметная прибыль	55611	1	55611	 
  Итого		655047	 
  Непредвиденные расходы	655047*0	0	0	 
  Итого		655047	 
  НДС	655047*0,18	18%	117908	 
  Итого по смете		772955	 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ			 

  		УТВЕРЖДАЮ	 
  		Глав. врач МУЗ "Городская клиническая больница №4"	 
  		____________________________________Беляев В.И.	 
  	 
  Ведомость объемов работ	 
  № п/п	Наименование работ	Количество	 
  1	2	3	 
  1	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 поверхности	 
  	1/0,081 + 1/0,237	0,318	 
  2	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 	 
  	2/0,012 + 2/0,6187 + 2/0,611	1,2417	 
  3	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2 	 
  	3/0,2776	0,2776	 
  4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос	 
  	4/0,2776 + 4/0,02	0,2976	 
  5	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	 
  	5/0,081	0,081	 
  6	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	100 м2	 
  	6/0,022 + 6/0,1065	0,1285	 
  7	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых	100 м2 стяжки	 
  	7/0,081 + 7/0,67	0,751	 
  8	Устройство покрытий из линолеума на клее кн-2	100 м2 покрытия	 
  	8/0,081	0,081	 
  9	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	 
  	9/0,0207 + 10/0,0518 + 10/0,0207 + 13/0,0311	0,1243	 
  10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	 
  	10/0,0207 + 13/0,0207 + 11/0,0207 + 11/0,1336	0,1957	 
  11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100 м2  поверхности	 
  	11/0,05589 + 14/0,05589 + 12/0,05589 + 12/0,36072	0,52839	 
  12	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 прибор	 
  	12/0,01	0,01	 
  13	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. 	 
  	13/0,01	0,01	 
  14	Установка моек на два отделения	10 комплектов	 
  	14/0,1	0,1	 
  15	Установка смесителей	10 шт.	 
  	15/0,1	0,1	 
  16	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на п олипропиленовые трубы диаметром до 25 мм	100 м 	 
  	16/0,11	0,11	 
  17	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	 
  	17/0,01	0,01	 
  18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2  	 
  	18/0,02 + 14/0,08	0,1	 
  19	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 поверхнос	 
  	1/0,236 + 1/0,105 + 1/0,67	1,011	 
  20	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2  поверхности	 
  	3/0,6187 + 3/0,4313 + 4/0,6299	1,6799	 
  21	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности 	 
  	4/0,6187 + 4/0,4313 + 5/0,6299	1,6799	 
  22	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	 
  	5/0,236	0,236	 
  23	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытий	 
  	6/0,236 + 7/0,237	0,473	 
  24	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	 
  	7/0,236 + 7/0,105 + 8/0,237	0,578	 
  25	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки	 
  	8/0,236 + 8/0,105 + 9/0,237	0,578	 
  26	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	 
  	9/0,236 + 9/0,105 + 10/0,237	0,578	 
  27	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проёмов	 
  	11/0,0311 + 14/0,0311	0,0622	 
  28	Смена дверных приборов замки врезные	100 шт.	 
  	12/0,01	0,01	 
  29	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	 
  	15/0,0045 + 11/0,045 + 10/0,1336	0,1831	 
  30	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проёмов	 
  	16/0,0045 + 12/0,0045	0,009	 
  31	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 	 
  	17/0,1 + 13/0,03	0,13	 
  32	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	 
  	18/0,01 + 17/0,01 + 20/0,01	0,03	 
  33	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопро	 
  	19/0,035	0,035	 
  34	Установка трапов диаметром 50 мм	10 комплект	 
  	20/0,1	0,1	 
  35	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхнос	 
  	2/0,4313 + 3/0,02	0,4513	 
  36	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 	 
  	5/0,105 + 6/0,237	0,342	 
  37	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	 
  	6/0,105	0,105	 
  38	Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних	100 м3 кладки	 
  	3/0,005	0,005	 
  39	Смена дверных приборов замки врезные	100 шт. 	 
  	15/0,01	0,01	 
  40	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2  поверхнос	 
  	16/0,1	0,1	 
  41	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	 
  	18/0,035	0,035	 
  42	Установка трапов диаметром 50 мм	10 комплектов	 
  	19/0,1	0,1	 
  43	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1 вентилятор	 
  	21/1	1	 
  44	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	 
  	22/0,2	0,2	 
  45	Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6	100 м	 
  	23/0,2	0,2	 
  46	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	 
  	24/0,01	0,01	 
  47	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	1 шт.	 
  	25/1	1	 
  48	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до 10	1 шт.	 
  	26/1	1	 
  49	Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2  поверхнос	 
  	2/1,704	1,704	 
  50	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 	 
  	5/0,67	0,67	 
  51	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат	100 м2 покрытия	 
  	8/0,67	0,67	 
  52	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтусов	 
  	9/0,6262	0,6262	 
  53	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 	 
  	13/0,3003	0,3003	 
  54	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 приборов	 
  	15/0,01	0,01	 
  55	Смена санитарных приборов умывальников	100 приборов	 
  	16/0,01	0,01