УТВЕРЖДАЮ		УТВЕРЖДАЮ	 
  Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново		Ген. директор ОАО ГУО ЖХ № 7	 
  _________________С.В. Смагин		__________  Л.В. Грехова	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
  Капитальный ремонт фасада  по адресу:  пр.  Ленина  д.  73  	 
  Составлена базисно-индексным методом в ценах 2 квартала 2010 г.	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,09	1466,638165	44,24	1127,07	132	26,3	5,28	100,42	39,51	4,08929	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=313,71*1,15*0,81; ЭММ=44,24*1,25*1,06; ЗПм=14,73*1,25*0,81; Мат=1127,07*0,99; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	313,71	14,73				1,34		1,27	0,14288	 
  2	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,09	290,760755	7,72	279,63	26,17	0,33	0,92	24,92	0,5	0,05175	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=3,97*1,15*0,81; ЭММ=7,72*1,25*1,06; ЗПм=2,44*1,25*0,81; Мат=279,63*0,99; ТЗТ=0,5*1,15; ТЗТм=0,21*1,25	100 м2 стяжки	3,97	2,44				0,22		0,21	0,02363	 
  3	ФЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой на балконах 	0,09	2800,408675	321,32	1908,95	252,04	43,63	38,32	170,09	46,18	4,77963	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=520,45*1,15*0,81; ЭММ=321,32*1,25*1,06; ЗПм=4,52*1,25*0,81; Мат=1908,95*0,99; ТЗТ=46,18*1,15; ТЗТм=0,39*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	520,45	4,52				0,41		0,39	0,04388	 
  4	ФЕР11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	0,09	129,443515	6,65	25,21	11,65	8,61	0,79	2,25	10,8	1,1178	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=102,71*1,15*0,81; ЭММ=6,65*1,25*1,06; ЗПм=1,07*1,25*0,81; Мат=25,21*0,99; ТЗТ=10,8*1,15; ТЗТм=0,1*1,25	100 м2 покрытия	102,71	1,07				0,1		0,1	0,01125	 
  5	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	19,82	697,96526	6,1	343,22	13833,67	6938,88	160,2	6734,59	43,5	991,4955	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=375,84*1,15*0,81; ЭММ=6,1*1,25*1,06; ЗПм=0*1,25*0,81; Мат=343,22*0,99; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	375,84	0				0		0	0	 
  6	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,4	2559,0151	1,21	1140,23	1023,61	571,56	0,51	451,53	201,84	80,736	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=1764,08*0,81; ЭММ=1,21*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1140,23*0,99	100 м2 отремонтированной поверхности	1764,08	0				0		0	0	 
  6.1	509-9900	Строительный мусор	1,936			0			0		 
  			т								 
  7	ФЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,4	2462,8114	1,21	1140,23	985,12	533,08	0,51	451,53	188,25	75,3	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=1645,31*0,81; ЭММ=1,21*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1140,23*0,99	100 м2 отремонтированной поверхности	1645,31	0				0		0	0	 
  7.1	509-9900	Строительный мусор	1,936			0			0		 
  			т								 
  8	ФЕРр61-22-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	0,12	7113,1443	3,03	3004,67	853,58	496,24	0,39	356,95	549,55	65,946	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=5105,32*0,81; ЭММ=3,03*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=3004,67*0,99	100 м2 отремонтир. площади развернутой поверхност	5105,32	0				0		0	0	 
  8.1	509-9900	Строительный мусор	1,536			0			0		 
  			т								 
  9	ФЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	0,1	4598,9637	2,31	2279,61	459,9	233,97	0,24	225,68	318,47	31,847	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=2888,52*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=2279,61*0,99	100 м2 отремонтированной поверхности	2888,52	0				0		0	0	 
  9.1	509-9900	Строительный мусор	0,97			0			0		 
  			т								 
  10	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,1	4692,8184	2,31	2279,61	469,28	243,36	0,24	225,68	323,4	32,34	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=3004,39*0,81; ЭММ=2,31*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=2279,61*0,99	100 м2 отремонтированной поверхности	3004,39	0				0		0	0	 
  10.1	509-9900	Строительный мусор	0,968			0			0		 
  			т								 
  11	ФЕРр61-17-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	0,02	3017,0009	1,16	1140,23	60,34	37,74	0,02	22,58	250,76	5,0152	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=2329,56*0,81; ЭММ=1,16*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=1140,23*0,99	100 м2 отремонтированной поверхности	2329,56	0				0		0	0	 
  11.1	509-9900	Строительный мусор	0,0968			0			0		 
  			т								 
  12	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	0,25	7661,48688	46,89	7200	1915,37	117,84	15,53	1782	63,73	18,32238	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=506,02*1,15*0,81; ЭММ=46,89*1,25*1,06; ЗПм=3,11*1,25*0,81; Мат=7200*0,99; ТЗТ=63,73*1,15; ТЗТм=0,23*1,25	1 т металлических изделий	506,02	3,11				0,79		0,23	0,07188	 
  13	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	4	30,0069	0	10,42	120,03	78,76	0	41,26	2,71	10,84	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=24,31*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=10,42*0,99	10 м трещин	24,31	0				0		0	0	 
  14	ФЕРр62-22-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов-откосы	0,98	1075,67	17,6	697,48	1054,16	359,18	18,28	676,7	51,07	50,0486	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=452,48*0,81; ЭММ=17,6*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=697,48*0,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	452,48	0				0		0	0	 
  15	ФЕРр62-2-03	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%-цоколь	1,09	736,7939	9,23	499,02	803,11	253,95	10,66	538,49	33,29	36,2861	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=287,63*0,81; ЭММ=9,23*1,06; ЗПм=1,16*0,81; Мат=499,02*0,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	287,63	1,16				1,02		0,1	0,109	 
  16	ФЕРр62-34-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза-ящики	0,045	1065,1848	0,87	532,46	47,93	24,17	0,04	23,72	77,74	3,4983	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=663,12*0,81; ЭММ=0,87*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=532,46*0,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	663,12	0				0		0	0	 
  17	ФЕРр62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	0,6	2121,8965	5,23	937,4	1273,14	713	3,33	556,82	169,8	101,88	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=1467,07*0,81; ЭММ=5,23*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=937,4*0,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	1467,07	0				0		0	0	 
  18	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	1,28	2427,7472	5,99	2156,85	3107,52	366,23	8,13	2733,16	41,41	53,0048	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=353,23*0,81; ЭММ=5,99*1,06; ЗПм=0,93*0,81; Мат=2156,85*0,99	100 м	353,23	0,93				0,96		0,08	0,1024	 
  18.1	509-9900	Строительный мусор	0,28672			0			0		 
  			т								 
  19	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-пояски 2 уровня	0,5	9728,53214	23,38	8890,58	4864,27	447,94	15,49	4400,84	112,75	64,83125	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=961,76*1,15*0,81; ЭММ=23,38*1,25*1,06; ЗПм=2,7*1,25*0,81; Мат=8890,58*0,99; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 покрытия	961,76	2,7				1,37		0,2	0,125	 
  20	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	24,3	131,4144	0	0	3193,37	3193,37	0	0	20,8	505,44	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=162,24*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99	100 м2 расчищенной поверхности	162,24	0				0		0	0	 
  21	ФЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесовшпатлевкой фасадной акрилатной	5,78	1032,0215	1,91	847,85	5965,08	1101,81	11,7	4851,57	27,59	159,4702	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=235,34*0,81; ЭММ=1,91*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=847,85*0,99	100 м2 обработанной поверхности	235,34	0				0		0	0	 
  22	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов шпатлевкой фасадной акрилатной	19,56	1004,4572	1,91	847,85	19647,18	3189,48	39,6	16418,11	23,6	461,616	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=201,31*0,81; ЭММ=1,91*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=847,85*0,99	100 м2 обработанной поверхности	201,31	0				0		0	0	 
  23	ФЕРр62-25-04	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов грунтовкой фасадной акрилатной	5,78	361,0529	31,1	295,63	2086,89	204,69	190,54	1691,65	5,06	29,2468	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=43,72*0,81; ЭММ=31,1*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=295,63*0,99	100 м2 обработанной поверхности	43,72	0				0		0	0	 
  24	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов грунтовкой фасадной акрилатной	19,56	350,7798	26,49	295,63	6861,25	587,32	549,23	5724,7	4,29	83,9124	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=37,07*0,81; ЭММ=26,49*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=295,63*0,99	100 м2 обработанной поверхности	37,07	0				0		0	0	 
  25	ФЕРр62-26-10	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов, карниз	5,78	1102,5302	114,68	871,62	6372,62	682,42	702,62	4987,58	16,87	97,5086	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=145,76*0,81; ЭММ=114,68*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=871,62*0,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	145,76	0				0		0	0	 
  26	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов  акрилатной фасадной краской, низ балконных плит	19,56	1069,539	98,61	871,62	20920,18	1997,24	2044,54	16878,4	14,59	285,3804	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=126,06*0,81; ЭММ=98,61*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=871,62*0,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	126,06	0				0		0	0	 
  27	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов  акрилатной фасадной краской- потолок арки	0,47	1069,539	98,61	871,62	502,68	47,99	49,13	405,56	14,59	6,8573	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=126,06*0,81; ЭММ=98,61*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=871,62*0,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	126,06	0				0		0	0	 
  28	ФЕРр58-10-02	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	0,05	7026,319	6,97	6471,48	351,32	30,61	0,37	320,34	88,6	4,43	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=755,76*0,81; ЭММ=6,97*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=6471,48*0,99	100 м	755,76	0				0		0	0	 
  29	ФЕРр58-10-04	Смена колен водосточных труб с люлек	0,04	4380,8851	6,97	3481,78	175,24	37,06	0,3	137,88	134,1	5,364	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=1143,87*0,81; ЭММ=6,97*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=3481,78*0,99	100 шт.	1143,87	0				0		0	0	 
  30	ФЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,05	3930,1318	6,97	3591,78	196,51	18,34	0,37	177,79	53,1	2,655	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=452,94*0,81; ЭММ=6,97*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=3591,78*0,99	100 шт.	452,94	0				0		0	0	 
  31	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-изготовление элементов ограждения балкона по аналогу существующим	0,02	7504,3828	396,22	6211,44	150,09	18,7	8,4	122,99	120	2,4	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=1154,4*0,81; ЭММ=396,22*1,06; ЗПм=15,2*0,81; Мат=6211,44*0,99	1 т конструкций	1154,4	15,2				0,25		1,34	0,0268	 
  32	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней	0,01	16629,492365	251,5	16057,11	166,29	4	3,33	158,97	45,65	0,52498	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=429,11*1,15*0,81; ЭММ=251,5*1,25*1,06; ЗПм=4,41*1,25*0,81; Мат=16057,11*0,99; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТм=0,38*1,25	100 м ограждения	429,11	4,41				0,04		0,38	0,00475	 
  32.1	[201-0650]	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	-0,0209			7571			-158,23		 
  			т								 
  33	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 - карниз	1,5	559,5579	464,85	0	839,34	100,23	739,11	0	9,67	14,505	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=82,49*0,81; ЭММ=464,85*1,06; ЗПм=45,37*0,81; Мат=0*0,99	1 м3	82,49	45,37				55,12		4,51	6,765	 
  34	ФЕР06-01-035-01	Устройство поясов в опалубке - карниз	0,025	163611,057925	8051,09	145911,06	4090,28	212,29	266,69	3611,3	1016,26	29,21748	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=9115,85*1,15*0,81; ЭММ=8051,09*1,25*1,06; ЗПм=958,87*1,25*0,81; Мат=145911,06*0,99; ТЗТ=1016,26*1,15; ТЗТм=71,08*1,25	100 м3 железобетона в деле	9115,85	958,87				24,27		71,08	2,22125	 
  35	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	12,3	33,8683	28,78	0	416,58	41,35	375,23	0	0,5777	7,10571	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=4,15*0,81; ЭММ=28,78*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99	1 т	4,15	0				0		0	0	 
  36	ФЕР310-3010-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км	12,3	11,0346	10,41	0	135,73	0	135,73	0	0	0	 
  	(0) ФЕР к ТЕР	ЗП=0*0,81; ЭММ=10,41*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99	1 т	0	0				0		0	0	 
  ИТОГО	103205,29	22961,67	5395,77	74847,82	3327,06347	 
  			85,89		9,64772	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  ФОТ машинистов	85,89*11,16	11,16	959	 
  ФОТ рабочих	22961,67*11,16	11,16	256252	 
  Машины и механизмы	5395,77*4,45	4,45	24011	 
  Материалы	74847,82*4,91	4,91	367503	 
  Итого по неучтенным материалам		0	 
  ТЗР	0*0,05	5%	0	 
  Итого по перевозке		0	 
  Итого		647766	 
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном. Ремонт (34)	 
  Накладные расходы	(212,29+24,27)*11,16*0,945*0,94	0,945	2345	 
  Сметная прибыль	(212,29+24,27)*11,16*0,5525	0,5525	1459	 
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Ремонт (32)	 
  Накладные расходы	(4+0,04)*11,16*1,395*0,94	1,395	59	 
  Сметная прибыль	(4+0,04)*11,16*0,85	0,85	38	 
  Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз. Ремонт (31)	 
  Накладные расходы	(18,7+0,25)*11,16*0,66*0,94	0,66	131	 
  Сметная прибыль	(18,7+0,25)*11,16*0,5	0,5	106	 
  Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (5, 12)	 
  Накладные расходы	(7056,72+0,79)*11,16*1,098*0,94	1,098	81292	 
  Сметная прибыль	(7056,72+0,79)*11,16*0,68	0,68	53558	 
  Кровли. Ремонт (19)	 
  Накладные расходы	(447,94+1,37)*11,16*1,08*0,94	1,08	5091	 
  Сметная прибыль	(447,94+1,37)*11,16*0,5525	0,5525	2770	 
  Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (18, 28, 29, 30)	 
  Накладные расходы	(452,24+0,96)*11,16*0,83*0,94	0,83	3946	 
  Сметная прибыль	(452,24+0,96)*11,16*0,65	0,65	3288	 
  Малярные работы при ремонте. Ремонт (14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)	 
  Накладные расходы	(12354,62+1,02)*11,16*0,8*0,94	0,8	103692	 
  Сметная прибыль	(12354,62+1,02)*11,16*0,5	0,5	68944	 
  Полы. Ремонт (1, 2, 3, 4)	 
  Накладные расходы	(78,87+2,07)*11,16*1,107*0,94	1,107	940	 
  Сметная прибыль	(78,87+2,07)*11,16*0,6375	0,6375	576	 
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (33)	 
  Накладные расходы	(100,23+55,12)*11,16*1,1*0,94	1,1	1793	 
  Сметная прибыль	(100,23+55,12)*11,16*0,7	0,7	1214	 
  Стены при ремонте. Ремонт (13)	 
  Накладные расходы	(78,76+0)*11,16*0,86*0,94	0,86	711	 
  Сметная прибыль	(78,76+0)*11,16*0,7	0,7	615	 
  Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (6, 7, 8, 9, 10, 11)	 
  Накладные расходы	(2115,95+0)*11,16*0,79*0,94	0,79	17536	 
  Сметная прибыль	(2115,95+0)*11,16*0,5	0,5	11807	 
  Погрузка-разгрузка. Ремонт (35)	 
  Накладные расходы	(41,35+0)*11,16*0,9*0,94	0,9	390	 
  Сметная прибыль	(41,35+0)*11,16*0,51	0,51	235	 
  Перевозка. Ремонт (36)	 
  Накладные расходы	(0+0)*11,16*0,9*0,94	0,9	0	 
  Сметная прибыль	(0+0)*11,16*0,51	0,51	0	 
  Итого Накладные расходы	217926	1	217926	 
  Итого Сметная прибыль	144610	1	144610	 
  Итого		1010302	 
  Временные здания и сооружения	1010302*0	0%	0	 
  Итого		1010302	 
  Зимнее удорожание	1010302*0,01419	1,419%	14336	 
  Итого		1024638	 
  Непредвиденные расходы	1024638*0	0%	0	 
  Итого		1024638	 
  Коэффициент инфляции	1024638*0	0%	0	 
  Итого		1024638	 
  НДС	1024638*0,18	18%	184435	 
  Итого		1209073	 
  Инженер 	Лукьянова И.В.		 
  Инженер 	Кутузова С.В.