УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт прачечной) текущий ремонт в МБДОУ № 102, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Самойлова д.19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Гладильная** |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,09 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,0013 |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,1 |
|  | **Раздел 2. Постирочная** |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,11 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,12 |
| 9 | Грунтовка | т | 0,0016 |
| 10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,12 |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,005 |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,035 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,04 |
| 14 | Грунтовка | т | 0,00052 |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,04 |
| 16 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,01 |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,07 |
| 18 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,07 |
| 19 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,01 |
| 20 | Демонтаж машина стиральной | 1 шт. | 1 |
| 21 | Демонтаж: ванн | 100 приборов | 0,01 |
| 22 | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 0,6 |
| 23 | Устройство бетонной подготовки (под ванну и стиральную машину) | 100 м3 | 0,01 |
| 24 | Установка ванн купальных: прямых чугунных | 10 компл. | 0,1 |
| 25 | Машина стиральная автоматизированная, масса: от 1 до 2 т | 1 шт. | 1 |
| 26 | Окраска стир.машины и центрифуги | 100 м2 | 0,1 |
| 27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |
|  | **Раздел 3. Сушилка** |  |  |
| 28 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 29 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,01 |
| 30 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,01 |
| 31 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,01 |
| 32 | Блок оконный ПВХ | м2 | 1 |
| 33 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,011 |
| 34 | Доски подоконные ПВХ | м | 1,1 |
| 35 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,014 |
| 36 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 38 | Окраска масляными составами сушилки, вентиляции (по металлу) | 100 м2 | 0,15 |
| 39 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 40 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,13 |
| 41 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,14 |
| 42 | Грунтовка | т | 0,0018 |
| 43 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,14 |
| 44 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,0432 |
| 45 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,06 |
| 46 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 47 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,17 |
| 48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,19 |
| 49 | Грунтовка | т | 0,0025 |
| 50 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,06 |
| 51 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,03 |
| 52 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,1 |
| 53 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,19 |
| 54 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,19 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость неучтенных материалов ремонтные работы (ремонт прачечной) текущий ремонт

в МБДОУ № 102, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Самойлова д.19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,0013 | 44000 | 57,2 |
| 2 | Грунтовка | т | 0,0016 | 44000 | 70,4 |
| 3 | Грунтовка | т | 0,00052 | 44000 | 20,8 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 1 | 4332,5 | 4332,5 |
| 5 | Доски подоконные ПВХ | м | 1,1 | 348 | 382,8 |
| 6 | Грунтовка | т | 0,0018 | 44000 | 79,2 |
| 7 | Грунтовка | т | 0,0025 | 44000 | 110 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов на восстановление теневых навесов в МБДОУ № 102, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Самойлова д.19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,18 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,01 |
| 3 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1 т конструкций | 2,1948 |
| 4 | Столбы профиль 100\*100 т4мм(3шт\*2,4мп+2шт\*2,6мп+4шт\*2,8мп=23,6мп)\*2шт | т | 0,5418 |
| 5 | Труба профильная 100\*50 /95мп\*2шт/ | т | 1,653 |
| 6 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,52 |
| 7 | Профлист оцинкованный | м2 | 55 |
| 8 | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,5 |
| 9 | Профлист крашеный | м2 | 53 |
| 10 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,48 |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| 12 | Устройство скамеек | 100 м2 | 0,056 |
| 13 | Простая окраска масляными составами по дереву: скамеек | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 |
| 14 | Установка перил | 100 м перил | 0,26 |
| 15 | Простая окраска масляными составами по дереву: перил | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |
| 16 | Масляная окраска металлических труб | 100 м2 | 0,7588 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость неучтенных материалов на восстановление теневых навесов

в МБДОУ № 102, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Самойлова д.19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Столбы профиль 100\*100 т4мм(3шт\*2,4мп+2шт\*2,6мп+4шт\*2,8мп=23,6мп)\*2шт | т | 0,5418 | 30653 | 16607,8 |
| 2 | Труба профильная 100\*50 /95мп\*2шт/ | т | 1,653 | 30653 | 50669,4 |
| 3 | Профлист оцинкованный | м2 | 55 | 190 | 10450 |
| 4 | Профлист крашеный | м2 | 53 | 210 | 11130 |
| 5 | Перила дерев. | м | 26 | 81 | 2106 |