Характеристики товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка оборудования для столовой в МБОУ СОШ № 35** | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому в школьных столовых. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов. Товар должен быть новый 2011-2012 года выпуска. | **Шт.**  **Шт.**  **Шт.**  **Шт.** | **1**  **1**  **1**  **1** |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования, должны быть не ниже (не хуже) следующих:  **1.Плита электрическая четырехконфорочная ЭП-4ЖШ(или эквивалент)** с жарочным шкафом из нержавеющей стали предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелкоштучных кулинарных изделий. Чугунные конфорки. Площадь конфорок – 0,48 м2. Внизу жарочный шкаф с тремя противнями размером 530х475х30 мм изготовленного из черного металла. Духовка с раздельной регулирующей мощностью верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон температуры духовки 65-270°С, установленный аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева свыше 300°С. Плита имеет регулятор по высоте ножки.  Габариты 1050х897х860мм. Вес 155 кг. Мощность 16,8 кВт. Напряжение 380/220В. Время разогрева 30 мин. Макс темп конф 460 С. Макс темп духов 65…270С Внут размер шкафа 538х535х290 мм 3 противня 530х475х30мм.   1. **Шкаф холодильный** **универсальный Эльтон 1,5У (или эквивалент)**  * Температурный диапазон: среднетемпературная -6°С … +6°С. Объем камеры 1420л. Количество полок 2. Размер полок 720х578 мм. Тип охлаждения динамический. Тип оттайки автоматический * Габаритные размеры, длина: 1645х690х1970мм * Масса: 160 кг. Мощность 9,0 кВт. Напряжение 220 В.   Корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением.  **3** .**Шкаф холодильный ШХСн-370М (или эквивалент)**  Габариты 575х575х1800 мм. Вес 90 кг. Мощность 4,5 кВт. Напряжение 220 В. Температура -6…+6С. Объем камеры 500л. Количество полок 5. Размер полок 520х578мм. Тип охлаждения динамический. Тип оттайки автоматический.  Корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением.  **4.Шкаф жарочныйШЖЭ-2 (или эквивалент)**  Габариты 840х897х1475мм. Вес 157 кг. Мощность 9,2 кВт. Напряжение 380/220В. Время разогрева 30 мин. Мак. темп. духов.65…270С. Внут разм камеры 575х535х350 мм. Количество секций 2 противня в секции 530х470х30 мм |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Поставщик обязан представить проверенное и исправное оборудование в соответствии с ГОСТами (система стандартов безопасности труда). |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Оборудование должно быть новым по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным.  Соответствие техническим характеристикам.  Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.  Поставляемое оборудование должно быть соответствующим образом упаковано и промаркировано: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам. |