|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Ремонтные работы (Замена оконных блоков), Код ОКДП 9314109 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП, локальной сметой и ведомостью объемов работ.  Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество.  Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида товара. Оконные блоки ПВХ должны соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на данные оконные блоки ПВХ.  Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке.  Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете. | Согласно  локальной смете | Согласно  локальной смете |
| Требование к техническим характеристикам товаров, работ, услуг | В соответствии с локальной сметой и контрактом. Все материалы должны соответствовать заявленным в смете. Работы должны быть выполнены на условиях, изложенных в проекте контракта с соблюдением сроков выполнения и качества работ.  -блок оконный из ПВХ – ГОСТ Р 52749-2007;  -профиль – ширина (не менее) 62 мм, трехстворчатый, количество камер (не менее) 3 для всех частей изделия;  - стеклопакет – двухкамерный стеклопакет, толщина не менее 32 мм, стекло толщиной не менее 4 мм, класс М1, стеклопакет с энергосбережением не менее Класса И-1, ударостойкий стеклопакет ГОСТ 24866-99 с защитой класса А по ГОСТ Р 51136-98;  - фурнитура – противовзломная, класс защиты 3, регулируемая поворотно, поворотно-откидная;  -откосы (внутренние) – облицовка декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов, цвет белый, по фактическим размерам окна;  - смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, по фактическим размерам оконного проема;  - установка подоконных досок белого цвета по фактическим размерам окна.  Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком.  Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством ДЮСШ №5.  Уборку помещений и вывоз строительного мусора производить ежедневно силами и за счет Подрядчика. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности. Обеспечить соблюдение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |
| Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы вести по графику производства работ, в работающем учреждении по согласованию с руководством ДЮСШ №5. Каждый вид выполненных работ по отдельному этапу (согласно пунктов сметы) подписывается обеими сторонами составив промежуточный акт приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. При проведении скрытых работ – работы, которые скрываются последующими работами и конструкциями, подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы, с выходом представителей Контракта на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком.  Осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, после каждого этапа (согласно пунктов сметы) не допускать захламление территории Заказчика.  Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта выполненных работ. |