**Техническое задание на поставку оборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Количест­во** |
| 1 | Франкировальная машина | **Т-1000/1 Optimail** **электронная\*** франкировальная машина.  Технические характеристики:  - Производительность: 1500 писем в час;  - Франкируемый материал: конверты толщиной до 5 мм любого формата и из любых материалов.  - для франкировки объемных писем, бандеролей применяются самоклеящиеся этикетки;  - вес 6,1 кг, размеры (320\*190\*290), напряжение в сети 220В/50Гц;  - все команды обслуживания и печати вводятся нажатием клавиш;  - вся необходимая информация (о сумме кредита, израсходованная сумма почтовых отправлений, остаточная сумма, количество писем и т.д.) отображается на дисплее;  - имеется возможность распечатать без дополнительного принтера показания всех регистров и счетчиков;  - индикация времени и даты на встроенных часах происходит автоматически;  - предусмотрена сигнализация остаточной суммы аванса;  - специально изготовленное клише включает: наименование, почтовый адрес предприятия, **фирменный логотип предприятия**, календарный штемпель, знак почтовой оплаты (в виде марки);  - возможна установка в одной машине до 9 видов клише;  - предусмотрен учет на 9 местах возникновения затрат;  - предусмотрена функция смещения оттиска машины до 99 мм;  - предусмотрена функция нанесения штампа «входящая корреспонденция» для обработки поступившей почты;  - термопечатающее устройство с легко заменяемыми кассетами с красящей лентой красного цвета, позволяют получать на отправлениях оттиск клише франкировальной машины хорошего качества, что не вызывает недоразумений с почтовыми подразделениями по поводу пересылки (только в машинах Т-1000/1 Optimail\*);  - предусмотрено подключение электронных весов, позволяющие автоматически определять вес и сумму оплаты за пересылку отправлений (простых, заказных писем и бандеролей) по России;  - имеется руководство по эксплуатации на русском языке. | 1 |

**\*- или эквивалент**