|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых  услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка**  **оборудование для пищеблока**  **Код ОКДП**  **2945010** | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается. | шт | 1 |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Характеристики поставляемого товара должны быть не ниже (не хуже) указанных в сопроводительной документации  **ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ**  трехсекционный жарочный шкаф предназначен для жарки полуфабрикатов из рыбы, мяса и овощей и выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий. Каждая духовка имеет три противня размером 530х470х30 мм., изготовленные из черного металла. Имеет раздельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон температуры 65-270oС, установленный аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева свыше 300oС. Шкаф имеет крашенную подставку и боковые и заднюю облицовки, а также регулируемые по высоте ножки.  Номинальная потребляемая мощность, кВт – 15,0;  Номинальное напряжение, В – 380, 220;  Время разогрева шкафа до макс. температуры, мин. – 30;  Внутренние размеры шкафа, мм - 538х535х290;  Размеры противня, мм – 530х470;  Масса, кг – 168. |
| **ТЕСТОМЕС**  Спиральный тестомес с корпусом, покрытым стойкой к механическим воздействиям краской. Части, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами (дежа, спираль и тестоделительный стержень), выполнены из нержавеющей стали; на крышке дежи имеется предохранительный микровыключатель. Машина предназначена для замеса различных типов теста.наилучшим образом подходит для приготовления мягкого теста. Дополнительная комплектация: таймер на 0-30 минут, защита двигателя от перегрузки, сетчатая крышка из нержавеющей стали, комплект колес.  Дежа съемная.  Технические характеристики:  Мощность, кВт – 1,5;  Напряжение питания, В – 380;  Количество теста за цикл, кг – 25;  Почасовое производство, кг/ч – 75;  Объем дежи, л – 32;  Размеры дежи, мм диаметр - 400 высота - 260 | шт | 1 |
| **ОВОЩЕРЕЗКА**  Бункер, крышка и корпус овощерезки выполнены из пластика и поликарбоната;  Овощерезка имеет 2 загрузочных отверстия: D-образное для крупных овощей и круглое для овощей вытянутой формы (огурцы, морковь, крабовые палочки, кальмары и т.д);  Поставляется с комплектом из 27 дисков из нерж. стали.  Производительность: до 80 кг/ч  Скорость вращения: 375 об/мин  Мощность: 0,5 кВт  Габаритные размеры: 590х320х300 мм  Вес: 15 кг | шт | 1 |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Качество и безопасность оборудования должна быть подтверждена сертификатами соответствия и Санитарно-Эпидемиологической службы России. |  |  |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения.  Передать Получателю одновременно с передачей Товара принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).  Гарантийный срок на поставляемый Товар – 3 (три) года с момента подписания акта сдачи-приемки Товара |  |  |