УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 50

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Годованюк Э.Б.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость объемов на ремонт тренажерного зала

в МБОУ СОШ № 50, расположенной по адресу:

г. Иваново, пр. Строителей, д.63

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Зал** |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
| 2 | Короб для вентиляции из ГКЛ | 100 м2 | 0,05 |
| 3 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,05 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,05 |
| 5 | Грунтовка | т | 0,00065 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,05 |
| 7 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| 8 | Решетки жалюзийные 20\*30 | шт. | 5 |
| 9 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,45 |
| 10 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,12 |
| 11 | Светильник "Армстронг" | шт | 12 |
| 12 | Лампа | шт | 48 |
| 13 | Разборка облицовки из ДСП листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,68 |
| 14 | Демонтаж элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 | 0,3 |
| 15 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 1 |
| 16 | Обрамление проемов угловой сталью (перемычка) | 1 т | 0,01 |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0168 |
| 18 | Скобяные изделия (замки, петли) | компл. | 1 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,04 |
| 20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,015 |
| 22 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,59 |
| 23 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,02 |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,695 |
| 25 | Грунтовка | т | 0,009 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,085 |
| 27 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,61 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,078 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,065 |
| 30 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,03 |
| 31 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,03 |
| 32 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,48 |
| 33 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 49 |
| 34 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,48 |
| 35 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,26 |
| 36 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,0215 |
| 37 | Молдинги соединительные | м | 2,3 |
|  | **Раздел 2. Рездевалка** |  |  |
| 38 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,1 |
| 39 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 | 0,17 |
| 40 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,26 |
| 41 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,34 |
| 42 | Грунтовка | т | 0,0044 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,26 |
| 44 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,08 |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0294 |
| 46 | Скобяные изделия (замки, петли) | компл. | 2 |
| 47 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,079 |
| 48 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,15 |
| 49 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,06 |
| 50 | Светильник "Армстронг" | шт | 6 |
| 51 | Лампа | шт | 24 |
| 52 | Устройство: потолков из ПВХ панелей (туалет, душевая) | 100 м2 | 0,0375 |
| 53 | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм | м2 | 4,5 |
| 54 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 11 |
| 55 | Светильник: местного освещения | 100 шт. | 0,04 |
| 56 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 4 |
| 57 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| 58 | Решетки жалюзийные 10\*15 | шт. | 4 |
| 59 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток(туалет) | 100 м2 | 0,07 |
| 60 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,07 |
| 61 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,3 |
| 62 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,37 |
| 63 | Грунтовка | т | 0,0048 |
| 64 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,07 |
| 65 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,3 |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |
| 67 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 68 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 18 |
| 69 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,17 |
| 70 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2 |
| 71 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,045 |
| 72 | Молдинги соединительные | м | 4,7 |
|  | **Раздел 3. Прочее** |  |  |
| 73 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,6 |
| 74 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,6 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 50

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Годованюк Э.Б.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонт тренажерного зала

в МБОУ СОШ № 50, расположенной по адресу:

г. Иваново, пр. Строителей, д.63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,01885 | 45000 | 848 |
| 2 | Решетки жалюзийные 20\*30 | шт. | 5 | 150 | 750 |
| 3 | Светильник "Армстронг" | шт | 18 | 748 | 13464 |
| 4 | Лампа | шт | 72 | 25 | 1800 |
| 5 | Скобяные изделия (замки, петли) | компл. | 3 | 1246 | 3738 |
| 6 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 67 | 170 | 11390 |
| 7 | Молдинги соединительные | м | 7 | 125 | 875 |
| 8 | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм | м2 | 4,5 | 431 | 1940 |
| 9 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 11 | 39 | 429 |
| 10 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 4 | 80 | 320 |
| 11 | Решетки жалюзийные 10\*15 | шт. | 4 | 65 | 260 |