**Требования к работам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Капитальный ремонт (замена оконных блоков в здании МБОУО лицей № 6) | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Окна металлопластиковые из ПВХ-профиля. Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТа 30674-99, 23166-99, СНиПа 23-02-2003, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. | В соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ | В соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ |
| Технические характеристики  товаров, работ, услуг | Толщина оконного профиля из ПВХ не менее 70 мм. Стеклопакет трехкамерный, максимально возможная толщина стеклопакета не менее 32 мм; количество камер в профиле не менее 3; количество контуров и материал уплотнения не менее 2 контуров сплошного уплотнения из погодоустойчивого ЕРDM-каучука; стекло толщиной не менее 4 мм, класса М1. Объем выполненных работ, материалов и оборудования должен соответствовать смете. Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком. Конфигурация оконных блоков должна соответствовать заявленным требованиям. Оконные блоки, предлагаемые к установке, должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, соответствовать государственным стандартам.  Подоконные доски должны быть изготовлены из ПВХ белого цвета, не иметь дефектов, покрыты защитной пленкой, иметь торцевые заглушки, а также обладать высокой прочностью поверхности, влаго- и паростойкостью, быть устойчивы к образованию царапин.  Отделка откосов должна быть выполнена из сэндвич панелей ПВХ белого цвета шириной 550мм.  Все наружные оконные отливы должны быть изготовлены из оцинкованной стали окрашенной полимерным покрытием.  Монтаж окон необходимо выполнить по технологии, предусматривающей трехслойную конструкцию монтажного шва, а именно наружный – водоизоляционный, паропроницаемый, центральный – теплоизоляционный, внутренний – пароизоляционный. Монтажная пена должна быть предназначена для выполнения профессиональных работ при любых погодных условиях, должна обладать отличной адгезией, равномерной структурой и низким вторичным расширением. Конструкция монтажного шва должна быть устойчива к различным эксплуатационным воздействиям: атмосферным факторам, температурно-влажностным воздействиям со стороны помещения, силовым (температурным, усадочным и др.) деформациям. Фурнитура, строительные материалы, оконные блоки должны удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ СНиП.  Конфигурация окон должна соответствовать имеющимся (спецификацией окон прилагается). |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |
| Требования к результатам товаров, работ, услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов по периметру с двух сторон в соответствии с действующим законодательством.  Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные контрактом.  Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством.  Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна).  Технические характеристики материалов и спецификация на окна должны быть согласованы с Заказчиком.  Гарантийный срок на произведенные работы - 5 лет со дня подписания акта выполненных работ. |

**При упоминании в локальном сметном расчете торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент».**