**Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, используемого при выполнении работ | Требуемые показатели товара |
| 1 | Линолеум коммерческий гетерогенный 3 м | Линолеум коммерческий гетерогенный 3м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д3, Т2 в соответствии с ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97 п. 6.25; СНиП 3.04.01-87) марки ACCZENT MINERAL или эквивалент Обязательная пожарная сертификация, хорошая устойчивость к образованию царапин и вмятин, хорошие гипоаллергенные свойства, нейтральная цветовая гамма |