DL.30.02.16.194.

**Описание объекта закупки**

Многофункциональное лазерное устройство в количестве 1 штуки.

**Характеристики закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Устройство | МФУ принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать | Автоматическая двусторонняя печать |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
| Скорость печати | Не менее 25 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | Не более 9 секунд (ч/б) |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 600x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | Не менее 25 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Подача бумаги | Не менее 250 листов (стандартная), 250 листов (максимальная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист.  (максимальный) |
| Плотность бумаги | В пределах 60-163 г/м2 |
| Печать на: | Глянцевой бумаге, пленках, матовой бумаге, этикетках, конвертах, карточках |
| Ресурс фотобарабана | Не менее 12000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | Не менее 2600 страниц |
| Тип картриджа/тонера | TN-2235, TN-2275(повышенной емкости) |
| Объем памяти | 32 Мб |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Поддержка | PCL 6 |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Габариты (ШхВхГ) | Не более 405x268x398 мм |
| Вес | Не более 12 кг |
| Особенности | Поддерживаются тонер-картриджи: TN2235 на 1200 лис |

Качество нового поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество товара подтверждается наличием следующих документов: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества, сертификатом соответствия Госстандарта России, регистрационным удостоверением Минздрава РФ, техническим паспортом. Товар должен быть новый, не подвергавшийся ремонту, восстановлению, модернизации, не находиться в залоге или под обременением. выпущенным в 2014 году, должен иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

Товар поставляется в заводской упаковке, исключающей порчу товара при транспортировке и соответствующей требованиям.

Гарантийный срок товара составляет не менее 1 года со дня подписания акта приемки-передачи товара заказчику, если больший срок не установлен изготовителем товара. Доставка и отгрузка товара за счет поставщика.

Товар должен быть поставлен в полном объеме в установленный срок, собран, подключен к сети, с установкой ПО и протестирован. После этого заказчик подписывает акт приема-передачи товара.