Согласовано:		Утверждаю:	
 Гл. инженер ОАО "ГУОЖХ №3"		Начальник УЖКХ	
 _______________ Д.Б. Копылов		_____________ О.Г. Маннов	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных за детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей по адресу: ул. Л. Кумача д. 11 кв. 5 	
 Основание	Сметная стоимость - 	250,627 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	529,09 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	42,065 тыс.руб	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ТЕРр56-9-04	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	0,04	431,36	0	0	17,25	17,25	0	0	67,4	2,696	
 	(0) 		100 коробок	431,36	0				0		0	0	
 1.1	999-9900	Строительный  мусор	0,0536			0			0		
 			т								
 2	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	0,1497	4328,205	468,1	2905,26	647,93	142,94	70,07	434,92	132,25	19,79783	
 	(0) 	ЗП=830,3*1,15; ЭММ=374,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=115*1,15; ТЗТм=3,9*1,25	100 м2 проемов	954,845	0				0		4,875	0,72979	
 2.1	203-9057	Блоки дверные	14,97			1688,99			25284,18		
 			м2								
 2.2	101-9411	Скобяные изделия	4			310,17			1240,68		
 			комплект								
 3	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	0,3144	1413,594	11,225	622,83	444,43	245,09	3,53	195,82	106,6395	33,52746	
 	(0) 	ЗП=677,86*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,1*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	779,539	1,9375				0,61		0,125	0,0393	
 4	ТЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,03	21753,74	171,07	19578,19	652,61	60,13	5,13	587,35	288	8,64	
 	(0) 		100 коробок	2004,48	15,18				0,46		1,7	0,051	
 5	ТЕР10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	0,0826	8695,9995	1774,1375	4705,95	718,29	183,03	146,54	388,71	310,7875	25,67105	
 	(0) 	ЗП=1926,88*1,15; ЭММ=1419,31*1,25; ЗПм=81,69*1,25; ТЗТ=270,25*1,15; ТЗТм=10,18*1,25	100 м2 проемов	2215,912	102,1125				8,43		12,725	1,05109	
 5.1	203-9095	Блоки оконные	8,26			2083			17205,58		
 			м2								
 5.2	101-9411	Скобяные изделия	3			64			192		
 			комплект								
 6	ТЕРр56-3-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,024	613,51	0	0	14,72	14,72	0	0	94,97	2,27928	
 	(0) 		100 м2	613,51	0				0		0	0	
 6.1	999-9900	Строительный  мусор	0,084			0			0		
 			т								
 7	ТЕР10-01-033-02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м	0,0826	1665,4735	102,65	1032,8	137,57	43,78	8,48	85,31	76,153	6,29024	
 	(0) 	ЗП=460,89*1,15; ЭММ=82,12*1,25; ЗПм=2,07*1,25; ТЗТ=66,22*1,15; ТЗТм=0,47*1,25	100 м2 проемов	530,0235	2,5875				0,21		0,5875	0,04853	
 7.1	203-9055	Доски подоконные деревянные	6,1124			351			2145,45		
 			м								
 8	ТЕР15-05-001-01	Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону	0,0826	6568,78	106,4	6099,9	542,58	29,94	8,79	503,85	52,762	4,35814	
 	(0) 	ЗП=315,2*1,15; ЭММ=85,12*1,25; ЗПм=10,65*1,25; ТЗТ=45,88*1,15; ТЗТм=0,77*1,25	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробо	362,48	13,3125				1,1		0,9625	0,0795	
 9	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных	0,1333	1795,2105	11,225	618,84	239,3	155,31	1,5	82,49	159,39	21,24669	
 	(0) 	ЗП=1013,17*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,1*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1165,1455	1,9375				0,26		0,125	0,01666	
 10	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	0,493	1348,389	14,0625	902,49	664,76	212,9	6,93	444,93	59,0755	29,12422	
 	(0) 	ЗП=375,51*1,15; ЭММ=11,25*1,25; ЗПм=1,96*1,25; ТЗТ=51,37*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	431,8365	2,45				1,21		0,1625	0,08011	
 11	ТЕРр62-17-03	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	0,4322	1894,91	9,2	1648,93	818,98	102,34	3,98	712,67	34,02	14,70344	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	236,78	1,43				0,62		0,16	0,06915	
 12	ТЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,666	2660,51	23,02	1189,6	1771,9	964,29	15,33	792,27	203,07	135,24462	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1447,89	5,98				3,98		0,67	0,44622	
 12.1	999-9900	Строительный  мусор	2,25108			0			0		
 			т								
 13	ТЕРр61-5-01	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	0,12	3947,58	24,74	2077,91	473,71	221,39	2,97	249,35	255,53	30,6636	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1844,93	6,43				0,77		0,72	0,0864	
 13.1	999-9900	Строительный  мусор	0,5076			0			0		
 			т								
 14	ТЕР15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	1,49	912,682	1,625	635,31	1359,9	410,86	2,42	946,61	38,6745	57,62501	
 	(0) 	ЗП=239,78*1,15; ЭММ=1,3*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=33,63*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	275,747	0,3				0,45		0,025	0,03725	
 15	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	0,745	497,684	9,6	427,64	370,77	45,03	7,15	318,59	8,7975	6,55414	
 	(0) 	ЗП=52,56*1,15; ЭММ=7,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м плинтусов	60,444	0				0		0,1	0,0745	
 16	ТЕР15-04-025-03 (прим.)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов	0,0652	1348,389	14,0625	902,49	87,91	28,16	0,92	58,84	59,0755	3,85172	
 	(0) 	ЗП=375,51*1,15; ЭММ=11,25*1,25; ЗПм=1,96*1,25; ТЗТ=51,37*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	431,8365	2,45				0,16		0,1625	0,0106	
 17	ТЕРр57-2-09	Разборка покрытий полов дощатых	0,2332	270,07	29,55	0	62,98	56,09	6,89	0	38,3	8,93156	
 	(0) 		100 м2 покрытий	240,52	7,68				1,79		0,86	0,20055	
 17.1	999-9900	Строительный  мусор	0,580668			0			0		
 			т								
 18	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	0,2332	7579,425	173,75	6878,63	1767,52	122,91	40,52	1604,1	76,7165	17,89029	
 	(0) 	ЗП=458,3*1,15; ЭММ=139*1,25; ЗПм=6,43*1,25; ТЗТ=66,71*1,15; ТЗТм=1,86*1,25	100 м2 покрытий	527,045	8,0375				1,87		2,325	0,54219	
 19	ТЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,075	48,17	0	0	3,61	3,61	0	0	7,67	0,57525	
 	(0) 		100 м2 основания	48,17	0				0		0	0	
 19.1	999-9900	Строительный  мусор	0,0525			0			0		
 			т								
 20	ТЕР11-01-012-01	Укладка лаг по кирпичным столбикам	0,075	3647,046	74,6125	3219,28	273,53	26,49	5,6	241,45	51,405	3,85538	
 	(0) 	ЗП=307,09*1,15; ЭММ=59,69*1,25; ЗПм=1,08*1,25; ТЗТ=44,7*1,15; ТЗТм=0,62*1,25	100 м2 пола	353,1535	1,35				0,1		0,775	0,05813	
 21	ТЕР17-01-005-01	Установка моек на одно отделение	0,1	276,622	27,1875	95,07	27,66	15,44	2,72	9,51	19,918	1,9918	
 	(0) 	ЗП=134,23*1,15; ЭММ=21,75*1,25; ЗПм=1,1*1,25; ТЗТ=17,32*1,15; ТЗТм=0,27*1,25	10 комплектов	154,3645	1,375				0,14		0,3375	0,03375	
 21.1	300-9400	Мойка	1			475			475		
 			комплект								
 22		Смеситель	1		0	314			314		
 			шт								
 23	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,16	4310,4305	2019,4375	542,97	689,67	279,68	323,11	86,88	218,776	35,00416	
 	(0) 	ЗП=1520,02*1,15; ЭММ=1615,55*1,25; ЗПм=138,77*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,64*1,25	100 м трубопровода	1748,023	173,4625				27,75		17,05	2,728	
 24		Тройник 15х15х15	5		0	9			45		
 			шт								
 25		Сгон в сборе 15 мм	8		0	18			144		
 			шт								
 26		Угол 15 мм	4		0	8			32		
 			шт								
 27		Вентиль д. 15 мм	1		0	190			190		
 			шт								
 28	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,1	571,361	65,3625	288,66	57,14	21,73	6,54	28,87	28,336	2,8336	
 	(0) 	ЗП=188,99*1,15; ЭММ=52,29*1,25; ЗПм=2,71*1,25; ТЗТ=24,64*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	10 комплектов	217,3385	3,3875				0,34		0,8875	0,08875	
 28.1	300-9400	Унитаз "Компакт"	1			1949,2			1949,2		
 			комплект								
 29	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,08	4719,352	16,4	4112,68	377,55	47,22	1,31	329,01	73,876	5,91008	
 	(0) 	ЗП=513,28*1,15; ЭММ=13,12*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	100 м трубопровода	590,272	0,25				0,02		0,1625	0,013	
 30	ТЕРр57-1-01	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	0,2332	54,7	0	0	12,76	12,76	0	0	8,71	2,03117	
 	(0) 		100 м2 основания	54,7	0				0		0	0	
 30.1	999-9900	Строительный  мусор	0,844184			0			0		
 			т								
 31	ТЕРр62-7-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	0,17	1023,48	9,2	487,48	173,99	89,56	1,56	82,87	75,69	12,8673	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	526,8	1,43				0,24		0,16	0,0272	
 31.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,003723			68000			253,16		
 			т								
 32	ЕРм08-02-396-20	Короба пластмассовые шириной до 40мм	0,3	206,131	20,272	64,47	61,84	36,42	6,08	19,34	10,31355	3,09407	
 	(0) 	ЗП=188,2*0,645; ЭММ=14,48*1,4; ЗПм=3,45*1,4; Мат=92,1*0,7; ТЗТ=15,99*0,645; ТЗТм=0,28*1,4	100 м	121,389	4,83				1,45		0,392	0,1176	
 32.1	500-9098	Короба пластмассовые	30,51			6,1			186,11		
 			м								
 33	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,45	693,1948	525,5374	71,0325	311,94	43,48	236,49	31,96	10,044	4,5198	
 	(0) 	ЗП=119,29*0,81; ЭММ=495,79*1,06; ЗПм=40,07*1,06; Мат=71,75*0,99; ТЗТ=12,4*0,81; ТЗТм=3,39*1,06	100 м кабеля	96,6249	42,4742				19,11		3,5934	1,61703	
 34		Кабель 2х2,5	45		0	17,95			807,75		
 			м								
 35		Распределительная коробка	4		0	17,46			69,84		
 			шт								
 36	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,45	204,6593	2,5652	184,6548	92,1	7,85	1,15	83,09	1,8549	0,83471	
 	(0) 	ЗП=21,53*0,81; ЭММ=2,42*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=186,52*0,99; ТЗТ=2,29*0,81; ТЗТм=0,01*1,06	100 м	17,4393	0,1484				0,07		0,0106	0,00477	
 37	ТЕР46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130#130 мм	0,22	1614,39	1346,44	0	355,17	58,95	296,22	0	36,21	7,9662	
 	(0) 		100 шт.	267,95	87,66				19,29		11,37	2,5014	
 38	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,04	671,529	20,9244	333,2142	26,86	12,7	0,84	13,33	31,995	1,2798	
 	(0) 	ЗП=391,84*0,81; ЭММ=19,74*1,06; ЗПм=0,41*1,06; Мат=336,58*0,99; ТЗТ=39,5*0,81; ТЗТм=0,03*1,06	100 шт.	317,3904	0,4346				0,02		0,0318	0,00127	
 39		Выключатель	4		0	12,7			50,8		
 			шт								
 40	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	0,06	704,5439	23,4896	333,9369	42,27	20,83	1,41	20,04	34,992	2,09952	
 	(0) 	ЗП=428,54*0,81; ЭММ=22,16*1,06; ЗПм=0,54*1,06; Мат=337,31*0,99; ТЗТ=43,2*0,81; ТЗТм=0,04*1,06	100 шт.	347,1174	0,5724				0,03		0,0424	0,00254	
 41		Розетка	6		0	7,54			45,24		
 			шт								
 42	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1	5,7305	2,5652	0,4356	5,73	2,73	2,57	0,44	0,2754	0,2754	
 	(0) 	ЗП=3,37*0,81; ЭММ=2,42*1,06; ЗПм=0,14*1,06; Мат=0,44*0,99; ТЗТ=0,34*0,81; ТЗТм=0,01*1,06	1 шт.	2,7297	0,1484				0,15		0,0106	0,0106	
 43		Счетчик	1		0	550,85			550,85		
 			шт								
 44	ФЕРм08-03-592-02	Патрон подвесной	0,06	2212,1679	47,7318	1699,1964	132,73	27,91	2,86	101,95	46,899	2,81394	
 	(0) 	ЗП=574,37*0,81; ЭММ=45,03*1,06; ЗПм=1,76*1,06; Мат=1716,36*0,99; ТЗТ=57,9*0,81; ТЗТм=0,13*1,06	100 шт.	465,2397	1,8656				0,11		0,1378	0,00827	
 45		Патрон	6		0	10,84			65,04		
 			шт								
 46	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	250,8182	1,1978	237,6	250,82	12,02	1,2	237,6	1,2636	1,2636	
 	(0) 	ЗП=14,84*0,81; ЭММ=1,13*1,06; ЗПм=0*1,06; Мат=240*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0*1,06	1 шт.	12,0204	0				0		0	0	
 47		Автомат	1		0	28,98			28,98		
 			шт								
 48	ССЦ07.2009 Табл.6-1	Расстояние перевозки - от 11,1 до 12 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6	4,373632	106,37	0	0	465,22	0	0	0		
 			тонн									
 ИТОГО:	13688,48	3775,54	1220,81	8692,15	518,31107	
 			90,74		10,77515	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	3775,54*10,88	10,88	41078	
 Машины и механизмы	1220,81*4,37	4,37	5335	
 Материалы	8692,15*4,95	4,95	43026	
 Итого по неучтенным материалам		51275	
 ТЗР	51275*0,05	5%	2564	
 Итого по перевозке		465	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		143743	
 <Нет вида работ> (22, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 48)	
 Накладные расходы	(36,42+1,45)*10,88*0,95*0,94	0,95	368	
 Сметная прибыль	(36,42+1,45)*10,88*0,65	0,65	268	
 Деревянные конструкции. Ремонт (2, 5, 7)	
 Накладные расходы	(369,75+8,64)*10,88*1,062*0,94	1,062	4110	
 Сметная прибыль	(369,75+8,64)*10,88*0,5355	0,5355	2205	
 Малярные работы при ремонте. Ремонт (11, 31)	
 Накладные расходы	(191,9+0,86)*10,88*0,8*0,94	0,8	1577	
 Сметная прибыль	(191,9+0,86)*10,88*0,5	0,5	1049	
 Отделочные работы. Ремонт (3, 8, 9, 10, 14, 16)	
 Накладные расходы	(1082,26+3,79)*10,88*0,945*0,94	0,945	10496	
 Сметная прибыль	(1082,26+3,79)*10,88*0,4675	0,4675	5524	
 Полы. Ремонт (15, 18, 20)	
 Накладные расходы	(194,43+1,97)*10,88*1,107*0,94	1,107	2224	
 Сметная прибыль	(194,43+1,97)*10,88*0,6375	0,6375	1362	
 Полы при ремонте. Ремонт (17, 19, 30)	
 Накладные расходы	(72,46+1,79)*10,88*0,8*0,94	0,8	607	
 Сметная прибыль	(72,46+1,79)*10,88*0,68	0,68	549	
 Проемы при ремонте. Ремонт (1, 4, 6)	
 Накладные расходы	(92,1+0,46)*10,88*0,82*0,94	0,82	776	
 Сметная прибыль	(92,1+0,46)*10,88*0,62	0,62	624	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (37)	
 Накладные расходы	(58,95+19,29)*10,88*1,1*0,94	1,1	880	
 Сметная прибыль	(58,95+19,29)*10,88*0,7	0,7	596	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (21, 23, 28, 29)	
 Накладные расходы	(364,07+28,25)*10,88*1,152*0,94	1,152	4622	
 Сметная прибыль	(364,07+28,25)*10,88*0,7055	0,7055	3011	
 Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (12, 13)	
 Накладные расходы	(1185,68+4,75)*10,88*0,79*0,94	0,79	9618	
 Сметная прибыль	(1185,68+4,75)*10,88*0,5	0,5	6476	
 Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (33, 36, 38, 40, 42, 44, 46)	
 Накладные расходы	(127,52+19,49)*10,88*0,95*0,94	0,95	1428	
 Сметная прибыль	(127,52+19,49)*10,88*0,65	0,65	1040	
 Итого Накладные расходы	36706	1	36706	
 Итого Сметная прибыль	22704	1	22704	
 Итого		203153	
 Временные здания и сооружения	203153*0	0	0	
 Итого		203153	
 Зимнее удорожание	203153*0	0	0	
 Итого		203153	
 Непредвиденные расходы	203153*0,02	2%	4063	
 Итого		207216	
 Коэффициент инфляции	207216*0,025	2,5%	5180	
 Итого		212396	
 НДС	212396*0,18	18%	38231	
 Итого		250627	
 	
 СОСТАВИЛ	Шамина О.А.		
 ПРОВЕРИЛ