СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 		Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново	
 		____________С.В.Смагин	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на ремонт фасада по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д. 40/9 	
 Основание	Сметная стоимость - 	1075,463 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	4704,92 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	40,172 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	8	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(фасада, цоколя, низа балконов)	1,84	3033,728	1,21	1140,23	5582,06	3481,48	2,56	2098,02	188,25	398,337	
 	(0) 	ЗП=1645,31*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=188,25*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремонтированной поверхности	1645,31	0				0		0	0	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	8,9056			0			0		
 			т								
 2	ФЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	0,188	5604,0645	2,31	2279,61	1053,56	624,5	0,5	428,57	318,47	68,85321	
 	(0) 	ЗП=2888,52*1,15; ЭММ=2,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=318,47*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремонтированной поверхности	2888,52	0				0		0	0	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	1,8236			0			0		
 			т								
 3	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	23,2935	186,576	0	0	4346,01	4346,01	0	0	20,8	557,18052	
 	(0) 	ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 расчищенной поверхности	162,24	0				0		0	0	
 4	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	25,1335	368,724	26,49	295,63	9267,32	1071,45	765,65	7430,22	4,29	123,99612	
 	(0) 	ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обработанной поверхности	37,07	0				0		0	0	
 5	ФЕРр62-25-04	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,7038	381,673	31,1	295,63	268,62	35,39	25,17	208,06	5,06	4,09541	
 	(0) 	ЗП=43,72*1,15; ЭММ=31,1*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,06*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обработанной поверхности	43,72	0				0		0	0	
 6	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	25,1335	1081,553	1,91	847,85	27183,21	5818,57	55,21	21309,44	23,6	682,12319	
 	(0) 	ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обработанной поверхности	201,31	0				0		0	0	
 7	ФЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,7038	1120,6875	1,91	847,85	788,74	190,48	1,55	596,72	27,59	22,33052	
 	(0) 	ЗП=235,34*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=27,59*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обработанной поверхности	235,34	0				0		0	0	
 8	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	25,1335	1129,9905	98,61	871,62	28400,62	3643,58	2850,18	21906,86	14,59	421,70243	
 	(0) 	ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	126,06	0				0		0	0	
 9	ФЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (карниз)	0,7038	1171,126	114,68	871,62	824,24	117,97	92,82	613,45	16,87	13,65407	
 	(0) 	ЗП=145,76*1,15; ЭММ=114,68*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=16,87*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	145,76	0				0		0	0	
 10	ФЕРр62-22-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов (цоколь)	2,877	1238,072	17,6	697,48	3561,93	1497,05	58,23	2006,65	51,07	168,96765	
 	(0) 	ЗП=452,48*1,15; ЭММ=17,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=51,07*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	452,48	0				0		0	0	
 11	ФЕРр62-9-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1,264	1848,3635	8,36	818,32	2336,33	1289,82	12,15	1034,36	102,7	149,28472	
 	(0) 	ЗП=887,33*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=102,7*1,15; ТЗТм=0,1*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	887,33	1,16				1,69		0,1	0,14536	
 12	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	1,29	2569,953	5,99	2156,85	3315,24	524,02	8,89	2782,34	41,41	61,43174	
 	(0) 	ЗП=353,23*1,15; ЭММ=5,99*1,15; ЗПм=0,93*1,15; ТЗТ=41,41*1,15; ТЗТм=0,08*1,15	100 м	353,23	0,93				1,38		0,08	0,11868	
 12.1	509-9900	Строительный мусор	0,28896			0			0		
 			т								
 13	ФЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,018	1489,013	8,36	820,15	26,8	11,87	0,17	14,76	66,35	1,37345	
 	(0) 	ЗП=573,26*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=66,35*1,15; ТЗТм=0,1*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	573,26	1,16				0,02		0,1	0,00207	
 14	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (козырьки над подъездами)	0,1251	1605,546475	44,24	1127,07	200,85	51,9	7,96	141	39,51	6,53672	
 	(0) 	ЗП=313,71*1,15*1,15; ЭММ=44,24*1,15*1,25; ЗПм=14,73*1,15*1,25; ТЗТ=39,51*1,15*1,15; ТЗТм=1,27*1,15*1,25	100 м2 стяжки	313,71	14,73				2,65		1,27	0,22839	
 15	ФЕРр58-14-06	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов (козырек)	0,05655	1657,9895	113,77	408,71	93,76	63,25	7,4	23,11	109,77	7,13862	
 	(0) 	ЗП=972,56*1,15; ЭММ=113,77*1,15; ЗПм=23,78*1,15; ТЗТ=109,77*1,15; ТЗТм=2,05*1,15	100 м2 покрытия	972,56	23,78				1,55		2,05	0,13332	
 16	101-5045	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм	6,786		120	47,02			319,08		
 			м2								
 17	ФЕР12-01-010-01	Устройство козырьков над подъездами из листовой оцинкованной стали	0,0685	10025,829	23,38	8890,58	686,77	75,76	2	609	112,75	8,88188	
 	(0) 	ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 покрытия	961,76	2,7				0,23		0,2	0,01713	
 18	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза ( поржарная лестница)	0,0384	1135,587	0,87	332,45	43,61	30,8	0,04	12,77	80,73	3,56504	
 	(0) 	ЗП=697,51*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=80,73*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	697,51	0				0		0	0	
 19	ФЕРр62-34-02	Окраска масляными составами металлических  подъездных дверей за 2 раза	0,1663	1296,0485	0,87	532,46	215,53	126,82	0,17	88,55	77,74	14,86739	
 	(0) 	ЗП=663,12*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=77,74*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	663,12	0				0		0	0	
 20	ФЕРр58-10-02	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	1,5	7234,21	6,97	6471,48	10851,32	1133,64	10,46	9707,22	88,6	132,9	
 	(0) 		100 м	755,76	0				0		0	0	
 21	ФЕРр58-10-04	Смена колен водосточных труб с люлек	0,24	4632,62	6,97	3481,78	1111,83	274,53	1,67	835,63	134,1	32,184	
 	(0) 		100 шт.	1143,87	0				0		0	0	
 22	ФЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,12	4051,69	6,97	3591,78	486,2	54,35	0,84	431,01	53,1	6,372	
 	(0) 		100 шт.	452,94	0				0		0	0	
 23	ФЕРр58-10-07	Смена воронок водосточных труб с люлек	0,12	7809,79	6,97	6781,78	937,17	122,52	0,84	813,81	119,7	14,364	
 	(0) 		100 шт.	1021,04	0				0		0	0	
 24	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	31,25	849,03715	6,1	343,22	26532,41	15532,76	274,02	10725,63	43,5	1797,77344	
 	(0) 	ЗП=375,84*1,15*1,15; ЭММ=6,1*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	375,84	0				0		0	0	
 25	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	11,02	32,93	28,78	0	362,89	45,73	317,16	0	0,5777	6,36625	
 	(0) 		1 т	4,15	0				0		0	0	
 26	ФЕР310-3030-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 30 км	11,02	19,01	19,01	0	209,49	0	209,49	0	0	0	
 	(0) 		1 т	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	128686,51	40164,25	4705,13	83817,18	4704,27937	
 			7,52		0,64495	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	40164,25	1	40164	
 Машины и механизмы	4705,13	1	4705	
 Материалы	83817,18	1	83817	
 Итого по неучтенным материалам		319	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		129005	
 Конструкции из кирпича и блоков. ремонт (24)	
 Накладные расходы	(15532,76+0)*1,1	1,1	17086	
 Сметная прибыль	(15532,76+0)*0,68	0,68	10562	
 Кровли. ремонт (17)	
 Накладные расходы	(75,76+0,23)*1,08	1,08	82	
 Сметная прибыль	(75,76+0,23)*0,55	0,55	42	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (12, 15, 16, 20, 21, 22, 23)	
 Накладные расходы	(2172,31+2,93)*0,83	0,83	1805	
 Сметная прибыль	(2172,31+2,93)*0,65	0,65	1414	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19)	
 Накладные расходы	(18179,81+1,71)*0,8	0,8	14545	
 Сметная прибыль	(18179,81+1,71)*0,5	0,5	9091	
 Полы. ремонт (14)	
 Накладные расходы	(51,9+2,65)*1,11	1,11	61	
 Сметная прибыль	(51,9+2,65)*0,64	0,64	35	
 Штукатурные работы при ремонте. ремонт (1, 2)	
 Накладные расходы	(4105,98+0)*0,79	0,79	3244	
 Сметная прибыль	(4105,98+0)*0,5	0,5	2053	
 Погрузка-разгрузка. ремонт (25)	
 Накладные расходы	(45,73+0)*0,9	0,9	41	
 Сметная прибыль	(45,73+0)*0,51	0,51	23	
 Перевозка. ремонт (26)	
 Накладные расходы	(0+0)*0,9	0,9	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,51	0,51	0	
 Итого Накладные расходы	36864	1	36864	
 Итого Сметная прибыль	23220	1	23220	
 Итого		189089	
 Индекс СМР	189089*(4,82-1)	4,82	722320	
 Итого		911409	
 Временные здания и сооружения	911409*0	0	0	
 Итого		911409	
 Зимнее удорожание	911409*0	0	0	
 Итого		911409	
 Непредвиденные расходы	911409*0	0	0	
 Итого		911409	
 НДС	911409*0,18	18%	164054	
 Итого		1075463	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ