СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДЕНО	
 ____________________________________		________________________________________	
 _____________________________________		________________________________________	
 	
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - здание МБУ ДОД СДЮСШОР №2 по пр. Ф. Энгельса, д. 33а в г. Иваново	
 Объект здание МБУ ДОД СДЮСШОР №2 по пр. Ф. Энгельса, д. 33а в г. Иваново	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на  капитальный ремонт здания МБУ ДОД СДЮСШОР №2 по пр. Ф. Энгельса, д. 33а в г. Иваново  	
 Основание	Сметная стоимость - 	2 172,007 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	2436,89 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	20,958 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
			ед. изм.									
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	9,45	10000,202	42,5	9791,85	94501,91	1466,9	502,03	92532,98	14,36	156,0573	
	(0) 	ЗП=134,98*1,15; ЭММ=42,5*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	134,98	2,7				31,89		0,2	2,3625	
 1.1	[101-1961]	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	1077,3			-45,2			-48693,96		
			м2								
 1.2	[101-1962]	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	1096,2			-38,42			-42116		
			м2								
 2	[]	Техноэласт ЭПП	1077,3		0	16,08			17322,98		
			м2								
 3	[]	Техноэласт ТКП/ЭКП	1096,2		0	26,2			28720,44		
			м2								
 4	ФЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	9,45	238,6395	3,49	189,45	2255,14	423,62	41,23	1790,3	4,46	48,46905	
	(0) 	ЗП=38,98*1,15; ЭММ=3,49*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	38,98	0				0		0	0	
 5	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	9,45	1383,677	225	831,97	13075,75	2555,82	2657,81	7862,12	27,22	295,81335	
	(0) 	ЗП=235,18*1,15; ЭММ=225*1,25; ЗПм=21,86*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	235,18	21,86				258,22		1,94	22,91625	
 6	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	9,45	662,81	2,66	53,02	6263,55	938,95	314,21	5010,39	1	108,675	
	(0) 	ЗП=8,64*10*1,15; ЭММ=2,66*10*1,25; ЗПм=0,34*10*1,25; Мат=53,02*10; ТЗТ=1*10*1,15; ТЗТм=0,03*10*1,25	100 м2 стяжки	8,64	0,34				40,16		0,03	3,54375	
 7	ФЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	9,45	5343,9275	135,97	4967,77	50500,11	1948,54	1606,15	46945,43	21,02	228,43485	
	(0) 	ЗП=179,3*1,15; ЭММ=135,97*1,25; ЗПм=7,83*1,25; ТЗТ=21,02*1,15; ТЗТм=0,58*1,25	100 м2 утепляемого покрытия	179,3	7,83				92,49		0,58	6,85125	
 7.1	[104-0103]	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	38,934			-994,4			-38715,97		
			м3								
 8	[]	Экструдированный пенополистирол Теплекс плотностью 35 кг/м3	97,335		0	632,43			61557,57		
			м3								
 9	ФЕР12-01-015-04	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	9,45	1180,579	34,36	1031,99	11156,47	998,29	405,88	9752,31	10,51	114,21743	
	(0) 	ЗП=91,86*1,15; ЭММ=34,36*1,25; ЗПм=0,95*1,25; ТЗТ=10,51*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	91,86	0,95				11,22		0,07	0,82688	
 10	ФЕР12-01-015-05	Устройство гидроизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04	9,45	913,4935	23,22	837,33	8632,51	445,46	274,29	7912,77	4,69	50,96858	
	(0) 	ЗП=40,99*1,15; ЭММ=23,22*1,25; ЗПм=0,41*1,25; ТЗТ=4,69*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	40,99	0,41				4,84		0,03	0,35438	
 11	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,83	10025,829	23,38	8890,58	8321,44	918	24,26	7379,18	112,75	107,61988	
	(0) 	ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 покрытия	961,76	2,7				2,8		0,2	0,2075	
 12	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	0,846	3170,1	55,38	3032,91	2681,9	57,5	58,56	2565,84	6,67	6,48924	
	(0) 	ЗП=59,1*1,15; ЭММ=55,38*1,25; ЗПм=3,92*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м ограждения	59,1	3,92				4,15		0,29	0,30668	
 13	ФЕРр58-10-07	Смена воронок водосточных труб с люлек	0,07	7809,79	6,97	6781,78	546,69	71,47	0,49	474,72	119,7	8,379	
	(0) 		100 шт.	1021,04	0				0		0	0	
 14	ФЕРр58-10-02	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	1,659	7234,21	6,97	6471,48	12001,55	1253,81	11,56	10736,19	88,6	146,9874	
	(0) 	V=0,827+0,702+0,13	100 м	755,76	0				0		0	0	
 15	ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	20	947,45	2,13	825,79	18949	2390,6	42,6	16515,8	14,63	292,6	
	(0) 		1 м3	119,53	0				0		0	0	
 16	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	9,6	34,73	0	10,42	333,41	233,38	0	100,03	2,71	26,016	
	(0) 		10 м трещин	24,31	0				0		0	0	
 17	ФЕРр53-15-04	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	0,6	25854,19	223,98	21122	15512,51	2704,93	134,39	12673,2	551,8	331,08	
	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности стен	4508,21	27				16,2		2	1,2	
 18	ФЕР46-01-001-05	Усиление перекрытий железобетоном сверху	0,6	1462,69	529,96	702,02	877,61	138,43	317,98	421,21	24,26	14,556	
	(0) 		1 м3	230,71	54,05				32,43		5,32	3,192	
 19	[204-9001]	Металлоизделия	0,20637		0	7847			1619,39		
			т								
 20	ФЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,16	1208,52	156,8	0	193,36	168,28	25,09	0	128,73	20,5968	
	(0) 		100 коробок	1051,72	22,7				3,63		2,15	0,344	
 21	ФЕРр56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных	2,692	398,87	29,07	0	1073,76	995,5	78,26	0	46,11	124,12812	
	(0) 		100 м2 оконных переплетов	369,8	10,79				29,05		0,93	2,50356	
 22	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	1,7205	168502,6765	413,79	166486,23	289908,85	2579,39	889,91	286439,56	149,16	295,12425	
	(0) 	ЗП=1303,66*1,15; ЭММ=413,79*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=149,16*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	100 м2 проемов	1303,66	7,66				16,47		0,66	1,41941	
 22.1	[203-8040]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	172,05			-1577,48			-271405,43		
			м2								
 23	[]	Блоки оконные ПВХ с подоконниками	172,05		0	503,26			86585,88		
			м2								
 24	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,6	4217,975	14,33	3992,2	2530,79	124,72	10,75	2395,32	21,19	14,6211	
	(0) 	ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	180,75	0,46				0,35		0,04	0,03	
 ИТОГО:	334191,21	20413,59	7395,45	306382,25	2390,83335	
			543,9		46,05816	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	20413,59	1	20414	
 Машины и механизмы	7395,45	1	7395	
 Материалы	306382,25	1	306382	
 Итого		334191	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном . ремонт (9)	
 Накладные расходы	(0+0)*0,95	0,95	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,55	0,55	0	
 Деревянные конструкции. ремонт (22, 23, 24)	
 Накладные расходы	(2704,11+16,82)*1,06	1,06	2884	
 Сметная прибыль	(2704,11+16,82)*0,54	0,54	1469	
 Кровли. ремонт (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	
 Накладные расходы	(9753,08+445,77)*1,08	1,08	11015	
 Сметная прибыль	(9753,08+445,77)*0,55	0,55	5609	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (13, 14)	
 Накладные расходы	(1325,28+0)*0,83	0,83	1100	
 Сметная прибыль	(1325,28+0)*0,65	0,65	861	
 Проемы при ремонте. ремонт (20, 21)	
 Накладные расходы	(1163,78+32,68)*0,82	0,82	981	
 Сметная прибыль	(1163,78+32,68)*0,62	0,62	742	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (15, 18, 19)	
 Накладные расходы	(2529,03+32,43)*0,99	0,99	2536	
 Сметная прибыль	(2529,03+32,43)*0,6	0,6	1537	
 Стены при ремонте. ремонт (16, 17)	
 Накладные расходы	(2938,31+16,2)*0,86	0,86	2541	
 Сметная прибыль	(2938,31+16,2)*0,7	0,7	2068	
 Итого Накладные расходы	21057	1	21057	
 Итого Сметная прибыль	12286	1	12286	
 Итого		367534	
 Индекс СМР 3 кв 2011г	367534*(4,91-1)	4,91	1437058	
 Итого		1804592	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		1804592	
 Непредвиденные расходы	1804592*0,02	2%	36092	
 Итого		1840684	
 НДС	1840684*0,18	18%	331323	
 Итого		2172007	
 	
 СОСТАВИЛ	Орлов Ю.А.		
 ПРОВЕРИЛ	Лифер С.В.