СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 Директор ООО "КОЛОННА"		Главный врач  МУЗ "Городская клиническая       больница № 4"	
 ________________________ Е.В. Смирнова		________________________ В.И. Беляев	
 "___"___________________2011 г		"___"___________________2011 г	
 	
 Наименование стройки - Капитальный ремонт поликлиники № 4 МУЗ "Городская клиническая больница № 4" по адресу г. Иваново, ул. Школьная, д.23	
 Объект : Поликлиника № 4 МУЗ "Городская клиническая больница № 4", г. Иваново, ул. Школьная, д.23	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на капитальный ремонт подсобных помещений лаборатории, помещения элеваторного узла, кабинета сестры-хозяйки и помещения архива поликлиники № 4 МУЗ "Городская клиническая больница № 4" по адресу г. Иваново,ул. Школьная, д.23	
 Основание: ведомость объемов работ	Сметная стоимость - 	1434,000 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	2905,72 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	25,644 тыс.руб	
 Составлена в ценах Апреля 2011 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,1	641	45,01	0	64,1	59,6	4,5	0	69,87	6,99	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				1,67		1,44	0,14	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	0,52			0			0		
 			т								
 2	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,22	92,9	4,06	0	20,44	19,54	0,89	0	11,39	2,51	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,33		0,13	0,03	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1034			0			0		
 			т								
 3	ФЕРр57-2-04	Разборка покрытий полов цементных	1,47	2791,56	1843,02	0	4103,59	1394,35	2709,24	0	111,2	163,46	
 	(0) 		100 м2 покрытия	948,54	213,99				314,57		21	30,87	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	9,702			0			0		
 			т								
 4	ФЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	8,5	313,94	232,94	0	2668,49	688,5	1979,99	0	8,93	75,91	
 	(0) 		1 м3	81	22,74				193,29		2,26	19,21	
 5	ФЕРр51-3-02	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	0,365	4968,42	1,74	138,48	1813,47	1762,29	0,64	50,55	619	225,94	
 	(0) 		100 м3 грунта	4828,2	0				0		0	0	
 6	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем	1,25	771,9	129,46	553,38	964,88	111,33	161,83	691,73	10,626	13,28	
 	(0) 	ЗП=64,53*1,2*1,15; ЭММ=86,31*1,2*1,25; ЗПм=9,24*1,2*1,15; ТЗТ=7,7*1,2*1,15; ТЗТм=0,88*1,2*1,15	100 м2 площади уплотнения	89,06	12,75				15,94		1,2144	1,52	
 7	ФЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев гравийных	36,3	123,12	81,93	0,37	4469,26	1482,13	2974,06	13,43	4,9128	178,33	
 	(0) 	ЗП=29,58*1,2*1,15; ЭММ=54,62*1,2*1,25; ЗПм=5,53*1,2*1,15; ТЗТ=3,56*1,2*1,15; ТЗТм=0,55*1,2*1,15	1 м3 подстилающего слоя	40,83	7,64				277,33		0,759	27,55	
 7.1	Прайс 	Гравий керамзитовый	46,464			376,1			17475,11		
 			м3								
 8	ФЕР11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	1,25	2811,81	325,38	2043,44	3514,76	553,74	406,73	2554,3	55,7934	69,74	
 	(0) 	ЗП=321,01*1,2*1,15; ЭММ=216,92*1,2*1,25; ЗПм=29,85*1,2*1,15; ТЗТ=40,43*1,2*1,15; ТЗТм=2,84*1,2*1,15	100 м2 покрытия	442,99	41,19				51,49		3,9192	4,9	
 9	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	1,25	2893,6	76,08	2713,2	3617	130,41	95,1	3391,5	13,1376	16,42	
 	(0) 	ЗП=9,45*8*1,2*1,15; ЭММ=6,34*8*1,2*1,25; ЗПм=2,2*8*1,2*1,15; Мат=339,15*8; ТЗТ=1,19*8*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*8*1,2*1,15	100 м2 покрытия	104,33	24,29				30,36		2,0976	2,62	
 10	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,22	1626,35	66,36	1127,07	357,8	95,24	14,6	247,96	54,5238	12	
 	(0) 	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,15; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,15	100 м2 стяжки	432,92	20,33				4,47		1,7526	0,39	
 11	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,22	1186,76	46,33	1118,52	261,09	4,82	10,19	246,07	2,76	0,61	
 	(0) 	ЗП=3,97*4*1,2*1,15; ЭММ=7,72*4*1,2*1,25; ЗПм=2,44*4*1,2*1,15; Мат=279,63*4; ТЗТ=0,5*4*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*4*1,2*1,15	100 м2 стяжки	21,92	13,47				2,96		1,1592	0,26	
 12	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,22	8049,54	81,8	7481,51	1770,9	106,97	18	1645,93	58,512	12,87	
 	(0) 	ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,15; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,15	100 м2 покрытия	486,23	5,6				1,23		0,483	0,11	
 13	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	1,25	9449,6	193,05	7811,85	11812	1805,88	241,31	9764,81	165,2964	206,62	
 	(0) 	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=128,7*1,2*1,25; ЗПм=30,3*1,2*1,15; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=2,66*1,2*1,15	100 м2 покрытия	1444,7	41,81				52,26		3,6708	4,59	
 14	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,25	1410,36	3,93	1285,35	352,59	30,27	0,98	321,34	12,4062	3,1	
 	(0) 	ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,15; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,15	100 м плинтуса	121,08	0				0		0	0	
 15	ФЕРр59-5-02	Ремонт ступеней бетонных	0,14	1459,55	22,14	548,44	204,34	124,46	3,1	76,78	102,89	14,4	
 	(0) 		100 ступеней	888,97	3,36				0,47		0,29	0,04	
 16	ФЕРр59-10-01	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на косоурах	0,15	7041,5	164,32	5237,31	1056,22	245,98	24,65	785,6	189,8	28,47	
 	(0) 		100 м ступеней	1639,87	55,36				8,3		4,74	0,71	
 17	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,2	748,3	163,56	0	149,66	116,95	32,71	0	74,3	14,86	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				4,11		1,99	0,4	
 18	ФЕРр53-20-04	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	0,015	91366,22	3369,6	82382,02	1370,49	84,22	50,54	1235,73	670	10,05	
 	(0) 		100 м3 кладки	5614,6	526,5				7,9		39	0,59	
 19	ФЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	2,5	1149,58	29,59	836,16	2873,95	709,58	73,97	2090,4	35,39	88,48	
 	(0) 		1 м3 кладки	283,83	5,37				13,43		0,43	1,08	
 20	ФЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,45	3184,35	20,94	1140,23	1432,96	910,43	9,42	513,1	228,35	102,76	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2023,18	7,77				3,5		0,67	0,3	
 20.1	509-9900	Строительный мусор	1,521			0			0		
 			т								
 21	ФЕРр61-2-08	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	0,45	868,98	10,63	569,69	391,04	129,9	4,78	256,36	32,58	14,66	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	288,66	3,94				1,77		0,34	0,15	
 21.1	509-9900	Строительный мусор	0,7605			0			0		
 			т								
 22	ФЕРр61-2-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,85	2553,08	20,94	1140,23	2170,12	1183,12	17,8	969,2	157,1	133,54	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1391,91	7,77				6,6		0,67	0,57	
 22.1	509-9900	Строительный мусор	2,873			0			0		
 			т								
 23	ФЕРр61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	0,85	776,39	10,63	569,69	659,93	166,66	9,04	484,24	22,13	18,81	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	196,07	3,94				3,35		0,34	0,29	
 23.1	509-9900	Строительный мусор	1,4365			0			0		
 			т								
 24	ФЕРр61-1-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	1,56	13884,65	32,22	13132,14	21660,05	1123,65	50,26	20486,14	73,8	115,13	
 	(0) 		100 м2 поверхности	720,29	19,82				30,92		1,9	2,96	
 25	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	3,3	564,28	4,4	402,54	1862,12	519,22	14,52	1328,38	16,5462	54,6	
 	(0) 	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,34	0,18				0,59		0,015	0,05	
 26	ФЕР15-04-006-03	Дополнительное покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	3,45	88,91	1,78	0,18	306,74	299,98	6,14	0,62	9,039	31,18	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,95	0,18				0,62		0,015	0,05	
 26.1	101-9732	Грунтовка	0,04485			8304,75			372,47		
 			т								
 27	ФЕРр62-16-09	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	3,45	797,39	8,36	496,22	2751	1010,19	28,84	1711,96	33,89	116,92	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	292,81	1,16				4		0,1	0,35	
 27.1	101-1959	Краска водоэмульсионная моющаяся	0,24495			37702,52			9235,23		
 			т								
 28	ФЕРр53-1-01	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	0,3	143,39	50,4	0	43,02	27,9	15,12	0	12,3	3,69	
 	(0) 		100 м2 стен	92,99	6,08				1,82		0,45	0,14	
 28.1	509-9900	Строительный мусор	0,282			0			0		
 			т								
 29	ФЕРр53-1-04	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	0,15	701,83	321,41	0	105,27	57,06	48,21	0	51,2	7,68	
 	(0) 		100 м2 стен	380,42	38,75				5,81		2,87	0,43	
 29.1	509-9900	Строительный мусор	0,411			0			0		
 			т								
 30	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом (короб канализац)	0,02	5478,75	32,48	4407,4	109,58	20,78	0,65	88,15	114,54	2,29	
 	(0) 	ЗП=752,81*1,2*1,15; ЭММ=21,65*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=83*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1038,88	0				0		0	0	
 31	ФЕР10-06-031-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	0,15	11695,48	58,03	10285,66	1754,32	202,77	8,7	1542,85	149,04	22,36	
 	(0) 	ЗП=979,56*1,2*1,15; ЭММ=38,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=108*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1351,79	0				0		0	0	
 31.1	104-9016	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	15,45			13,24			204,56		
 			м2								
 32	ФЕР09-03-050-01	Монтаж дополнительного профиля	0,32	234,43	33,74	36,6	75,02	52,51	10,8	11,71	17,664	5,65	
 	(0) 	ЗП=118,91*1,2*1,15; ЭММ=22,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=12,8*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	164,09	0				0		0	0	
 32.1	201-9002	Профиль стоечный ПС -2 50/50/0,6	33,6			4,19			140,78		
 			м								
 33	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,32	957,63	13,55	629,53	306,44	100,66	4,34	201,45	35,0658	11,22	
 	(0) 	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,55	0,18				0,06		0,015	0	
 33.1	Прайс	Краска водоэмульсионная моющаяся	0,02016			37702,52			760,08		
 			т								
 34	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,1	10688,2	31,75	9190,68	1068,82	146,58	3,18	919,07	159,67	15,97	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	1465,77	17,01				1,7		1,65	0,17	
 35	ФЕРр63-10-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	0,4	89,02	6,25	0	35,61	33,11	2,5	0	9,58	3,83	
 	(0) 		100 м2 облицовки	82,77	2,32				0,93		0,2	0,08	
 36	ФЕР10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 213)	0,4	7434,22	29,7	6090,28	2973,69	525,7	11,88	2436,11	144,9	57,96	
 	(0) 	ЗП=952,35*1,2*1,15; ЭММ=19,8*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=105*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 потолка	1314,24	0				0		0	0	
 37	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,4	484,4	12,24	262,47	193,76	83,88	4,9	104,99	23,3772	9,35	
 	(0) 	ЗП=151,95*1,2*1,15; ЭММ=8,16*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,15; ТЗТ=16,94*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	209,69	0,16				0,06		0,0138	0,01	
 37.1	101-1959	Краска водоэмульсионная моющаяся	0,0228			37702,52			859,62		
 			т								
 38	ФЕРр61-4-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,285	3823,43	22,51	1197,2	1089,68	742,06	6,42	341,2	290,27	82,73	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2603,72	8,35				2,38		0,72	0,21	
 38.1	509-9900	Строительный мусор	0,9633			0			0		
 			т								
 39	ФЕРр61-4-09	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,4	3249,35	22,51	1197,2	1299,74	811,86	9	478,88	226,27	90,51	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2029,64	8,35				3,34		0,72	0,29	
 39.1	509-9900	Строительный мусор	1,352			0			0		
 			т								
 40	ФЕРр61-5-01	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	0,1	4346,9	22,51	2032,29	434,69	229,21	2,25	203,23	255,53	25,55	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2292,1	8,35				0,84		0,72	0,07	
 40.1	509-9900	Строительный мусор	0,423			0			0		
 			т								
 41	ФЕРр61-5-02	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	0,05	996,38	11,25	618,53	49,82	18,33	0,56	30,93	40,87	2,04	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	366,6	4,18				0,21		0,36	0,02	
 41.1	509-9900	Строительный мусор	0,0825			0			0		
 			т								
 42	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	0,72	16264,95	35,19	15313,31	11710,76	659,84	25,34	11025,58	89,76	64,63	
 	(0) 		100 м2 поверхности	916,45	22,23				16,01		2,14	1,54	
 43	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску (ребристые потолки)	2,22	596,44	4,75	411,23	1324,1	400,62	10,55	912,93	18,975	42,12	
 	(0) 	ЗП=156,92*1,15; ЭММ=3,8*1,25; ЗПм=0,12*1,15; ТЗТ=16,5*1,15; ТЗТм=0,01*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	180,46	0,14				0,31		0,0115	0,03	
 44	ФЕР15-04-006-01	Дополнительное покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	2,22	109,48	1,78	0,18	243,05	238,72	3,95	0,4	11,178	24,82	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=8,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	107,53	0,18				0,4		0,015	0,03	
 44.1	101-9732	Грунтовка	0,02886			8304,75			239,68		
 			т								
 45	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	2,22	1533,28	21,85	844,22	3403,88	1481,21	48,51	1874,17	74,382	165,13	
 	(0) 	ЗП=483,48*1,2*1,15; ЭММ=14,57*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=53,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	667,21	0,35				0,78		0,03	0,07	
 45.1	101-1959	Краска водоэмульсионная моющаяся	0,15318			37702,52			5775,27		
 			т								
 46	ФЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,12	1168,43	0,87	515,51	140,21	78,25	0,1	61,86	80,6	9,67	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	652,05	0				0		0	0	
 47	ФЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	0,225	288,06	0	0	64,81	64,81	0	0	36,28	8,16	
 	(0) 		100 м2 дверных полотен	288,06	0				0		0	0	
 47.1	509-9900	Строительный мусор	0,2655			0			0		
 			т								
 48	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,1	1807,42	369,43	0	180,74	143,8	36,94	0	179,3	17,93	
 	(0) 		100 коробок	1437,99	39,94				3,99		3,97	0,4	
 48.1	509-9900	Строительный мусор	1,05			0			0		
 			т								
 49	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,185	5320,8	1875,44	2124,3	984,35	244,4	346,96	393	143,9064	26,62	
 	(0) 	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,15; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,15	100 м2 проемов	1321,06	211,46				39,12		15,663	2,9	
 50	203-0223	Блоки дверные филенчатые 	8		0	1423,02			11384,16		
 			шт								
 51	101-9411	Скобяные изделия для дверей однопольных	8		0	144,97			1159,76		
 			комплект								
 52	ФЕР09-06-001-01	Монтаж металлических дверей	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
 	(0) 	ЗП=763,35*0; ЭММ=131,61*0; ЗПм=6,62*0; Мат=36,57*0; ТЗТ=89,49*0; ТЗТм=0,49*0	1 т конструкций	0	0				0		0	0	
 53	Прайс	Двери металлические ( с монтажом)	2		2	4330,69			8661,38		
 			к-та								
 54	ФЕР26-02-016-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и перекрытий  огнезащитным лаком "Пиропласт-ХВ"	2,42	20463,09	20,7	19078,17	49520,68	3301,41	50,09	46169,17	152,0875	368,05	
 	(0) 	ЗП=1186,28*1,15; ЭММ=16,56*1,25; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=132,25*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обрабатываемой поверхности	1364,22	0				0		0	0	
 ИТОГО:	206059,13	24534,88	9594,78	171929,91	2799,6	
 			1109,22		106,12	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	24534,88	1	24534,88	
 Машины и механизмы	9594,78	1	9594,78	
 Материалы	171929,91	1	171929,91	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		206059,57	
 Деревянные конструкции. ремонт (30, 31, 36, 49, 50, 51)	
 Накладные расходы	(993,65+39,12)*1,06	1,06	1094,74	
 Сметная прибыль	(993,65+39,12)*0,54	0,54	557,7	
 Земляные работы, выполняемые:ручным способом при ремонте. ремонт (5)	
 Накладные расходы	(1762,29+0)*0,75	0,75	1321,72	
 Сметная прибыль	(1762,29+0)*0,45	0,45	793,03	
 Лестницы, крыльца при ремонте. ремонт (15, 16)	
 Накладные расходы	(370,44+8,77)*0,76	0,76	288,2	
 Сметная прибыль	(370,44+8,77)*0,6	0,6	227,53	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (27, 46)	
 Накладные расходы	(1088,44+4)*0,8	0,8	873,95	
 Сметная прибыль	(1088,44+4)*0,5	0,5	546,22	
 Отделочные работы. ремонт (25, 26, 33, 34, 37, 43, 44, 45)	
 Накладные расходы	(3270,87+4,52)*0,95	0,95	3111,62	
 Сметная прибыль	(3270,87+4,52)*0,47	0,47	1539,43	
 Полы. ремонт (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)	
 Накладные расходы	(4320,79+436,04)*1,11	1,11	5280,08	
 Сметная прибыль	(4320,79+436,04)*0,64	0,64	3044,37	
 Полы при ремонте. ремонт (1, 2, 3)	
 Накладные расходы	(1473,49+316,57)*0,8	0,8	1432,05	
 Сметная прибыль	(1473,49+316,57)*0,68	0,68	1217,24	
 Проемы при ремонте. ремонт (47, 48)	
 Накладные расходы	(208,61+3,99)*0,82	0,82	174,33	
 Сметная прибыль	(208,61+3,99)*0,62	0,62	131,81	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (4)	
 Накладные расходы	(688,5+193,29)*0,99	0,99	872,97	
 Сметная прибыль	(688,5+193,29)*0,6	0,6	529,07	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. ремонт (17, 35)	
 Накладные расходы	(150,06+5,04)*0,77	0,77	119,43	
 Сметная прибыль	(150,06+5,04)*0,5	0,5	77,55	
 Стены при ремонте. ремонт (18, 19, 28, 29)	
 Накладные расходы	(878,76+28,96)*0,86	0,86	780,64	
 Сметная прибыль	(878,76+28,96)*0,7	0,7	635,4	
 Строительные металлические конструкции. ремонт (32, 52)	
 Накладные расходы	(52,51+0)*0,81	0,81	42,53	
 Сметная прибыль	(52,51+0)*0,72	0,72	37,81	
 Теплоизоляционные работы. ремонт (54)	
 Накладные расходы	(3301,41+0)*0,9	0,9	2971,27	
 Сметная прибыль	(3301,41+0)*0,6	0,6	1980,85	
 Штукатурные работы при ремонте. ремонт (20, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 40, 41, 42)	
 Накладные расходы	(5975,06+68,92)*0,79	0,79	4774,74	
 Сметная прибыль	(5975,06+68,92)*0,5	0,5	3021,99	
 Итого Накладные расходы	23138,27	1	23138,27	
 Итого Сметная прибыль	14340	1	14340	
 Итого		243537,84	
 Индекс СМР	243537,84*(4,99-1)	4,99	971715,98	
 Итого		1215253,82	
 НДС	1215253,82*0,18	18%	218745,69	
 Итого		1433999,51	
 	
 СОСТАВИЛ	инженер	Ваулина Т.Г.