УТВЕРЖДАЮ:	
 		Начальник УЖКХ Администрации г.Иванова 	
 		
________________________С.В.Смагин	
 			
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт квартиры по адресу: ул. Шевченко д.12 кв.4	
 Основание	Сметная стоимость - 	367,209 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1157,94 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	10,198 тыс.руб	
 Составлена в ценах 1 квартала 2012 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 Полы	
 1	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	0,763	352,23	114,1	0	268,75	181,69	87,06	0	30,53	23,29439	
 	(0) 		100 м2 покрытия	238,13	42,34				32,31		3,65	2,78495	
 2	ФЕРр57-1-01	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	0,763	67,94	0	0	51,84	51,84	0	0	8,71	6,64573	
 	(0) 		100 м2 основания	67,94	0				0		0	0	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	2,76206			0			0		
 			т								
 3	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,763	59,83	0	0	45,65	45,65	0	0	7,67	5,85221	
 	(0) 		100 м2 основания	59,83	0				0		0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	0,5341			0			0		
 			т								
 4	ФЕР10-01-083-05	Устройство досчатого настила	0,722	6751,559	229,26	6147,56	4874,63	270,56	165,53	4438,54	42,8766	30,95691	
 	(0) 	ЗП=271,55*1,2*1,15; ЭММ=152,84*1,2*1,25; ЗПм=12,02*1,2*1,25; ТЗТ=31,07*1,2*1,15; ТЗТм=0,89*1,2*1,25	100 м2 покрытия	374,739	18,03				13,02		1,335	0,96387	
 5	ФЕР11-01-012-01	Укладка лаг по кирпичным столбикам	0,722	4406,6752	82,305	3798,19	3181,62	379,9	59,42	2742,29	61,686	44,53729	
 	(0) 	ЗП=381,29*1,2*1,15; ЭММ=54,87*1,2*1,25; ЗПм=1,41*1,2*1,25; ТЗТ=44,7*1,2*1,15; ТЗТм=0,14*1,2*1,25	100 м2 пола	526,1802	2,115				1,53		0,21	0,15162	
 6	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	0,722	311,7426	47,685	169,5	225,08	68,27	34,43	122,38	10,8192	7,81146	
 	(0) 	ЗП=68,52*1,2*1,15; ЭММ=31,79*1,2*1,25; ЗПм=1,76*1,2*1,25; ТЗТ=7,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	94,5576	2,64				1,91		0,195	0,14079	
 7	113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	72,2		0	3,62			261,36		
 			м2								
 8	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	0,722	487,8816	136,575	0	352,25	253,64	98,61	0	39,1644	28,2767	
 	(0) 	ЗП=254,57*1,2*1,15; ЭММ=91,05*1,2*1,25; ЗПм=2,09*1,2*1,25; ТЗТ=28,38*1,2*1,15; ТЗТм=0,18*1,2*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	351,3066	3,135				2,26		0,27	0,19494	
 9	[прайс-лист]	утеплитель Rockwool Лайт Баттс толщиной 50мм	72,2		0	14,05			1014,41		
 			м2								
 10	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	0,722	311,7426	47,685	169,5	225,08	68,27	34,43	122,38	10,8192	7,81146	
 	(0) 	ЗП=68,52*1,2*1,15; ЭММ=31,79*1,2*1,25; ЗПм=1,76*1,2*1,25; ТЗТ=7,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	94,5576	2,64				1,91		0,195	0,14079	
 11	113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	72,2		0	3,62			261,36		
 			м2								
 12	ФЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	0,722	7218,0372	146,67	6356,61	5211,42	516,05	105,9	4589,47	83,7936	60,49898	
 	(0) 	ЗП=517,94*1,2*1,15; ЭММ=97,78*1,2*1,25; ЗПм=6,73*1,2*1,25; ТЗТ=60,72*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25	100 м2 покрытия	714,7572	10,095				7,29		0,87	0,62814	
 13	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных	0,722	4707,7442	136,335	4001	3398,99	411,84	98,43	2888,72	66,0192	47,66586	
 	(0) 	ЗП=413,34*1,2*1,15; ЭММ=90,89*1,2*1,25; ЗПм=6,73*1,2*1,25; ТЗТ=47,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25	100 м2 покрытия	570,4092	10,095				7,29		0,87	0,62814	
 14	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,722	7449,1326	105,735	6983,19	5378,27	260,07	76,34	5041,86	43,3458	31,29567	
 	(0) 	ЗП=261,02*1,2*1,15; ЭММ=70,49*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25	100 м2 покрытия	360,2076	5,91				4,27		0,51	0,36822	
 15	ФЕР06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	0,04	6698,0928	217,515	6223,47	267,92	10,28	8,7	248,94	30,9396	1,23758	
 	(0) 	ЗП=186,31*1,2*1,15; ЭММ=145,01*1,2*1,25; ЗПм=16,61*1,2*1,25; ТЗТ=22,42*1,2*1,15; ТЗТм=1,23*1,2*1,25	100 м2 перекрытий	257,1078	24,915				1		1,845	0,0738	
 16	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0388	6145,7962	55,65	5935,6	238,46	6	2,16	230,3	17,4432	0,6768	
 	(0) 	ЗП=111,99*1,2*1,15; ЭММ=37,1*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=12,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,16*1,2*1,25	1 т	154,5462	3,24				0,13		0,24	0,00931	
 17	ФЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0492	7643,9558	52,65	6800	376,08	38,93	2,59	334,56	87,2436	4,29239	
 	(0) 	ЗП=573,41*1,2*1,15; ЭММ=35,1*1,2*1,25; ЗПм=2,03*1,2*1,25; ТЗТ=63,22*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25	1 т	791,3058	3,045				0,15		0,225	0,01107	
 18	ФЕР11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой	0,041	3436,6866	82,29	2898,21	140,9	18,7	3,37	118,83	45,3468	1,85922	
 	(0) 	ЗП=330,57*1,2*1,15; ЭММ=54,86*1,2*1,25; ЗПм=2,67*1,2*1,25; ТЗТ=32,86*1,2*1,15; ТЗТм=0,23*1,2*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	456,1866	4,005				0,16		0,345	0,01415	
 19	ФЕР11-01-004-04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой	0,041	3048,5666	54,495	2665,88	124,99	13,46	2,23	109,3	32,6232	1,33755	
 	(0) 	ЗП=237,82*1,2*1,15; ЭММ=36,33*1,2*1,25; ЗПм=1,86*1,2*1,25; ТЗТ=23,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,16*1,2*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	328,1916	2,79				0,11		0,24	0,00984	
 20	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,041	1626,3498	66,36	1127,07	66,68	17,75	2,72	46,21	54,5238	2,23548	
 	(0) 	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	432,9198	22,095				0,91		1,905	0,07811	
 21	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,041	296,6886	11,58	279,63	12,16	0,22	0,47	11,46	0,69	0,02829	
 	(0) 	ЗП=3,97*1,2*1,15; ЭММ=7,72*1,2*1,25; ЗПм=2,44*1,2*1,25; ТЗТ=0,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*1,25	100 м2 стяжки	5,4786	3,66				0,15		0,315	0,01292	
 22	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,041	296,6886	11,58	279,63	12,16	0,22	0,47	11,46	0,69	0,02829	
 	(0) 	ЗП=3,97*1,2*1,15; ЭММ=7,72*1,2*1,25; ЗПм=2,44*1,2*1,25; ТЗТ=0,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*1,25	100 м2 стяжки	5,4786	3,66				0,15		0,315	0,01292	
 23	ФЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	0,04141	9449,5944	193,05	7811,85	391,31	59,82	7,99	323,49	165,2964	6,84492	
 	(0) 	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=128,7*1,2*1,25; ЗПм=30,3*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=2,66*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1444,6944	45,45				1,88		3,99	0,16523	
 24	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 	0,8245	1410,3612	3,93	1285,35	1162,84	99,83	3,24	1059,77	12,4062	10,22891	
 	(0) 	ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	121,0812	0				0		0	0	
 Внутренняя отделка	
 25	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	2,862	2425,05	20,94	1140,23	6940,49	3617,22	59,93	3263,34	142,65	408,2643	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1263,88	7,77				22,24		0,67	1,91754	
 25.1	509-9900	Строительный мусор	9,67356			0			0		
 			т								
 26	ФЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,765	3011,29	22,51	1197,2	2303,64	1370,56	17,22	915,86	199,73	152,79345	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1791,58	8,35				6,39		0,72	0,5508	
 26.1	509-9900	Строительный мусор	2,5857			0			0		
 			т								
 27	ФЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолки)	0,765	276,4408	5,7	133,21	211,48	105,21	4,36	101,91	15,3318	11,72883	
 	(0) 	ЗП=99,66*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,11*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	137,5308	0,18				0,14		0,015	0,01148	
 28	ФЕРр63-6-02	Смена обоев улучшенных	2,463	1632,89	11,84	1142,71	4021,81	1178,15	29,16	2814,49	54,73	134,79999	
 	(0) 		100 м2 оклеенной поверхности	478,34	1,16				2,86		0,1	0,2463	
 29	ФЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	0,136	1640,8008	14,85	987,48	223,15	86,83	2,02	134,3	70,3938	9,57356	
 	(0) 	ЗП=462,66*1,2*1,15; ЭММ=9,9*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=51,01*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	638,4708	0,18				0,02		0,015	0,00204	
 30	ФЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	0,263	276,4408	5,7	133,21	72,7	36,17	1,5	35,03	15,3318	4,03226	
 	(0) 	ЗП=99,66*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,11*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	137,5308	0,18				0,05		0,015	0,00395	
 31	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	0,1011	4959,2036	96,6	2246,51	501,38	264,49	9,77	227,12	281,6028	28,47004	
 	(0) 	ЗП=1895,72*1,2*1,15; ЭММ=64,4*1,2*1,25; ЗПм=23,9*1,2*1,25; ТЗТ=204,06*1,2*1,15; ТЗТм=2,06*1,2*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2616,0936	35,85				3,62		3,09	0,3124	
 32	ФЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	0,1011	1640,8008	14,85	987,48	165,88	64,55	1,5	99,83	70,3938	7,11681	
 	(0) 	ЗП=462,66*1,2*1,15; ЭММ=9,9*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=51,01*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	638,4708	0,18				0,02		0,015	0,00152	
 33	ФЕРр62-9-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,2244	2161,41	8,36	937,4	485,02	272,79	1,88	210,35	140,7	31,57308	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	1215,65	1,16				0,26		0,1	0,02244	
 34	ФЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,383	1792,56	8,36	956,83	686,55	316,88	3,2	366,47	95,76	36,67608	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	827,37	1,16				0,44		0,1	0,0383	
 35	ФЕР311-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,5	42,98	42,98	0	64,47	0	64,47	0	0	0	
 	(0) 		1 т груза	0	0				0		0	0	
 36	ФЕР310-03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 	1,5	13,38	13,38	0	20,07	0	20,07	0	0	0	
 	(0) 		1 т груза	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	42718,13	10085,84	1009,17	31623,07	1148,44449	
 			112,47		9,49558	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	10085,84	1	10085,84	
 Машины и механизмы	1009,17	1	1009,17	
 Материалы	31623,07	1	31623,07	
 Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		522,72	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		43240,8	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном . ремонт (15, 16, 17)	
 Накладные расходы	(55,21+1,28)*0,95	0,95	53,67	
 Сметная прибыль	(55,21+1,28)*0,55	0,55	31,07	
 Деревянные конструкции. ремонт (4)	
 Накладные расходы	(270,56+13,02)*1,06	1,06	300,59	
 Сметная прибыль	(270,56+13,02)*0,54	0,54	153,13	
 Кровли. ремонт (6, 7, 10, 11)	
 Накладные расходы	(136,54+3,82)*1,08	1,08	151,59	
 Сметная прибыль	(136,54+3,82)*0,55	0,55	77,2	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (33, 34)	
 Накладные расходы	(589,67+0,7)*0,8	0,8	472,3	
 Сметная прибыль	(589,67+0,7)*0,5	0,5	295,19	
 Отделочные работы. ремонт (27, 29, 30, 31, 32)	
 Накладные расходы	(557,25+3,85)*0,95	0,95	533,04	
 Сметная прибыль	(557,25+3,85)*0,47	0,47	263,72	
 Полы. ремонт (5, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	
 Накладные расходы	(2031,5+26)*1,11	1,11	2283,82	
 Сметная прибыль	(2031,5+26)*0,64	0,64	1316,8	
 Полы при ремонте. ремонт (2, 3)	
 Накладные расходы	(97,49+0)*0,8	0,8	77,99	
 Сметная прибыль	(97,49+0)*0,68	0,68	66,29	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1)	
 Накладные расходы	(181,69+32,31)*0,99	0,99	211,86	
 Сметная прибыль	(181,69+32,31)*0,6	0,6	128,4	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. ремонт (28)	
 Накладные расходы	(1178,15+2,86)*0,77	0,77	909,38	
 Сметная прибыль	(1178,15+2,86)*0,5	0,5	590,51	
 Штукатурные работы при ремонте. ремонт (25, 26)	
 Накладные расходы	(4987,78+28,63)*0,79	0,79	3962,96	
 Сметная прибыль	(4987,78+28,63)*0,5	0,5	2508,21	
 Погрузка-разгрузка. ремонт (35)	
 Накладные расходы	(0+0)	1	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0	
 Перевозка. ремонт (36)	
 Накладные расходы	(0+0)	1	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0	
 Итого Накладные расходы	8957,2	1	8957,2	
 Итого Сметная прибыль	5430,52	1	5430,52	
 Итого		57628,52	
 Индекс СМР	57628,52*(5,4-1)	5,4	253565,49	
 Итого		311194,01	
 НДС	311194,01*0,18	18%	56014,92	
 Итого		367208,93	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ