УТВЕРЖДАЮ	
 		_______________________________	
 		_______________________________	
 		_______________________________	
 Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №19 по ул.Фрунзе, г.Иваново	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на  капитальный  ремонт фасада 	
 Основание	Сметная стоимость - 	244,989 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	899,33 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	7,821 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	4,286	849,03715	8,76875	343,22	3638,97	2130,35	37,58	1471,04	57,52875	246,56822	
 	(0) МДС35.пр.1.т.3.11.1	ЗП=375,84*1,15*1,15; ЭММ=6,1*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; 	100 м2  	497,0484	0				0		0	0	
 2	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,6832	186,576	0	0	127,47	127,47	0	0	23,92	16,34214	
 	(0) 	ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 	186,576	0				0		0	0	
 3	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1,3	3170,3135	1,3915	1140,23	4121,41	2637,3	1,81	1482,3	232,116	301,7508	
 	(0) 	ЗП=1764,08*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 	2028,692	0				0		0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	6,292			0			0		
 			т								
 4	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0	368,724	30,4635	295,63	0	0	0	0	4,9335	0	
 	(0) МДС35.пр.1.т.3.11.1	ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 	42,6305	0				0		0	0	
 5	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	3,6594	1081,553	2,1965	847,85	3957,84	847,17	8,04	3102,62	27,14	99,31612	
 	(0) 	ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 	231,5065	0				0		0	0	
 6	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	3,6594	744,633875	10,249375	564,84	2724,91	620,43	37,51	2066,98	18,2505	66,78588	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=128,2*1,15*1,15; ЭММ=7,13*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=13,8*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; 	100 м2 	169,5445	0				0		0	0	
 7	ФЕРр62-9-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,3096	1714,01	8,36	818,32	530,66	274,72	2,59	253,35	102,7	31,79592	
 	(0) 	 	100 м2 	887,33	1,16				0,36		0,1	0,03096	
 8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,193	2569,953	6,8885	2156,85	496	78,4	1,33	416,27	47,6215	9,19095	
 	(0) 	ЗП=353,23*1,15; ЭММ=5,99*1,15; ЗПм=0,93*1,15; ТЗТ=41,41*1,15; ТЗТм=0,08*1,15; 	100 м	406,2145	1,0695				0,21		0,092	0,01776	
 8.1	509-9900	Строительный мусор	0,043232			0			0		
 			т								
 9	ФЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,02	1208,52	156,8	0	24,17	21,03	3,14	0	128,73	2,5746	
 	(0) 	 	100 коробок	1051,72	22,7				0,45		2,15	0,043	
 9.1	509-9900	Строительный мусор	0,2132			0			0		
 			т								
 10	ФЕРр56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных	0,0248	398,87	29,07	0	9,89	9,17	0,72	0	46,11	1,14353	
 	(0) 	 	100 м2 	369,8	10,79				0,27		0,93	0,02306	
 10.1	509-9900	Строительный мусор	0,084816			0			0		
 			т								
 11	ФЕРр56-3-02	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	0,005	761,66	0	0	3,81	3,81	0	0	94,97	0,47485	
 	(0) 	 	100 м2	761,66	0				0		0	0	
 11.1	509-9900	Строительный мусор	0,0175			0			0		
 			т								
 12	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	0,005	168734,2465	533,8625	166484,17	843,67	8,58	2,67	832,42	196,3625	0,98181	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1492,36*1,15; ЭММ=427,09*1,25; ЗПм=20,42*1,25; ТЗТ=170,75*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; 	100 м2 проемов	1716,214	25,525				0,13		2,2	0,011	
 12.1	[203-0938]	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	-0,5			1555,55			-777,78		
 			м2								
 12.2	[203-0938]	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	0,5			892			446		
 			м2								
 13	ФЕР10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,0198	449857,897	606,9875	447297,6	8907,19	38,68	12,02	8856,49	223,491	4,42512	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1698,53*1,15; ЭММ=485,59*1,25; ЗПм=20,42*1,25; ТЗТ=194,34*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; 	100 м2 проемов	1953,3095	25,525				0,51		2,2	0,04356	
 13.1	[203-1063]	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	-1,98			4354,02			-8620,96		
 			м2								
 13.2	[203-1063]	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	1,98			892			1766,16		
 			м2								
 14	ФЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (дверь металл.)	0,06384	568,11	0,87	403,63	36,27	10,44	0,06	25,77	18,72	1,19508	
 	(0) 	 	100 м2 	163,61	0				0		0	0	
 ЦОКОЛЬ	
 15	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	0,05	6422,48565	76,5325	4768,29	321,12	78,88	3,83	238,41	171,858875	8,59294	
 	(0) 	ЗП=1192,94*1,15*1,15; ЭММ=53,24*1,25*1,15; ЗПм=16,49*1,25*1,15; ТЗТ=129,95*1,15*1,15; ТЗТм=1,44*1,25*1,15; 	100 м2 	1577,66315	23,704375				1,19		2,07	0,1035	
 16	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,25	3170,3135	1,3915	1140,23	792,58	507,17	0,35	285,06	232,116	58,029	
 	(0) 	ЗП=1764,08*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 	2028,692	0				0		0	0	
 16.1	509-9900	Строительный мусор	1,21			0			0		
 			т								
 17	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	0,3	744,633875	10,249375	564,84	223,39	50,86	3,07	169,45	18,2505	5,47515	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=128,2*1,15*1,15; ЭММ=7,13*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=13,8*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	169,5445	0				0		0	0	
 ОТМОСТКА	
 18	ФЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,0198	6609,284	4384,82	0	130,86	44,04	86,82	0	267,685	5,30016	
 	(0) МДС38.пр.3.11.3	ЗП=2022,24*1,1; ЭММ=3986,2*1,1; ЗПм=423,83*1,1; ТЗТ=243,35*1,1; ТЗТм=41,39*1,1; 	100 м3 конструкций	2224,464	466,213				9,23		45,529	0,90147	
 19	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,1296	1381,38	0	0	179,03	179,03	0	0	177,1	22,95216	
 	(0) 	ЗП=1201,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25; 	100 м3 грунта	1381,38	0				0		0	0	
 20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,048	2836,8305	2679,65	12,2	136,17	6,96	128,62	0,59	18,078	0,86774	
 	(0) 	ЗП=126,07*1,15; ЭММ=2143,72*1,25; ЗПм=177,53*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25; 	100 м3 	144,9805	221,9125				10,65		17,35	0,8328	
 20.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	5,28			55,26			291,77		
 			м3								
 21	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,072	4418,735	4176,6	17,08	318,15	16,2	300,72	1,23	27,8185	2,00293	
 	(0) 	ЗП=195,7*1,15; ЭММ=3341,28*1,25; ЗПм=280,98*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25; 	100 м3 	225,055	351,225				25,29		25,75	1,854	
 21.1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	9,072			108,4			983,4		
 			м3								
 22	ФЕР08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	0,108	2852,257	127,05	2584,93	308,04	15,15	13,72	279,17	16,445	1,77606	
 	(0) 	ЗП=121,98*1,15; ЭММ=101,64*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; 	100 м2 	140,277	0				0		0	0	
 23	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,015	6110,7635	46,375	5935,6	91,66	1,93	0,7	89,03	14,536	0,21804	
 	(0) 	ЗП=111,99*1,15; ЭММ=37,1*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25; 	1 т	128,7885	2,7				0,04		0,2	0,003	
 24	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,0336	59193,2525	1988,1625	55590,49	1988,89	54,25	66,8	1867,84	207	6,9552	
 	(0) 	ЗП=1404*1,15; ЭММ=1590,53*1,25; ЗПм=243*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25; 	100 м3 	1614,6	303,75				10,21		22,5	0,756	
 25	[01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	6,65	42,98	42,98	0	285,82	0	285,82	0		
 			1 т	0	0				0			
 26	[03-21-01-010]	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	6,65	11,42	11,42	0	75,94	0	75,94	0		
 			1 т									
 ИТОГО	23379,1	7762,02	1073,86	14543,21	894,7144	
 			58,54		4,62011	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	7762,02	1	7762,02	
 Машины и механизмы	1073,86	1	1073,86	
 Материалы	14543,21	1	14543,21	
 Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		983,4	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		24362,49	
 Земляные работы, выполняемые ручным способом (19)	
 Накладные расходы	(179,03+0)*0,8*0,9	0,72	128,9	
 Сметная прибыль	(179,03+0)*0,45*0,85	0,38	68,03	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (23, 24, 25, 26)	
 Накладные расходы	(56,18+10,25)*1,05*0,9	0,95	63,11	
 Сметная прибыль	(56,18+10,25)*0,65*0,85	0,55	36,54	
 Конструкции из кирпича и блоков (1, 22)	
 Накладные расходы	(2145,5+0)*1,22*0,9	1,1	2360,05	
 Сметная прибыль	(2145,5+0)*0,8*0,85	0,68	1458,94	
 Деревянные конструкции (12, 13)	
 Накладные расходы	(47,26+0,64)*1,18*0,9	1,06	50,77	
 Сметная прибыль	(47,26+0,64)*0,63*0,85	0,54	25,87	
 Отделочные работы (6, 15, 17)	
 Накладные расходы	(750,17+1,19)*1,05*0,9	0,95	713,79	
 Сметная прибыль	(750,17+1,19)*0,55*0,85	0,47	353,14	
 Автомобильные дороги (20, 21)	
 Накладные расходы	(23,16+35,94)*1,42	1,42	83,92	
 Сметная прибыль	(23,16+35,94)*0,95	0,95	56,15	
 Проемы при ремонте (9, 10, 11)	
 Накладные расходы	(34,01+0,72)*0,82	0,82	28,48	
 Сметная прибыль	(34,01+0,72)*0,62	0,62	21,53	
 Крыши, кровли при ремонте (8)	
 Накладные расходы	(78,4+0,21)*0,83	0,83	65,25	
 Сметная прибыль	(78,4+0,21)*0,65	0,65	51,1	
 Штукатурные работы при ремонте (3, 16)	
 Накладные расходы	(3144,47+0)*0,79	0,79	2484,13	
 Сметная прибыль	(3144,47+0)*0,5	0,5	1572,24	
 Малярные работы при ремонте (2, 4, 5, 7, 14)	
 Накладные расходы	(1259,8+0,36)*0,8	0,8	1008,13	
 Сметная прибыль	(1259,8+0,36)*0,5	0,5	630,08	
 Благоустройство при ремонте (18)	
 Накладные расходы	(44,04+9,23)*1,04	1,04	55,4	
 Сметная прибыль	(44,04+9,23)*0,6	0,6	31,96	
 Итого Накладные расходы	7041,93	1	7041,93	
 Итого Сметная прибыль	4305,58	1	4305,58	
 Итого		35710	
 Индекс СМР	35710*(5,7-1)	5,7	167837	
 Итого		203547	
 Временные здания и сооружения	203547*0	0	0	
 Итого		203547	
 Зимнее удорожание	203547*0	0	0	
 Итого		203547	
 Непредвиденные затраты	203547*0,02	0,02	4070,94	
 Итого		207617,94	
 НДС	207617,94*0,18	0,18	37371,23	
 Итого		244989,17	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

 		УТВЕРЖДАЮ:	
 		________________________________	
 		________________________________	
 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №19 по ул.Фрунзе, г.Иваново	
 			
 Ведомость объемов работ	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2  	
 	1/4,286	4,286	
 2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 	
 	2/0,6832	0,6832	
 3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	
 	3/1,3 + 16/0,25	1,55	
 4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 	
 	4/0	0	
 5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 	
 	5/3,6594	3,6594	
 6	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 	
 	6/3,6594	3,6594	
 7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 	
 	7/0,3096	0,3096	
 8	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	
 	8/0,193	0,193	
 9	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	
 	9/0,02	0,02	
 10	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 	
 	10/0,0248	0,0248	
 11	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	
 	11/0,005	0,005	
 12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	
 	12/0,005	0,005	
 13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	
 	13/0,0198	0,0198	
 14	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (дверь металл.)	100 м2 	
 	14/0,06384	0,06384	
 15	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 	
 	15/0,05	0,05	
 16	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	17/0,3	0,3	
 17	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	
 	18/0,0198	0,0198	
 18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	
 	19/0,1296	0,1296	
 19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 	
 	20/0,048	0,048	
 20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 	
 	21/0,072	0,072	
 21	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2 	
 	22/0,108	0,108	
 22	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	
 	23/0,015	0,015	
 23	Устройство бетонной подготовки	100 м3 	
 	24/0,0336	0,0336