Согласовано		Утверждаю	
 Подрядчик ООО "Монолит"		Заказчик МБУ ДОД СДЮСШОР № 3	
 Директор Жуков Р. В.		Директор Соколов М. Ю.	
 			
 _________________________________		_______________________________	
 "___" ______________ 2012 г.		"___" ______________ 2012 г.	
 	
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - Капитальный ремонт помещений специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва №3 по волейболу («голубой спортзал»)	
 Объект Капитальный ремонт помещений специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва №3 по волейболу («голубой спортзал»)	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
 на Капитальный ремонт помещений специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва №3 по волейболу («голубой спортзал»)	
 Основание	Сметная стоимость - 	1177,076 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1806,01 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	15,783 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕР08-04-002-01	Демонтаж стеклоблоков в оконных проёмах	1,83	1356,6336	245,4144	0	2482,64	2033,53	449,11	0	130,272	238,39776	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС36 п.3.3.1	ЗП=1157,52*1,2*0,8; ЭММ=255,64*1,2*0,8; ЗПм=26,46*1,2*0,8; Мат=18922,38*0; ТЗТ=135,7*1,2*0,8; ТЗТм=1,96*1,2*0,8	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1111,2192	25,4016				46,48		1,8816	3,44333	
 2	ФЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	38	947,45	2,13	825,79	36003,1	4542,14	80,94	31380,02	14,63	555,94	
 	(0) 		1 м3	119,53	0				0		0	0	
 3	ФЕР15-02-018-02	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	0,95	2712,9452	196,365	1180,34	2577,3	1269,43	186,55	1121,32	142,1538	135,04611	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.пр.3.1	ЗП=968,29*1,15*1,2; ЭММ=130,91*1,25*1,2; ЗПм=78,57*1,25*1,2; ТЗТ=103,01*1,15*1,2; ТЗТм=7,68*1,25*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1336,2402	117,855				111,96		11,52	10,944	
 4	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	0,95	1970,42995	88,966875	979,69	1871,91	856,68	84,52	930,71	93,7388	89,05186	
 	(0) МДС35.пр.1.т.3.11.1; МДС35.п.4.7	ЗП=681,87*1,15*1,15; ЭММ=61,89*1,15*1,25; ЗПм=34,89*1,15*1,25; ТЗТ=70,88*1,15*1,15; ТЗТм=2,78*1,15*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	901,773075	50,154375				47,65		3,99625	3,79644	
 5	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,95	564,2826	4,395	402,54	536,07	149,48	4,18	382,41	16,5462	15,71889	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,17		0,015	0,01425	
 6	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,95	88,9038	1,77	0,18	84,46	82,61	1,68	0,17	9,039	8,58705	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,17		0,015	0,01425	
 6.1	101-2430	Грунтовка "Тифенгрунд", КНАУФ	12,35			13,08			161,54		
 			кг								
 7	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,95	1386,1784	13,545	1058,09	1316,87	298,82	12,87	1005,19	35,0658	33,31251	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,18				0,17		0,015	0,01425	
 8	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,95	1081,553	2,1965	847,85	1027,48	219,93	2,09	805,46	27,14	25,783	
 	(0) МДС35.пр.1.т.3.11.1	ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обработанной поверхности	231,5065	0				0		0	0	
 9	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,95	368,724	30,4635	295,63	350,29	40,5	28,94	280,85	4,9335	4,68683	
 	(0) МДС35.пр.1.т.3.11.1	ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обработанной поверхности	42,6305	0				0		0	0	
 10	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,95	1129,9905	113,4015	871,62	1073,49	137,72	107,73	828,04	16,7785	15,93958	
 	(0) МДС35.пр.1.т.3.11.1	ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	144,969	0				0		0	0	
 11	ФЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций	0,77	865,41	400,8312	0	666,37	357,73	308,64	0	53,1552	40,9295	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС36 п.3.3.1	ЗП=553,07*1,2*0,7; ЭММ=477,18*1,2*0,7; ЗПм=51,76*1,2*0,7; Мат=232,35*0; ТЗТ=63,28*1,2*0,7; ТЗТм=3,82*1,2*0,7	1 т конструкций	464,5788	43,4784				33,48		3,2088	2,47078	
 12	ФЕР09-03-014-01	Монтаж металлоконструкций	0,96	1711,3566	715,77	232,35	1642,9	732,71	687,14	223,06	87,3264	83,83334	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=553,07*1,2*1,15; ЭММ=477,18*1,2*1,25; ЗПм=51,76*1,2*1,25; ТЗТ=63,28*1,2*1,15; ТЗТм=3,82*1,2*1,25	1 т конструкций	763,2366	77,64				74,53		5,73	5,5008	
 13	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	0,96	10443,93	2239,2	6738,33	10026,17	1407,74	2149,63	6468,8	156	149,76	
 	(0) МДС37 пр.3.1	ЗП=1222*1,2; ЭММ=1866*1,2; ЗПм=14,79*1,2; ТЗТ=130*1,2; ТЗТм=1,3*1,2	1 т конструкций	1466,4	17,748				17,04		1,56	1,4976	
 14	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,25	294,904	14,145	202,72	73,73	19,51	3,54	50,68	7,3278	1,83195	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=56,55*1,2*1,15; ЭММ=9,43*1,2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	78,039	0,15				0,04		0,015	0,00375	
 15	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок 2	0,25	1348,1892	4,395	474,96	337,05	217,21	1,1	118,74	98,0628	24,5157	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=629,59*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	868,8342	0,18				0,05		0,015	0,00375	
 16	ФЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	0,88	146223,1382	587,265	143978,3	128676,36	1458,66	516,79	126700,9	189,6534	166,89499	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=1201,14*1,2*1,15; ЭММ=391,51*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=137,43*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	1657,5732	11,49				10,11		0,99	0,8712	
 16.1	[203-0939]	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	-88			1361,19			-119784,72		
 			м2								
 16.2		Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом система КВЕ, цвет белый, элементы 4х9х4х9х4, КВЕ 707 (Белый) - Рама, КВЕ 337 (Белый) - Импост 6000/1,18/5=1016,95	88			1016,95			89491,6		
 			м2								
 17	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2,62	849,03715	8,76875	343,22	2224,48	1302,27	22,97	899,24	57,52875	150,72533	
 	(0) МДС35.пр.1.т.3.11.1; МДС35.п.4.7	ЗП=375,84*1,15*1,15; ЭММ=6,1*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	497,0484	0				0		0	0	
 18	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	0,3525	1240,0164	23,535	379,47	437,11	295,05	8,3	133,76	96,876	34,14879	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=606,53*1,2*1,15; ЭММ=15,69*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=70,2*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	837,0114	0				0		0	0	
 19	ФЕР08-07-006-01	Устройство заградительной сетки на окна	1,3	15,3042	0	0	19,9	19,9	0	0	1,794	2,3322	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=11,09*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,3*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 сетки	15,3042	0				0		0	0	
 19.1	СПОРТСТАНДАРТ	Сетка заградительная арт. 4032 215/1,18/5=36,44	130			36,44			4737,2		
 			м2								
 19.2	СПОРТСТАНДАРТ	Кольцо арт. 1001 8/1,18/5=1,36 	176			1,36			239,36		
 			шт.								
 19.3	СПОРТСТАНДАРТ	Талреп №12 арт. 1003 260/1,18/5=44,07	32			44,07			1410,24		
 			шт.								
 19.4	СПОРТСТАНДАРТ	Коуш арт. 1004 20/1,18/5=3,39	32			3,39			108,48		
 			шт.								
 19.5	СПОРТСТАНДАРТ	Зажим арт. 1005 22/1,18/5=3,73	32			3,73			119,36		
 			шт.								
 19.6	СПОРТСТАНДАРТ	Трос арт. 1006 25/1,18/5=4,24	92			4,24			390,08		
 			м								
 19.7	СПОРТСТАНДАРТ	Крепёж стенной арт. 1007 220/1,18/5=37,29	56			37,29			2088,24		
 			шт.								
 20	ФЕР311-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	15,67	42,98	42,98	0	673,5	0	673,5	0	0	0	
 	(0) 		1 т груза	0	0				0		0	0	
 21	ФЕР310-03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 10 км. 	15,67	11,42	11,42	0	178,95	0	178,95	0	0	0	
 	(0) 		1 т груза	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	72495,41	15441,62	5509,17	51544,63	1777,43539	
 			341,85		28,5744	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	15441,62	1	15441,62	
 Машины и механизмы	5509,17	1	5509,17	
 Материалы	51544,63	1	51544,63	
 Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		98746,1	
 Итого		171241,52	
 Деревянные конструкции. ремонт (16)	
 Накладные расходы	(1458,66+10,11)*1,06	106%	1556,9	
 Сметная прибыль	(1458,66+10,11)*0,54	54%	793,14	
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. ремонт (14)	
 Накладные расходы	(19,51+0,04)*0,81	81%	15,84	
 Сметная прибыль	(19,51+0,04)*0,6	60%	11,73	
 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз. ремонт (13)	
 Накладные расходы	(1407,74+17,04)*0,66	66%	940,35	
 Сметная прибыль	(1407,74+17,04)*0,4	40%	569,91	
 Конструкции из кирпича и блоков. ремонт (1, 17, 18, 19)	
 Накладные расходы	(3650,75+46,48)*1,1	110%	4066,95	
 Сметная прибыль	(3650,75+46,48)*0,68	68%	2514,12	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (8, 9, 10)	
 Накладные расходы	(398,15+0)*0,8	80%	318,52	
 Сметная прибыль	(398,15+0)*0,5	50%	199,08	
 Отделочные работы. ремонт (3, 4, 5, 6, 7, 15)	
 Накладные расходы	(2874,23+160,17)*0,95	95%	2882,68	
 Сметная прибыль	(2874,23+160,17)*0,47	47%	1426,17	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (2)	
 Накладные расходы	(4542,14+0)*0,99	99%	4496,72	
 Сметная прибыль	(4542,14+0)*0,6	60%	2725,28	
 Строительные металлические конструкции. ремонт (11, 12)	
 Накладные расходы	(1090,44+108,01)*0,81	81%	970,74	
 Сметная прибыль	(1090,44+108,01)*0,72	72%	862,88	
 Итого Накладные расходы	15248,7	100%	15248,7	
 Итого Сметная прибыль	9102,31	100%	9102,31	
 Итого		195592,53	
 Индекс СМР	195592,53*(5-1)	5	782370,12	
 Итого		977962,65	
 Непредвиденные затраты	977962,65*0,02	2%	19559,25	
 Итого		997521,9	
 НДС	997521,9*0,18	18%	179553,94	
 Итого		1177075,84	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

Согласовано		Утверждаю	
 Подрядчик ООО "Монолит"		Заказчик МБУ ДОД СДЮСШОР № 3	
 Директор Жуков Р. В.		Директор Соколов М. Ю.	
 			
 _________________________________		_______________________________	
 "___" ______________ 2012 г.		"___" ______________ 2012 г.	
 			
 Наименование стройки - Капитальный ремонт помещений специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва №3 по волейболу («голубой спортзал»)	
 Объект Капитальный ремонт помещений специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва №3 по волейболу («голубой спортзал»)	
 	
 Ведомость объемов работ	
Капитальный ремонт помещений специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва №3 по волейболу («голубой спортзал»)	
 	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Демонтаж стеклоблоков в оконных проёмах	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	
 	1/1,83	1,83	
 2	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	
 	2/38	38	
 3	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	
 	3/0,95	0,95	
 4	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	
 	4/0,95	0,95	
 5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	5/0,95	0,95	
 6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	
 	6/0,95	0,95	
 7	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	7/0,95	0,95	
 8	Шпатлевка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	
 	8/0,95	0,95	
 9	Огрунтовка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	
 	9/0,95	0,95	
 10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	10/0,95	0,95	
 11	Демонтаж металлоконструкций	1 т конструкций	
 	11/0,77	0,77	
 12	Монтаж металлоконструкций	1 т конструкций	
 	12/0,96	0,96	
 13	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	
 	13/0,96	0,96	
 14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	14/0,25	0,25	
 15	Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	15/0,25	0,25	
 16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	
 	16/0,88	0,88	
 17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	
 	17/2,62	2,62	
 18	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	
 	18/0,35	0,35	
 19	Устройство заградительной сетки на окна	100 м2 сетки	
 	19/1,3	1,3	
 20	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	
 	20/15,67	15,67	
 21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 10 км. 	1 т груза	
 	21/15,67	15,67