СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
  		 	
 ____________		____________	
 "____"____________________2014 г.		"____"____________________2014 г.	

	
	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
на ремонт кабинетов, коридора и лестничного марша в здании МБОУ Методический центр  по адресу: г.Иваново, ул.Смирнова,д.16А
	
	Сметная стоимость - 	600,000 тыс.руб	
	Нормативная трудоемкость - 	1082,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	9,863 тыс.руб	
 Составлена в ценах 1 квартала 2014 г.

 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 КАБИНЕТ №24	
 ПОТОЛОК	
 1	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания

	0,04	50,24	0,94	0	2,01	1,97	0,04	0	6,32	0,25	
 	(0) 	 	100 шт.	49,3	0,41				0,02		0,03	0	
 2	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,04	1876,12	263,52	50,8	75,04	62,47	10,54	2,03	157,44	6,3	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	1561,8	16,044				0,64		1,188	0,05	
 3		Светильник светодиодный Армстронг	4			583,63	2334,52		2334,52		
 		Цед=3700/5,48/1,18*1,02	шт.								
 4	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,217	7314,6506	650,145	5335,4	1587,28	288,42	141,08	1157,78	141,3948	30,68	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=10,26*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2	100 м2 поверхности облицовки	1329,1056	15,39				3,34		1,14	0,25	
 5	ФЕРм10-08-002-03	Демонтаж (с сохранением материала). Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	2	14,5656	0,2664	0	29,13	28,6	0,53	0	1,2096	2,42	
 	(0) МДС37 п3.2.1; МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=19,86*0,6*1,2; ЭММ=0,37*0,6*1,2; ЗПм=0*0,6*1,2; Мат=3,18*0; ТЗТ=1,68*0,6*1,2; ТЗТм=0*0,6*1,2	1 шт.	14,2992	0				0		0	0	
 6	ФЕРм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	2	27,456	0,444	3,18	54,91	47,66	0,89	6,36	2,016	4,03	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=19,86*1,2; ЭММ=0,37*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,68*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	23,832	0				0		0	0	
 СТЕНЫ	
 7	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,0839	88,9038	1,77	0,18	7,46	7,3	0,15	0,02	9,039	0,76	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,21				0,02		0,015	0	
 7.1	101-9732	Грунтовка	0,001091			11300			12,32		
 			т								
 8	ФЕРр62-7-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,0839	1134,36	8,36	683,72	95,17	37,11	0,7	57,36	51,19	4,29	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	442,28	1,35				0,11		0,1	0,01	
 9	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	0,7748	81,12	0	0	62,85	62,85	0	0	10,4	8,06	
 	(0) 	 	100 м2 очищаемой поверхности	81,12	0				0		0	0	
 9.1	509-9900	Строительный мусор	0,023244			0			0		
 			т								
 10	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (короб)	0,1	6072,1186	27,72	5155,72	607,21	88,87	2,77	515,57	97,98	9,8	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=643,97*1,15*1,2; ЭММ=18,48*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=71*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 стен (за вычетом проемов)	888,6786	0				0		0	0	
 11	ФЕР15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	0,6748	3020,296	6,57	2395,9	2038,1	416,91	4,43	1616,75	68,1168	45,97	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=447,7*1,15*1,2; ЭММ=4,38*1,25*1,2; ЗПм=1,89*1,25*1,2; ТЗТ=49,36*1,15*1,2; ТЗТм=0,14*1,25*1,2	100 м2 отделываемой поверхности	617,826	2,835				1,91		0,21	0,14	
 12	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,7748	564,2826	4,395	402,54	437,21	121,91	3,41	311,89	16,5462	12,82	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,14		0,015	0,01	
 13	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,7748	88,9038	1,77	0,18	68,88	67,37	1,37	0,14	9,039	7	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,21				0,16		0,015	0,01	
 13.1	101-9732	Грунтовка	0,010072			11300			113,82		
 			т								
 14	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,7748	1386,1784	13,545	1058,09	1074,01	243,71	10,49	819,81	35,0658	27,17	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=227,93*1,15*1,2; ЭММ=9,03*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=25,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,21				0,16		0,015	0,01	
 Дверные проемы и откосы	
 15	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0378	1082,58	241,95	0	40,92	31,78	9,15	0	103,91	3,93	
 	(0) 	 	100 м2	840,63	104,49				3,95		7,74	0,29	
 16	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	0,0378	25941,219	509,94	24007,74	980,58	53,81	19,28	907,49	158,7	6	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1031,55*1,15*1,2; ЭММ=339,96*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=115*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 проемов	1423,539	0				0		0	0	
 16.1	101-9411	Скобяные изделия	2			140,13			280,26		
 			комплект								
 16.2	203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	3,78			-207			-782,46		
 			м2								
 17		Дверной блок (полотно, коробка)	2			914,88	1829,76		1829,76		
 		Цед=5800/5,48/1,18*1,02	шт.								
 18	ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (дверные)	0,0192	4427,0586	116,52	2220,57	85	40,13	2,24	42,63	239,1264	4,59	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=1514,47*1,15*1,2; ЭММ=77,68*1,25*1,2; ЗПм=24,01*1,25*1,2; ТЗТ=173,28*1,15*1,2; ТЗТм=2,28*1,25*1,2	100 м2 отделываемой поверхности	2089,9686	36,015				0,69		3,42	0,07	
 19	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,0192	564,2826	4,395	402,54	10,83	3,02	0,08	7,73	16,5462	0,32	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0		0,015	0	
 20	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,0192	88,9038	1,77	0,18	1,71	1,67	0,03	0	9,039	0,17	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,21				0		0,015	0	
 20.1	101-9732	Грунтовка	0,00025			11300			2,82		
 			т								
 21	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,0192	1386,1784	13,545	1058,09	26,61	6,04	0,26	20,32	35,0658	0,67	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=227,93*1,15*1,2; ЭММ=9,03*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=25,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,21				0		0,015	0	
 22	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (оконных)	0,0192	12085,5872	69,495	9907,19	232,04	40,49	1,33	190,22	229,7286	4,41	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=1,08*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2	100 м2 облицовки	2108,9022	1,62				0,03		0,12	0	
 23	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	0,048	413,867	0	335	19,87	3,79	0	16,08	9,246	0,44	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0		0	0	
 ПОЛЫ	
 24	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,217	92,9	4,06	0	20,16	19,28	0,88	0	11,39	2,47	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	88,84	1,76				0,38		0,13	0,03	
 24.1	509-9900	Строительный мусор	0,10199			0			0		
 			т								
 25	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,18	29,41	0	0	5,29	5,29	0	0	3,77	0,68	
 	(0) 	 	100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0198			0			0		
 			т								
 26	ФЕРр57-8-02	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	0,217	2489,5	32,09	2096,11	540,22	78,4	6,96	454,86	44,66	9,69	
 	(0) 	 	100 м2 пола	361,3	2,57				0,56		0,19	0,04	
 26.1	509-9900	Строительный мусор	0,17794			0			0		
 			т								
 27	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных	0,217	4707,7442	136,335	4001	1021,58	123,78	29,58	868,22	66,0192	14,33	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=413,34*1,15*1,2; ЭММ=90,89*1,25*1,2; ЗПм=7,83*1,25*1,2; ТЗТ=47,84*1,15*1,2; ТЗТм=0,58*1,25*1,2	100 м2 покрытия	570,4092	11,745				2,55		0,87	0,19	
 27.1	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	0,222859			-3834			-854,44		
 			100 м2								
 28	101-2514	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	22,2859			27,29	608,18		608,18		
 			м2								
 29	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,217	8049,5342	81,795	7481,51	1746,75	105,51	17,75	1623,49	58,512	12,7	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=352,34*1,15*1,2; ЭММ=54,53*1,25*1,2; ЗПм=4,73*1,25*1,2; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2	100 м2 покрытия	486,2292	7,095				1,54		0,525	0,11	
 30	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,18	1496,3732	16,86	1395,14	269,35	15,19	3,03	251,13	9,1908	1,65	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0	
 31	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	4	35,2236	5,475	7,71	140,89	88,15	21,9	30,84	2,4564	9,83	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=15,97*1,15*1,2; ЭММ=3,65*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=1,78*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	1 решетка	22,0386	0,21				0,84		0,015	0,06	
 31.1	301-9390	Решетки радиаторные 0,6*1,2	4			40,42			161,68		
 			шт.								
 ЭЛЕКТРИКА	
 32	ФЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	0,08	45,55	0	0	3,64	3,64	0	0	5,84	0,47	
 	(0) 	 	100 шт.	45,55	0				0		0	0	
 33	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,02	537,914	16,536	103,19	10,76	8,36	0,33	2,06	42,156	0,84	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=348,49*1,2; ЭММ=13,78*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=35,13*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 шт.	418,188	0,492				0,01		0,036	0	
 34		Выключатель двуклавишный Legrand	2			24	48		48		
 			шт.								
 35	ФЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	0,06	780,07	21,3	59,65	46,8	41,95	1,28	3,58	70,476	4,23	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=582,6*1,2; ЭММ=17,75*1,2; ЗПм=1,08*1,2; ТЗТ=58,73*1,2; ТЗТм=0,08*1,2	100 шт.	699,12	1,296				0,08		0,096	0,01	
 36		Розетка Legrand Quteo	6			14,2	85,2		85,2		
 		Цед=90/5,48/1,18*1,02	шт.								
 37	ФЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	0,12	371,656	100,716	24,58	44,6	29,56	12,09	2,95	26,208	3,14	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=205,3*1,2; ЭММ=83,93*1,2; ЗПм=3,51*1,2; ТЗТ=21,84*1,2; ТЗТм=0,26*1,2	100 м	246,36	4,212				0,51		0,312	0,04	
 38		Труба гофра 20 мм	12			1,32	15,84		15,84		
 		Цед=8,35/5,48/1,18*1,02	м								
 39	ФЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	0,4	372,162	46,884	93,27	148,86	92,8	18,75	37,31	24,396	9,76	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=193,34*1,2; ЭММ=39,07*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=20,33*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	232,008	0,168				0,07		0,012	0	
 40		Короб ПВХ 50*150	40			4,73	189,2		189,2		
 		Цед=30/5,48/1,18*1,02	м								
 41	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,52	217,356	65,28	37,56	113,03	59,55	33,95	19,53	11,904	6,19	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=95,43*1,2; ЭММ=54,4*1,2; ЗПм=2,7*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	100 м кабеля	114,516	3,24				1,68		0,24	0,12	
 42		Кабель ВВГнг Ls 3*2,5	52			7,1	369,2		369,2		
 			м								
 КАБИНЕТ №28	
 ПОТОЛОК	
 43	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,12	50,24	0,94	0	6,03	5,92	0,11	0	6,32	0,76	
 	(0) 	 	100 шт.	49,3	0,41				0,05		0,03	0	
 44	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,12	1876,12	263,52	50,8	225,13	187,42	31,62	6,1	157,44	18,89	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	1561,8	16,044				1,93		1,188	0,14	
 45		Светильник светодиодный Армстронг	12			583,63	7003,56		7003,56		
 		Цед=3700/5,48/1,18*1,02	шт.								
 46	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,364	7314,6506	650,145	5335,4	2662,53	483,79	236,65	1942,09	141,3948	51,47	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=10,26*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2	100 м2 поверхности облицовки	1329,1056	15,39				5,6		1,14	0,41	
 47	ФЕРм10-08-002-03	Демонтаж (с сохранением материала). Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	2	14,5656	0,2664	0	29,13	28,6	0,53	0	1,2096	2,42	
 	(0) МДС37 п3.2.1; МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=19,86*0,6*1,2; ЭММ=0,37*0,6*1,2; ЗПм=0*0,6*1,2; Мат=3,18*0; ТЗТ=1,68*0,6*1,2; ТЗТм=0*0,6*1,2	1 шт.	14,2992	0				0		0	0	
 48	ФЕРм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	2	27,456	0,444	3,18	54,91	47,66	0,89	6,36	2,016	4,03	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=19,86*1,2; ЭММ=0,37*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,68*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	23,832	0				0		0	0	
 СТЕНЫ	
 49	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,0811	88,9038	1,77	0,18	7,21	7,05	0,14	0,01	9,039	0,73	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,21				0,02		0,015	0	
 49.1	101-9732	Грунтовка	0,001054			11300			11,91		
 			т								
 50	ФЕРр62-7-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,0811	1134,36	8,36	683,72	92	35,87	0,68	55,45	51,19	4,15	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	442,28	1,35				0,11		0,1	0,01	
 51	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	0,9233	81,12	0	0	74,9	74,9	0	0	10,4	9,6	
 	(0) 	 	100 м2 очищаемой поверхности	81,12	0				0		0	0	
 51.1	509-9900	Строительный мусор	0,027699			0			0		
 			т								
 52	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (короб)	0,1266	6072,1186	27,72	5155,72	768,73	112,51	3,51	652,71	97,98	12,4	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=643,97*1,15*1,2; ЭММ=18,48*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=71*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 стен (за вычетом проемов)	888,6786	0				0		0	0	
 53	ФЕР15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	0,7967	3020,296	6,57	2395,9	2406,27	492,22	5,23	1908,81	68,1168	54,27	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=447,7*1,15*1,2; ЭММ=4,38*1,25*1,2; ЗПм=1,89*1,25*1,2; ТЗТ=49,36*1,15*1,2; ТЗТм=0,14*1,25*1,2	100 м2 отделываемой поверхности	617,826	2,835				2,26		0,21	0,17	
 54	ФЕР10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих (заделка дверного проема)	0,0155	10360,428	34,512	9193,98	160,59	17,55	0,53	142,51	124,8	1,93	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=943,28*1,2; ЭММ=28,76*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=104*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1131,936	0				0		0	0	
 55	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,9543	564,2826	4,395	402,54	538,49	150,16	4,19	384,14	16,5462	15,79	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,17		0,015	0,01	
 56	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,9543	88,9038	1,77	0,18	84,84	82,98	1,69	0,17	9,039	8,63	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,21				0,2		0,015	0,01	
 56.1	101-9732	Грунтовка	0,012406			11300			140,19		
 			т								
 57	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,9543	1386,1784	13,545	1058,09	1322,83	300,17	12,93	1009,74	35,0658	33,46	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=227,93*1,15*1,2; ЭММ=9,03*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=25,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,21				0,2		0,015	0,01	
 Дверные проемы и откосы	
 58	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0344	1082,58	241,95	0	37,24	28,92	8,32	0	103,91	3,57	
 	(0) 	 	100 м2	840,63	104,49				3,59		7,74	0,27	
 59	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	0,0189	25941,219	509,94	24007,74	490,29	26,9	9,64	453,75	158,7	3	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1031,55*1,15*1,2; ЭММ=339,96*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=115*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 проемов	1423,539	0				0		0	0	
 59.1	101-9411	Скобяные изделия	1			149,85			149,85		
 			комплект								
 59.2	203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	1,89			-207			-391,23		
 			м2								
 60		Дверной блок (полотно, коробка)	1			914,88	914,88		914,88		
 		Цед=5800/5,48/1,18*1,02	шт.								
 61	ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (дверные)	0,0114	4427,0586	116,52	2220,57	50,47	23,83	1,33	25,31	239,1264	2,73	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=1514,47*1,15*1,2; ЭММ=77,68*1,25*1,2; ЗПм=24,01*1,25*1,2; ТЗТ=173,28*1,15*1,2; ТЗТм=2,28*1,25*1,2	100 м2 отделываемой поверхности	2089,9686	36,015				0,41		3,42	0,04	
 62	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,0114	564,2826	4,395	402,54	6,43	1,79	0,05	4,59	16,5462	0,19	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0		0,015	0	
 63	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,0114	88,9038	1,77	0,18	1,01	0,99	0,02	0	9,039	0,1	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,21				0		0,015	0	
 63.1	101-9732	Грунтовка	0,000148			11300			1,67		
 			т								
 64	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,0114	1386,1784	13,545	1058,09	15,8	3,59	0,15	12,06	35,0658	0,4	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=227,93*1,15*1,2; ЭММ=9,03*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=25,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,21				0		0,015	0	
 65	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (оконных)	0,0777	12085,5872	69,495	9907,19	939,05	163,86	5,4	769,79	229,7286	17,85	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=1,08*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2	100 м2 облицовки	2108,9022	1,62				0,13		0,12	0,01	
 66	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	0,199	413,867	0	335	82,36	15,69	0	66,67	9,246	1,84	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0		0	0	
 ПОЛЫ	
 67	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,364	92,9	4,06	0	33,82	32,34	1,48	0	11,39	4,15	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	88,84	1,76				0,64		0,13	0,05	
 67.1	509-9900	Строительный мусор	0,17108			0			0		
 			т								
 68	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,24	29,41	0	0	7,06	7,06	0	0	3,77	0,9	
 	(0) 	 	100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 68.1	509-9900	Строительный мусор	0,0264			0			0		
 			т								
 69	ФЕРр57-8-02	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	0,364	2489,5	32,09	2096,11	906,18	131,51	11,68	762,98	44,66	16,26	
 	(0) 	 	100 м2 пола	361,3	2,57				0,94		0,19	0,07	
 69.1	509-9900	Строительный мусор	0,29848			0			0		
 			т								
 70	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных	0,364	4707,7442	136,335	4001	1713,62	207,63	49,63	1456,36	66,0192	24,03	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=413,34*1,15*1,2; ЭММ=90,89*1,25*1,2; ЗПм=7,83*1,25*1,2; ТЗТ=47,84*1,15*1,2; ТЗТм=0,58*1,25*1,2	100 м2 покрытия	570,4092	11,745				4,28		0,87	0,32	
 70.1	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	0,373828			-3834			-1433,26		
 			100 м2								
 71	101-2514	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	37,3828			27,29	1020,18		1020,18		
 			м2								
 72	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,364	8049,5342	81,795	7481,51	2930,03	176,99	29,77	2723,27	58,512	21,3	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=352,34*1,15*1,2; ЭММ=54,53*1,25*1,2; ЗПм=4,73*1,25*1,2; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2	100 м2 покрытия	486,2292	7,095				2,58		0,525	0,19	
 73	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,24	1496,3732	16,86	1395,14	359,13	20,25	4,05	334,83	9,1908	2,21	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0	
 74	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	4	35,2236	5,475	7,71	140,89	88,15	21,9	30,84	2,4564	9,83	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=15,97*1,15*1,2; ЭММ=3,65*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=1,78*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	1 решетка	22,0386	0,21				0,84		0,015	0,06	
 74.1	301-9390	Решетки радиаторные 0,6*1,2	4			43,22			172,88		
 			шт.								
 ЭЛЕКТРИКА	
 75	ФЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	0,09	45,55	0	0	4,1	4,1	0	0	5,84	0,53	
 	(0) 	 	100 шт.	45,55	0				0		0	0	
 76	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,01	537,914	16,536	103,19	5,38	4,18	0,17	1,03	42,156	0,42	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=348,49*1,2; ЭММ=13,78*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=35,13*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 шт.	418,188	0,492				0		0,036	0	
 77		Выключатель двуклавишный Legrand	1			24	24		24		
 			шт.								
 78	ФЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	0,08	780,07	21,3	59,65	62,41	55,93	1,7	4,77	70,476	5,64	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=582,6*1,2; ЭММ=17,75*1,2; ЗПм=1,08*1,2; ТЗТ=58,73*1,2; ТЗТм=0,08*1,2	100 шт.	699,12	1,296				0,1		0,096	0,01	
 79		Розетка Legrand Quteo	8			14,2	113,6		113,6		
 		Цед=90/5,48/1,18*1,02	шт.								
 80	ФЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	0,4	371,656	100,716	24,58	148,66	98,54	40,29	9,83	26,208	10,48	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=205,3*1,2; ЭММ=83,93*1,2; ЗПм=3,51*1,2; ТЗТ=21,84*1,2; ТЗТм=0,26*1,2	100 м	246,36	4,212				1,68		0,312	0,12	
 81		Труба гофра 20 мм	40			1,32	52,8		52,8		
 		Цед=8,35/5,48/1,18*1,02	м								
 82	ФЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	0,6	372,162	46,884	93,27	223,3	139,2	28,13	55,96	24,396	14,64	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=193,34*1,2; ЭММ=39,07*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=20,33*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	232,008	0,168				0,1		0,012	0,01	
 83		Короб ПВХ 50*150	60			4,73	283,8		283,8		
 		Цед=30/5,48/1,18*1,02	м								
 84	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	1	217,356	65,28	37,56	217,36	114,52	65,28	37,56	11,904	11,9	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=95,43*1,2; ЭММ=54,4*1,2; ЗПм=2,7*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	100 м кабеля	114,516	3,24				3,24		0,24	0,24	
 85		Кабель ВВГнг Ls 3*2,5	100			7,1	710		710		
 			м								
 КОРИДОР 1 ЭТАЖ	
 ПОТОЛОК	
 86	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,01	50,24	0,94	0	0,5	0,49	0,01	0	6,32	0,06	
 	(0) 	 	100 шт.	49,3	0,41				0		0,03	0	
 87	ФЕРм08-03-593-07	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	0,01	1771,102	325,812	515,83	17,71	9,29	3,26	5,16	93,696	0,94	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=774,55*1,2; ЭММ=271,51*1,2; ЗПм=14,58*1,2; ТЗТ=78,08*1,2; ТЗТм=1,08*1,2	100 шт.	929,46	17,496				0,17		1,296	0,01	
 88		Светильник Globo 	1			58,36	58,36		58,36		
 		Цед=370/5,48/1,18*1,02	шт.								
 89	ФЕРр62-17-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	0,0355	1808,5	8,36	1486,94	64,2	11,12	0,3	52,79	36,25	1,29	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,35				0,05		0,1	0	
 СТЕНЫ	
 90	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,128	3127,838	43,935	2426,54	400,36	84,14	5,62	310,6	71,6082	9,17	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=476,35*1,15*1,2; ЭММ=29,29*1,25*1,2; ЗПм=19,35*1,25*1,2; ТЗТ=51,89*1,15*1,2; ТЗТм=1,87*1,25*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,363	29,025				3,72		2,805	0,36	
 90.1	101-9732	Грунтовка	0,001664			11300			18,8		
 			т								
 91	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,034	5583,317	80,295	4297,73	189,83	40,98	2,73	146,12	126,7392	4,31	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=873,4*1,15*1,2; ЭММ=53,53*1,25*1,2; ЗПм=34,47*1,25*1,2; ТЗТ=91,84*1,15*1,2; ТЗТм=3,33*1,25*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1205,292	51,705				1,76		4,995	0,17	
 91.1	101-9732	Грунтовка	0,000442			11300			4,99		
 			т								
 92	ФЕРр62-16-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	0,162	1720,22	8,36	1469,77	278,68	39,22	1,35	238,1	28,02	4,54	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,35				0,22		0,1	0,02	
 ПОЛЫ	
 93	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,0355	343,632	42,4704	0	12,2	10,69	1,51	0	37,9296	1,35	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС36 п3.3.1	ЗП=313,71*1,2*0,8; ЭММ=44,24*1,2*0,8; ЗПм=17,15*1,2*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*1,2*0,8; ТЗТм=1,27*1,2*0,8	100 м2 стяжки	301,1616	16,464				0,58		1,2192	0,04	
 94	ФЕР11-01-011-02	Демонтаж. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50 мм)	0,0355	67,3344	44,4672	0	2,39	0,81	1,58	0	2,88	0,1	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС36 п3.3.1	ЗП=3,97*6*1,2*0,8; ЭММ=7,72*6*1,2*0,8; ЗПм=2,84*6*1,2*0,8; Мат=279,63*0; ТЗТ=0,5*6*1,2*0,8; ТЗТм=0,21*6*1,2*0,8	100 м2 стяжки	22,8672	16,3584				0,58		1,2096	0,04	
 95	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,0355	1626,3498	66,36	1127,07	57,74	15,37	2,36	40,01	54,5238	1,94	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=313,71*1,15*1,2; ЭММ=44,24*1,25*1,2; ЗПм=17,15*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2	100 м2 стяжки	432,9198	25,725				0,91		1,905	0,07	
 96	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	0,0355	1780,1316	69,48	1677,78	63,19	1,17	2,47	59,56	4,14	0,15	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=3,97*6*1,15*1,2; ЭММ=7,72*6*1,25*1,2; ЗПм=2,84*6*1,25*1,2; Мат=279,63*6; ТЗТ=0,5*6*1,15*1,2; ТЗТм=0,21*6*1,25*1,2	100 м2 стяжки	32,8716	25,56				0,91		1,89	0,07	
 97	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,0355	9525,6394	222,045	7858,9	338,16	51,29	7,88	278,99	165,2964	5,87	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=148,03*1,25*1,2; ЗПм=50,34*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=4,22*1,25*1,2	100 м2 покрытия	1444,6944	75,51				2,68		6,33	0,22	
 ЭЛЕКТРИКА	
 98	ФЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	0,01	45,55	0	0	0,46	0,46	0	0	5,84	0,06	
 	(0) 	 	100 шт.	45,55	0				0		0	0	
 99	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,01	537,914	16,536	103,19	5,38	4,18	0,17	1,03	42,156	0,42	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=348,49*1,2; ЭММ=13,78*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=35,13*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 шт.	418,188	0,492				0		0,036	0	
 100		Выключатель двуклавишный Legrand	1			24	24		24		
 			шт.								
 101	ФЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	0,1	372,162	46,884	93,27	37,22	23,2	4,69	9,33	24,396	2,44	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=193,34*1,2; ЭММ=39,07*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=20,33*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	232,008	0,168				0,02		0,012	0	
 102		Короб ПВХ 50*150	10			4,73	47,3		47,3		
 		Цед=30/5,48/1,18*1,02	м								
 103	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,1	217,356	65,28	37,56	21,74	11,45	6,53	3,76	11,904	1,19	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=95,43*1,2; ЭММ=54,4*1,2; ЗПм=2,7*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	100 м кабеля	114,516	3,24				0,32		0,24	0,02	
 104		Кабель ВВГнг Ls 3*2,5	10			7,1	71		71		
 			м								
 КОРИДОР 2 ЭТАЖ	
 ПОТОЛОК	
 105	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,05	50,24	0,94	0	2,51	2,47	0,05	0	6,32	0,32	
 	(0) 	 	100 шт.	49,3	0,41				0,02		0,03	0	
 106	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,05	1876,12	263,52	50,8	93,81	78,09	13,18	2,54	157,44	7,87	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	1561,8	16,044				0,8		1,188	0,06	
 107		Светильник светодиодный Армстронг	5			583,63	2918,15		2918,15		
 		Цед=3700/5,48/1,18*1,02	шт.								
 108	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,2108	7314,6506	650,145	5335,4	1541,93	280,18	137,05	1124,7	141,3948	29,81	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=10,26*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2	100 м2 поверхности облицовки	1329,1056	15,39				3,24		1,14	0,24	
 109	ФЕРм10-08-002-03	Демонтаж (с сохранением материала). Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	3	14,5656	0,2664	0	43,7	42,9	0,8	0	1,2096	3,63	
 	(0) МДС37 п3.2.1; МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=19,86*0,6*1,2; ЭММ=0,37*0,6*1,2; ЗПм=0*0,6*1,2; Мат=3,18*0; ТЗТ=1,68*0,6*1,2; ТЗТм=0*0,6*1,2	1 шт.	14,2992	0				0		0	0	
 110	ФЕРм10-08-002-03	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	3	27,456	0,444	3,18	82,37	71,5	1,33	9,54	2,016	6,05	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=19,86*1,2; ЭММ=0,37*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,68*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	23,832	0				0		0	0	
 СТЕНЫ	
 111	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом	0,0616	6072,1186	27,72	5155,72	374,04	54,74	1,71	317,59	97,98	6,04	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=643,97*1,15*1,2; ЭММ=18,48*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=71*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 стен (за вычетом проемов)	888,6786	0				0		0	0	
 112	ФЕР10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих (заделка дверного проема)	0,0341	10360,428	34,512	9193,98	353,29	38,6	1,18	313,51	124,8	4,26	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=943,28*1,2; ЭММ=28,76*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=104*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1131,936	0				0		0	0	
 113	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,1298	564,2826	4,395	402,54	73,24	20,42	0,57	52,25	16,5462	2,15	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,02		0,015	0	
 114	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,1298	88,9038	1,77	0,18	11,54	11,29	0,23	0,02	9,039	1,17	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,21				0,03		0,015	0	
 114.1	101-9732	Грунтовка	0,001687			11300			19,07		
 			т								
 115	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,1298	1386,1784	13,545	1058,09	179,93	40,83	1,76	137,34	35,0658	4,55	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=227,93*1,15*1,2; ЭММ=9,03*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=25,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,21				0,03		0,015	0	
 116	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,5333	3127,838	43,935	2426,54	1668,08	350,57	23,43	1294,07	71,6082	38,19	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=476,35*1,15*1,2; ЭММ=29,29*1,25*1,2; ЗПм=19,35*1,25*1,2; ТЗТ=51,89*1,15*1,2; ТЗТм=1,87*1,25*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,363	29,025				15,48		2,805	1,5	
 116.1	101-9732	Грунтовка	0,006933			11300			78,34		
 			т								
 117	ФЕРр62-16-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	0,5333	1720,22	8,36	1469,77	917,39	129,11	4,46	783,83	28,02	14,94	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				0,62		0,1	0,05	
 ПОЛЫ	
 118	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,2108	92,9	4,06	0	19,58	18,73	0,86	0	11,39	2,4	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	88,84	1,76				0,37		0,13	0,03	
 118.1	509-9900	Строительный мусор	0,099076			0			0		
 			т								
 119	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,2336	29,41	0	0	6,87	6,87	0	0	3,77	0,88	
 	(0) 	 	100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 119.1	509-9900	Строительный мусор	0,025696			0			0		
 			т								
 120	ФЕРр57-8-02	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	0,2108	2489,5	32,09	2096,11	524,79	76,16	6,76	441,86	44,66	9,41	
 	(0) 	 	100 м2 пола	361,3	2,57				0,54		0,19	0,04	
 120.1	509-9900	Строительный мусор	0,172856			0			0		
 			т								
 121	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных	0,2108	4707,7442	136,335	4001	992,39	120,24	28,74	843,41	66,0192	13,92	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=413,34*1,15*1,2; ЭММ=90,89*1,25*1,2; ЗПм=7,83*1,25*1,2; ТЗТ=47,84*1,15*1,2; ТЗТм=0,58*1,25*1,2	100 м2 покрытия	570,4092	11,745				2,48		0,87	0,18	
 121.1	101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	0,216492			-3834			-830,03		
 			100 м2								
 122	101-2514	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	21,6492			27,29	590,81		590,81		
 			м2								
 123	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,2108	8049,5342	81,795	7481,51	1696,84	102,5	17,24	1577,1	58,512	12,33	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=352,34*1,15*1,2; ЭММ=54,53*1,25*1,2; ЗПм=4,73*1,25*1,2; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2	100 м2 покрытия	486,2292	7,095				1,5		0,525	0,11	
 124	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,2336	1496,3732	16,86	1395,14	349,55	19,71	3,94	325,9	9,1908	2,15	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0	
 ЭЛЕКТРИКА	
 125	ФЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	0,05	45,55	0	0	2,28	2,28	0	0	5,84	0,29	
 	(0) 	 	100 шт.	45,55	0				0		0	0	
 126	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,02	537,914	16,536	103,19	10,76	8,36	0,33	2,06	42,156	0,84	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=348,49*1,2; ЭММ=13,78*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=35,13*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 шт.	418,188	0,492				0,01		0,036	0	
 127		Выключатель двуклавишный Legrand	2			24	48		48		
 			шт.								
 128	ФЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	0,03	780,07	21,3	59,65	23,4	20,97	0,64	1,79	70,476	2,11	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=582,6*1,2; ЭММ=17,75*1,2; ЗПм=1,08*1,2; ТЗТ=58,73*1,2; ТЗТм=0,08*1,2	100 шт.	699,12	1,296				0,04		0,096	0	
 129		Розетка Legrand Quteo	3			14,2	42,6		42,6		
 		Цед=90/5,48/1,18*1,02	шт.								
 130	ФЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	0,2	371,656	100,716	24,58	74,33	49,27	20,14	4,92	26,208	5,24	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=205,3*1,2; ЭММ=83,93*1,2; ЗПм=3,51*1,2; ТЗТ=21,84*1,2; ТЗТм=0,26*1,2	100 м	246,36	4,212				0,84		0,312	0,06	
 131		Труба гофра 20 мм	20			1,32	26,4		26,4		
 		Цед=8,35/5,48/1,18*1,02	м								
 132	ФЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	0,32	372,162	46,884	93,27	119,09	74,24	15	29,85	24,396	7,81	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=193,34*1,2; ЭММ=39,07*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=20,33*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	232,008	0,168				0,05		0,012	0	
 133		Короб ПВХ 50*150	32			4,73	151,36		151,36		
 		Цед=30/5,48/1,18*1,02	м								
 134	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,52	217,356	65,28	37,56	113,03	59,55	33,95	19,53	11,904	6,19	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=95,43*1,2; ЭММ=54,4*1,2; ЗПм=2,7*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	100 м кабеля	114,516	3,24				1,68		0,24	0,12	
 135		Кабель ВВГнг Ls 3*2,5	52			7,1	369,2		369,2		
 			м								
 ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ	
 ПОТОЛОК	
 136	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,05	50,24	0,94	0	2,51	2,47	0,05	0	6,32	0,32	
 	(0) 	 	100 шт.	49,3	0,41				0,02		0,03	0	
 137	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,05	1876,12	263,52	50,8	93,81	78,09	13,18	2,54	157,44	7,87	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	1561,8	16,044				0,8		1,188	0,06	
 138		Светильник светодиодный Армстронг	5			545,79	2728,95		2728,95		
 		Цед=3700/5,86/1,18*1,02	шт.								
 139	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,1835	7314,6506	650,145	5335,4	1342,24	243,89	119,3	979,05	141,3948	25,95	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=10,26*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2	100 м2 поверхности облицовки	1329,1056	15,39				2,82		1,14	0,21	
 140	ФЕРр62-17-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	0,1915	1808,5	8,36	1486,94	346,33	59,98	1,6	284,75	36,25	6,94	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,35				0,26		0,1	0,02	
 СТЕНЫ	
 141	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом (короб)	0,0684	6185,0322	19,08	5327,34	423,06	57,36	1,31	364,39	92,46	6,32	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=607,69*1,15*1,2; ЭММ=12,72*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=67*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 стен (за вычетом проемов)	838,6122	0				0		0	0	
 142	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом (короб)	0,1576	6185,0322	19,08	5327,34	974,76	132,17	3,01	839,59	92,46	14,57	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=607,69*1,15*1,2; ЭММ=12,72*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=67*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 стен (за вычетом проемов)	838,6122	0				0		0	0	
 143	ФЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (устройство арки)	0,099	7785,2968	43,14	6515,53	770,74	121,44	4,27	645,04	135,24	13,39	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=888,86*1,15*1,2; ЭММ=28,76*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=98*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1226,6268	0				0		0	0	
 144	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,424	564,2826	4,395	402,54	239,26	66,72	1,86	170,68	16,5462	7,02	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,08		0,015	0,01	
 145	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,424	88,9038	1,77	0,18	37,7	36,87	0,75	0,08	9,039	3,83	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,21				0,09		0,015	0,01	
 145.1	101-9732	Грунтовка	0,005512			11300			62,29		
 			т								
 146	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,424	1386,1784	13,545	1058,09	587,74	133,37	5,74	448,63	35,0658	14,87	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=227,93*1,15*1,2; ЭММ=9,03*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=25,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,21				0,09		0,015	0,01	
 147	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,4669	3127,838	43,935	2426,54	1460,39	306,92	20,51	1132,95	71,6082	33,43	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=476,35*1,15*1,2; ЭММ=29,29*1,25*1,2; ЗПм=19,35*1,25*1,2; ТЗТ=51,89*1,15*1,2; ТЗТм=1,87*1,25*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,363	29,025				13,55		2,805	1,31	
147.1	101-9732	Грунтовка	0,00607			11300			68,59		
 			т								
 148	ФЕРр62-16-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	0,4669	1720,22	8,36	1469,77	803,17	113,03	3,9	686,24	28,02	13,08	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				0,54		0,1	0,05	
 149	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	3	35,2236	5,475	7,71	105,67	66,12	16,43	23,13	2,4564	7,37	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=15,97*1,15*1,2; ЭММ=3,65*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=1,78*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	1 решетка	22,0386	0,21				0,63		0,015	0,05	
 149.1	301-9390	Решетки радиаторные 0,6*1,2	3			43,22			129,66		
 			шт.								
 Дверные проемы и откосы	
 150	ФЕР10-01-039-04	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	0,0701	24794,3216	502,095	23041,85	1738,08	87,65	35,2	1615,23	136,206	9,55	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=906,07*1,15*1,2; ЭММ=334,73*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=98,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 проемов	1250,3766	0				0		0	0	
150.1	101-9411	Скобяные изделия	2			149,85			299,7		
 			комплект								
150.2	203-0206	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2	7,01			-207			-1451,07		
 			м2								
151		Дверной блок (полотно, коробка)	2			1388,1	2776,2		2776,2		
 		Цед=8800/5,48/1,18*1,02	шт.								
 152	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (оконных)	0,0183	12085,5872	69,495	9907,19	221,17	38,59	1,27	181,3	229,7286	4,2	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=1,08*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2	100 м2 облицовки	2108,9022	1,62				0,03		0,12	0	
 153	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	0,043	413,867	0	335	17,8	3,39	0	14,41	9,246	0,4	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=57,15*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,7*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 п. м	78,867	0				0		0	0	
 ПОЛЫ	
 154	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,0711	343,632	42,4704	0	24,43	21,41	3,02	0	37,9296	2,7	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС36 п3.3.1	ЗП=313,71*1,2*0,8; ЭММ=44,24*1,2*0,8; ЗПм=17,15*1,2*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*1,2*0,8; ТЗТм=1,27*1,2*0,8	100 м2 стяжки	301,1616	16,464				1,17		1,2192	0,09	
 155	ФЕР11-01-011-02	Демонтаж. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 30 мм)	0,0711	22,4448	14,8224	0	1,6	0,54	1,05	0	0,96	0,07	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.1.2; МДС36 п3.3.1	ЗП=3,97*2*1,2*0,8; ЭММ=7,72*2*1,2*0,8; ЗПм=2,84*2*1,2*0,8; Мат=279,63*0; ТЗТ=0,5*2*1,2*0,8; ТЗТм=0,21*2*1,2*0,8	100 м2 стяжки	7,6224	5,4528				0,39		0,4032	0,03	
 156	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,0711	1626,3498	66,36	1127,07	115,63	30,78	4,72	80,13	54,5238	3,88	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=313,71*1,15*1,2; ЭММ=44,24*1,25*1,2; ЗПм=17,15*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2	100 м2 стяжки	432,9198	25,725				1,83		1,905	0,14	
 157	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм)	0,0711	593,3772	23,16	559,26	42,19	0,78	1,65	39,76	1,38	0,1	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=3,97*2*1,15*1,2; ЭММ=7,72*2*1,25*1,2; ЗПм=2,84*2*1,25*1,2; Мат=279,63*2; ТЗТ=0,5*2*1,15*1,2; ТЗТм=0,21*2*1,25*1,2	100 м2 стяжки	10,9572	8,52				0,61		0,63	0,04	
 158	ФЕРр59-5-02	Ремонт ступеней бетонных	0,21	1459,55	22,14	548,44	306,51	186,68	4,65	115,17	102,89	21,61	
 	(0) 	 	100 ступеней	888,97	3,92				0,82		0,29	0,06	
 159	ФЕР13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,2128	311,924	9,33	235,25	66,38	14,33	1,99	50,06	7,4244	1,58	
 	(0) МДС35.п4.7; МДС35.Пр.1.т.1.2	ЗП=48,8*1,15*1,2; ЭММ=6,22*1,25*1,2; ЗПм=0,1*1,25*1,2; ТЗТ=5,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	67,344	0,15				0,03		0,015	0	
 160	ФЕРр62-18-01	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	0,0275	1775,69	8,36	632	48,83	31,22	0,23	17,38	129,9	3,57	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	1135,33	1,35				0,04		0,1	0	
 161	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,05	1030,83	0,87	332,45	51,54	34,88	0,04	16,62	80,73	4,04	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	697,51	0				0		0	0	
 ЭЛЕКТРИКА	
 162	ФЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	0,28	371,656	100,716	24,58	104,06	68,98	28,2	6,88	26,208	7,34	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=205,3*1,2; ЭММ=83,93*1,2; ЗПм=3,51*1,2; ТЗТ=21,84*1,2; ТЗТм=0,26*1,2	100 м	246,36	4,212				1,18		0,312	0,09	
163		Труба гофра 20 мм	28			1,23	34,44		34,44		
 		Цед=8,35/5,86/1,18*1,02	м								
 164	ФЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	0,15	372,162	46,884	93,27	55,82	34,8	7,03	13,99	24,396	3,66	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=193,34*1,2; ЭММ=39,07*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=20,33*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	232,008	0,168				0,03		0,012	0	
165		Короб ПВХ 50*150	15			4,43	66,45		66,45		
 		Цед=30/5,86/1,18*1,02	м								
 166	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,43	217,356	65,28	37,56	93,46	49,24	28,07	16,15	11,904	5,12	
 	(0) МДС35.Пр.1.т.2.1	ЗП=95,43*1,2; ЭММ=54,4*1,2; ЗПм=2,7*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	100 м кабеля	114,516	3,24				1,39		0,24	0,1	
167		Кабель ВВГнг Ls 3*2,5	43			7,1	305,3		305,3		
 			м								
 КРОВЛЯ	
 168	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	0,6	3170,1	69,225	3032,91	1902,06	40,78	41,54	1819,75	7,6705	4,6	
 	(0) МДС35.п4.7	ЗП=59,1*1,15; ЭММ=55,38*1,25; ЗПм=3,92*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м ограждения	67,965	4,9				2,94		0,3625	0,22	
 168.1	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,18			-10045			-1808,1		
 			т								
169		Ограждение для кровли	60			109,43	6565,8		6565,8		
 			м								
 170	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	2,6988	42,98	42,98	0	115,99	0	115,99	0	0,5777	1,56	
 	(0) 	 	1 т груза	0	0				0		0	0	
 171	ФСЦпг03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	2,6988	15,35	15,35	0	41,43	0	41,43	0	0	0	
 	(0) 	 	1 т груза	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	51355,79	9746,03	1794,76	39815	1071,88	
 			117,47		9,5	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	9746,03	1	9746	
 Машины и механизмы	1794,76	1	1795	
 Материалы	39815	1	39815	
 Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		26605	
 Итого		77961	
 Электромонтажные работы при ремонте (1, 32, 43, 75, 86, 98, 105, 125, 136)	
 Накладные расходы	(23,8+0,11)*0,85	0,85	20	
 Сметная прибыль	(23,8+0,11)*0,65	0,65	16	
 Электромонтажные работы на других объектах (2, 3, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 76, 78, 80, 82, 84, 87, 99, 101, 103, 106, 126, 128, 130, 132, 134, 137, 162, 164, 166)	
 Накладные расходы	(1464,19+17,37)*0,95	0,95	1407	
 Сметная прибыль	(1464,19+17,37)*0,65	0,65	963	
 Отделочные работы (4, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 46, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 90, 91, 108, 113, 114, 115, 116, 139, 144, 145, 146, 147, 152)	
 Накладные расходы	(4602,17+56,38)*1,05*0,9	0,95	4426	
 Сметная прибыль	(4602,17+56,38)*0,55*0,85	0,47	2190	
 Монтаж оборудования (5, 6, 47, 48, 109, 110)	
 Накладные расходы	(266,92+0)*0,8	0,8	214	
 Сметная прибыль	(266,92+0)*0,6	0,6	160	
 Малярные работы при ремонте (8, 50, 89, 92, 117, 140, 148, 160, 161)	
 Накладные расходы	(491,54+1,95)*0,8	0,8	395	
 Сметная прибыль	(491,54+1,95)*0,5	0,5	247	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (9, 51)	
 Накладные расходы	(137,75+0)*0,77	0,77	106	
 Сметная прибыль	(137,75+0)*0,5	0,5	69	
 Деревянные конструкции (10, 16, 17, 23, 52, 54, 59, 66, 111, 112, 141, 142, 143, 150, 153)	
 Накладные расходы	(814,47+0)*1,18*0,9	1,06	863	
 Сметная прибыль	(814,47+0)*0,63*0,85	0,54	440	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (15, 58)	
 Накладные расходы	(60,7+7,54)*1,1*0,9	0,99	68	
 Сметная прибыль	(60,7+7,54)*0,7*0,85	0,6	41	
 Полы при ремонте (24, 25, 26, 67, 68, 69, 118, 119, 120)	
 Накладные расходы	(375,64+3,43)*0,8	0,8	303	
 Сметная прибыль	(375,64+3,43)*0,68	0,68	258	
 Полы (27, 28, 29, 30, 70, 72, 73, 93, 94, 95, 96, 97, 121, 123, 124, 154, 155, 156, 157)	
 Накладные расходы	(1024,64+24,59)*1,23*0,9	1,11	1165	
 Сметная прибыль	(1024,64+24,59)*0,75*0,85	0,64	672	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (31, 74, 149)	
 Накладные расходы	(242,42+2,31)*1,28*0,9	1,15	281	
 Сметная прибыль	(242,42+2,31)*0,83*0,85	0,71	174	
 Лестницы, крыльца при ремонте (158)	
 Накладные расходы	(186,68+0,82)*0,76	0,76	143	
 Сметная прибыль	(186,68+0,82)*0,6	0,6	113	
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (159)	
 Накладные расходы	(14,33+0,03)*0,9*0,9	0,81	12	
 Сметная прибыль	(14,33+0,03)*0,7*0,85	0,6	9	
 Кровли (168, 169)	
 Накладные расходы	(40,78+2,94)*1,2*0,9	1,08	47	
 Сметная прибыль	(40,78+2,94)*0,65*0,85	0,55	24	
 Перевозка (171)	
 Накладные расходы	(0+0)*1,2	1,2	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,65	0,65	0	
 Итого Накладные расходы	9450	1	9450	
 Итого Сметная прибыль	5376	1	5376	
 Итого		92787	
 Индекс СМР	92787*5,48	5,48	508475	
 Итого		508475	
 НДС	508475*0,18	18%	91525	
 Итого		600000