Утвержден постановлением
Администрации города Иванова
От 24.11.2017 № 1631

ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Наименование объекта	Территория садового некоммерческого товарищества «Сосновый Бор», расположенная по адресу: г. Иваново, ул. Окуловой, 
СНТ «Сосновый Бор»	
Точное месторасположение объекта (город, район, село)	Ивановская область, город Иваново, 
ул. Окуловой	
Наименование заказчика (застройщика) и его ведомственная подчиненность	СНТ «Сосновый Бор»	
Сведения о ранее проведенных изысканиях (виды работ, период их производства, наименование организации, проводившей изыскание, место хранения материалов).	Ранее топографическая съемка выполнялась Ивановским отделением Верхневолжского ТИСИЗа в 1981 г.	

Графические приложения к заданию:

1.	План масштаба 1:  2000 с указанием границ съемки (корректуры).
2.	Дополнительные материалы ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ выполнять в объемах

№
п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во	Примечания	
1	Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м	
га	-	-	
2	Съемка текущих изменений в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м	
га	0,65	-	

Особые требования к очередности и составу работ: _____________________________
__________________________________________________________________________

II. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС КОММУНИКАЦИЙ провести с учетом следующих условий
№
п/п	Наименование и характеристика коммуникаций	Глубина заложения комм-ий, м.	Протяженность,
км.	Съемка полосы	
				Ширина,
м.	Масштаб	
1	-					
2	-					
3	-					

Методика и точность топографо-геодезических работ определяется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СП 47.13330.2012, СП 11-104-97

Система координат: Местная

Система высот: Балтийская

Особые требования к изысканию трасс: места и характер пересечений трасс с водотоками, дорогами, другими коммуникациями, конструкции переходных сооружений, фундаменты опор, места насосных станций и т.д. ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
III. Дополнительные работы и требования к их результатам ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кроме того, за отдельную плату, изготовить следующие материалы _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виды изыскательских работ, не предусмотренные настоящим заданием: вычеркнуты.
По всем вопросам, связанным с выполнением работ непосредственно на участке проектируемого строительства, обращаться в организацию: ООО «Геомир», 
по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, 49/1.

Приложение к заданию на проведение инженерных изысканий
План масштаба 1: 2000 с указанием границ съемки текущих изменений

Условные обозначения:

           - Граница съемки текущих изменений в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м