УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Иванова
от 18.04.2018 № 473

Задание
на выполнение инженерных изысканий в границах территории, предусматривающей размещение линейного объекта, с целью разработки проектной документации по объекту «Реконструкция дороги от направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда»

1.	Инженерно-геодезические изыскания
№
п/п	Перечень основных данных и требований	                                         Содержание	
1. Общие данные	
1.1	Наименование объекта	«Реконструкция дороги от направления                                        ул. М. Жаворонкова  до Сосневского проезда»	
1.2	Местонахождение объекта	Ивановская область, город Иваново, от направления 
ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда	
1.3	Основание для выполнения работ	Муниципальная программа «Безопасный город»	
1.4	Вид работ	Строительство	
1.5	Заказчик	Управление капитального строительства Администрации города Иванова	
1.6	Стадийность проектирования	Документация по планировке территории, проектная                                и рабочая документация	
1.7	Исполнитель изысканий		
1.8	Сроки выполнения работ		
1.9	Цели инженерных изысканий	Получение материалов в объеме, необходимом и достаточном для разработки документации по планировке территории, проектной и рабочей документации и прохождения государственной экспертизы в соответствии                        с требованиями законодательства РФ, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительного кодекса РФ	
1.10	Сведения                                        о ранее проведенных изысканиях	Сведения отсутствуют	
2. Основные требования	
2.1	Требование                                    к инженерным изысканиям	-    Получения материалов, необходимых для обоснования размещения объекта, временного объезда, строительной площадки, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства;     
-    Получение материалов, необходимых для проведения расчетов конструктивных элементов объекта, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении.
- Инженерные изыскания необходимо выполнить                            в соответствии с требованиями ст.47 Градостроительного
кодекса РФ, Положения «Об инженерных изысканиях                     для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ                                от 19 января 2006 г. № 20, СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», принятые постановлением Минстроя России от 29 октября 1996 г. № 18-77,  ГОСТ 21.302-2013 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям, СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП                      2.06.15-85, СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция                    СНиП 2.02.01-83*	
2.2	Дополнительные работы и требования к результатам	Подготовить программу инженерных изысканий,                    которая должна соответствовать заданию заказчика                            и содержать его требования, принятые к выполнению исполнителем инженерных изысканий, в том числе цели                    и задачи инженерных изысканий, краткую характеристику природных и техногенных условий района, влияющих на организацию и производство инженерных изысканий; обоснование при необходимости расширения границ территории проведения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия проектируемого объекта с природной средой, категорий сложности природных и техногенных условий, а также необходимой детальности изыскательских работ, состав, объем, методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов работ, контроль за качеством работ; перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления.
Объем инженерных изысканий и метод их выполнения установить программой инженерных изысканий, разработанной на основе настоящего задания, с учетом требований технических регламентов, в зависимости от их сложности и условий территории строительства	
2.3	Порядок и требования                 к передаче материалов	1. Технические отчеты, материалы комплексных инженерных изысканий, документы согласований представить в 6 (шести) экземплярах на бумажном носителе. 
2. Подрядчик дополнительно представляет Заказчику в 1 (одном) экземпляре комплект документации в электронном виде на СD-R диске (дисках):
- графические материалы и чертежи – в формате pdf и dwg;
- текстовая документация (в формате Word);
- табличная документация (в формате Excel).
3. Схемы, графические материалы и полный комплект 
чертежей должен быть выполнен в векторном формате Autodesk AutoCAD.
4. Каждый раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей 
и т.п.) должен быть представлен	в отдельном каталоге исков файлов (группой файлов) электронного образца документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows XP.
В файлах не должна устанавливаться парольная и другие виды защит, а также опция запрета печати содержимого.	
2.4	Эскизная схема трассы дороги