УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Иванова
от 14.05.2018 № 571

Задание
на выполнение инженерных изысканий в границах территории, предусматривающей размещение линейных объектов – сетей водоснабжения и водоотведения для объектов, расположенных на территории города Иванова, ограниченной улицей Кирпичной, переулками 2-м Кирпичным, 1-м Чкалова, улицей Некрасова, переулком 8-м Чкалова 

1.	Инженерно-геодезические изыскания
№
п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание	
1. Общие данные	
1.1	Наименование объекта	сети водопровода и канализации в частном секторе (1 этап)	
1.2	Местонахождение объекта	Территория города Иванова, ограниченная улицей Кирпичной, 
переулками 2-м Кирпичным, 1-м Чкалова, улицей Некрасова, переулком 8-м Чкалова 	
1.3	Основание для выполнения работ	Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»	
1.4	Вид работ	Строительство	
1.5	Заказчик	Управление капитального строительства Администрации города Иванова	
1.6	Стадийность проектирования	Документация по планировке территории, проектная и рабочая документация	
1.7	Исполнитель изысканий		
1.8	Сроки выполнения работ		
1.9	Цели инженерных изысканий	Получение материалов в объеме, необходимом и достаточном для разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории, проектной и рабочей документации                и прохождения государственной экспертизы в соответствии                     с требованиями законодательства РФ, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти               и градостроительного кодекса РФ	
1.10	Сведения о ранее проведенных изысканиях	Сведения отсутствуют	
2. Основные требования	
2.1	Требование к инженерным изысканиям	- Получения материалов, необходимых для обоснования размещения объекта, временного объезда, строительной площадки, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства;     
- Получение материалов, необходимых для проведения расчетов конструктивных элементов объекта, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке документации, ее согласовании или утверждении.
- Инженерные изыскания необходимо выполнить в соответствии с требованиями ст.47 Градостроительного кодекса РФ, Положения «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20, СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85,                          СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*	
2.2	Дополнительные работы и требования к результатам	Подготовить программу инженерных изысканий, которая должна соответствовать заданию заказчика и содержать его требования, принятые к выполнению исполнителем инженерных изысканий, в том числе цели и задачи инженерных изысканий, краткую характеристику природных и техногенных условий района, влияющих на организацию и производство инженерных изысканий; обоснование при необходимости расширения границ территории проведения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия проектируемого объекта с природной средой, категорий сложности природных и техногенных условий, а также необходимой детальности изыскательских работ, состав, объем, методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов работ, контроль за качеством работ; перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления.
Объем инженерных изысканий и метод их выполнения установить программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания на выполнение инженерных изысканий, с учетом требований технических регламентов, в зависимости                   от их сложности и условий территории строительства	
2.3	Порядок и требования к передаче материалов	1. Технические отчеты, материалы комплексных инженерных изысканий, документы согласований представить в 6 (шести) экземплярах на бумажном носителе. 
2. Подрядчик дополнительно представляет Заказчику в 1 (одном) экземпляре комплект документации в электронном виде на СD-R диске (дисках):
- графические материалы и чертежи – в формате pdf и dwg;
- текстовая документация (в формате Word);
- табличная документация (в формате Excel).
3. Схемы, графические материалы и полный комплект чертежей должен быть выполнен в векторном формате Autodesk AutoCAD.
4. Каждый раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен	в отдельном каталоге исков файлов (группой файлов) электронного образца документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows XP.
В файлах не должна устанавливаться парольная и другие виды защит, а также опция запрета печати содержимого.	
2.4	Эскизная схема