УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Иванова
от 03.10.2018 № 1238

Задание
на выполнение инженерных изысканий в границах территории города Иванова
в границах территориальных зон городских парков, скверов, бульваров
и набережных Р-2 и делового, общественного и коммерческого
 назначения О-1 по улице Каравайковой

	Наименование и вид объекта	Документация по планировке территории	
	Местоположение объекта (город, район, село)	Территория города Иванова в границах территориальных зон городских парков, скверов, бульваров и набережных Р-2 и делового, общественного и коммерческого назначения О-1 по улице Каравайковой	
	Заказчик	Религиозная организация Иваново-Вознесенская Епархия Русской Православной Церкви	
	Стадия проектирования	Проект планировки, проект межевания, проектная и рабочая документация	
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, осложнения в процессе строительства и эксплуатации	Отсутствуют	
	Необходимость выделения этапов работ	Не требуется	
	Срок проектирования		
	Влияние объекта строительства на природную среду		
	Цель изысканий	Получение необходимых топографических материалов о ситуации и рельефе местности, инженерным сетям и коммуникациям.	
	Виды инженерных изысканий	инженерно-геодезические
инженерно-геологические	

1. Инженерно-геодезические изыскания
	Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий, подлежащих выполнению согласно	СП 47.13330.2012, СП 11-104-97
	
	Прочие изыскания	Перенесение в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек, промер глубин водоёмов, определение скорости течения и однодневная связка уровней воды. Определение горизонтов высоких вод и т.д.	

2. Инженерно-геологические изыскания
	Инженерно-геологические изыскания выполнять в соответствии

	СП 47.13330.2012, СП 11-105-97	
	Прочие изыскания	Перенесение в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек, промер глубин водоёмов, определение скорости течения и однодневная связка уровней воды. Определение горизонтов высоких вод и т.д.	

2.2.  ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС КОММУНИКАЦИЙ 
Таблица 1
№ п/п	Наименование 
трасс	Примерная протяженность, 
км	Глубина заложения коммуникаций, м	Материал трубо-проводов и оболочки кабелей	Тип фундамен-тов, опор, нагрузка 
на 1 опору	
						
Особые требования к изысканиям трасс: 
Дополнительные сведения об уникальных зданиях, гидротехнических, очистных сооружениях и т.п. _____________________________________________________________________________
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ Да_

Наличие и условия залегания подземных вод в период проведения изысканий, их напорные характеристики, режим изменения уровня, в т.ч. по данным годичного цикла наблюдений.

2.3.	Произвести исследование коррозийной активности грунтов по отношению (указать материал: сталь, свинец, алюминий и др.)

а) к трубопроводам Сталь, чугун_
б) к оболочке кабелей Свинец, алюминий
в)	Бетон, железобетон			
2.4. Представить данные о пучинистости грунтов на участках: На всей площадке проведения изысканий
2.5. Прочие работы (вскрытие фундаментов, специальные опытные работы) Нет
2.6. Очередность производства работ Одностадийное
2.7. На разведку месторождений стройматериалов, дорожные изыскания, поиски подземных источников водоснабжения и другие работы, задания  выдаются  отдельно  по  специальной или произвольной форме (приложение №)________________________________________
Площадки строительства
Таблица 2
№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Примечание	
1	Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5	га	1,2		
Особые требования работы выполнить:
                                                                          в системе координат - местная г. Иваново
                                                                          в системе высот – Балтийская
12.	Перечень нормативных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий	СП 34.13330.2012
СП 47.13330.2012 
СП 126.13330.2017
СП 11-105-97, СП 11-104-97
ГОСТ 25100-2011	

13.	

Перечень приложений:
а.) графических
б.) текстовых	

	
14.	Отчет по инженерным изыскания оформить:	в переплетенном виде – 1 экз.
в электронном виде – 1 экз.	
15.	Наименование и местоположение организации заказчика, Ф.И.О.
Номер телефона ответственного представителя	г. Иваново