УТВЕРЖДЕНО 
постановлением
Администрации города Иванова
от 25.10.2018 № 1369

Задание
на выполнение инженерных изысканий
на территории города Иванова, ограниченной улицами Лежневской, 2-й Южной, 
2-й Запрудной, 3-й Южной

    1. Инженерные изыскания
1.1	Наименование градостроительной документации	Подготовка документации по планировке территории города Иванова (проект межевания территории) (кадастровый квартал 37:24:010228), ограниченной улицами Лежневской, 2-й Южной, 2-й Запрудной,              3-й Южной	
1.2	Инициатор подготовки документации по планировке территории	XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	
1.3	Местоположение территории	Территория города Иванова,  ограниченная улицами Лежневской, 2-й Южной, 2-й Запрудной, 3-й Южной (кадастровый квартал 37:24:010228)	
1.4	Площадь территории	Ориентировочно 2,89 га	
1.5	Цель	- Установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.
- Установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства.
- Образование нового земельного участка путем перераспределения части земельного участка                               с кадастровым номером 37:24:010228:3 по адресу: город Иваново, улица Лежневская, дом 103 и земельного участка с кадастровым номером 37:24:010228:155                    по адресу: город Иваново, улица 3-я Южная, дом 5.	
1.6	Инженерно-геодезические изыскания	Выполнить в соответствии:
- с инженерно-геодезическими изысканиями;
- с требованиями нормативно-технической документации (ГОСТ, СП, СНиП)	
1.7	Инженерно-геологические изыскания	Выполнять не требуется.	
1.8	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	Выполнять не требуется ввиду нахождения объекта                 по климатическим условиям к умеренному широтному поясу средней полосы России в соответствии со СНиП 23-01-99* относится к климатическому району II-В.
	
1.9	Инженерно-экологические изыскания	Выполнять не требуется.	
1.10	Территория проектирования, ее основные характеристики	Ориентировочная площадь территории – 2,89 га.
Современное состояние территории – жилая зона. 
В соответствии с Генеральным планом города территория относится к жилой зоне.
В соответствии с Правилами землепользования                         и застройки территория относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-3).	

2. Инженерно-геодезические изыскания

2.1	Наименование градостроительной документации	Подготовка документации по планировке территории города Иванова (проект межевания территории) (кадастровый квартал 37:24:010228), ограниченной улицами Лежневской, 2-й Южной, 2-й Запрудной,                    3-й Южной	
2.2	Местоположение территории	Территория города Иванова, ограниченная улицами Лежневской, 2-й Южной, 2-й Запрудной, 3-й Южной (кадастровый квартал 37:24:010228)	
2.3	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, осложнения в процессе строительства и эксплуатации	Нет сведений	
2.4	Необходимость выделения этапов работ	Не требуется	
2.5	Срок выполнения работ	Октябрь 2018 года	
2.6	Цель изысканий	Получение необходимых топографических материалов               о ситуации и рельефе местности, по инженерным сетям и коммуникациям.	

 2.7  Объемы работ по площадке
№
п/п	Наименования работ	Единица измере-ния	Кол-во	Примечание	
2.7.1	Создание инженерно-топографических планов  масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м	кв. м	28936,0	в системе координат – 1963 г.
в Балтийской системе высот	
2.7.2	Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций	опора	 определить		
		колодец			
2.7.3	Составление технического отчета	экз.	3	+ 1 экз. в эл. виде	

2.8. Особые требования к изысканиям по площадке: нет.
3. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:
3.1. СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
3.2. СП 11-104-97 от 01.01.1998 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
3.3. СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве».
3.4. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа                      с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП(ОНТА)-02-262-02) от 01.03.2002.
3.5. Инструкция по топографической съемке, масштаба 1:500 - 1:5000 (ГКИНП-02-033-82)                      от 01.01.1983.
3.6. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических                                         и картографических работ (ГКИНП (ГНТА)-17-004-99) от 01.01.2000. 
4. Карта-схема размещения объекта.