УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Иванова
от 27.12.2018 № 1778

Задание
на проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезические изыскания)
территории города Иванова, ограниченной улицами Ульяновская, 
Калинцева, Собинова, Каминского

1.	Общие сведения

1.1	Наименование заказчика	XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX	
1.2	Наименование объекта, описание	Территория города Иванова, ограниченная улицами Ульяновская, Калинцева, Собинова, Каминского
Площадь – 1,95 га
	
1.3	Стадия проектирования	Выполнение инженерно-геодезических изысканий и получение топографической основы, согласованной в установленном порядке для разработки документации по планировке территории (проект межевания территории)	
1.4	Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений)	Функциональное назначение – территория города Иванова, улицы города и придомовая территория.
Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный.	
1.5	Виды инженерных изысканий	Инженерно-геодезические	
1.6	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях	Не проводились	
1.7	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»	
1.8	Требования к сдаче выполненной работы	Результаты изысканий оформляются в виде технического отчета на бумажном носителе в переплетенном виде (2 экземпляра) и в электронном виде на CD-R дисках.
Формат графических материалов - *.dwg (AutiCAD), формат текстовых материалов - *.doc (MSWord), формат растровых изображений - *.tiff, *.jpeg, *.pdf.
Должна быть исключена возможность дополнительной записи на диск. Наклеивание бумаги на поверхность диска недопустимо. Материалы в электронном виде должны иметь название объекта, в отношении которого они разработаны.	
1.9	Иные требования	Наличие соответствующего допуска на выполнение видов работ	

2.	Инженерно-геодезические изыскания

№ п/п	Наименование разделов	Содержание	
	Система координат и высот	Система координат местная (г. Иваново). Система высот Балтийская	
2.1 	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	В соответствии с нормативными требованиями	
2.2	Цель работы	Создание цифрового топографического плана (карты) для последующей разработки документации по планировке территории в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Определение (уточнение) места прохождения надземных и надземных инженерных коммуникаций, автомобильной дороги, железнодорожных путей и иных объектов.
Согласование всех коммуникаций с балансодержателями.
Получение официальной и достоверной информации об исходных пунктах.	
2.3	Порядок предоставления исходной информации	Сбор и анализ исходной информации, в объеме необходимом для выполнения инженерных изысканий.
Заказчик оказывает Подрядчику содействие в получении необходимой исходной информации.	
2.4	Технические требования	Цифровой топографический план, созданный методом инструментальной съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 метра, в формате DWG. Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях в полном соответствия требований СП 47.13330.2012 на бумажном носителе и в формате PDF с оригинальными печатями и подписями исполнителя работ.	
2.5	Состав документации	По окончании работ предоставить отчет об инженерно-геодезических изысканиях с приложением цифрового топографического плана масштаба 1:500.
Топографический план должен быть согласован со всеми службами, в том числе, с инженерными, предусмотренными при выполнении данного вида работ.	

3.	Задание составил

Должность	Ф.И.О.	Телефон	
директор ООО «Иваново Геопроект»	Шишлов Л.В.	+7(4932)590844	
геодезист ООО «Иваново Геопроект»	Шишлов Л.В.	+7(4932)590844