Утверждаю:                                                                                                           Гл.инженер МПЖХ     ______________С.С. Ликсонова                                      	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
  Ремонт  металлической  кровли    по адресу:  ул.  Пушкина     дом 7                               	 
  основание:  ведомость объёмов работ                                                                                                                                                                                  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	 
  			ед. изм.								 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		 
  1	ТЕРр58-14-1	 Смена кровли средней сложности: С настенными желобами и свесами	17	1844,6500	132,5100	626,9000	31359,05	18449,08	2252,67	10657,3	 
  	(42) 		100 м2	1085,2400	24,8300				422,11		 
  1.1	101-9351	 Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0. 7 мм  р.-0,71т.	12,07			31000			374170	 
  			т							 
  2	ТЕРр58-18-02	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	14,15	1584,5600	27,8200	1139,9700	22421,53	5897,30	393,65	16130,58	 
  	(42) 		100 м2 сменяемой обрешетки	416,7700	2,5000				35,38		 
  2.1	999-9900	Строительный  мусор	29,8565			0			0	 
  			т							 
  3	ТЕРр58-18-05	Смена обрешетки сплошным настилом из досок   толщиной до 50 мм	2,85	5435,9500	111,2700	4438,3400	15492,46	2526,07	317,12	12649,27	 
  	(42) 		100 м2 сменяемой обрешетки	886,3400	10,0000				28,50		 
  3.1	999-9900	Строительный  мусор	8,0655			0			0	 
  			т							 
  4	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,68	3002,4600	35,1400	2693,4100	5044,14	460,17	59,04	4524,93	 
  	(42) 		100 м	273,9100	3,1300				5,26		 
  5	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	36	114,0500	34,1600	50,7600	4105,80	1048,68	1229,76	1827,36	 
  	(42) 		шт.	29,1300	3,0400				109,44		 
  6	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,08	3901,2900	64,8200	2735,8300	312,11	88,05	5,19	218,87	 
  	(42) 		100 м	1100,6400	5,6300				0,45		 
  6.1	999-9900	Строительный  мусор	0,1016			0			0	 
  			т							 
  7	ТЕР10-01-044-12прим.	Обивка  кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны  слуховых окон	0,24	10202,6780	24,1250	9574,7800	2448,65	144,91	5,79	2297,95	 
  	(9) 	ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25	100 м2 проемов	603,7730	0,9000				0,22		 
  8	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	8	338,3000	30,5875	255,3300	2706,40	419,06	244,70	2042,64	 
  	(9) 	ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25	1 слуховое окно	52,3825	1,4250				11,40		 
  8.1	203-9156	Приборы оконные	8			110			880	 
  			комплект							 
  8.2		решётки  жалюзийные	3,2			1000			3200	 
  			м, кв.							 
  9	ТЕРр58-4-1	 Разборка парапетных решеток	2,16	96,1000	2,2700	0,0000	207,57	202,67	4,90	0	 
  	(42) 		100 м	93,8300	0,0000				0,00		 
  10	ТЕР12-01-012-1	 Ограждение кровель перилами	2,16	3202,0740	83,3500	3064,0300	6916,48	118,14	180,04	6618,3	 
  	(11) 	ЗП=47,56*1,15; ЭММ=66,68*1,25; ЗПм=3*1,25	100 м ограждения	54,6940	3,7500				8,10		 
  11	ТЕРр58-10-2	 Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с люлек	0,06	618,9100	7,6800	2,5500	37,13	36,52	0,46	0,15	 
  	(42) 		100 м	608,6800	0,7100				0,04		 
  11.1	103-9001	 Трубы	6,87			160			1099,2	 
  			м							 
  12	ТЕРр58-10-5	 Смена частей водосточных труб: Отливы (отметы)	0,05	374,5200	7,6800	2,0400	18,72	18,24	0,38	0,1	 
  	(42) 		100 шт.	364,8000	0,7100				0,04		 
  12.1	202-9130	 Изделия	5			140			700	 
  			шт.							 
  13	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	4,46	143,8900	9,9900	33,3200	641,76	448,59	44,56	148,61	 
  	(44) 		100 кирпичей	100,5800	0,7100				3,17		 
  13.1	404-9001	Кирпич	0,446			9700			4326,2	 
  			1000 шт.							 
  13.2	999-9900	Строительный  мусор	2,2746			0			0	 
  			т							 
  14	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,58	2147,7600	2,6300	1160,9400	1245,71	570,83	1,53	673,35	 
  	(45) 		100 м2 поверхности	984,1900	0,0000				0,00		 
  15	ТЕРр58-14-06	Смена кровли простой сложности без настенных желобов и свесов,   покрытия вентшахт	0,27	1314,6400	125,1700	406,8100	354,96	211,32	33,80	109,84	 
  	(42) 		100 м2 покрытий	782,6600	23,4000				6,32		 
  15.1	101-9351	Сталь листовая оцинкованная	0,1728			31000			5356,8	 
  			т							 
  16	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	17	59,2700	5,7600	24,3100	1007,59	496,4	97,92	413,27	 
  	(42) 		100 м2 кровли	29,2000	0,5400				9,18		 
  16.1	101-9123	Диффузная  подкровельная плёнка	1955			17,8			34799	 
  			м2							 
  17	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев для вент..коробов	0,8	2125,6070	51,3750	1899,5700	1700,49	139,73	41,1	1519,66	 
  	(9) 	ЗП=151,88*1,15; ЭММ=41,1*1,25; ЗПм=0*1,25	1 м3 древесины в конструкции	174,6620	0,0000				0		 
  18	ТЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен досками обшивки	0,08	3117,1950	67,6875	2758,9600	249,38	23,24	5,42	220,72	 
  	(9) 	ЗП=252,65*1,15; ЭММ=54,15*1,25; ЗПм=0*1,25	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	290,5475	0,0000				0		 
  19	ТЕР10-01-044-12	Обивка  кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны вент. коробов	0,08	10202,6780	24,1250	9574,7800	816,21	48,3	1,93	765,98	 
  	(9) 	ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25	100 м2 проемов	603,7730	0,9000				0,07		 
  20	ССЦ073.2004 	Отвозка строительного мусора,   т. 	42,38	60,1	0	0	2547,04	0	0	0	 
  											 
                                     	97086,14	31347,30	4919,96	60818,88	 
  			639,68		 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  ФОТ машинистов	639,68*6,79	6,79	4343	 
  ФОТ рабочих	31347,3*6,79	6,79	212848	 
  Машины и механизмы	4919,96*3,19	3,19	15695	 
  Материалы	60818,88*3,93	3,93	239018	 
  Итого по неучтенным материалам		424531	 
  ТЗР	424531*0,05	5%	21227	 
  Итого по перевозке		2547	 
  Итого		915866	 
  Накладные расходы (9-Деревянные конструкции)	(775,24+11,69)*6,79*0,99828	0,99828	5334	 
  Сметная прибыль (9-Деревянные конструкции)	(775,24+11,69)*6,79*0,5355	0,5355	2861	 
  Накладные расходы (11-Кровли)	(118,14+8,1)*6,79*1,0152	1,0152	870	 
  Сметная прибыль (11-Кровли)	(118,14+8,1)*6,79*0,5525	0,5525	474	 
  Накладные расходы (42-Крыши, кровли)	(29434,5+616,72)*6,79*0,7802	0,7802	159198	 
  Сметная прибыль (42-Крыши, кровли)	(29434,5+616,72)*6,79*0,65	0,65	132631	 
  Накладные расходы (44-Печные работы)	(448,59+3,17)*6,79*0,7332	0,7332	2249	 
  Сметная прибыль (44-Печные работы)	(448,59+3,17)*6,79*0,63	0,63	1932	 
  Накладные расходы (45-Штукатурные работы)	(570,83+0)*6,79*0,7426	0,7426	2878	 
  Сметная прибыль (45-Штукатурные работы)	(570,83+0)*6,79*0,5	0,5	1938	 
  Итого		1226231	 
  Временные здания и сооружения	1226231*0	0%	0	 
  Итого		1226231	 
  Зимнее удорожание	1226231*0,01122	1,122%	13758	 
  Итого		1239989	 
  Непредвиденные расходы	1239989*0,02	2%	24800	 
  Итого		1264789	 
  Коэффициент инфляции	1264789*0,02	2%	25296	 
  Итого		1290085	 
  НДС	1290085*0,18	18%	232215	 
  Итого		1522300	 
  	 
  Начальник ОРЖД	                                 Л.В.Смирнова		 
  Инженер ОРЖД	                                   И.В.Жукова		 
  Инженер ОРЖД	А.В. Соколова