УТВЕРЖДАЮ		УТВЕРЖДАЮ	 
  Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново		Главный инженер МПЖХ	 
  ____________А.С. Лукин		Л.В. Грехова	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
  На ремонт шиферной кровли по адресу   пр. Фр. Энгельса     д.117, подъезд 1-8  	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  1	ТЕРр58-17-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	20,4324	154,68	1,51	0	3160,48	3129,63	30,85	0	24,39	498,34624	 
  	(0) 		100 м2 покрытий кровель	153,17	0				0		0	0	 
  1.1	999-9900	Строительный  мусор	29,62698			0			0		 
  			т								 
  2	ТЕР12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам прим.- шифер обыкновенного профиля	20,4324	3648,4955	140,11	3095,33	74547,52	7724,02	3578,48	63245,02	47,23	1109,77559	 
  	(0) 	ЗП=328,72*1,15; ЭММ=140,11*1,25; ЗПм=8,17*1,25; Мат=4522,73-(27,75-16,77)*130; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=1,19*1,25	100 м2 кровли	328,72	8,17				208,67		1,19	30,3932	 
  3	ТЕРр58-18-03	Смена обрешетки с прозорами из из брусков толщиной 50 мм и выше	8,2	1996,78	49,52	1427,2	16373,6	4264,49	406,06	11703,04	81,26	666,332	 
  	(0) 		100 м2 сменяемой обрешетки	520,06	4,47				36,65		0,5	4,1	 
  3.1	999-9900	Строительный  мусор	17,302			0			0		 
  			т								 
  4	ТЕРр58-18-05	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм	0,72	5435,95	111,27	4438,34	3913,88	638,16	80,11	3195,6	138,49	99,7128	 
  	(0) 		100 м2 сменяемой обрешетки	886,34	10				7,2		1,12	0,8064	 
  4.1	999-9900	Строительный  мусор	2,0376			0			0		 
  			т								 
  5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,3	3002,46	35,14	2693,41	900,74	82,17	10,54	808,02	39,87	11,961	 
  	(0) 		100 м	273,91	3,13				0,94		0,35	0,105	 
  6	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,13	2198,9	14,58	0	285,86	283,96	1,9	0	341,3	44,369	 
  	(0) 		100 окон	2184,32	0				0		0	0	 
  6.1	999-9900	Строительный  мусор	0,728			0			0		 
  			т								 
  7	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	13	338,3	24,47	255,33	4397,9	680,97	397,64	3319,29	6,63	99,1185	 
  	(0) 	ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25	1 слуховое окно	45,55	1,14				18,53		0,22	3,575	 
  7.1	203-9156	Приборы оконные	13			110			1430		 
  			комплект								 
  8		Решетки жалюзийные 	13		0	300			3900		 
  			шт.								 
  9	ТЕР10-01-044-12	Обивка  слуховых окон, деревянных труб  кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны прим.	1,1045	10202,678	19,3	9574,78	11268,86	666,87	26,65	10575,34	79,79	101,34726	 
  	(0) 	ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 проемов	525,02	0,72				0,99		0,18	0,24851	 
  10	ТЕРр58-4-01	Разборка парапетных решеток	3,14	96,1	2,27	0	301,75	294,63	7,13	0	14,8	46,472	 
  	(0) 		100 м парапетных решеток	93,83	0				0		0	0	 
  10.1	999-9900	Строительный  мусор	2,512			0			0		 
  			т								 
  11	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	3,14	3202,074	66,68	3064,03	10054,51	171,74	261,72	9621,05	6,67	24,08537	 
  	(0) 	ЗП=47,56*1,15; ЭММ=66,68*1,25; ЗПм=3*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,43*1,25	100 м ограждения	47,56	3				11,78		0,43	1,68775	 
  12	ТЕРр58-10-02	Прямые звенья с люлек	3	618,91	7,68	2,55	1856,73	1826,04	23,04	7,65	88,6	265,8	 
  	(0) 		100 м	608,68	0,71				2,13		0,08	0,24	 
  12.1	103-9001	Трубы	343,5			165			56677,5		 
  			м								 
  13	ТЕРр58-10-04	Колена с люлек	0,4	930,99	7,68	2,04	372,4	368,51	3,07	0,82	134,1	53,64	 
  	(0) 		100 шт.	921,27	0,71				0,28		0,08	0,032	 
  13.1	202-9130	Изделия	40			148			5920		 
  			шт.								 
  14	ТЕРр58-10-05	Отливы (отметы)	0,2	374,52	7,68	2,04	74,9	72,96	1,54	0,41	53,1	10,62	 
  	(0) 		100 шт.	364,8	0,71				0,14		0,08	0,016	 
  14.1	202-9130	Изделия	20			148			2960		 
  			шт.								 
  15	ТЕРр58-10-07	Воронки с люлек	0,2	832,06	7,68	2,04	166,41	164,47	1,54	0,41	119,7	23,94	 
  	(0) 		100 шт.	822,34	0,71				0,14		0,08	0,016	 
  15.1	202-9130	Изделия	20			271			5420		 
  			шт.								 
  16	ТЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,2	806,09	0,96	556,41	161,22	49,74	0,19	111,28	37,8	7,56	 
  	(0) 		100 шт.	248,72	0,09				0,02		0,01	0,002	 
  16.1	999-9900	Строительный  мусор	0,002			0			0		 
  			т								 
  17	ТЕРр58-19-02	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	3,176	5504,54	12,9	4718,82	17482,42	2454,48	40,97	14986,97	117,45	373,0212	 
  	(0) 		100 м покрытий	772,82	2,23				7,08		0,25	0,794	 
  17.1	999-9900	Строительный  мусор	1,137008			0			0		 
  			т								 
  18	ТЕРр58-19-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов с промазкой швов битумным герметиком	3,176	5344,02	18,19	4659,67	16972,61	2115,72	57,77	14799,11	101,24	321,53824	 
  	(0) 		100 м покрытий	666,16	3,13				9,94		0,35	1,1116	 
  18.1	999-9900	Строительный  мусор	1,886544			0			0		 
  			т								 
  19		Битумный герметик  635м шва)	63		0	55,08			3470,04		 
  			шт.(305мл)								 
  20	ТЕРр58-20-07	Смена обделок из листовой стали, примыканий к  трубам и слуховым окнам	4,4315	1880,2	4,6	1276,67	8332,11	2654,16	20,38	5657,56	87,18	386,33817	 
  	(0) 		100 м	598,93	0,71				3,15		0,08	0,35452	 
  20.1	999-9900	Строительный  мусор	0,17726			0			0		 
  			т								 
  21	ТЕРр58-19-01	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков с промазкой швов битумным герметиком	0,672	7118,57	9,27	6113,94	4783,68	668,88	6,23	4108,57	151,27	101,65344	 
  	(0) 		100 м покрытий	995,36	1,61				1,08		0,18	0,12096	 
  21.1	999-9900	Строительный  мусор	0,31248			0			0		 
  			т								 
  22		Битумный герметик (670м шва)	67		0	55,08			3690,36		 
  			шт.(305мл)								 
  23	ТЕРр58-14-06	Смена кровли простой сложности без настенных желобов и свесов- козырьки над подъездами	0,176	1314,64	125,17	406,81	231,38	137,75	22,03	71,6	109,77	19,31952	 
  	(0) 		100 м2 покрытий	782,66	23,4				4,12		2,62	0,46112	 
  23.1	101-9351	Сталь листовая оцинкованная	0,11264			37000			4167,68		 
  			т								 
  24	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	5	143,89	9,99	33,32	719,45	502,9	49,95	166,6	14,77	73,85	 
  	(0) 		100 кирпичей	100,58	0,71				3,55		0,08	0,4	 
  24.1	404-9001	Кирпич	0,5			9746			4873		 
  			1000 шт.								 
  24.2	999-9900	Строительный  мусор	2,55			0			0		 
  			т								 
  25	ТЕР12-01-015-03	Устройство дополнительной прокладочной  пароизоляции шириной 1м  из рубероида в один слой по периметру кровли и   разжелобкам    	2,8522	964,1355	36,7	854,7	2749,91	181,29	130,84	2437,78	7,84	25,71544	 
  	(0) 	ЗП=55,27*1,15; ЭММ=36,7*1,25; ЗПм=1,35*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,21*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	55,27	1,35				4,81		0,21	0,7487	 
  26	ССЦ01.2008 п.29	Погрузочные работы: Мусор строительный	58	11,3	0	0	655,4	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  27	ССЦ01.2008 Табл.26-	Расстояние перевозки - от 25,1 до 26 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	58	158,17	0	0	9173,86	0	0	0		 
  			тонн									 
  ИТОГО:	179108,32	29133,54	5158,63	144816,12	4364,51577	 
  			321,2		45,21276	 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  ФОТ машинистов	321,2*8,95	8,95	2875	 
  ФОТ рабочих	29133,54*8,95	8,95	260745	 
  Машины и механизмы	5158,63*3,54	3,54	18262	 
  Материалы	144816,12*4,43	4,43	641535	 
  Итого по неучтенным материалам		92509	 
  ТЗР	92509*0,05	5%	4625	 
  Итого по перевозке		9174	 
  Итого по погрузке		655	 
  Итого		1027505	 
  Деревянные конструкции. Ремонт (7, 8, 9)	 
  Накладные расходы	(1347,84+19,52)*8,95*1,062*0,94	1,062	12217	 
  Сметная прибыль	(1347,84+19,52)*8,95*0,5355	0,5355	6553	 
  Кровли. Ремонт (2, 11, 25, 26, 27)	 
  Накладные расходы	(8077,05+225,26)*8,95*1,08*0,94	1,08	75435	 
  Сметная прибыль	(8077,05+225,26)*8,95*0,5525	0,5525	41054	 
  Крыши, кровли  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)	 
  Накладные расходы	(19205,75+72,87)*8,95*0,83*0,94	0,83	134619	 
  Сметная прибыль	(19205,75+72,87)*8,95*0,65	0,65	112153	 
  Печные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (24)	 
  Накладные расходы	(502,9+3,55)*8,95*0,78*0,94	0,78	3323	 
  Сметная прибыль	(502,9+3,55)*8,95*0,63	0,63	2856	 
  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (26)	 
  Итого Накладные расходы	225594	1	225594	 
  Итого Сметная прибыль	162616	1	162616	 
  Итого		1415715	 
  Зимнее удорожание	1415715*0,01122	1,122%	15884	 
  Итого		1431599	 
  Непредвиденные расходы	1431599*0,02	2%	28632	 
  Итого		1460231	 
  Итого		1460231	 
  НДС	1460231*0,18	18%	262842	 
  Итого		1723073	 
  	 
  СОСТАВИЛ	Лукьянова И.В.		 
  ПРОВЕРИЛ	Тарасова А.В.