УТВЕРЖДАЮ:	 
  		Гл.врач МУЗ "Городская клиническая больница №7"	 
  			 
  		________________ Башмаков С.В.	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
  на капитальный ремонт системы водопровода и канализации детской поликлиники №7.  	 
  	Сметная стоимость - 	1065,221 тыс.руб	 
  	Нормативная трудоемкость - 	3783,00 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	217,899 тыс.руб	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм (водопровод)	4,5	259,69	0	0	1169	1169	0	0	37,8	170	 
  	(0) 		100 м трубопроводов	259,69	0				0		0	0	 
  2	ТЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	2,21	467,9	13,65	55,39	1034	881	30	122	59,62	132	 
  	(0) 		100 м трубопроводов	398,86	1,52				3		0,17	0	 
  2.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,7514			0			0		 
  			т								 
  3	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей диаметром до 25 мм	70	79	3,91	58,3	5530	1038	411	4081	1,47	142	 
  	(0) сб.ОУр.п.1.13	ЗП=10,75*1,2*1,15; ЭММ=3,91*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	1 шт.	10,75	0				0		0,01	1	 
  3.1	300-9009	Вентиль ф 15мм	37			31,3			1162		 
  			шт.								 
  3.2	300-9009	Вентиль ф 20мм	33			37,5			1233		 
  			шт.								 
  4	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (водопровод)	9,8	5063,9226	1615,55	542,97	49626	20557	23749	5321	190,24	2573	 
  	(0) сб.ОУр.п.1.13	ЗП=1520,02*1,2*1,15; ЭММ=1615,55*1,2*1,25; ЗПм=138,77*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,64*1,2*1,25	100 м трубопровода	1520,02	138,77				2040		13,64	201	 
  4.1		Угол с креплением 20/ 1/2	70			1,32			92		 
  			шт.								 
  4.2		Крепления	70,56			5,04			356		 
  			кг								 
  4.3		Муфта 20/ 1/2 	50			4,56			228		 
  			шт.								 
  4.4		Угол 20/90	170			1,03			175		 
  			шт.								 
  4.5		Угол 20/45	90			1,32			119		 
  			шт.								 
  4.6		Тройник комбинированные ф20мм/15мм 	70			6,05			424		 
  			шт.								 
  4.7		Муфта комбинированная ф20мм	30			5,36			161		 
  			шт.								 
  5	ТЕРр65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,5	591,89	11	0	296	290	6	0	85,3	43	 
  	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	580,89	2,86				1		0,32	0	 
  5.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,67			0			0		 
  			т								 
  6	ТЕРр65-4-01	Демонтаж санитарных приборов умывальников 	0,14	361,36	8,93	0	51	49	1	0	51,3	7	 
  	(0) 		100 приборов	352,43	2,32				0		0,26	0	 
  6.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,2548			0			0		 
  			т								 
  7	ТЕРр65-3-07	Снятие смесителя без душевой сетки	0,14	254,61	2,41	0	36	35	0	0	36,71	5	 
  	(0) 		100 шт. арматуры	252,2	0,63				0		0,07	0	 
  7.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0308			0			0		 
  			т								 
  8	ТЕРр65-3-01	Снятие кранов водоразборных или туалетных	0,28	39,5	0,34	0	11	11	0	0	5,7	2	 
  	(0) 		100 шт. арматуры	39,16	0,09				0		0,01	0	 
  8.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,014			0			0		 
  			т								 
  9	ТЕРр65-4-02	Демонтаж санитарных приборов унитазов 	0,05	448,54	9,96	0	22	22	0	0	63,84	3	 
  	(0) 		100 приборов	438,58	2,59				0		0,29	0	 
  9.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1325			0			0		 
  			т								 
  10	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	3,4	4840,6864	13,12	4112,68	16458	2408	67	13983	64,24	301	 
  	(0) сб.ОУр.п.1.13	ЗП=513,28*1,2*1,15; ЭММ=13,12*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25	100 м трубопровода	513,28	0,2				1		0,13	1	 
  10.1	300-9240	Хомуты ф 50мм	24,48			5,04			123		 
  			кг								 
  11	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	3,5	353,3252	29,43	77,63	1237	810	155	272	21,65	105	 
  	(0) сб.ОУр.п.1.13	ЗП=167,79*1,2*1,15; ЭММ=29,43*1,2*1,25; ЗПм=1,1*1,2*1,25; ТЗТ=21,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25	10 комплектов	167,79	1,1				6		0,35	2	 
  11.1	300-9400	Умывальник "Тюльпан"	35			334,45			11706		 
  			комплект								 
  12	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	3,5	91,985	1,92	14,24	322	262	10	50	7	34	 
  	(0) сб.ОУр.п.1.13	ЗП=54,25*1,2*1,15; ЭММ=1,92*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	10 шт.	54,25	0				0		0	0	 
  12.1	300-9450	Смесители 	35			167,6			5866		 
  			шт.								 
  13	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,5	627,9012	52,29	288,66	314	130	39	144	24,64	17	 
  	(0) сб.ОУр.п.1.13	ЗП=188,99*1,2*1,15; ЭММ=52,29*1,2*1,25; ЗПм=2,71*1,2*1,25; ТЗТ=24,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,71*1,2*1,25	10 комплектов	188,99	2,71				2		0,71	1	 
  13.1	300-9400	Унитаз "Компакт"	5			526,54			2633		 
  			комплект								 
  14	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	0,5	8120,3684	28,86	7397,87	4060	340	22	3699	61,6	43	 
  	(0) сб.ОУр.п.1.13	ЗП=492,18*1,2*1,15; ЭММ=28,86*1,2*1,25; ЗПм=0,62*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,28*1,2*1,25	100 м трубопровода	492,18	0,62				0		0,28	0	 
  14.1	300-9240	Хомуты ф 100мм	3,6			5,04			18		 
  			кг								 
  15	ССЦ01.2007 п.29	Погрузочные работы: Материалы, перевозимые:мусор строительный	1,8535	8,08	0	0	15	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  16	ССЦ01.2007 Табл.26-	Расстояние перевозки - от 15,1 до 16 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	1,8535	91,81	0	0	170	0	0	0		 
  			тонн									 
  ИТОГО:	104462	28002	24490	51968	3577	 
  			2053		206	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	28002*7,25	7,25	203015	 
  Машины и механизмы	24490*3,3	3,3	80817	 
  Материалы	51968*4,27	4,27	221903	 
  Итого по перевозке		170	 
  Итого по погрузке/разгрузке		15	 
  Итого по неучтенным материалам		0	 
  Итого		505920	 
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	 
  Накладные расходы	(25545+2049)*7,25*1,152*0,94	1,152	216637	 
  Сметная прибыль	(25545+2049)*7,25*0,7055	0,7055	141140	 
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка  труб при капитальном ремонте. Ремонт (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)	 
  Накладные расходы	(2457+4)*7,25*0,74*0,94	0,74	12411	 
  Сметная прибыль	(2457+4)*7,25*0,5	0,5	8921	 
  Итого накладные расходы	229048	1	229048	 
  Итого сметная прибыль	150061	1	150061	 
  Итого		885029	 
  Непредвиденные расходы	885029*0,02	2%	17701	 
  Итого		902730	 
  НДС	902730*0,18	18%	162491	 
  Итого		1065221	 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ			 

  УТВЕРЖДАЮ                	 
  Гл.врач МУЗ "Городская клиническая больница №7"	 
  ____________________________Башмаков С.В.	 
  Ведомость объемов работ	 
  № п/п	Наименование работ	Количество	 
  1	2	3	 
  1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм (водопровод)	100 м трубопроводов	 
  	1/4,5	4,5	 
  2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопроводов	 
  	2/2,21	2,21	 
  3	Установка вентилей диаметром до 25 мм	1 шт.	 
  	3/70	70	 
  4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (водопровод)	100 м трубопровода	 
  	4/9,8	9,8	 
  5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	 
  	5/0,5	0,5	 
  6	Демонтаж санитарных приборов умывальников 	100 приборов	 
  	6/0,14	0,14	 
  7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	 
  	7/0,14	0,14	 
  8	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	 
  	8/0,28	0,28	 
  9	Демонтаж санитарных приборов унитазов 	100 приборов	 
  	9/0,05	0,05	 
  10	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	 
  	10/3,4	3,4	 
  11	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	 
  	11/3,5	3,5	 
  12	Установка смесителей	10 шт.	 
  	12/3,5	3,5	 
  13	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	 
  	13/0,5	0,5	 
  14	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	 
  	14/0,5	0,5