УТВЕРЖДАЮ:		Утверждаю	 
  Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново		Директор МПЖХ	 
  _________А.С. Лукин		_____________С.С. Ликсонова	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
  Смета на капитальный  ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей  по адресу: пер. 1-Минеевский д.16 кв. 14  	 
  в ценах 1квартала 2009г.(прогнозных на  2 квартал 2008 г.)	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора	0,05	1251,63	0	0	62,58	62,58	0	0	214,32	10,72	 
  	(0) 		100 т мусора	1251,63	0				0		0	0	 
  1.1	999-9900	Строительный  мусор	5			0			0		 
  			т								 
  2	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками после пожара	30	8,584704	0	0	257,54	257,54	0	0	0,9	37,26	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=7,68*1,2*1,15*0,81; ЭММ=0*1,2*1,25*1,06; ЗПм=0*1,2*1,25*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,9*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м2 очищаемой поверхности	7,68	0				0		0	0	 
  3	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,15	349,880376	0,95	263,91	52,48	13,06	0,23	39,19	8,1	1,68	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=77,92*1,2*1,15*0,81; ЭММ=0,95*1,2*1,25*1,06; ЗПм=0,13*1,2*1,25*0,81; Мат=263,91*0,99; ТЗТ=8,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,13				0,02		0,02	0	 
  4	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,2	333,213978	0,95	263,91	66,64	14,09	0,3	52,25	6,55	1,81	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=63,01*1,2*1,15*0,81; ЭММ=0,95*1,2*1,25*1,06; ЗПм=0,13*1,2*1,25*0,81; Мат=263,91*0,99; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,13				0,03		0,02	0,01	 
  5	ТЕРр63-6-02	Смена обоев улучшенных в 3-х комнатах, коридоре	1,55	524,44	13,04	125,55	812,88	598,07	20,21	194,6	54,73	84,83	 
  	(0) 		100 м2 оклеенной поверхности	385,85	1,79				2,77		0,2	0,31	 
  5.1	101-9265	Обои виниловые  	1,736			2881			5001,42		 
  			100 м2								 
  6	ТЕРр62-7-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % - кухня, туалет	0,359	725,9	9,2	404,2	260,6	112,19	3,3	145,11	44,9	16,12	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	312,5	1,43				0,51		0,16	0,06	 
  6.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,005672			65000			368,69		 
  			т								 
  7	ТЕРр62-17-05	Улучшенная  окраска водоэмульсионной краской  потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% - в 3-х комнатах, коридоре, ванной, кухне	0,57	1775,84	9,2	1514,34	1012,23	143,81	5,24	863,17	36,25	20,66	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	252,3	1,43				0,82		0,16	0,09	 
  8	ТЕРр57-11-05	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	0,55	3325,22	11,12	3005,96	1828,87	169,48	6,12	1653,28	46,06	25,33	 
  	(0) 		100 м2 основания	308,14	1,61				0,89		0,18	0,1	 
  9	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,55	7067,2194	66,62	6677,31	3886,97	159,49	54,96	3672,52	31,41	23,84	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=210,13*1,2*1,15; ЭММ=66,62*1,2*1,25; ЗПм=2,88*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,82*1,2*1,25	100 м2 покрытия	210,13	2,88				2,38		0,82	0,68	 
  10	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	0,78	511,6928	7,68	427,64	399,12	56,58	8,99	333,56	7,65	8,23	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=52,56*1,2*1,15; ЭММ=7,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м плинтусов	52,56	0				0		0,08	0,09	 
  11	ТЕРр61-2-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм - во всех помещениях	0,65	2546,25	23,02	1403,11	1655,06	728,08	14,96	912,02	157,1	102,12	 
  	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1120,12	5,98				3,89		0,67	0,44	 
  11.1	999-9900	Строительный  мусор	2,197			0			0		 
  			т								 
  12	ТЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,02	2932,56	24,74	1249,02	58,65	33,18	0,49	24,98	229,75	4,6	 
  	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1658,8	6,43				0,13		0,72	0,01	 
  12.1	999-9900	Строительный  мусор	0,0676			0			0		 
  			т								 
  13	ТЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,016	5610,7	39,86	2805,15	89,77	44,25	0,64	44,88	383,06	6,13	 
  	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2765,69	10,36				0,17		1,16	0,02	 
  13.1	999-9900	Строительный  мусор	0,1296			0			0		 
  			т								 
  14	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	0,1	439,39	0,96	29,98	43,94	40,85	0,1	3	49,69	4,97	 
  	(0) 		100 м восстановленной герметизации стыков	408,45	0,09				0,01		0,01	0	 
  15	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,15	1072,293	36,59	332,1	160,84	102,8	8,23	49,82	63,1	13,06	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=496,6*1,2*1,15; ЭММ=36,59*1,2*1,25; ЗПм=16,94*1,2*1,25; ТЗТ=63,1*1,2*1,15; ТЗТм=2,18*1,2*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	496,6	16,94				3,81		2,18	0,49	 
  16	ТЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,04	2175,55	171,07	0	87,02	80,18	6,84	0	288	11,52	 
  	(0) 		100 коробок	2004,48	15,18				0,61		1,7	0,07	 
  16.1	999-9900	Строительный  мусор	0,4264			0			0		 
  			т								 
  17	ТЕРр56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных	0,0741	329,82	31,95	0	24,44	22,07	2,37	0	46,11	3,42	 
  	(0) 		100 м2 оконных переплетов	297,87	8,3				0,62		0,93	0,07	 
  17.1	999-9900	Строительный  мусор	0,253422			0			0		 
  			т								 
  18	ТЕРр56-3-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,0114	613,51	0	0	6,99	6,99	0	0	94,97	1,08	 
  	(0) 		100 м2	613,51	0				0		0	0	 
  18.1	999-9900	Строительный  мусор	0,0399			0			0		 
  			т								 
  19	ТЕР10-01-027-02	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	0,074	4994,9542	943,81	2222,23	369,63	100,42	104,76	164,45	134,52	13,74	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=983,34*1,2*1,15; ЭММ=943,81*1,2*1,25; ЗПм=54,08*1,2*1,25; ТЗТ=134,52*1,2*1,15; ТЗТм=7,4*1,2*1,25	100 м2 проемов	983,34	54,08				6		7,4	0,82	 
  19.1	203-9095	Блоки оконные 4шт.	7,4			3127			23139,8		 
  			м2								 
  20		Скобяные изделия	4		0	200			800		 
  			комплект								 
  21	ТЕР10-01-033-02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м	0,074	1792,0082	82,12	1032,8	132,61	47,07	9,12	76,43	66,22	6,76	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=460,89*1,2*1,15; ЭММ=82,12*1,2*1,25; ЗПм=2,07*1,2*1,25; ТЗТ=66,22*1,2*1,15; ТЗТм=0,47*1,2*1,25	100 м2 проемов	460,89	2,07				0,23		0,47	0,05	 
  21.1	203-9055	Доски подоконные деревянные	5,476			288			1577,09		 
  			м								 
  22	ТЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,05	1620,88	462,6	0	81,04	57,91	23,13	0	179,3	8,97	 
  	(0) 		100 коробок	1158,28	35,45				1,77		3,97	0,2	 
  22.1	999-9900	Строительный  мусор	0,525			0			0		 
  			т								 
  23	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	0,076	232,19	0	0	17,65	17,65	0	0	36,28	2,76	 
  	(0) 		100 м2 дверных полотен	232,19	0				0		0	0	 
  23.1	999-9900	Строительный  мусор	0,08968			0			0		 
  			т								 
  24	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,076	6460,3146	1721,08	2813,79	490,98	80,93	196,2	213,85	104,28	10,94	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25	100 м2 проемов	771,67	117,35				13,38		13,34	1,52	 
  25		 Блоки дверные ДГ 80 	3		0	1950			5850		 
  			штуки								 
  26		Блоки дверные ДГ60 	2		0	1950			3900		 
  			штуки								 
  27		Скобяные изделия	5		0	200			1000		 
  			компл.								 
  28	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	0,152	1571,7468	8,98	622,83	238,91	142,19	2,05	94,67	92,73	19,45	 
  	(0) МДС81-35.04 п.4.7; МДС 81-35-2004 пр.1п.1	ЗП=677,86*1,15*1,2; ЭММ=8,98*1,25*1,2; ЗПм=1,55*1,25*1,2; ТЗТ=92,73*1,15*1,2; ТЗТм=0,1*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	677,86	1,55				0,35		0,1	0,02	 
  29	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных	0,155	2030,4846	8,98	618,84	314,73	216,72	2,09	95,92	138,6	29,65	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=1013,17*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1013,17	1,55				0,36		0,1	0,02	 
  30	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	0,01	679	0,96	153,33	6,79	5,25	0,01	1,53	80,6	0,81	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	524,71	0,09				0		0,01	0	 
  30.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,000161			65000			10,47		 
  			т								 
  31	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,042	619,17	0,96	153,33	26,01	19,52	0,04	6,44	65,94	2,77	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	464,88	0,09				0		0,01	0	 
  31.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,000676			65000			43,95		 
  			т								 
  32	ТЕРр62-7-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 %-откосов	0,033	725,9	9,2	404,2	23,95	10,31	0,3	13,34	44,9	1,48	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	312,5	1,43				0,05		0,16	0,01	 
  32.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,000521			65000			33,89		 
  			т								 
  33	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных	0,04984	7644,784	430,87	6244,24	381,02	37,59	32,21	311,21	75,7	5,21	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=546,55*1,2*1,15; ЭММ=430,87*1,2*1,25; ЗПм=23,28*1,2*1,25; ТЗТ=75,7*1,2*1,15; ТЗТм=6,06*1,2*1,25	100 квт радиаторов и конвекторов	546,55	23,28				1,74		6,06	0,45	 
  33.1	[300-0555]	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	-4,984			59,23			-295,2		 
  			квт								 
  34		радиатор чугунный	28		1	330,49			9253,72		 
  			секций								 
  35	ТЕРр65-6-12	Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт#	0,01	3509,9	97,79	395,27	35,1	30,17	0,98	3,95	412,7	4,13	 
  	(0) 		100 приборов	3016,84	13,4				0,13		1,5	0,02	 
  35.1	300-9400	Санитарные приборы	1			1852			1852		 
  			комплект								 
  36	ТЕРр65-6-15	Смена санитарных приборов моек на одно отделение	0,01	2845,32	91,26	360,77	28,45	23,93	0,91	3,61	327,4	3,27	 
  	(0) 		100 приборов	2393,29	12,5				0,13		1,4	0,01	 
  36.1	300-9400	Санитарные приборы	1			406,78			406,78		 
  			комплект								 
  37		Сифон 	1		0	42,3			42,3		 
  			штук								 
  38	ТЕРр65-5-07	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	0,01	1629,98	8,64	159,34	16,3	14,62	0,09	1,59	200	2	 
  	(0) 		100 шт.	1462	0,8				0,01		0,09	0	 
  38.1	300-9450	Смесители для кухни	1			930			930		 
  			шт.								 
  38.2	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0023			0			0		 
  			т								 
  39	ТЕРр65-6-19	Смена санитарных приборов раковин	0,01	1987,62	91,26	497,96	19,88	13,98	0,91	4,98	191,3	1,91	 
  	(0) 		100 приборов	1398,4	12,5				0,13		1,4	0,01	 
  39.1	300-9400	Санитарные приборы	1			767			767		 
  			комплект								 
  40		Сифон	1		0	51			51		 
  											 
  41	ТЕРр65-5-06	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой	0,01	2122,36	13,44	159,34	21,22	19,5	0,13	1,59	266,7	2,67	 
  	(0) 		100 шт.	1949,58	1,25				0,01		0,14	0	 
  41.1	300-9450	Смесители	1			1068			1068		 
  			шт.								 
  41.2	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0026			0			0		 
  			т								 
  42	ТЕРр65-9-01	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм	0,06	713,66	70,2	40,51	42,82	36,18	4,21	2,43	77,8	4,67	 
  	(0) 		100 м трубопроводов	602,95	3,75				0,23		0,42	0,03	 
  42.1	300-9515	Трубопроводы с гильзами	6			30			180		 
  			м								 
  43		Вентиль бронзовый 15 мм	1		0	80			80		 
  			шт.								 
  44	ТЕРр65-6-17	Смена санитарных приборов ванн чугунных	0,01	5571,08	482,4	794,79	55,71	42,94	4,82	7,95	587,4	5,87	 
  	(0) 		100 приборов	4293,89	66,08				0,66		7,4	0,07	 
  44.1	300-9400	Санитарные приборы	1			3491			3491		 
  			комплект								 
  45		Сифон	1		0	85			85		 
  											 
  46	ТЕРр67-9-01	Смена выключателей	0,06	176,17	0	0	10,57	10,57	0	0	24,1	1,45	 
  	(0) 		100 шт.	176,17	0				0		0	0	 
  46.1	500-9011	Выключатели	6			0			0		 
  			шт.								 
  47	ТЕРр67-9-02	Смена розеток	0,06	176,17	0	0	10,57	10,57	0	0	24,1	1,45	 
  	(0) 		100 шт.	176,17	0				0		0	0	 
  47.1	500-9013	Штепсельные розетки	6			0			0		 
  			шт.								 
  48	ФЕРм08-03-592-02	Патрон подвесной 	0,01	2538,53214	163,55	1790,11	25,39	5,58	2,08	17,72	57,9	0,69	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; ФЕР к ТЕР	ЗП=574,37*1,2*0,81; ЭММ=163,55*1,2*1,06; ЗПм=1,76*1,2*0,81; Мат=1790,11*0,99; ТЗТ=57,9*1,2; ТЗТм=0,26*1,2	100 шт.	574,37	1,76				0,02		0,26	0	 
  49	ТЕРр67-1-01	Демонтаж электропроводки cкрытая проводка	0,4	15,95	0	0	6,38	6,38	0	0	2,54	1,02	 
  	(0) 		100 м	15,95	0				0		0	0	 
  49.1	999-9900	Строительный  мусор	0,0016			0			0		 
  			т								 
  50	ФЕРм08-02-403-03	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	0,4	3878,1906	166,28	3361,88	1551,28	135,37	84,6	1331,3	37	17,76	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; ФЕР к ТЕР	ЗП=348,17*1,2*0,81; ЭММ=166,28*1,2*1,06; ЗПм=60,85*1,2*0,81; Мат=3361,88*0,99; ТЗТ=37*1,2; ТЗТм=5,27*1,2	100 м	348,17	60,85				23,66		5,27	2,53	 
  51		Выключатель одноклавишный 	4		0	25			100		 
  			штуки								 
  52		Выключатель двуклавишный 	2		0	30			60		 
  			штуки								 
  53		Розетка 	6		0	25			150		 
  			штук								 
  54		Патрон	1		0	13,6			13,6		 
  			штук								 
  55		Провод ВВГ  2*2,5	40		0	13,8			552		 
  			м								 
  56		Коробки ответвительные	4		0	27,25			109		 
  			шт.								 
  57	ССЦ01,2009 Табл.26-	Расстояние перевозки - от25,1 до 26км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	8	197,78	0	0	1582,24	0	0	0		 
  			тонн									 
  58	ССЦ01.2009 п.29	Погрузочные работы: Мусор строительный	8	14,73	0	0	117,84	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  ИТОГО:	14378,41	3730,64	601,62	10046,14	526,81	 
  			65,52		8,2	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  ФОТ машинистов	65,52*10	10	655	 
  ФОТ рабочих	3730,64*10	10	37306	 
  Машины и механизмы	601,62*4,25	4,25	2557	 
  Материалы	10046,14*5,12	5,12	51436	 
  Итого по неучтенным материалам		60917	 
  ТЗР	60917*0,05	5%	3046	 
  Итого по перевозке		1582	 
  Итого по погрузке		118	 
  Итого		156962	 
  Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте (36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 58, 59)	 
  Накладные расходы	(181,32+1,3)*10*1,03*0,94	1,03	1768	 
  Сметная прибыль	(181,32+1,3)*10*0,6	0,6	1096	 
  Деревянные конструкции (19, 20, 21, 24, 25, 26, 27)	 
  Накладные расходы	(228,42+19,61)*10*1,062*0,94	1,062	2476	 
  Сметная прибыль	(228,42+19,61)*10*0,5355	0,5355	1328	 
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (2)	 
  Накладные расходы	(257,54+0)*10*0,81*0,94	0,81	1961	 
  Сметная прибыль	(257,54+0)*10*0,595	0,595	1532	 
  Малярные работы при ремонте (6, 7, 31, 32, 33)	 
  Накладные расходы	(291,08+1,38)*10*0,8*0,94	0,8	2199	 
  Сметная прибыль	(291,08+1,38)*10*0,5	0,5	1462	 
  Отделочные работы (3, 4, 15, 29, 30)	 
  Накладные расходы	(488,86+4,57)*10*0,945*0,94	0,945	4383	 
  Сметная прибыль	(488,86+4,57)*10*0,4675	0,4675	2307	 
  Полы (9, 10)	 
  Накладные расходы	(216,07+2,38)*10*1,107*0,94	1,107	2273	 
  Сметная прибыль	(216,07+2,38)*10*0,6375	0,6375	1393	 
  Полы при ремонте (8)	 
  Накладные расходы	(169,48+0,89)*10*0,8*0,94	0,8	1281	 
  Сметная прибыль	(169,48+0,89)*10*0,68	0,68	1159	 
  Проемы при ремонте (16, 17, 18, 22, 23)	 
  Накладные расходы	(184,8+3)*10*0,82*0,94	0,82	1448	 
  Сметная прибыль	(184,8+3)*10*0,62	0,62	1164	 
  Прочие ремонтно-строительные работы (1)	 
  Накладные расходы	(62,58+0)*10*0,78*0,94	0,78	459	 
  Сметная прибыль	(62,58+0)*10*0,5	0,5	313	 
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (34, 35)	 
  Накладные расходы	(37,59+1,74)*10*1,152*0,94	1,152	426	 
  Сметная прибыль	(37,59+1,74)*10*0,7055	0,7055	277	 
  Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (5)	 
  Накладные расходы	(598,07+2,77)*10*0,77*0,94	0,77	4349	 
  Сметная прибыль	(598,07+2,77)*10*0,5	0,5	3004	 
  Стены при ремонте (14)	 
  Накладные расходы	(40,85+0,01)*10*0,86*0,94	0,86	330	 
  Сметная прибыль	(40,85+0,01)*10*0,7	0,7	286	 
  Штукатурные работы при ремонте (11, 12, 13)	 
  Накладные расходы	(805,51+4,19)*10*0,79*0,94	0,79	6013	 
  Сметная прибыль	(805,51+4,19)*10*0,5	0,5	4049	 
  Электромонтажные работы при ремонте (47, 48, 50)	 
  Накладные расходы	(27,52+0)*10*0,85*0,94	0,85	220	 
  Сметная прибыль	(27,52+0)*10*0,65	0,65	179	 
  Электромонтажные работы: на других объектах (49)	 
  Накладные расходы	(0+0)*10*0,95*0,94	0,95	0	 
  Сметная прибыль	(0+0)*10*0,65	0,65	0	 
  Итого Накладные расходы	29586	1	29586	 
  Итого Сметная прибыль	19549	1	19549	 
  Итого		206097	 
  Временные здания и сооружения	206097*0	0%	0	 
  Итого		206097	 
  Зимнее удорожание	206097*0	0%	0	 
  Итого		206097	 
  Непредвиденные расходы	206097*0,02	2%	4122	 
  Итого		210219	 
  Коэффициент инфляции	210219*0,025	2,5%	5255	 
  Итого		215474	 
  НДС	215474*0,18	18%	38785	 
  Итого		254259	 
  СОСТАВИЛ	Инженер по проектно-сметной работе И.В. Лукьянова		 
  ПРОВЕРИЛ	Тырина О.В.		 

 
УТВЕРЖДАЮ:		Утверждаю	 
  Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново		Директор  МПЖХ	 
  _________А.С. Лукин		_____________С.С. Ликсонова	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
  Смета на капитальный ремонт  свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. Солнечная д.9 кв.7  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора	0,02	1251,63	0	0	25,03	25,03	0	0	214,32	4,29	 
  	(0) 		100 т мусора	1251,63	0				0		0	0	 
  1.1	999-9900	Строительный  мусор	2			0			0		 
  			т								 
  2	ТЕРр63-6-02	Смена обоев улучшенных в комнатах	1,29	524,44	13,04	125,55	676,53	497,75	16,82	161,96	54,73	70,6	 
  	(0) 		100 м2 оклеенной поверхности	385,85	1,79				2,31		0,2	0,26	 
  2.1	101-9265	Обои  виниловые	1,4448			2881			4162,47		 
  			100 м2								 
  3	ТЕРр62-7-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % - кухня, туалет	0,19	725,9	9,2	404,2	137,92	59,38	1,75	76,8	44,9	8,53	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	312,5	1,43				0,27		0,16	0,03	 
  3.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,003002			65000			195,13		 
  			т								 
  4	ТЕРр62-17-05	Улучшенная  окраска водоэмульсионной краской  потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	0,49	1775,84	9,2	1514,34	870,16	123,63	4,51	742,03	36,25	17,76	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	252,3	1,43				0,7		0,16	0,08	 
  5	ТЕРр62-16-05	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	0,2	1700,4	9,2	1496,18	340,08	39	1,84	299,24	28,02	5,6	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	195,02	1,43				0,29		0,16	0,03	 
  6	ТЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,068	48,17	0	0	3,28	3,28	0	0	7,67	0,52	 
  	(0) 		100 м2 основания	48,17	0				0		0	0	 
  6.1	999-9900	Строительный  мусор	0,0476			0			0		 
  			т								 
  7	ТЕРр57-2-05	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	0,49	106,7	5,15	0	52,28	49,76	2,52	0	16,17	7,92	 
  	(0) 		100 м2 покрытий	101,55	1,34				0,66		0,15	0,07	 
  7.1	999-9900	Строительный  мусор	0,6125			0			0		 
  			т								 
  8	ТЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,6	23,68	0	0	14,21	14,21	0	0	3,77	2,26	 
  	(0) 		100 м плинтусов	23,68	0				0		0	0	 
  8.1	999-9900	Строительный  мусор	0,066			0			0		 
  			т								 
  9	ТЕРр57-2-09	Разборка покрытий полов дощатых	0,068	270,07	29,55	0	18,36	16,36	2,01	0	38,3	2,6	 
  	(0) 		100 м2 покрытий	240,52	7,68				0,52		0,86	0,06	 
  9.1	999-9900	Строительный  мусор	0,16932			0			0		 
  			т								 
  10	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	0,068	6180,462	107,77	5443,14	420,27	39,15	10,99	370,13	60,72	5,7	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=417,15*1,2*1,15; ЭММ=107,77*1,2*1,25; ЗПм=4,91*1,2*1,25; ТЗТ=60,72*1,2*1,15; ТЗТм=1,42*1,2*1,25	100 м2 покрытий	417,15	4,91				0,5		1,42	0,14	 
  11	ТЕРр57-11-05	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	0,49	3325,22	11,12	3005,96	1629,36	150,99	5,45	1472,92	46,06	22,57	 
  	(0) 		100 м2 основания	308,14	1,61				0,79		0,18	0,09	 
  12	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	0,068	1901,1464	31,49	1515,08	129,28	23,04	3,21	103,03	35,74	3,35	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1	ЗП=245,53*1,2*1,15; ЭММ=31,49*1,2*1,25; ЗПм=1,52*1,2*1,25; ТЗТ=35,74*1,2*1,15; ТЗТм=0,44*1,2*1,25	100 м2 пола	245,53	1,52				0,16		0,44	0,04	 
  13	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,49	7067,2194	66,62	6677,31	3462,94	142,09	48,97	3271,88	31,41	21,24	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=210,13*1,2*1,15; ЭММ=66,62*1,2*1,25; ЗПм=2,88*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,82*1,2*1,25	100 м2 покрытия	210,13	2,88				2,12		0,82	0,6	 
  14	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	0,6	511,6928	7,68	427,64	307,02	43,52	6,91	256,58	7,65	6,33	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=52,56*1,2*1,15; ЭММ=7,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м плинтусов	52,56	0				0		0,08	0,07	 
  15	ТЕРр61-3-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	0,45	3561,81	26,8	1977,52	1602,81	700,87	12,06	889,88	220,92	99,41	 
  	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1557,49	6,97				3,14		0,78	0,35	 
  15.1	999-9900	Строительный  мусор	1,9035			0			0		 
  			т								 
  16	ТЕРр61-5-01	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	0,08	3947,58	24,74	2077,91	315,81	147,59	1,98	166,23	255,53	20,44	 
  	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1844,93	6,43				0,51		0,72	0,06	 
  16.1	999-9900	Строительный  мусор	0,3384			0			0		 
  			т								 
  17	ТЕРр56-1-03	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах	0,04	478,96	0	0	19,16	19,16	0	0	72,79	2,91	 
  	(0) 		100 коробок	478,96	0				0		0	0	 
  17.1	999-9900	Строительный  мусор	0,1028			0			0		 
  			т								 
  18	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников	0,35	26,94	0	0	9,43	9,43	0	0	4,21	1,47	 
  	(0) 		100 м наличников	26,94	0				0		0	0	 
  18.1	999-9900	Строительный  мусор	0,14			0			0		 
  			т								 
  19	ТЕРр56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных	0,078	329,82	31,95	0	25,73	23,23	2,49	0	46,11	3,6	 
  	(0) 		100 м2 оконных переплетов	297,87	8,3				0,65		0,93	0,07	 
  19.1	999-9900	Строительный  мусор	0,26676			0			0		 
  			т								 
  20	ТЕРр56-3-03	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	0,016	507,01	0	0	8,11	8,11	0	0	79,22	1,27	 
  	(0) 		100 м2	507,01	0				0		0	0	 
  20.1	999-9900	Строительный  мусор	0,056			0			0		 
  			т								 
  21	ТЕРр56-9-03	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных	0,01	858,24	0	0	8,58	8,58	0	0	134,1	1,34	 
  	(0) 		100 коробок	858,24	0				0		0	0	 
  21.1	999-9900	Строительный  мусор	0,024			0			0		 
  			т								 
  22	ТЕРр56-9-04	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	0,05	431,36	0	0	21,57	21,57	0	0	67,4	3,37	 
  	(0) 		100 коробок	431,36	0				0		0	0	 
  22.1	999-9900	Строительный  мусор	0,067			0			0		 
  			т								 
  23	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	0,12	232,19	0	0	27,86	27,86	0	0	36,28	4,35	 
  	(0) 		100 м2 дверных полотен	232,19	0				0		0	0	 
  23.1	999-9900	Строительный  мусор	0,1416			0			0		 
  			т								 
  24	ТЕР10-01-027-07	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	0,078	11331,1036	422,94	5764,27	883,83	384,73	49,48	449,61	466	50,16	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=3574,22*1,2*1,15; ЭММ=422,94*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=466*1,2*1,15; ТЗТм=4,28*1,2*1,25	100 м2 проемов	3574,22	0				0		4,28	0,5	 
  24.1	203-9095	Блоки оконные - 4 штуки	7,8			3127			24390,6		 
  			м2								 
  24.2	203-9055	Доски подоконные деревянные	4,524			187			845,99		 
  			м								 
  25		Скобяные изделия	4		0	200			800		 
  			комплект								 
  26	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	0,12	4612,794	374,48	2905,26	553,54	137,5	67,41	348,63	115	19,04	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=830,3*1,2*1,15; ЭММ=374,48*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=115*1,2*1,15; ТЗТм=3,9*1,2*1,25	100 м2 проемов	830,3	0				0		3,9	0,7	 
  27		 Блоки дверные ДГ 90 	1		0	1950			1950		 
  			штука								 
  28		 Блоки дверные ДГ 80 	4		0	1950			7800		 
  			штуки								 
  29		Блоки дверные ДГ60 	1		0	1950			1950		 
  			штука								 
  30		Скобяные изделия	6		0	200			1200		 
  			компл.								 
  31	ТЕРр56-12-05	Смена дверных приборов замки врезные	0,01	550,42	0	47,54	5,5	5,03	0	0,48	73,2	0,73	 
  	(0) 		100 шт. приборов	502,88	0				0		0	0	 
  31.1	202-9155	Приборы дверные-замки	1			424			424		 
  			компл								 
  32	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	0,34	1571,7468	8,98	622,83	534,39	318,05	4,58	211,76	92,73	43,51	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=677,86*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	677,86	1,55				0,79		0,1	0,05	 
  33	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных	0,32	2030,4846	8,98	618,84	649,76	447,42	4,31	198,03	138,6	61,21	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=1013,17*1,2*1,15; ЭММ=8,98*1,2*1,25; ЗПм=1,55*1,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1013,17	1,55				0,74		0,1	0,05	 
  34	ТЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	0,035	679	0,96	153,33	23,77	18,36	0,03	5,37	80,6	2,82	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	524,71	0,09				0		0,01	0	 
  34.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,000564			65000			36,63		 
  			т								 
  35	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,05	619,17	0,96	153,33	30,96	23,24	0,05	7,67	65,94	3,3	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	464,88	0,09				0		0,01	0	 
  35.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,000805			65000			52,33		 
  			т								 
  36	ТЕРр65-6-12	Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт#	0,01	3509,9	97,79	395,27	35,1	30,17	0,98	3,95	412,7	4,13	 
  	(0) 		100 приборов	3016,84	13,4				0,13		1,5	0,02	 
  36.1	300-9400	Санитарные приборы	1			2100			2100		 
  			комплект								 
  37	ТЕРр65-6-15	Смена санитарных приборов моек на одно отделение	0,01	2845,32	91,26	360,77	28,45	23,93	0,91	3,61	327,4	3,27	 
  	(0) 		100 приборов	2393,29	12,5				0,13		1,4	0,01	 
  37.1	300-9400	Санитарные приборы	1			406,78			406,78		 
  			комплект								 
  38		Сифон 	1		0	42,3			42,3		 
  			штук								 
  39	ТЕРр65-5-07	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	0,01	1629,98	8,64	159,34	16,3	14,62	0,09	1,59	200	2	 
  	(0) 		100 шт.	1462	0,8				0,01		0,09	0	 
  39.1	300-9450	Смесители для кухни	1			930			930		 
  			шт.								 
  39.2	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0023			0			0		 
  			т								 
  40	ТЕРр63-10-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	0,14	57,75	6,87	0	8,09	7,12	0,96	0	7,31	1,02	 
  	(0) 		100 м2 облицовки	50,88	1,79				0,25		0,2	0,03	 
  41	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	0,14	5233,643718	18,13	4407,4	732,71	117,81	4,04	610,87	83	16,04	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=752,81*1,2*1,15*0,81; ЭММ=18,13*1,2*1,25*1,06; ЗПм=0*1,2*1,25*0,81; Мат=4407,4*0,99; ТЗТ=83*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стены за вычетом проемов	752,81	0				0		0	0	 
  42	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)	0,49	5996,520162	16,53	5037,18	2938,29	481,88	12,88	2443,54	97	65,59	 
  	(0) МДС 81-35-2004 пр.1п.1; МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=879,79*1,2*1,15*0,81; ЭММ=16,53*1,2*1,25*1,06; ЗПм=0*1,2*1,25*0,81; Мат=5037,18*0,99; ТЗТ=97*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 потолка	879,79	0				0		0	0	 
  43	ССЦ01,2009 Табл.26-	Расстояние перевозки - от25,1 до 26км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	5,7	197,78	0	0	1127,35	0	0	0		 
  			тонн									 
  44	ССЦ01,2009 п.29	Погрузочные работы: Мусор строительный	5,7	14,73	0	0	83,96	0	0	0		 
  			тонн	0	0				0			 
  ИТОГО:	16566,47	4203,45	267,23	12095,79	590,25	 
  			14,67		3,31	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  ФОТ рабочих	4203,45*10	10	42035	 
  Машины и механизмы	267,23*4,25	4,25	1136	 
  Материалы	12095,79*5,12	5,12	61930	 
  Итого по неучтенным материалам		47286	 
  ТЗР	47286*0,05	5%	2364	 
  Итого по перевозке		1127	 
  Итого по погрузке		84	 
  Итого		155962	 
  Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте (37, 38, 39, 40, 44, 45)	 
  Накладные расходы	(68,72+0,27)*10*1,03*0,94	1,03	668	 
  Сметная прибыль	(68,72+0,27)*10*0,6	0,6	414	 
  Деревянные конструкции (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43)	 
  Накладные расходы	(1121,92+0)*10*1,062*0,94	1,062	11200	 
  Сметная прибыль	(1121,92+0)*10*0,5355	0,5355	6008	 
  Малярные работы при ремонте (3, 4, 5, 35, 36)	 
  Накладные расходы	(263,61+1,26)*10*0,8*0,94	0,8	1992	 
  Сметная прибыль	(263,61+1,26)*10*0,5	0,5	1324	 
  Отделочные работы (33, 34)	 
  Накладные расходы	(765,47+1,53)*10*0,945*0,94	0,945	6813	 
  Сметная прибыль	(765,47+1,53)*10*0,4675	0,4675	3586	 
  Полы (10, 12, 13, 14)	 
  Накладные расходы	(247,8+2,78)*10*1,107*0,94	1,107	2607	 
  Сметная прибыль	(247,8+2,78)*10*0,6375	0,6375	1597	 
  Полы при ремонте (6, 7, 8, 9, 11)	 
  Накладные расходы	(234,6+1,97)*10*0,8*0,94	0,8	1779	 
  Сметная прибыль	(234,6+1,97)*10*0,68	0,68	1609	 
  Проемы при ремонте (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32)	 
  Накладные расходы	(122,97+0,65)*10*0,82*0,94	0,82	953	 
  Сметная прибыль	(122,97+0,65)*10*0,62	0,62	766	 
  Прочие ремонтно-строительные работы (1)	 
  Накладные расходы	(25,03+0)*10*0,78*0,94	0,78	184	 
  Сметная прибыль	(25,03+0)*10*0,5	0,5	125	 
  Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (2, 41)	 
  Накладные расходы	(504,87+2,56)*10*0,77*0,94	0,77	3673	 
  Сметная прибыль	(504,87+2,56)*10*0,5	0,5	2537	 
  Штукатурные работы при ремонте (15, 16)	 
  Накладные расходы	(848,46+3,65)*10*0,79*0,94	0,79	6328	 
  Сметная прибыль	(848,46+3,65)*10*0,5	0,5	4261	 
  Итого Накладные расходы	36197	1	36197	 
  Итого Сметная прибыль	22227	1	22227	 
  Итого		214386	 
  Непредвиденные расходы	214386*0,02	2%	4288	 
  Итого		218674	 
  Коэффициент инфляции	218674*0,025	2,5%	5467	 
  Итого		224141	 
  НДС	224141*0,18	18%	40345	 
  Итого		264486	 
  СОСТАВИЛ	Инженер по проектно-сметной работе И.В. Лукьянова		 
  ПРОВЕРИЛ	Тырина О.В.