УТВЕРЖДАЮ:	
  		Генеральный директор ООО "ГУО"	
  		____________________Боева Т.П.	
 			
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 Капитальный ремонт кровли по адресу: г. Иваново, пер. Варгинский, д.4 	
 Основание	Сметная стоимость - 	457,510 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	716,35 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	56,180 тыс.руб	
 Составлена в ценах 2.кв.2010г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРр58-17-03	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,84	191,31	1,07	0	543,32	540,28	3,04	0	24,39	69,2676	
 	(0) 		100 м2 покрытия кровли	190,24	0				0		0	0	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	4,118			0			0		
 			т								
 2	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	2,84	13509,9365	56,58	12491,6	38368,22	2691,22	200,86	35476,14	90,85	296,7161	
 	(0) 	ЗП=824,01*1,15; ЭММ=56,58*1,25; ЗПм=6,75*1,25; ТЗТ=90,85*1,15; ТЗТм=0,5*1,25	100 м2 кровли	824,01	6,75				23,96		0,5	1,775	
 3	ФЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,2	3598,85	31,6	3227,16	719,77	68,02	6,32	645,43	39,87	7,974	
 	(0) 		100 м	340,09	0				0		0	0	
 4	ФЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон    	0,01	2720,29	10,37	0	27,2	27,1	0,1	0	341,3	3,413	
 	(0) 		100 окон	2709,92	0				0		0	0	
 4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056			0			0		
 			т								
 5	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1	392,8075	22,06	300,2	392,81	65,03	27,58	300,2	6,63	7,6245	
 	(0) 	ЗП=56,55*1,15; ЭММ=22,06*1,25; ЗПм=1,49*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 слуховое окно	56,55	1,49				1,86		0,11	0,1375	
 6	ФЕР10-01-044-12	Обивка слуховых окон 	0,05	8845,6195	17,43	8074,17	442,28	37,48	1,09	403,71	79,79	4,58793	
 	(0) 	ЗП=651,88*1,15; ЭММ=17,43*1,25; ЗПм=0,95*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	100 м2 проемов	651,88	0,95				0,06		0,07	0,00438	
 7	ФЕРр58-18-01	Смена обрешетки с прозо- рами из досок толщ. до30 мм (демонтаж козырьков)	0,02	1182,92	16,08	803,98	23,66	7,26	0,32	16,08	45,7	0,914	
 	(0) 		100 м2  	362,86	0				0		0	0	
 7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0254			0			0		
 			т								
 8	ФЕРр58-5-03	Смена стропильных ног из брусьев (50*200)	0,24	7413,53	29,9	6103,36	1779,25	307,26	7,18	1464,81	150,09	36,0216	
 	(0) 		100 м	1280,27	0				0		0	0	
 8.1	509-9900	Строительный мусор	0,2328			0			0		
 			т								
 9	ФЕРр58-5-05	Смена   мауэрлата (брус200*200) 	0,4	4590,28	57,99	3165,7	1836,11	546,64	23,2	1266,28	160,21	64,084	
 	(0) 		100 м	1366,59	0				0		0	0	
 9.1	509-9900	Строительный мусор	0,508			0			0		
 			т								
 10	ФЕРр54-3-01	Разборка подшивки потол- ков чистой из строганных досок (карнизов)	0,46	243,27	25,01	0	111,9	100,4	11,5	0	28,87	13,2802	
 	(0) 		100 м2 подшивки	218,26	9,28				4,27		0,8	0,368	
 10.1	509-9900	Строительный мусор	1,0994			0			0		
 			т								
 11	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков доска- ми обшивки (карнизов)	0,46	4802,5045	61,26	4156,3	2209,15	262,03	35,22	1911,9	57,33	30,32757	
 	(0) 	ЗП=495,33*1,15; ЭММ=61,26*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 потолка	495,33	2,7				1,55		0,2	0,115	
 12	ФЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,005	53417,55	1228,75	50981,73	267,09	6,04	6,14	254,91	142,68	0,7134	
 	(0) 		100 м2 проемов	1207,07	147,42				0,74		10,92	0,0546	
 13	ФЕРр58-14-06	 Смена покрытия кровли   простой сложности из оцинкованной стали (Покрытие козырьков)    	0,02	1495,04	113,77	408,71	29,9	19,45	2,28	8,17	109,77	2,1954	
 	(0) 		100 м2 покрытия	972,56	23,78				0,48		2,05	0,041	
 13.1	прайс	 Сталь листовая оцинкованная 0,7мм   	0,0174			40472,18			704,22		
 			т								
 14	ФЕР10-01-008-04	Устройство фронтонов	0,05	5445,2885	92,17	4663,03	272,26	33,35	5,76	233,15	68	3,91	
 	(0) 	ЗП=580,04*1,15; ЭММ=92,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен, фр. 	580,04	0				0		0	0	
 15	ФЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами  фронтонов  	0,38	1234,643	4,67	901,55	469,16	124,36	2,22	342,59	32,56	14,22872	
 	(0) 	ЗП=284,57*1,15; ЭММ=4,67*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	284,57	0,12				0,06		0,01	0,00475	
 16	ФЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	0,32	164,27	8,96	30,36	52,57	39,98	2,87	9,72	14,77	4,7264	
 	(0) 		100 кирпичей	124,95	1,08				0,35		0,08	0,0256	
 16.1	прайс	Кирпич	0,32			8388,49			2684,32		
 			1000,  шт.								
 16.2	509-9900	Строительный мусор	0,1632			0			0		
 			т								
 17	ФЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,12	2166,01	1,87	943,43	259,92	146,49	0,22	113,21	131,4	15,768	
 	(0) 		100 м2 поверхности	1220,71	0				0		0	0	
 18	ФЕРр62-37-01	Окраска известковыми составами  дымовых  труб	0,12	123,83	0,87	19,15	14,86	12,46	0,1	2,3	12,17	1,4604	
 	(0) 		100 м2 окр. пов. 	103,81	0				0		0	0	
 19	ФЕР12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом	16	225,58	30,17	171,7	3609,28	379,36	482,72	2747,2	3,04	48,64	
 	(0) 		1 м3 утеплителя	23,71	3,83				61,28		0,34	5,44	
 20	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	10,2	32,93	28,78	0	335,89	42,33	293,56	0	0,5777	5,89254	
 	(0) 		1 т	4,15	0				0		0	0	
 21	ФЕР310-3015-1	Вывоз строительного мусо- ра   автомобилями-самосва лами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км	10,2	12,51	12,51	0	127,6	0	127,6	0	0	0	
 	(0) 		1 т	0	0				0		0	0	
 22	ФЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,13	190,292	74,06	1,83	595,61	300,13	289,76	5,73	8,87	31,92757	
 	(0) 	ЗП=83,38*1,15; ЭММ=74,06*1,25; ЗПм=1,04*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	83,38	1,04				4,07		0,09	0,35213	
 22.1	прайс	Пирилакс 3000	64,791			149,65			9695,97		
 			кг								
 23	ФЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,84	160,11	39,74	0	454,71	341,85	112,86	0	15,16	43,0544	
 	(0) 		100 м2 кровли	120,37	6,21				17,64		0,46	1,3064	
 23.1	509-9900	Строительный мусор	3,976			0			0		
 			т								
 ИТОГО:	52942,52	6098,52	1642,5	45201,53	706,72733	
 			116,32		9,62436	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	6098,52*11,16*0,81	11,16	55128,18	
 Машины и механизмы	1642,5*4,45*1,06	4,45	7747,67	
 Материалы	45201,53*4,91*0,99	4,91	219720,12	
 Итого по неучтенным материалам		13084,51	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		295680,48	
 Деревянные конструкции. Ремонт (5, 6, 11, 12, 14)	
 Накладные расходы	(403,93+4,21)*11,16*0,81*1,062*0,94	1,062	3683,08	
 Сметная прибыль	(403,93+4,21)*11,16*0,81*0,5355	0,5355	1975,69	
 Кровли. Ремонт (2, 19)	
 Накладные расходы	(3070,58+85,24)*11,16*0,81*1,08*0,94	1,08	28960,97	
 Сметная прибыль	(3070,58+85,24)*11,16*0,81*0,5525	0,5525	15761,36	
 Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 23)	
 Накладные расходы	(1857,86+18,12)*11,16*0,81*0,83*0,94	0,83	13230,72	
 Сметная прибыль	(1857,86+18,12)*11,16*0,81*0,65	0,65	11022,77	
 Малярные работы при ремонте. Ремонт (18)	
 Накладные расходы	(12,46+0)*11,16*0,81*0,8*0,94	0,8	84,7	
 Сметная прибыль	(12,46+0)*11,16*0,81*0,5	0,5	56,32	
 Отделочные работы. Ремонт (15)	
 Накладные расходы	(124,36+0,06)*11,16*0,81*0,945*0,94	0,945	999,08	
 Сметная прибыль	(124,36+0,06)*11,16*0,81*0,4675	0,4675	525,8	
 Перекрытия при ремонте. Ремонт (10)	
 Накладные расходы	(100,4+4,27)*11,16*0,81*0,85*0,94	0,85	755,99	
 Сметная прибыль	(100,4+4,27)*11,16*0,81*0,8	0,8	756,94	
 Печные работы при ремонте. Ремонт (16)	
 Накладные расходы	(39,98+0,35)*11,16*0,81*0,78*0,94	0,78	267,3	
 Сметная прибыль	(39,98+0,35)*11,16*0,81*0,63	0,63	229,68	
 Теплоизоляционные работы. Ремонт (22)	
 Накладные расходы	(300,13+4,07)*11,16*0,81*0,9*0,94	0,9	2326,37	
 Сметная прибыль	(300,13+4,07)*11,16*0,81*0,595	0,595	1636,16	
 Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (17)	
 Накладные расходы	(146,49+0)*11,16*0,81*0,79*0,94	0,79	983,36	
 Сметная прибыль	(146,49+0)*11,16*0,81*0,5	0,5	662,11	
 Погрузка-разгрузка. Ремонт (20)	
 Накладные расходы	(42,33+0)*11,16*0,81*0,9*0,94	0,9	323,72	
 Сметная прибыль	(42,33+0)*11,16*0,81*0,51	0,51	195,15	
 Перевозка. Ремонт (21)	
 Накладные расходы	(0+0)*11,16*0,81*0,9*0,94	0,9	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*11,16*0,81*0,51	0,51	0	
 Итого Накладные расходы	51615,29	1	51615,29	
 Итого Сметная прибыль	32821,98	1	32821,98	
 Итого		380117,75	
 Временные здания и сооружения	380117,75*0	0	0	
 Итого		380117,75	
 Зимнее удорожание	380117,75*0	0	0	
 Итого		380117,75	
 Непредвиденные расходы	380117,75*0,02	2%	7602,36	
 Итого		387720,11	
 НДС	387720,11*0,18	18%	69789,62	
 Итого		457509,73	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ