Утверждаю	 
  			 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	 
  на оборудование детского комплекса  "Луна"  или «эквивалент»	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Сметная стоимость, руб.	 
  				На ед. изм.	Об- щее	На ед. изм.	Общая	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	 
  1	МАФ 1-107	Установка детского комплекса «Луна» (или «эквивалент»)	1 изделие		1	42640,00	42640	 
  	(55)							 
  	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч.	6	6	44,48	267	 
  		Средний разряд работы		4				 
  2	ГЭСН11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 		5	502,60	2513	 
  	(10)							 
  	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч.	2,3	11,5	37,71	434	 
  		Средний разряд работы		2,5				 
  	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч.	0,3	1,5	46,47	70	 
  	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7ат): 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,1	197,98	218	 
  	331101	Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора	маш.-ч	0,44	2,2	12,33	27	 
  	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,08	0,4	306,39	123	 
  	408-9040	Песок для строительных ра бот природный	м3	1,2	6	284,59	1708	 
  	411-0001	Вода	м3	0,15	0,75	4,57	3	 
  3	ТЕР01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0,06	9016,67	541	 
  	(2)							 
  	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	233	13,98	38,7	541	 
  		Средний разряд работы		2,8				 
  4	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0,06	3066,67	184	 
  	(2)							 
  	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	88,5	5,31	34,59	184	 
  		Средний разряд работы		1,5				 
  5	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ 30см	1 м3 подстилающего слоя		1,01	2264,36	2287	 
  	(10)							 
  	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	3,66	3,697	38,7	143	 
  		Средний разряд работы		2,8				 
  	111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,485	1,89	1	 
  	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,31	0,313	273,91	86	 
  	401-9002	Бетон тяжелый	м3	1,02	1,03	1982	2041	 
  	101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,002	0,002	6500	13	 
  	102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,001	0,001	1198,34	1	 
  	411-0001	Вода	м3	0,35	0,354	4,57	2	 
  6	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0,01	17300,00	173	 
  	(6)							 
  	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	12,64	0,126	40,9	5	 
  		Средний разряд работы		3,3				 
  	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	0,38	0,004	46,47	0	 
  	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,16	0,002	368,89	1	 
  	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,22	0,002	305,83	1	 
  	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	1	0,01	15848,25	158	 
  	101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	кг	28	0,28000	27,744	8	 
  7	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т		0,012	13083,33	157	 
  	(6)							 
  	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	315,01	3,78	40,9	155	 
  		Средний разряд работы		3,3				 
  	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	0,62	0,007	46,47	0	 
  	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,25	0,003	368,89	1	 
  	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,37	0,004	305,83	1	 
  	204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,012	0	0	 
  8	ССЦ07.2006 Табл.0-0	Перевозка комплекса из г Москва 	шт		1	2500	2500	
ОБОРУДОВАНИЕ	
  	203-9002	Комплекс «Луна» (или «эквивалент»)	шт.	1	1	42372,88	42373	
  ИТОГО:	48495	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  ФОТ машинистов	70	1	70	 
  ФОТ рабочих	1729	1	1729	 
  Машины и механизмы	373	1	373	 
  Материалы	46393	1	46393	 
  Итого по неучтенным материалам		2041	 
  ТЗР	2041*0,05	5%	102,05	 
  Итого по перевозке		2500	 
  Итого		53138,05	 
  Накладные расходы (2-Земляные работы вручную)	(725+0)*0,752	0,752	545,2	 
  Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную)	(725+0)*0,45	0,45	326,25	 
  Накладные расходы (6-Бетонные  конструкции в жилищном строительстве)	(160+0)*1,1228	1,1228	179,65	 
  Сметная прибыль (6-Бетонные  в жилищном строительстве)	(160+0)*0,77	0,77	123,2	 
  Накладные расходы (10-Полы)	(577+70)*1,156	1,156	747,93	 
  Сметная прибыль (10-Полы)	(577+70)*0,75	0,75	485,25	 
  Накладные расходы (55-Прочие ремонтно-строительные работы)	(267+0)*0,733	0,733	195,71	 
  Сметная прибыль (55-Прочие ремонтно-строительные работы)	(267+0)*0,5	0,5	133,5	 
  Итого		55874,74	 
  Непредвиденные расходы	55874,74*0,02	2%	1117,49	 
  Итого		56992,23	 
  НДС	56992,23*0,18	18%	10258,6	 
  Итого		67250,83	 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ