Согласовано:		Утверждаю:	 
  ООО "Строй-Защита"		МУЗ "Городская клиническая больница №3 г Иваново"	 
  ________________Директор Орлов С.В.		____________________Главный врач 	 
  "_____"___________________200__г.		"_____"___________________200__г.	 
  Наименование стройки - Изготовление и монтаж запорных противопожарных устройств на оконные решетки  МУЗ "Городская клиническая больница №3 г Иваново"	 
  Объект 	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	 
  Изготовление и монтаж запорных противопожарных устройств на оконные решетки МУЗ "Городская клиническая больница №3 г Иваново"	 
  Основание ведомость объемов работ	Сметная стоимость - 	699,148 тыс.руб	 
  Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	3296,17 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	149,616 тыс.руб	 
  Составлена в ценах Января 2007 г.	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕР09-06-001-02	Демонтаж оконных решеток	9	368,979	116,256	43,365	3321	1884	1046	390	30,474	274,27	 
  	(0) сб.09 п.2-5	ЗП=348,93*0,6; ЭММ=166,08*0,7; ЗПм=1,24*0,7; Мат=86,73*0,5; ТЗТ=50,79*0,6; ТЗТм=0,31*0,7	1 т конструкций	209,358	0,868				8		0,217	1,95	 
  2	Расценка №1	Изготовление металлоконструкций запорного устройства	4,5	11546,32	2654,96	8058,66	51958	3747	11947	36264	91	409,5	 
  	(0) 		т	832,7	20,57				93		7,34	33,03	 
  3	ТЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (для протягивания троса)	1,5	55,476	12,098	0	83	65	18	0	6,3135	9,47	 
  	(0) МДС81-35.2004 прил1 т3 п2	ЗП=37,72*1,15; ЭММ=10,52*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,49*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 отверстий	43,378	0				0		0	0	 
  4	ТЕРр69-2-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (добавить 60см) к=5	1,5	266,7425	58,19	0	400	313	87	0	30,36	45,54	 
  	(0) к=5	ЗП=36,27*1,15*5; ЭММ=10,12*1,15*5; ЗПм=0*1,15*5; Мат=0*5; ТЗТ=5,28*1,15*5; ТЗТм=0*1,15*5	100 отверстий	208,5525	0				0		0	0	 
  5	Расценка №2	Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса	1,5	3281,8645	627,372	300,43	4923	3531	941	451	303,75	455,63	 
  	(0) МДС81-35.2004 прил1 т2 п2	ЗП=1743,75*1,35; ЭММ=464,72*1,35; ЗПм=5,66*1,35; ТЗТ=225*1,35; ТЗТм=0,66*1,35	100 шт.	2354,0625	7,641				11		0,891	1,34	 
  6		Коробка ИПР-3СЦ	150		0	190			28500		 
  			шт								 
  7		Пружина	150		0	60			9000		 
  			шт								 
  8	Расценка №3	 Ролик натяжения троса	1,5	1443,8765	164,9565	107,12	2166	1758	247	161	151,2	226,8	 
  	(0) 	ЗП=868*1,35; ЭММ=122,19*1,35; ЗПм=1,71*1,35; ТЗТ=112*1,35; ТЗТм=0,2*1,35	100 шт.	1171,8	2,3085				3		0,27	0,41	 
  9	500-9245	 Ролики	1,5		0	515,52			773		 
  			100 шт.								 
  10	Расценка №4	 Трос с замками тросовой системы	0,3	4078,9885	39,5685	272,92	1224	1130	12	82	486	145,8	 
  	(0) 	ЗП=2790*1,35; ЭММ=29,31*1,35; ЗПм=2,06*1,35; ТЗТ=360*1,35; ТЗТм=0,24*1,35	1000 м	3766,5	2,781				1		0,324	0,1	 
  11		Трос автомобильный	300		0	100			30000		 
  			м								 
  12	500-9369	 Зажимы тросовые	150		0	53,7			8055		 
  			шт.								 
  13	ТЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (для установки запорных устройств)	6	55,476	12,098	0	333	260	73	0	6,3135	37,88	 
  	(0) 	ЗП=37,72*1,15; ЭММ=10,52*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,49*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 отверстий	43,378	0				0		0	0	 
  14	ТЕР09-05-003-01	Постановка анкеров  для крепления запорного устройства 	6	139,911975	4,86	0	839	810	29	0	18,47475	110,85	 
  	(0) прим	ЗП=86,99*1,35*1,15; ЭММ=2,88*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=11,9*1,35*1,15; ТЗТм=0,03*1,35*1,25	100 шт. 	135,051975	0				0		0,050625	0,3	 
  15	ТЕР09-06-001-02	Монтаж запорных устройств	4,5	908,703825	280,26	86,73	4089	2438	1261	390	78,851475	354,83	 
  	(0) 	ЗП=348,93*1,35*1,15; ЭММ=166,08*1,35*1,25; ЗПм=1,24*1,35*1,25; ТЗТ=50,79*1,35*1,15; ТЗТм=0,31*1,35*1,25	1 т конструкций	541,713825	2,0925				9		0,523125	2,35	 
  16	ТЕР09-06-001-02	Монтаж оконных решеток	9	695,5995	207,6	86,73	6260	3611	1868	781	58,4085	525,68	 
  	(0) 	ЗП=348,93*1,15; ЭММ=166,08*1,25; ЗПм=1,24*1,25; ТЗТ=50,79*1,15; ТЗТм=0,31*1,25	1 т конструкций	401,2695	1,55				14		0,3875	3,49	 
  17	ТЕРр56-12-10	Установка навесок на решетки	3	866,18	0	190,17	2599	2028	0	571	98,4	295,2	 
  	(0) 		100 шт. 	676,01	0				0		0	0	 
  17.1	202-9156	Навески	300			131			39300		 
  			шт								 
  18	ТЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток  без рельефа за 2 раза	3,25	682,13	0,96	119,29	2217	1826	3	388	80,73	262,37	 
  	(0) 		100 м2 	561,88	0,09				0		0,01	0,03	 
  18.1	101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	0,0442			93220			4120		 
  			т								 
  19	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей запорных устройств количество окрасок 2	0,9	1267,1134	5,43375	475,09	1140	708	5	428	110,32065	99,29	 
  	(0) 	ЗП=506,66*1,35*1,15; ЭММ=3,22*1,35*1,25; ЗПм=0,57*1,35*1,25; ТЗТ=71,06*1,35*1,15; ТЗТм=0,04*1,35*1,25	100 м2 	786,58965	0,961875				1		0,0675	0,06	 
  ИТОГО:	81552	24109	17537	39906	3253,11	 
  			140		43,06	 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  ФОТ рабочих	24109*6,17	6,17	148752,53	 
  Машины и механизмы	17537*3,11	3,11	54540,07	 
  Материалы	39906*3,58	3,58	142863,48	 
  Итого		346156,08	 
  Итого по неучтенным материалам		119748	 
  ЗСР и транспортные расходы на материалы , не учтенные СССЦ   (119748х0,05=5987,40руб.)	5987,4	 
  Итого		471891,48	 
  Строительные металлические конструкции. Ремонт (1, 14, 15, 16)	 
  Накладные расходы	(8743+31)*6,17*0,81*0,7	0,81	30694,87	 
  Сметная прибыль	(8743+31)*6,17*0,7225*0,9	0,7225	35201,66	 
  Отделочные работы. Ремонт (19)	 
  Накладные расходы	(708+1)*6,17*0,945*0,7	0,945	2893,75	 
  Сметная прибыль	(708+1)*6,17*0,4675*0,9	0,4675	1840,58	 
  Монтаж оборудования. Ремонт (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	 
  Накладные расходы	(6419+15)*6,17*0,8*0,7	0,8	22230,76	 
  Сметная прибыль	(6419+15)*6,17*0,6*0,9	0,6	21436,8	 
  Проемы  при капитальном ремонте. Ремонт (17)	 
  Накладные расходы	(2028+0)*6,17*0,82*0,7	0,82	7182,32	 
  Сметная прибыль	(2028+0)*6,17*0,62*0,9	0,62	6982,12	 
  Малярные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (18)	 
  Накладные расходы	(1826+0)*6,17*0,8*0,7	0,8	6309,2	 
  Сметная прибыль	(1826+0)*6,17*0,5*0,9	0,5	5069,89	 
  Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт (3, 4, 13)	 
  Накладные расходы	(638+0)*6,17*0,78*0,7	0,78	2149,31	 
  Сметная прибыль	(638+0)*6,17*0,5*0,9	0,5	1771,41	 
  Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз. Ремонт (2)	 
  Накладные расходы	(3747+93)*6,17*0,66*0,7	0,66	10946,07	 
  Сметная прибыль	(3747+93)*6,17*0,5*0,9	0,5	10661,76	 
  Итого Накладные расходы	82406,28	1	82406,28	 
  Итого Сметная прибыль	82964,22	1	82964,22	 
  Итого		637261,98	 
  Машины и механизмы	17537*3,11	3,11	54540,07	 
  ФОТ машинистов	140*6,17*(-1)	6,17	-863,8	 
  Итого		53676,27	 
  Компенсация НДС на Машины и механизмы	53676,27*0,18	18%	9661,73	 
  Компенсация НДС на Материалы	262611,48*0,18	18%	47270,07	 
  Компенсация НДС на Накладные расходы	82406,28*0,18*0,183	18%	2714,46	 
  Компенсация НДС на Сметная прибыль	82964,22*0,18*0,15	18%	2240,03	 
  Итого по компенсация НДС		61886,29	 
  Итого		699148,27	 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ