|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010г | УТВЕРЖДАЮ  Главный врач  МУЗ ДГКБ № 5  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Волков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010г. |

Ведомость объемов работ

*«Замена трубопроводов водопровода»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м  трубопро  вода | 2,7 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м  трубопро  вода | 2 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м  трубопро  вода | 0,2 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м  трубопро  вода | 0,5 |
| 5 | Смена умывальников | 100  приборов | 0,25 |
| 6 | Установка умывальников одиночных без подводки воды | 10 компл. | 0,1 |
| 7 | Смена гибких подводок | 100  приборов | 0,28 |
| 8 | Смена унитазов типа «Компакт» | 100  приборов | 0,02 |
| 9 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,22 |
| 10 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100  отверсти й | 0,06 |
| 11 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100  отверсти й | 0,12 |
| 12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 мЗ заделки | 0,006 |
| 13 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 мЗ заделки | 0,08 |