УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ №117

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нечаева Т.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на замену оконных блоков

капитальный ремонт

в МДОУ № 117 расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Диановых, д.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2014 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,106 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,171 |
| 4 | Блок оконный ПВХ/стеклопакет 2-х камерный, белый , 2-ств.2 открывания | м2 | 17,1 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0304 |
| 6 | Блок оконный ПВХ/стеклопакет 2-х камерный, белый , 1-ств.2 открывания | м2 | 3,04 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,114 |
| 8 | Доски подоконные ПВХ | м | 11,4 |
| 9 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,127 |

Ведомость неучтенных материалов на замену оконных блоков

капитальный ремонт

в МДОУ № 117 расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Диановых, д.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ/стеклопакет 2-х камерный, белый , 2-ств.2 открывания | м2 | 17,1 | 2781 | 47555,1 |
| 2 | Блок оконный ПВХ/стеклопакет 2-х камерный, белый , 1-ств.2 открывания | м2 | 3,04 | 2781 | 8454,24 |
| 3 | Доски подоконные ПВХ | м | 11,4 | 310 | 3534 |