УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт пола в коридоре 2-го этажа) капитальный ремонт

в МОУ СОШ № 9, расположенного по адресу:

г. Иваново, ТЭЦ-3, д.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 3,3423 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,34 |
| 3 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3,2423 |
| 4 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,7 |
| 5 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 3,3423 |
| 6 | ГВЛ половой | м2 | 340 |
| 7 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 3,3423 |
| 8 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 1,34 |
| 9 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,067 |
| 10 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,2 |
| 11 | Молдинги соеденительные | м | 20 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 2 | 1 тонна | 1,75 |
| 13 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,75 |

Ведомость неучтенных материалов на (ремонт пола в коридоре 2-го этажа) капитальный ремонт

в МОУ СОШ № 9, расположенного по адресу:

г. Иваново, ТЭЦ-3, д.9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГВЛ половой | м2 | 340 | 150 | 51000 |
| 2 | Молдинги соеденительные | м | 20 | 125,2 | 2504 |