УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 151

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Котова Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (восстановление козырька)

в МДОУ №151, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Садовая, д.9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,02 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,005 |
| 3 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м /теневые навесы/ | 1 т | 0,16285 |
| 4 | Столбы профиль 80\*80(2шт\*2,5) | т | 0,0465 |
| 5 | Изготовление решетчатых конструкций | 1 т конструкций | 0,11635 |
| 6 | Профиль 40/25-33,2мп, профиль 80/40- 10,4мп | т | 0,11635 |
| 7 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 | 0,0162 |
| 8 | Лист жел.(т2мм, 2м2) | шт | 1 |
| 9 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,12 |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,005 |
| 11 | Окраска кровли | 100 м2 кровли | 0,0324 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (восстановление козырька)

в МДОУ №151, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Садовая, д.9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Столбы профиль 80\*80(2шт\*2,5) | т | 0,0465 | 30000 | 1395 |
| 2 | Профиль 40/25-33,2мп, профиль 80/40- 10,4мп | т | 0,11635 | 30000 | 3490,5 |
| 3 | Лист жел.(т2мм, 2м2) | шт | 1 | 1500 | 1500 |