УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 65

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Степович В.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт пола на путях эвакуации) в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 2,8 |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 | 0,53 |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,53 |
| 4 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,53 |
| 5 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,53 |
| 6 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 2,8 |
| 7 | ГВЛ половой | м2 | 290 |
| 8 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 2,8 |
| 9 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 1,9 |
| 10 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,1 |
| 11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,38 |
| 12 | Молдинги соеденительные | м | 38 |
| 13 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 3,95 |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,95 |

Ведомость неучтенных материалов

на ремонтные работы (ремонт пола на путях эвакуации)

в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГВЛ половой | м2 | 290 | 163,3 | 47270 |
| 2 | Молдинги соеденительные | м | 38 | 133,3 | 5065 |