|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых  услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка мебели** | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается. |  |  |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | **Кровать детская 1400\*600**  Кровать одноярусная. (1400х600). Спинка: ДСП. Каркас: стальная труба прямоугольного сечения 40х25 мм с плоскими пружинами, собранными в единый пружинный массив типа зигзаг (под ватный матрас!!!)  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301.3-94 | шт. | 25 |
| **Кровать детская 1200\*600**  Кровать одноярусная. (1200х600). Спинка: ДСП. Каркас: стальная труба прямоугольного сечения 40х25 мм с плоскими пружинами, собранными в единый пружинный массив типа зигзаг (под ватный матрас!!!)  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301.3-94 | шт. | 25 |
| **Стол офисный для воспитателя**  Изготовлен из ЛДСП. Размер 120\*70\*85.  Выполнен из ламинированной ДСП.. Имеет одну тумбу с тремя выдвижными ящиками. Края столешницы и ящиков облицованы кромкой ПВХ 2 мм. | шт. | 1 |
| **Стол двухместный**  Изготовлен из ЛДСП с регулируемой высотой до 3 уровня роста. Размер 110\*40\*46-58. Столешница из ДСП с меламиновым покрытием. Металлический каркас окрашен серой износостойкой порошковой краской.  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301.1-94 | шт. | 11 |
| **Стул детский.**  Регулируемая высота 1-3 роста (260-340). Спинка: березовая фанера 6 мм. Каркас: стальная труба D19 Каркас окрашен порошковой полимерной краской. Металлический каркас окрашен серой износостойкой порошковой краской.  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301.2-94 | шт | 28 |
| **Шкаф для детской одежды и обуви 5 секционный**  Материал ЛДСП. Каждая секция шкафа комплектуется крючками для верхней одежды и двумя полками.  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301-94 | шт | 5 |
| **Шкаф для одежды персонала 80\*40\*200**  Материал ЛДСП. С защитным покрытием.  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301-94 | шт | 1 |
| **Стеллаж для игрушек (стенка) 320\*40\*120**  Материал ЛДСП. С защитным покрытием. Отвечает требованиям СанПин по содержанию формальдегидных смол.  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301-94 | шт | 1 |
| **Стеллаж для игрушек (стенка) 80/120\*37\*115**  Материал ЛДСП. С защитным покрытием. Отвечает требованиям СанПин по содержанию формальдегидных смол.  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301-94 | шт | 1 |
| **Банкетка 150\*400\*300**  Материал ЛДСП. На 5 мест.  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301-94 | шт | 5 |
| **Вешалка для полотенец навесная, 5 секционная. 80\*20\*70**  Материал ЛДСП. С защитным покрытием.  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301-94 | шт | 5 |
| **Шкаф хозяйственный 3 секционный.**  Изготовлен из ЛДСП с защитным покрытием. Отвечает требованиям СанПин по содержанию формальдегидных смол. Размер 170\*120\*40. Имеет 6 полок в двух отделах и 2 крючка в одном отделе  Техническая характеристика соответствует ГОСТу 22046-2002; ГОСТу 19301-94 | шт | 1 |
| **Поставка, сборка и установка должна проводиться поставщиком.**  **Дизайн и расцветку согласовать с заказчиком** |  |  |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Качество и безопасность мебели должна быть подтверждена сертификатами соответствия и Санитарно-Эпидемиологической службы России. |  |  |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения.  Передать Получателю одновременно с передачей Товара принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.). |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок на поставляемый Товар – 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки товара. |  |  |