Приложение № 1

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

# «Благоустройство территории по ул. Школьной в районе пересечения с ул. Павлова»

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| 1. Основание для проектирования | Разработка и корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту и ремонту объектов благоустройства территорий общего пользования, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обустройству береговых откосов, гидротехнических сооружений |
| 2. Вид работ | Благоустройство |
| 3. Адрес | Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Школьная, д.23 |
| 4. Срок выполнения работ | В течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 5. Особые условия | Согласно техническим условиям, полученным в ходе проектирования объекта |
| 6. Основные технико- экономические показатели объекта | Площадь, занимаемая памятным знаком с прилегающей территорией, около 500 кв**.**м. Высота памятного знака не менее 6,6 м (данные подлежат уточнению в процессе проектирования). |
| 7. Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объект запроектировать согласно генеральному плану города Иванова. В проекте на благоустройство предусмотреть:  1. Устройство площадки памятного знака, включающее:  - разработку грунта (механизированным и ручным способом);  - устройство фундамента монолитного;  - устройство памятного знака с облицовкой из керамогранита (цвет по согласованию с Заказчиком);  - установка памятной атрибутики: двух звезд, цифр «1941-1945», надписи «НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ СЛАВА». Памятная атрибутика предоставляется Заказчиком;  - устройство 3 ступеней по периметру памятного знака с размерами не менее 4600х3000х20 мм, 3800х2200х20 мм, 3000х1400х20 мм.  2. Мероприятия по благоустройству прилегающей территории:  - разборка кирпичной кладки по краю существующего тротуара;  - установка нового бортового камня вибропрессованного;  - устройство элементов озеленения;  - устройство тротуарного покрытия из асфальтобетонной смеси;  - устройство покрытия из плитки тротуарной вибропрессованной толщиной 50 мм;  - устройство архитектурной подсветки памятного знака. |
| 8. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов |
| 9. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 10. Основные требования к благоустройству | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов. |
| 11. Основные требования к разработке проектно-сметной документации | Согласно нормативных документов выполнить топографическую съемку. Топографическую съемку проверить и согласовать в организациях-балансодержателях подземных коммуникаций.  Детально проработать вопрос по организации дорожного движения автомобильного транспорта и пешеходов при производстве работ на объекте с принятием комплексных и эффективных проектных решений для недопущения негативных последствий в период выполнения работ на объекте. Разработать схемы организации дорожного движения автомобильного транспорта и пешеходов с последующим согласованием.  Своевременно информировать заказчика о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта.  Провести проверку документации в  MKУ «ПДС и ТК».  Не менее чем за 10 (Десять) дней до сдачи документации в MKУ «ПДС и ТК» предоставить на согласование технические и архитектурные решения:  - Заказчику;  - управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова;  - Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом;  - в администрацию 4 городской больницы, структурным подразделением которой является поликлиника №4, расположенная на улице Школьной. Согласовать документацию со всеми заинтересованными в производстве работ и эксплуатации организациями.  Внесение изменений в документацию, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе благоустройства по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно.  Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.  Документация предоставляется в переплетном виде (4 экз.) и на электронном носителе (2 экз.). Кроме того, локальные сметы предоставить на магнитном носителе. |

|  |  |
| --- | --- |
| «Заказчик»  Начальник управления благоустройства  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Смирнов | «Подрядчик»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |