**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во |
| **1.** | **Компьютер в составе:\*** | **Материнская плата** – функциональность и надёжность не хуже GA-B85-HD3 (rev. 1.0) Socket LGA1150 < B85> 2xPCI-E+Dsub+DVI+ HDMI GbLAN SATA ATX 4DDR-III  **Процессор** - не хуже CPU Intel Core i5-4670K BOX 3.4 ГГц / 4core / SVGA HD Graphics 4600 / 1+6Мб / 84 Вт / 5 ГТ / с LGA1150 / Частота работы процессора - 3.4 ГГц или до 3.8 ГГц в режиме Turbo Boost/ Частота видеопроцессора - 350 МГц или до 1.2 ГГц в режиме Turbo Boost;  **Модуль памяти** не хуже Corsair Vengeance-<CMZ8GX3M2A1866C9R >DDR-III DIMM 8Gb KIT 2х4Gb < PC3-15000> ***Количество модулей в сборе – 2 шт****;*  **НМЖД** не хуже HDD 1 Тб SATA 6Gb/s Western Digital Red < WD10EFRX> 3.5" 64 Мб - ***Количество в сборе – 2 шт****;*  **Корпус** не хуже Minitower INWIN EAR019 < Silver-Black > ATX 450W (24+4пин);  **Адаптер беспроводной связи** не хуже ASUS PCE-N10 Wireless LAN PCI-E Adapter (RTL) (802.11b /g /n, PCEx1, 150Mbps);  **SATA RAID контроллер** не хуже STLab A-410 (RTL) PCI –Ex1, SATA-II 300,2 port-int, RAID;  **Кабель HDMI to HDMI** Defender <HDMI 06PRO> Кабель Кабель HDMI to HDMI (19M-19M) 1.8 m;  **Монитор**  не хуже 24" ЖК-монитор BenQ GW2450HM <Black> (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub+ DVI+HDMI);  **Клавиатура** Genius\*\* / Проводная/ Цифровой блок – есть/ Backspace – узкий /Enter – большой/ Shift (правый) – широкий/ Shift (левый) - широкий /Влагоустойчивая;  **Мышь** Genius\*\* NetScroll G500 Laser NetScroll G500 Laser Gaming Grade Laser Mouse (RTL) USB 4btn+Roll;  **Microsoft Windows 7** Professional 64-bit Рус.(OEM) Производитель – Microsoft  Тип лицензии – OEM /Модель - Windows 7 Профессиональная (Professional) 64-bit (OEM) Тип носителя – DVD /Язык – Русский  ***Эквивалент операционной системы не допускается в связи с существующим оборудованием.*** | **5** |
| **2.** | **Источник бесперебойного питания** | UPS 600VA Ippon Black Comfo Pro 600 <Blak> + ComPort+USB+защита телефонной линии\*\*. | **9** |
| **3.** | **Межсетевой экран** | ZyXEL < ZyWALL USG 20> Internet Security Applance (4port DMZ 10 /1000 Mbps, 1WAN)\*\* Комплект поставки: Блок питания, Кабель RJ-45, кабель RS232, Руководство пользователя  Прочее: Встроенный DNS-сервер. | **2** |

\* - при сборке должен быть работоспособный комплект с предустановленной операционной системой

\*\*- и/или эквивалент