|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
| Всего | экспл.  машин | материалов | Всего | оплаты  труда | экспл.  машин | материалов |
| Единица  измерения | оплаты  труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате­риалов | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате­риалов | обслуживающие маш. | |
| на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МДС81-38.2004 приложение 3 п.11.2 к=1,25 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 46-04-008-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,25 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 3,9189 | 99,30 | 15,65 |  | 389 | 328 | 61 |  | 10,73 | 42 |
| 100 м2 покрытия | | 83,65 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | HP от ОЗП+ЗПМ- 99% (=110x0,9) |  | 82,81 |  |  | 325 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85) |  | 49,77 |  |  | 195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  |  |
| 2 | 58-1-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 3,9189 | 200,14 | 49,68 |  | 784 | 590 | 195 |  | 18,95 | 74 |
| 100 м2 кровли | | 150,46 | 7,76 | - | 30 |  | 0,58 | 2 |
|  |  | HP от ОЗП+ЗПМ - 83% |  | 131,33 |  |  | 515 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ- 65% |  | 102,85 |  |  | 403 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1702 |  |  |  |  |  |
| 3 | 58-5-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 0,204 | 3691,77 | 39,50 | 3227,16 | 753 | 87 | 8 | 658 | 49,84 | 10 |
| 100 м | 425,11 | -- | -- | -- |  | -- | -- |



на ремонт кровли,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 2000-1 кв 201 Зг руб.

Страниц - 4