Приложение № 1

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по содержанию, ремонту объектов озеленения**

**(в том числе приведения зеленых насаждений, находящихся на территориях общественных самоуправлений, в нормативное состояние)**

**1. Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см:**

- при количестве срезов до 20 – 62 дерева;

- при количестве срезов от 20 до 30 – 45 деревьев;

**спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см:**

- при количестве срезов от 20 до 30 – 4 дерева.

**При выполнении работ руководствоваться следующими нормативными документами:**

ОСТ 13-232-87 «Хлысты древесные. Методы поштучного измерения и таблицы объемов»;

ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов»;

Федеральные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы, утвержденные приказом Минстроя РФ от 30.01.2014 № 31/пр;

«Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений», утвержденные приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153;

"Правила благоустройства города Иванова", утвержденные решением Ивановской городской Думы пятого созыва от 27.06.2012 № 448;

Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению, утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 25.04.1986 № 163/9-49.

**Требования к оказанию услуг и их качеству.**

- после производства работ прилегающая территория должна быть приведена в надлежащее санитарное состояние;

- сбор и вывоз обрезанных ветвей и кряжей деревьев, с основных улиц и магистралей осуществляется в течение рабочего дня, с улиц второстепенного значения и дворовых территорий – в течение суток;

- сразу после обрезки ветвей все срезы диаметром более 2 см необходимо закрасить масляной краской для наружных работ МА-15 зеленая.

Требования к безопасности оказания услуг.

При выполнении работ руководствоваться следующими нормативными документами:

«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М – 012 – 2000», утвержденные Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.2000 № 68.

При выполнении работ соблюдать технологию производства работ и технику безопасности в соответствии с действующими нормативными документами; обеспечить безопасное передвижение автомобилей и пешеходов; допускать к работе на спецтехнике людей, имеющих соответствующие права и сдавших экзамен по технике безопасности в установленном порядке.

Порядок сдачи и приемки результатов услуг.

Подрядчик выполняет и сдает Заказчику работы строго в соответствии с объемами и сроками, указанными в заявке-задании управления благоустройства Администрации города Иванова.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 30.12.2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **«Заказчик»**  Начальник управления благоустройства  Администрации города Иванова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Бобров | **«Подрядчик»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |